
                                                       Приложение 1
                                                                                             к постановлению Городской Управы
                                                       города Калуги
                                                                                       от 09.03.2021  № 73-п 
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ

В СОСТАВ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ТАКИХ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Ориентировочная стоимость работ, руб. (с учетом НДС)

	1
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований молотками отбойными с погрузкой и перевозкой лома асфальтобетона
	1 м2
	70,22

	2
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий фрезами толщиной слоя до 50 мм с погрузкой и перевозкой лома асфальтобетона
	1 м2
	76,87

	3
	Замена кирпичных горловин колодцев (б/у) с разборкой асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев отбойными молотками с погрузкой и перевозкой лома асфальтобетона
	1 шт.
	4513,42

	4
	Замена дорожного бортового камня (БР 100.30.15) с подготовкой почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см
	1 п. м
	1427,46

	5
	Замена тротуарного бортового камня (БР 100.20.8) с подготовкой почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см
	1 п. м
	946,30

	6
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марки II, типа В с учетом работ:

- разработка грунта с погрузкой и перевозкой;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 15 см;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 18 см;

- розлив вяжущих материалов;

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 2 см
	1 м2
	1551,87

	7
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марки: II, типа В с учетом работ:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 15 см;
	1 м2
	1309,75


2
	
	- розлив вяжущих материалов;

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщиной 2 см
	
	

	8
	Установка скамьи на металлических ножках с копанием ям и бетонированием
	1 шт.
	23424,28

	9
	Установка урны металлической, опрокидывающейся с копанием ям и бетонированием
	1 шт.
	6122,11

	10
	Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт с кабелем 20 м
	1 шт.
	17249,67



