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Приложение 
к решению Думы городского округа города Калуги 
от __________ № _________ 


ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1. [bookmark: _Toc219457056]Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения.
Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования городской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.
Генеральным планом на территории городского округа выделены следующие функциональные зоны:
	- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки;
	- зоны общественно-делового и многофункционального назначения – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки, с включением объектов делового, общественного и коммерческого назначений в исторической части города;
	- общественно-деловые зоны – включают широкий перечень объектов делового, общественного и коммерческого назначений, здравоохранения и образования и др.;
[bookmark: _GoBack]	- зона общественно-делового и многофункционального назначения – включает объекты высшего образования города;
	- зоны сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья, садоводства и др.;
	- зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;
	- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
	- зоны рекреационного назначения – территории озеленения общего пользования, парки, бульвары, сады, объекты отдыха и туризма, земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесными насаждениями, городские леса и др.;
	- зоны лесов – зона размещения земель лесного фонда;
	- зоны специального назначения – зоны размещения объектов военного, специального и иного назначения;
	- зоны кладбищ;
	- зоны складирования и захоронения отходов – полигоны ТКО, объекты переработки и хранения отходов;
	- зоны акваторий – размещение объектов гидрографии и водного фонда;

	- иные зоны – территории, находящихся в границах особо охраняемых природных территорий (кроме ООПТ федерального значения «Городской бор»), земли запаса.

[bookmark: _Toc219457057]1.1.  Параметры функциональных зон городского округа
Таблица 1.1.1. 
	№
п/п
	Название зоны
	Современное состояние, га
	Расчетный срок, га

	1
	Жилые зоны
	9966,9
	10807,3

	2
	Общественно-деловые зоны
	759,2
	771,0

	3
	Зона общественно-делового и многофункционального назначения
	270,7
	339,8

	4
	Зона специализированной общественной застройки
	39,4
	39,3

	5
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	8527,5
	8096,2

	6
	Зоны сельскохозяйственного использования
	7060,8
	6413,8

	7
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	1459,3
	1496,6

	8
	Зоны рекреационного назначения
	10158,5
	6552,5

	9
	Зона лесов
	14561,6
	15788,7

	10
	Зоны специального назначения
	317,8
	346,2

	11
	Зона режимных территорий
	298,9
	298,9

	12
	Зона кладбищ
	227,0
	228,9

	13
	Зона складирования и захоронения отходов
	29,8
	62,4

	14
	Зона акваторий
	1024,6
	990,5

	15
	Иные зоны
	0
	1429,6

	Общая площадь
	54702,0
	53661,71




[bookmark: _GoBack6]2
1 Функциональное зонирование на территории ООПТ федерального значения «Городской бор» не устанавливается.


1.2. [bookmark: _Toc219457058] Параметры функциональных зон для размещения новых объектов
Таблица 1.2.1. 
	Тип зоны
	Параметры

	1. Жилые зоны

	1.1 Застройка многоэтажными многоквартирными домами
	- 9 этажей и выше;
- плотность застройки, кв. м/га: min 10440/max 12960;
- минимальная расчетная плотность населения, чел./га: 435;
- коэффициент застройки: 0,4

	1.2 Застройка среднеэтажными многоквартирными домами
	- 5-8 этажей;
- плотность застройки, кв. м/га: min 8280/max 9600;
- минимальная расчетная плотность населения, чел./га: 345;
- коэффициент застройки: 0,4

	1.3 Застройка малоэтажными многоквартирными домами
	- до 4 этажей;
- плотность застройки, кв. м/га: min 6720/max 7488;
- минимальная расчетная плотность населения, чел./га: 280;
- коэффициент застройки: 0,4

	1.4 Застройка одноквартирными (индивидуальными) жилыми домами с приквартирными (приусадебными) участками
	- до 1-3 этажей;
- плотность застройки, кв. м/га: min 900 (для сельских населенных пунктов) 1400 (для г. Калуга) /max – не устанавливается;
- минимальная расчетная плотность населения, чел./га: 56;
- коэффициент застройки: 0,2

	2. Общественно-деловые зоны
	Объекты:
Административно-управленческие комплексы, деловые и банковские структуры, структуры связи, ЖКХ, НИИ, проектные и конструкторские институты, учреждения культуры, торговые комплексы, гостиницы, развлекательные центры,
клинические центры, областные многопрофильные больницы и диспансеры, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, специализированные базовые поликлиники, аптеки, дома-интернаты разного профиля, высшие и средние специальные учебные заведения, центры переподготовки кадров, спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, специализированные спортивные сооружения, производственно-деловые объекты, производственные объекты без санитарно-защитных зон, склады и магазины оптовой торговли, автовокзалы, автостанции, рынки, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	3. Рекреационные зоны
	Параметры:
- парки, скверы, бульвары, предназначенные для различных форм отдыха;
- рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении - 50-
100 человек на гектар;
- территории, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом;
- минимальная площадь земельного участка на
 1 посетителя 70-200 кв. м;
- леса - рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении – до
10 человек на гектар в зависимости от породного состава леса;
- защитная категория лесов

	4. Производственные зоны
	- класс опасности предприятия: 1-5;
- размер санитарно-защитной зоны, м: 50-1000;
- коэффициент застройки: 40-60 %

	5. Зоны сельскохозяйственного использования
	Параметры:
- размещение объектов сельскохозяйственного производства 4-5 классов опасности

	6. Зоны специального назначения
	Параметры:
- кладбища - не менее 0,24 га на 1000 человек;
- озелененная территория санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог




1.3. [bookmark: _Toc219457059]Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, за исключением линейных объектов.
Таблица 1.3.1. 
	№
п/п
	Местоположение
	Название зоны расположения объекта и ее характеристики
	Площадь, га
	Тип объекта
	Уровень объекта

	1. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, за исключением линейных объектов

	1.1
	городской округ город Калуга Калужской области, в районе деревни Жерело
	Зоны специального назначения.
Максимальный процент застройки - не регламентируется. Предельное количество этажей - не регламентируется. Рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	106,44
	Строительство учреждения объединенного типа на 3000 мест УФСИН
	Федеральный

	1.2
	городской округ город Калуга Калужской области, г. Калуга
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	38,19
	Комплекс объектов проектной мощностью до 500 посещений в смену, мощность круглосуточного стационара до 325 коек, мощность дневного
стационара – 175 коек, включающий создание
регионального сосудистого центра, действующего в рамках государственного заказа и создание первичного сосудистого центра
(г. Калуга)
	Федеральный

	1.3
	городской округ город Калуга Калужской области, Дзержинский муниципальный округ Калужской области
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - не регламентируется. Рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	18,61
	Реконструкция ГРП-2 и газопромысловых объектов Калужского ПХГ, проектный объем транспортировки
газа - 4,38 млрд куб. метров в год; проектная производительность ПXГ - 30 млн куб. метров газа в сутки
	Федераль-ный

	2. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах регионального значения, за исключением линейных объектов

	2.1
	городской округ город Калуга Калужской области, г. Калуга, район д. Некрасово
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	6,58
	Строительство здания профессионального образовательного учреждения «Калужский индустриально-педагогический колледж», проектной вместимостью 775 мест
	Региональ-ный

	2.2
	городской округ город Калуга Калужской области, г. Калуга,
мкр. «Тайфун»
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	53,42
	Строительство общеобразовательной школы проектной вместимостью 1125 мест
	Региональ-ный

	2.3
	городской округ город Калуга Калужской области, г. Калуга,
ул. Комфортная, д. 1
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 9, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	21,05
	Строительство общеобразовательной школы проектной вместимостью 806 мест
	Региональ-ный

	2.4
	городской округ город Калуга Калужской области,
г. Калуга, д. Мстихино
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	71,04
	Строительство общеобразовательной школы проектной вместимостью до 1000 мест
	Региональ-ный

	2.5
	городской округ город Калуга Калужской области, г. Калуга, ул. 65 лет Победы
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	45,49
	Строительство нежилого здания для реализации программ дошкольного образования в правобережном районе г. Калуги проектной вместимостью 350 мест
	Региональ-ный

	2.6
	городской округ город Калуга Калужской области, г. Калуга, ЖК «Кречетников парк»
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	39,79
	Строительство нежилого здания для реализации программ дошкольного образования в микрорайоне «Правобережье» г. Калуги проектной вместимостью 140 мест
	Региональ-ный

	2.7
	городской округ город Калуга Калужской области, г. Калуга, ул. Комфортная
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	21,05
	Строительство нежилого здания для реализации программ дошкольного образования в правобережном районе г. Калуги проектной вместимостью 300 мест
	Региональный

	2.8
	городской округ город Калуга Калужской области, г. Калуга, з.у. с
К№ 40:26:000374:2012
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 9, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	52,53
	Строительство детско-взрослой поликлиники, в том числе ПИР, площадью здания – 4250 м2, 650 посещений в смену, вместимостью дневного
стационара – до 50 мест
	Региональный

	2.9
	городской округ город Калуга Калужской области, г. Калуга, з.у. с
К№ 40:26:000395:457
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	38,19
	Строительство лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной клинический онкологический диспансер», в том числе ПИР, площадью здания – 21690,38 кв.м, с
количеством коек 264, до 500 посещений в смену
	Региональный

	2.10
	городской округ город Калуга Калужской области, г. Калуга, Тульское шоссе
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	46,81
	Строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник» единовременной пропускной способностью - 128 человек
	Региональный

	2.11
	городской округ город Калуга Калужской области, г. Калуга, наб. Яченская
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки - не регламентируется. Предельное количество этажей - не регламентируется. рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	123,25
	Строительство гребного центра, единовременной пропускной
способностью - 100 человек
	Региональный

	2.12
	городской округ город Калуга Калужской области, г. Калуга, мкр. Анненки
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки - не регламентируется. Предельное количество этажей - не регламентируется. рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	6,4
	Строительство биатлонного комплекса, единовременной пропускной способностью - 250 человек
	Региональный

	2.13
	городской округ город Калуга Калужской области, г. Калуга, Тульское шоссе, з.у. с                             КН 40:25:000216:479
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	46,81
	Калужское областное хранилище для археологических предметов
общей площадью - 4970,10 кв.м,
библиотечным фондом до 200 тыс. экз., общая единовременная вместимость: 235 человек
	Региональный

	2.14
	городской округ город Калуга Калужской области,
д. Николо-Лапиносово
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	49,13
	Газорегуляторный пункт
	Региональный

	2.15
	городской округ город Калуга Калужской области,
д. Сокорево
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	54,5
	Газорегуляторный пункт
	Региональный

	2.16
	городской округ город Калуга Калужской области,
д. Орешково
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	31,69
	Газорегуляторный пункт
	Региональный

	2.17
	городской округ город Калуга Калужской области,
д. Аргуново
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4,
рекомендуемая
плотность населения -
 60 чел./га
	158,06
	Газорегуляторный пункт
	Региональный

	2.18
	городской округ город Калуга Калужской области,
д. Новоселки
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное
количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	18,26
	Газорегуляторный пункт
	Региональный

	2.19
	городской округ город Калуга Калужской области,
д. Рожки
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	16,03
	Газорегуляторный пункт
	Региональный

	2.20
	городской округ город Калуга Калужской области,
д. Лобаново
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	31,48
	Газорегуляторный пункт
	Региональный

	2.21
	городской округ город Калуга Калужской области,
п. Зеленый
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	0,29
	Газорегуляторный пункт
	Региональный

	2.22
	городской округ город Калуга Калужской области, объект ФСИН России
	Зоны специального назначения.
Максимальный процент застройки - не регламентируется. Предельное количество этажей - не регламентируется.
Рекомендуемая плотность
населения - не регламентируется
	106,44
	Газорегуляторный пункт
	Региональный

	2.23
	городской округ город Калуга Калужской области, район д. Андреевское,
Перемышльский
муниципальный
округ
Калужской области
	Зона сельскохозяйственного использования/
Рекреационные зоны.
Максимальный процент застройки - не регламентируется. Предельное количество этажей - не регламентируется. Рекомендуемая плотность
населения -
не регламентируется
	144,17/
19,2
	Проектирование и строительство Андреевского водозабора подземных вод городского округа
мощностью – 108,000 тыс. куб. м/сут.
	Региональный

	2.24
	городской округ город Калуга Калужской области, окрестности
д. Андреевское
	Зоны рекреационного назначения, зоны сельскохозяйственного использования
Максимальный процент застройки - не регламентируется. Предельное количество этажей - не регламентируется.
Рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	146,8937
	Памятник природы
«Долина Оки»
	Региональный

	2.25
	городской округ город Калуга Калужской области, вблизи
д. Плетеневка
	Рекреационные зоны, зоны акваторий, зоны сельскохозяйственного использования, общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - не регламентируется. Предельное количество этажей - не регламентируется.
Рекомендуемая
плотность населения -
не регламентируется
	333,3129
	Памятник природы
«Пороги на Оке»
	Региональный

	2.26
	городской округ город Калуга Калужской области, вблизи
д. Верхняя Вырка
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки - не регламентируется. Предельное количество этажей - не регламентируется.
Рекомендуемая плотность населения -
не регламентируется
	0,86
	«Источник на реке Вырка»
	Региональный

	2.27
	городской округ город Калуга Калужской
области, г. Калуга,
мкр. Дубрава
	Зоны рекреационного назначения.
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Предельное количество этажей - не регламентируется. Рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	91,2886
	«Парк «Дубрава»
	Региональный

	2.28
	городской округ город Калуга Калужской области, г. Калуга,
ул. Автомобильная
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - не регламентируется. Рекомендуемая плотность населения -
не регламентируется
	414
	Индустриальный парк «Грабцево»,
общая площадь индустриального парка – 414 га, Выделено
под коридоры
коммуникаций – 118 га. Предоставлено инвесторам – 252 га. Свободно для размещения – 13,59 га.
	Региональный

	2.29
	городской округ город Калуга Калужской области, г. Калуга,
Тульское шоссе
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - не регламентируется. Рекомендуемая плотность населения -
не регламентируется
	115
	Индустриальный парк «Калуга Юг», общая площадь индустриального парка – 115 га,
Выделено под коридоры коммуникаций – 25 га.
Предоставлено инвесторам – 90 га.
	Региональный

	2.30
	городской округ город Калуга Калужской
области, с. Росва
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - не регламентируется. Рекомендуемая плотность населения -
не регламентируется
	748,0
	Индустриальный парк «Росва», общая площадь индустриального парка – 748 га. Выделено
под коридоры
коммуникаций –
281 га. Предоставлено инвесторам – 324 га. Свободно для размещения инвесторов –
76,7 га.
	Региональный

	2.31
	городской округ город Калуга Калужской
области, г. Калуга
ул. Городенская, зд. 27а
	Зона складирования и
захоронения отходов.
Максимальный процент застройки - не регламентируется. Предельное количество этажей - не регламентируется.
Рекомендуемая плотность населения -
не регламентируется
	6,44
	Объект утилизации ООО «КЗПАТ» (производство альтернативного топлива из твердых коммунальных отходов),
Проектная
мощность - 124 тыс. тонн в год
	Региональный

	2.32
	городской округ город Калуга Калужской области,
район д. Верхняя Вырка
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - не регламентируется.
Рекомендуемая плотность населения -
не регламентируется
	10,02
	Посадочная площадка для обеспечения приема, выпуска, стоянки, обслуживания и хранения беспилотных авиационных систем и размещения наземного оборудования
	Региональный

	2.33
	г. Калуга,
ул. Фомушина
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	1,37
	Здание управления Минюста России по Калужской области
	Региональный

	3. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах местного значения, за исключением линейных объектов

	3.1
	мкр. Северный, г. Калуга,  район улиц Тепличная, Дорожная, Новая
	Жилые зоны.
 Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	51,36
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 209 мест
	Местный

	3.2
	мкр. Северный, г. Калуга, район улиц Тепличная, Дорожная, Новая
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	22,96
	Детское дошкольное учреждение, проектной вместимостью 223 места
	Местный

	3.3
	г. Калуга, ул. Изумрудная
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	21,65
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 48 мест
	Местный

	3.4
	г. Калуга, ул. Небесная
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 3, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	33,19
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 350 мест
	Местный

	3.5
	г. Калуга,
ул. Университетский
Городок
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	23,03
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 300 мест
	Местный

	3.6
	г. Калуга,
ул. Московская, д. 311
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 1/2, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	8,03
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 78 мест
	Местный

	3.7
	г. Калуга,
район Правобережный,
в районе ул. Хорошая
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	39,79
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 140 мест
	Местный

	3.8
	г. Калуга,
район Правобережный,
в районе ул. Минская
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	39,79
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 220 мест
	Местный

	3.9
	г. Калуга, ул. Хрустальная
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	10,95
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 100 мест
	Местный

	3.10
	г. Калуга,
ул. Болдина, д. 22
	Зона смешанной и общественно-деловой
застройки.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	14,67
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 300 мест
	Местный

	3.11
	г. Калуга, ул. Московская, район д. 139
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	23,69
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 130 мест
	Местный

	3.12
	г. Калуга, ул. Белые Росы
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	39,49
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 130 мест
	Местный

	3.13
	г. Калуга,
ул. Байконурская
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	22,95
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 185 мест
	Местный

	3.14
	г. Калуга,
ул. Новосельская
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	18,12
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 200 мест
	Местный

	3.15
	г. Калуга,
3-й Академический проезд
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	37,11
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 175 мест
	Местный

	3.16
	г. Калуга,
3-й Академический проезд
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	12,4
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 150 мест
	Местный

	3.17
	г. Калуга,
3-й Академический проезд
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	37,11
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 225 мест
	Местный

	3.18
	г. Калуга, ул. Советская
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 1, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	45,73
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 50 мест
	Местный

	3.19
	г. Калуга, ул. Советская
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	45,73
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 290 мест
	Местный

	3.20
	Городской округ
город Калуга Калужской области, д. Новоселки
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	124,46
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 150 мест
	Местный

	3.21
	г. Калуга,
ул. Социалистическая,
д. 2а
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	109,65
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 338 мест
(с увеличением вместимости на
80 мест)
	Местный

	3.22
	г Калуга, ул. К. Либкнехта
	Зона смешанной и общественно-деловой
застройки.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	10,31
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 55 мест
	Местный

	3.23
	г. Калуга,
ул. Маяковского
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	53,42
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 200 мест
	Местный

	3.24
	г. Калуга, мкр. Куровской, на участке нового строительства
	Рекреационные зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - не регламентируется, рекомендуемая плотность населения -
не регламентируется
	5,41
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 200 мест
	Местный

	3.25
	г. Калуга,
ул. Ромодановские
Дворики
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	80,64
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 150 мест
	Местный

	3.26
	г Калуга,
в районе с. Некрасово
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки — 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	153,48
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 300 мест
	Местный

	3.27
	г Калуга,
в районе д. Пучково
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки — 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	95,97
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 300 мест
	Местный

	3.28
	городской округ город Калуга Калужской
 области, д. Заречье
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	55,53
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 100 мест
	Местный

	3.29
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Канищево
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	49,09

	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 150 мест
	Местный

	3.30
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Яглово
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	84,06
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 120 мест
	Местный

	3.31
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Матюнино
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	166,44
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 200 мест
	Местный

	3.32
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Матюнино
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	166,44
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 200 мест
	Местный

	3.33
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Матюнино
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	166,44
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 100 мест
	Местный

	3.34
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Аргуново
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	158,06
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 190 мест
	Местный

	3.35
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Аргуново
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	158,06
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 210 мест
	Местный

	3.36
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Уварово
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	40,04
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 140 мест
	Местный

	3.37
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Груздово
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	134,53
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 200 мест
	Местный

	3.38
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Груздово
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	134,53
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 100 мест
	Местный

	3.39
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Юрьевка
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	69,37
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 140 мест
	Местный

	3.40
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Тинино
	Зона смешанной и общественно-деловой
застройки.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	27,31
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 120 мест
	Местный

	3.41
	г. Калуга,
ул. Железняки
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	33,47
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 150 мест
	Местный

	3.42
	г. Калуга,
ул. Новая
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	4,98
	Детское дошкольное учреждение проектной вместимостью 327 мест
	Местный

	3.43
	мкр. Северный, г. Калуга,  район улиц Тепличная, Дорожная, Новая
	Жилые зоны.
 Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	24,44
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 1505 мест
	Местный

	3.44
	городской округ
город Калуга Калужской области, д. Новоселки
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	124,46
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 1300 мест
	Местный

	3.45
	г. Калуга,
ул. Университетский
Городок
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	23,03
	Общеобразовательная школа
проектной вместимостью 800 мест
	Местный

	3.46
	г. Калуга,
район Правобережный, ул. Серафима Туликова
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	39,79
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 1100 мест
	Местный

	3.47
	г. Калуга, ул. Хрустальная
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	10,95
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 180 мест
	Местный

	3.48
	г. Калуга,
3-й Академический проезд
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4/6, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	37,11
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 1600 мест
	Местный

	3.49
	г. Калуга, ул. Советская
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	45,73
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 1100 мест
	Местный

	3.50
	г. Калуга,
ул. Ромодановские
Дворики
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	80,64
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 1000 мест
	Местный

	3.51
	г. Калуга,
мкр. Черносвитино
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	112,47
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 2000 мест
	Местный

	3.52
	г. Калуга,
ул. Новосельская
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	18,12
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 2000 мест
	Местный

	3.53
	г. Калуга, ул. Железняки
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	33,47
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 1500 мест
	Местный

	3.54
	г. Калуга, в районе
с. Некрасово
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	153,48
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 2000 мест
	Местный

	3.55
	г. Калуга, в районе д. Пучково
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	95,97
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 1500 мест
	Местный

	3.56
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Лихун
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	21,89
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 800 мест
	Местный

	3.57
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Канищево
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	52,85
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 2000 мест
	Местный

	3.58
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Матюнино
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	166,44
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 1400 мест
	Местный

	3.59
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Тинино
	Зона смешанной и общественно-деловой
застройки.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	27,31
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 160 мест
	Местный

	3.60
	г. Калуга,
ул. Новая
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	12,4
	Общеобразовательная школа проектной вместимостью 1100 мест
	Местный

	3.61
	г. Калуга,
мкр. Анненки
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	39,26
	Кадетский корпус проектной вместимостью до 1000 человек
	Местный

	3.62
	г. Калуга, в районе ул. Фомушина
(мкр. Правобережье)
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 60%.
Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	52,53
	Здание дома
творчества для занятий с детьми, трафик до
40000 детей /месяц, проектная вместимость - 1300 мест
	Местный

	3.63
	г. Калуга,
б-р Сиреневый
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	3,18
	Школа искусств проектной вместимостью 500 мест
	Местный

	3.64
	Центр повышения
квалификации кадров среднего профессионального образования
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	106,16
	Центр повышения квалификации кадров среднего профессионального образования проектной мощностью
960 обучающихся в смену/чел.;
140 чел. - преподавательского состава
	Местный
(Реализо-ван)

	3.65
	г. Калуга, мкр. Кубяка
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 45%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	11,08
	Физкультурно-оздоровительный комплекс пропускной способностью до 200 человек
	Местный

	3.66
	г. Калуга,
3-й Академический проезд
	Максимальный процент застройки - 25%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	37,11
	Физкультурно-оздоровительный комплекс пропускной способностью до 100 человек
	Местный

	3.67
	мкр. Северный, г. Калуга,  район улиц Тепличная, Дорожная, Новая
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 45%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	51,36
	Спортивный комплекс пропускной способностью до 100 человек
	Местный

	3.68
	мкр. Северный, г. Калуга,  район улиц Тепличная, Дорожная, Новая
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 45%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	51,36
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля), пропускной способностью до 200 человек
	Местный

	3.69
	г. Калуга,
Грабцевское шоссе, д.93
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 3, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	8,37
	Спортивное сооружение пропускной способностью до 10 человек
	Местный

	3.70
	г. Калуга,
в мкр. Турынино
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 45%.
Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	47,9
	Комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием пропускной способностью до 50 человек
	Местный

	3.71
	г. Калуга, у лицея № 36
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 45%.
Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	47,97
	Комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием пропускной способностью до 100 человек
	Местный

	3.72
	г. Калуга,
ул. Подгорная
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 45%.
Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	4,6
	Комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием пропускной способностью до 100 человек
	Местный

	3.73
	г. Калуга, мкр. Куровской, пр. Мира
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 45%.
Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	77,29
	Комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием пропускной способностью до 100 человек
	Местный

	3.74
	г. Калуга, мкр. Куровской, на участке нового
строительства
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 45%.
Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	77,29
	Комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием пропускной способностью до 100 человек
	Местный

	3.75
	городской округ
город Калуга
Калужской области,
д. Яглово
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 45%.
Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	84,06
	Комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием пропускной способностью до 100 человек
	Местный

	3.76
	городской округ
город Калуга
Калужской области, д. Марьино
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 45%.
Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	87,05
	Комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием пропускной способностью до 100 человек
	Местный

	3.77
	г. Калуга,
район ул. Университетская
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	2,24
	Многофункциональ-ный спортивный комплекс пропускной способностью до 200 человек
	Местный

	3.78
	г. Калуга, ул. Верховая
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 45%. Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	3,98
	«Фиджитл Центр»
пропускной способностью до 200 чел./час
	Местный

	3.79
	г. Калуга,
в квартале, ограниченном улицами: Московская, Инженерная, Бутомы, Переходная
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	5,84
	Центр единоборств пропускной способностью до 100 чел./час
	Местный

	3.80
	г. Калуга, мкр. Анненки
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	38,19
	Медицинский центр проектной мощностью от 200 посещений в смену, с мощностью дневного стационара 50 мест
(3 объекта)
	Местный

	3.81
	мкр. Северный, г. Калуга,  район улиц Тепличная, Дорожная, Новая
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	51,36
	Многопрофильный медицинский центр проектной мощностью 200 посещений в смену, мощностью дневного стационара 20 коек
	Местный

	3.82
	г. Калуга, в районе д. 24 по ул. Фомушина
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	1,24
	Многопрофильный медицинский центр проектной мощности 400 посещений в смену с поликлиническим отделением
на 20 коек
	Местный

	3.83
	мкр. Северный, г. Калуга,  район улиц Тепличная, Дорожная, Новая
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	22,96
	Поликлиника проектной мощностью
770 посещений в смену, мощностью дневного
стационара 50 коек
	Местный

	3.84
	г. Калуга,
район ул. Полесская
	Зона смешанной и общественно-деловой
застройки.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 7/6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	25,96
	Поликлиника проектной мощностью
600 посещений в смену,
мощностью дневного стационара 50 коек
	Местный

	3.85

	г. Калуга,
ул. Московская
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	24,02
	Медицинский центр
проектной мощностью 160 посещений в смену, мощностью дневного стационара 10 коек
	Местный

	3.86
	г. Калуга, в районе
Городского бора (вне границ ООПТ Памятник природы «Городской бор»)
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	0,83
	Хоспис проектной вместимостью и мощностью круглосуточного стационара от 100 мест, мощностью дневного стационара 20 мест
	Местный

	3.87
	г. Калуга, мкр. Анненки
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	38,19
	Центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии мощностью
до 100 посещений в смену, мощностью дневного стационара 50 мест
	Местный

	3.88
	г. Калуга,
ул. Карла Маркса, д. 6
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6,
рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	3,24
	Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области «Калужский музей изобразительных искусств» (культурно-выставочный центр «Эрмитаж», планируемая ежедневная посещаемость –
400 человек. Лекционный зал на 40 человек
	Местный

	3.89
	городской округ город Калуга Калужской
области, в районе
д. Марьино
	Зона кладбищ.
Иные параметры зоны не регламентируются
	18,0
	Кладбище
площадью 18 га
	Местный

	3.90
	городской округ
город Калуга Калужской области,
з/у с К№ 40:26:000099:679
	Зона кладбищ.
Иные параметры зоны не регламентируются
	13,51
	Крематории с одной однокамерной печью
	Местный

	3.91
	г. Калуга, в районе
мкр. Кукареки
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	43,34
	Автозаправочная станция до 3 топливных колонок
	Местный

	3.92
	г. Калуга, в районе мкр. Куровской
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	100,3
	Автозаправочная станция до 3 топливных колонок
	Местный

	3.93
	городской округ город Калуга Калужской
области, в районе
c. Подстанция
Колюпановская
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	307,37
	Автозаправочная станция до 3 топливных колонок
	Местный

	3.94
	городской округ город Калуга Калужской
области, в районе
д. Чижовка
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	298,85
	Автозаправочная станция до 3 топливных колонок
	Местный

	3.95
	г. Калуга, в районе
мкр. Анненки
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	163,1
	Автозаправочная станция до 3 топливных колонок
	Местный

	3.96
	г. Калуга,
район Правобережья
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	76,08
	Строительство транспортного депо на 1000 ед. транспорта
	Местный

	3.97
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Нижняя Вырка
	Зоны сельскохозяйственного использования. Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	13,29
	Строительство комплекса сооружений водозабора (артезианской скважины, водонапорной башни, станции водоподготовки) производительностью до 4,8 тыс. куб. м/сут.
объемом 50 куб. м
	Местный

	3.98
	городской округ город Калуга Калужской
области,
д. Большая Каменка
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	36,85
	Строительство комплекса сооружений водозабора (артезианской скважины, водонапорной башни, станции водоподготовки) производительностью до 4,8 тыс. куб. м/сут.
объемом 50 куб. м
	Местный

	3.99
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Лихун
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	125,43
	Строительство комплекса сооружений водозабора (артезианской скважины, водонапорной башни, станции водоподготовки) производительностью до 4,8 тыс. куб. м/сут.
объемом 50 куб. м
	Местный

	3.100
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Аргуново
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	464,19
	Строительство комплекса сооружений водозабора (артезианской скважины, водонапорной башни, станции водоподготовки) производительностью до 4,8 тыс. куб. м/сут.
объемом 50 куб. м
	Местный

	3.101
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Петрово
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	12,3
	Строительство комплекса сооружений водозабора (артезианской скважины, водонапорной башни, станции водоподготовки) производительностью до 4,8 тыс. куб. м/сут.
объемом 50 куб. м
	Местный

	3.102
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Косарево
	Зоны сельскохозяйственного использования. Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	17,74
	Строительство комплекса сооружений водозабора (артезианской скважины, водонапорной башни, станции водоподготовки) производительностью до 4,8 тыс. куб. м/сут.
объемом 50 куб. м
	Местный

	3.103
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Заречье
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	87,89
	Строительство комплекса сооружений водозабора (артезианской скважины, водонапорной башни, станции водоподготовки) производительностью до 4,8 тыс. куб. м/сут.
объемом 50 куб. м
	Местный

	3.104
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Нижняя Вырка
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	52,49
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
мощностью до
5 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.105
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Большая Каменка
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	36,85
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
мощностью до
5 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.106
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Лихун
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	19,87
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
мощностью до
5 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.107
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Аргуново
	Зоны сельскохозяйственного использования. Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	5,49
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
мощностью до
5 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.108
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Петрово
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	87,57
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
мощностью до
5 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.109
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Косарево
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	98,21
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
мощностью до
5 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.110
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Заречье
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	89,42
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
мощностью до
5 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.111
	г. Калуга, в районе
ТЦ «Торговый квартал»
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 3, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	34,66
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
мощностью до
50 тысю куб. м/сут.
	Местный

	3.112
	г. Калуга,
в мкр. «Кошелев»
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	17,48
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
мощностью до
  50 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.113
	г. Калуга,
в мкр. «Секиотово»
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	2,12
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
мощностью до
50 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.114
	г. Калуга,
в районе индустриального парка «Калуга Юг»
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
 Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	20,25
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС) мощностью до
50 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.115
	г. Калуга,
по Тульскому шоссе (район СНТ
«КЭМЗ-2)
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	7,68
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС) мощностью до
50 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.116
	г. Калуга,
в районе
мкр. «Куровской»
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	441,58
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС) мощностью до
50 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.117
	г. Калуга,
в районе с. Росва
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	14,71
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС) мощностью до
100 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.118
	г. Калуга, в районе
СНТ «Факел»,
мкр. Калуга-2
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	6,69
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.119
	г. Калуга, в районе мкр. Анненки
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	10,01
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.120
	г. Калуга, в районе мкр. Ромоданово
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	17,48
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.121
	г. Калуга, в районе мкр. Ромодановские дворики
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	79,29
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.122
	г. Калуга,
по ул. Подвойского
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	5,39
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.123
	г. Калуга, в районе
СНТ «Связист-2»
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	9,9
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.124
	г. Калуга, по
ул. Салтыкова-Щедрина, район гаражного
кооператива «Заря»
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	8,39
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.125
	г. Калуга,
по ул. 40-летия Октября, район существующих очистных сооружений
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	20,19
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.126
	г. Калуга,
 в районе
мкр. Турынинские
дворики
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	55,35
	Строительство очистных сооружения дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.127
	г. Калуга, в районе мкр. Турынино, ул. Родниковая
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	55,35
	Строительство очистных сооружения дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.128
	г. Калуга, в районе мкр. Турынино,
ул. Льва Толстого
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	55,35
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации, производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.129
	г. Калуга, в районе мкр. Бушмановка,
ул. Работниц
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	24,28
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.130
	г. Калуга, в
мкр. Бушмановка,
в районе гаражного
кооператива «Тайфун»
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	24,28
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.131
	г. Калуга, в
мкр. Дубрава
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	10,1
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.132
	г. Калуга, по
пер. Лаврентьевскому,
набережная Яченского
водохранилища
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	123,25
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.133
	г. Калуга в мкр. Черносвитино, район ул. Речной
	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.
 Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	11,04
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью до 1 тысяч куб. м/сут.
	Местный

	3.134
	г. Калуга
в мкр. Черносвитино,
район пер. Удачный
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	112,47
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.135
	г. Калуга, севернее мкр. Силикатный
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	6,92
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.136
	г. Калуга, мкр. Малиновка
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	0,2
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.137
	д. Канищево,
ул. Усадебная
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	29,65
	Строительство очистных сооружения дождевой канализации производительностью до 1 тыс. куб. м/сут.
	Местный

	3.138
	г. Калуга,
район д. Пучково
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	95,97
	Строительство котельной,
УТМ 30 Гкал/ч
с увеличением до
75 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт)
	Местный

	3.139
	г. Калуга,
мкр. Ольговский
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	30,49
	Строительство котельной,
УТМ 30 Гкал/ч
с увеличением до
70 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт).
	Местный

	3.140
	г. Калуга, мкр. Северный
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	51,36
	Строительство котельной, УТМ
15 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 3 МВт). Переключение потребителей котельных «Дорожная, 6а», «Тепличная, 22», «Новая, 41», «Нижняя
Усадебная, 2»
	Местный

	3.141
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Макаровка
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	5,18
	Строительство газорегуляторного пункта
наземного типа
	Местный

	3.142
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Переселенец
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	6,15
	Строительство газорегуляторного пункта
наземного типа
	Местный

	3.143
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Горенское
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	20,98
	Установка ГРПШ (строительство газорегуляторного пункта наземного типа)
	Местный

	3.144
	г. Калуга, район
д. Некрасово
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	30,81
	Строительство автоматической телефонной станции (АТС) мощностью
11 тыс. номеров
	Местный

	3.145
	г. Калуга,
мкр. Байконур
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	33,19
	Строительство автоматической телефонной станции (АТС) мощностью
12 тыс. номеров
	Местный

	3.146
	г. Калуга,
мкр. Кошелев
	Многофункционального назначения.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	16,88
	Строительство автоматической телефонной станции (АТС) мощностью
16 тыс. номеров
	Местный

	3.147
	г. Калуга,
мкр. Секиотово
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	1,95
	Вышка сотовой связи
	Местный

	3.148
	г. Калуга,
мкр. Силикатный
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	7,2
	Вышка сотовой связи
	Местный

	3.149
	г. Калуга в районе
СНТ «Водник»
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	1,6
	Вышка сотовой связи
	Местный

	3.150
	г. Калуга, по
ул. Литвиновская
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	15,51
	Вышка сотовой связи
	Местный

	3.151
	городской округ город Калуга Калужской
области,
с. Муратовского
щебзавода
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется.
	0,82
	Вышка сотовой связи
	Местный

	3.152
	городской округ город Калуга Калужской области,
ж/д. ст. Тихонова
Пустынь
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки – 50 %.
Предельное количество этажей – 4, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	0,99
	Пожарное депо
5 класса на
2 автомобиля
	Местный

	3.153
	г. Калуга, правый берег, район мкр. Кошелев
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	16,53
	Пожарное депо на 6 автомобилей с производственными и учебно-тренировочными объектами
	Местный

	3.154
	городской округ город Калуга Калужской области,
д. Андреевское
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	8,78
	Пожарная дружина с мобильными средствами пожаротушения на базе дома культуры
	Местный

	3.155
	г. Калуга, район кампуса МГТУ им. Н.Э.Баумана
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется.
Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	154,88
	Спортивная зона активного отдыха и экстремальных видов спорта для студентов и жителей с единовременной пропускной способностью
150 человек, вместимостью
250 человек
	Местный

	3.156
	г. Калуга,
район ул. Можайская
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	0,9
	Туристический комплекс вместимостью до 50 мест, мощность объектов, не предусматривающих пребывания, число обслуживаемых лиц в сутки до 100 человек, единовременная пропускная способность до 60 человек, вместимость объектов зрелищного назначения
50 зрительских мест
	Местный

	3.157
	г. Калуга,
ул. Фомушина
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	1,37
	Дворец бракосочетания
	Местный

	3.158
	г. Калуга,
ул. Городенская, д.27
	Зона складирования и захоронения отходов.
Максимальный процент застройки - не регламентируется.
Предельное количество этажей - не регламентируется.
Рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	7,8
	Рекультивация полигона ТКО в г. Калуге (рекультивация несанкционированной свалки), площадью – 7,8 га
	Местный

	3.159
	г. Калуга,
ул. Городенская, д.27;
з.у.с КН 40:26:000106:4
	Зона складирования и захоронения отходов.
Максимальный процент застройки - не регламентируется. Предельное количество этажей - не регламентируется.
Рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	17,23
	Рекультивация полигона,
площадью – 7 га
	Местный

	3.160
	г. Калуга,
ул. Городенская,
р-н закрытого
полигона ТКО
	Зона складирования и захоронения отходов.
Максимальный процент застройки - не регламентируется. Предельное количество этажей - не регламентируется.
Рекомендуемая плотность населения -
не регламентируется
	17,23
	Ликвидируемый скотомогильник
	Местный
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2. [bookmark: _Toc219457060]Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.
                                                 Таблица 2.1. 
	№
п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Параметры
	Характеристика
функциональных зон
	Период реализации
	Зона с особыми условиями использования территории

	1
	Объекты образования (детские дошкольные учреждения)

	1.1
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, мкр. Северный, район улиц Тепличная, Дорожная, Новая
	Проектная вместимость
209 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.2
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, мкр. Северный, район улиц Тепличная, Дорожная, Новая
	Проектная вместимость
223 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.3
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, ул. Изумрудная
	Проектная вместимость
48 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.4
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, ул. Небесная
	Проектная вместимость
350 мест
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 3, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.5
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, ул. Университетский Городок
	Проектная вместимость
300 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.6
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, ул. Московская, д. 311
	Проектная вместимость
78 мест, во встроенно-
пристроенных помещениях планируемого многоквартирного дома № 3
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 1/2, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.7
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, район Правобережный, в районе ул. Хорошая
	Проектная вместимость
140 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.8
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, район Правобережный, в районе ул. Минская
	Проектная вместимость
220 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.9
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, ул. Хрустальная
	Проектная вместимость
100 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.10
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга,
ул. Болдина, д. 22
	Проектная вместимость
300 мест, во встроенно-
пристроенных помещениях планируемого многоквартирного дома
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.11
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, ул. Московская, район
д. 139
	Проектная вместимость
130 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.12
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, ул. Белые Росы
	Проектная вместимость
130 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.13
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, ул. Байконурская
	Проектная вместимость
185 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.14
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, ул. Новосельская
	Проектная вместимость
200 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.15
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, 3-й Академический проезд
	Проектная вместимость
175 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.16
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, 3-й Академический проезд
	Проектная вместимость
150 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.17
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, 3-й Академический проезд
	Проектная вместимость
225 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.18
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, ул. Советская
	Проектная вместимость
50 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 1, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.19
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, ул. Советская
	Проектная вместимость
290 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.20
	Детское дошкольное учреждение
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Новоселки
	Проектная вместимость
150 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.21
	Строительство пристройки к МБДОУ № 34 «Зоренька» «Детский сад комбинированного вида»
	г. Калуга, ул. Социалистическая д. 2а
	Увеличение существующей вместимости на 80 мест
(до 338 мест)
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.22
	Детское дошкольное учреждение
	г Калуга, ул. К. Либкнехта
	Проектная вместимость
55 мест
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.23
	Детское дошкольное учреждение
	 г. Калуга, ул. Маяковского
	Проектная вместимость
200 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.24
	Детское дошкольное учреждение
	 г. Калуга,
мкр. Куровской, на участке нового строительства
	Проектная вместимость
200 мест
	Рекреационные зоны. Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.25
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, ул. Ромодановские Дворики
	Проектная вместимость
150 мест
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки - 50%.
Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.26
	Детское дошкольное учреждение
	г Калуга, в районе с. Некрасово
	Проектная вместимость
300 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.27
	Детское дошкольное учреждение
	г Калуга, в районе д. Пучково
	Проектная вместимость
300 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.28
	Детское дошкольное учреждение
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Заречье
	Проектная вместимость
100 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.29
	Детское дошкольное учреждение
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Канищево
	Проектная вместимость
150 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.30
	Детское дошкольное учреждение
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Яглово
	Проектная вместимость
120 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.31
	Детское дошкольное учреждение
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Матюнино
	Проектная вместимость
200 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.32
	Детское дошкольное учреждение
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Матюнино
	Проектная вместимость
200 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.33
	Детское дошкольное учреждение
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Матюнино
	Проектная вместимость
100 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.34
	Детское дошкольное учреждение
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Аргуново
	Проектная вместимость
190 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.35
	Детское дошкольное учреждение
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Аргуново
	Проектная вместимость
210 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.36
	Детское дошкольное учреждение
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Уварово
	Проектная вместимость
140 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.37
	Детское дошкольное учреждение
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Груздово
	Проектная вместимость
200 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.38
	Детское дошкольное учреждение
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Груздово
	Проектная вместимость
100 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.39
	Детское дошкольное учреждение
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Юрьевка
	Проектная вместимость
140 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.40
	Детское дошкольное учреждение
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Тинино
	Проектная вместимость (ДДО) 120 мест. Здание, совмещенное со зданием школы
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.41
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, ул. Железняки
	Проектная вместимость до 150 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	1.42
	Детское дошкольное учреждение
	г. Калуга, ул. Новая
	Проектная вместимость
327 мест
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2
	Объекты образования (общеобразовательные организации)

	2.1
	Общеобразовательная школа
	г. Калуга,
мкр. Северный, район улиц Тепличная, Дорожная, Новая
	
Проектная вместимость
1505 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: реализующая  программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.2
	Общеобразовательная школа
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Новоселки
	 Проектная вместимость
1300 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.3
	Общеобразовательная школа
	г. Калуга, ул. Университетский Городок
	 Проектная вместимость
800 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.4
	Общеобразовательная школа
	г. Калуга, район Правобережный, ул. Серафима Туликова
	 Проектная вместимость
1100 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.5
	Начальная школа
	г. Калуга, ул. Хрустальная
	Проектная вместимость
180 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: реализующая программы дошкольного образования
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.6
	Общеобразовательная школа
	г. Калуга,
3-й Академический проезд
	 Проектная вместимость
до 1600 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4/6, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.7
	Общеобразовательная школа
	г. Калуга, ул. Советская
	 Проектная вместимость
1100 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.8
	Общеобразовательная школа
	г. Калуга, ул. Ромодановские Дворики
	 Проектная вместимость
1000 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.9
	Общеобразовательная школа
	г. Калуга, мкр. Черносвитино
	 Проектная вместимость
до 2000 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.10
	Общеобразовательная школа
	г. Калуга, ул. Новосельская
	 Проектная вместимость
до 2000 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.11
	Общеобразовательная школа
	г. Калуга, ул. Железняки
	 Проектная вместимость
 до 1500 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.12
	Общеобразовательная школа
	г. Калуга, в районе с. Некрасово
	 Проектная вместимость
до 2000 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.13
	Общеобразовательная школа
	г. Калуга, в районе д. Пучково
	 Проектная вместимость
до 1500 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.14
	Общеобразовательная школа
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Лихун
	 Проектная вместимость
800 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.15
	Общеобразовательная школа
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Канищево
	Проектная вместимость
до 2000 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.16
	Общеобразовательная школа
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Матюнино
	Проектная вместимость
до 1400 мест.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.17
	Общеобразовательная школа
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Тинино
	Проектная вместимость
до 160 мест (школы).
Здание, совмещенное со зданием детского сада.
Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность: реализующая программы дошкольного образования
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.18
	Общеобразовательная школа
	г. Калуга,
ул. Новая
	Проектная вместимость 1100 мест. Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	2.19
	Объект образования «Кадетский корпус»
	городской округ город Калуга Калужской области, мкр. Анненки
	Проектная вместимость до 1000 мест. Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	3
	Объекты дополнительного образования

	3.1
	Здание дома
творчества для занятий с детьми
	г. Калуга, в районе ул. Фомушина
(мкр. Правобережье)
	«Детский Технопарк», трафик до 40000
детей /месяц, проектная вместимость - 1300 мест. Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 60%. Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	3.2
	Школа искусств
	г. Калуга,
б-р Сиреневый
	Организация дополнительного образования проектной вместимостью до 500 мест. Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	4
	Объекты, реализующие программы профессионального образования

	
	В текущей редакции - отсутствуют

	5
	Объекты физической культуры и спорта

	5.1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	г. Калуга, мкр. Кубяка
	Комплекс объектов пропускной способностью до 200 чел./час
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 45%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	5.2
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	г. Калуга, 3-й Академический проезд
	Комплекс объектов пропускной способностью до 100 чел./час
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 25%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	5.3
	Спортивный комплекс
	г. Калуга,
мкр. Северный, район улиц Тепличная, Дорожная, Новая
	Пропускной способностью до 100 чел./час
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 45%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	5.4
	Спортивное сооружение
	г. Калуга,
мкр. Северный, район улиц Тепличная, Дорожная, Новая
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля). Пропускной способностью до 200 чел./час
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 45%. Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	5.5
	Спортивное сооружение
	г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.93
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля). Комплекс для занятий воркаутом пропускной способностью 10 чел./час; Скейтпарк с памп-треком -
20 чел. час
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 3, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	5.6
	Комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием
	г. Калуга, в
мкр. Турынино
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля). пропускной способностью до 50 чел./час
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 45%. Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 345 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	5.7
	Комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием
	г. Калуга, у лицея № 36
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) пропускной способностью до 100 чел./час
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 45%. Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	5.8
	Комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием
	г. Калуга, ул. Подгорная
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) пропускной способностью до 100 чел./час
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 45%. Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	5.9
	Комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием
	 г. Калуга,
мкр. Куровской, пр. Мира
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) пропускной способностью до 100 чел./час
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 45%. Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	5.10
	Комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием
	 г. Калуга,
мкр. Куровской, на участке нового строительства
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) пропускной способностью до 100 чел./час
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 45%. Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	5.11
	Комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием
	городской округ город Калуга Калужской области,
д. Яглово
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) пропускной способностью до 100 чел./час
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 45%. Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	5.12
	Комплексная спортивная площадка с искусственным покрытием
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Марьино
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) пропускной способностью до 100 чел./час
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 45%. Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	5.13
	Многофункциональный спортивный комплекс (объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	г. Калуга, район ул. Университетская
	Комплекс объектов пропускной способностью до 200 чел./час
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	5.14
	Спортивный объект «Фиджитл Центр»
(объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	г. Калуга, ул. Верховая
	Многофункциональное пространство, объединяющее спорт, киберспорт и виртуальную реальность в единый комплекс активностей,
пропускной способностью до 200 чел./час
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 45%. Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	5.15
	Центр единоборств (объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	г. Калуга, в квартале, ограниченном улицами: Московская, Инженерная, Бутомы, Переходная
	Спортивный зал, пропускной способностью до 100 чел./час
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 45%. Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	6
	Объекты здравоохранения

	6.1
	Медицинский центр
(Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)
	г. Калуга, мкр. Анненки
	Проектной мощностью от
200 посещений в смену, с мощностью дневного стационара 50 коек
(3 объекта). Число автомобилей СМП – 1 шт.
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	6.2
	Многопрофильный медицинский центр (Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)
	г. Калуга,
 мкр. Северный, район улиц Тепличная, Дорожная, Новая
	Проектной мощностью
200 посещений в смену, мощностью дневного стационара 20 коек. Число автомобилей СМП – 1 шт.
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	6.3
	Многопрофильный медицинский центр (Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)
	г. Калуга, в районе д. 24 по ул. Фомушина
	Проектной мощностью
400 посещений в смену и поликлиническим отделением на 20 коек
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	6.4
	Поликлиника
	г. Калуга,
мкр. Северный, район улиц Тепличная, Дорожная, Новая
	Проектной мощностью
770 посещений в смену, мощностью дневного стационара 50 коек. Число автомобилей СМП – 1 шт.
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	6.5
	Поликлиника
	г. Калуга, район
ул. Полесская
	Проектной мощностью
600 посещений в смену, мощностью дневного стационара 50 коек. Число автомобилей СМП – 1 шт.
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 7/6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	6.6
	Хоспис
	г. Калуга, в районе Городского бора (вне границ ООПТ)
	Проектной вместимостью и мощностью круглосуточного стационара от 100 мест, мощностью дневного стационара 20 мест. Число автомобилей СМП – 2 шт.
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	6.7
	Центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)
	г. Калуга, мкр. Анненки
	Специальный медицинский центр до 100 посещений в смену, мощностью дневного стационара 50 мест
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	6.8
	Медицинский центр
 (Центр (в том числе детский), специализированный центр (кроме отнесенных к медицинским организациям особого типа)
	г. Калуга,
ул. Московская
	Проектной мощностью
160 посещений в смену, мощностью дневного стационара 10 коек. Число автомобилей СМП – 1 шт.
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	7
	Объекты культуры и искусства

	7.1
	Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области «Калужский музей изобразительных искусств» (культурно-выставочный центр «Эрмитаж»)
	г. Калуга,
ул. Карла Маркса, д. 6
	Планируемая ежедневная посещаемость – 400 человек. Лекционный зал на 40 человек.
Фонд библиотеки 1 тыс. экз.
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	8
	Места погребения

	8.1
	Строительство гражданского кладбища (в т.ч. ПИР)
	городской округ город Калуга Калужской области, в районе д. Марьино
	Общественное, смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га (в соответствии с санитарной классификацией).
Площадь 18 га.
 III класс опасности объекта в соответствии с сан.классификацией. Статус кладбища – действующее (устанавливается после открытия)
	Зона кладбищ.
Иные параметры зоны не регламентируются
	Первая очередь
	300 м по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	8.2
	Крематорий
	городской округ город Калуга Калужской области, з/у с
К№ 40:26:000099:679
	Крематории с одной однокамерной печью, II класс опасности объекта в соответствии с сан. классификацией,
площадь 2,9 га
	Зона кладбищ.
Иные параметры зоны не регламентируются
	Первая очередь
	500 м по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	9
	Объекты транспортной инфраструктуры

	9.1
	Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу (в т.ч. ПИР)
	городской округ город Калуга Калужской области, в районе д. Марьино
	Автомобильная дорога местного значения, общего пользования, V категории, с усовершенствованным покрытием, круглогодичного функционирования, протяженностью 0,6 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.2
	Реконструкция мостового сооружения «Синие мосты» с подходами по
ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) (в т.ч. ПИР)
	г. Калуга
	Реконструкция мостового сооружения (мост автодорожный) через железную дорогу, с организацией подходов
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.3
	Строительство улично-дорожной сети на территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от
ул. Болдина до
ул. Билибина
(в т.ч. ПИР)
	г. Калуга
	Строительство улицы и дороги местного значения. Создание пешеходной улицы с усовершенствованным покрытием, протяженностью 5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.4
	Строительство улично-дорожной сети по ул. Петра Семенова от
д. 9 к д. 13 и далее до Обуховского дома культуры (в т.ч. ПИР)
	г. Калуга
мкр. Куровской
	Строительство улицы и дороги местного значения. Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием, протяженностью 1 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.5
	Реконструкция улично-дорожной сети ул. Георгия Димитрова
(в т.ч. ПИР)
	г. Калуга
	Реконструкция улицы местного значения (улица в жилой застройке) с заменой покрытия на усовершенствованное и организацией парковок, протяженность 1,1 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.6
	Реконструкция улично-дорожной сети по ул. Ромодановские Дворики (в т.ч. ПИР)
	г. Калуга
	Реконструкция магистральной улицы районного значения (тип: транспортно-пешеходная)  с заменой покрытия на усовершенствованное, протяженность 4,9 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.7
	Строительство улично-дорожной сети
(в т.ч. ПИР)
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Яглово
	Строительство автомобильной дороги местного значения, общего пользования, V категории, с усовершенствованным покрытием, круглогодичного функционирования,
2 полосы, шириной до 22 м, протяженностью 1 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.8
	Реконструкция улично-дорожной сети от ул. Комфортной до
СНТ «Долина»
(в т.ч. ПИР)
	г. Калуга
	Реконструкция улицы и дороги местного значения в жилой застройке с заменой покрытия на усовершенствованное. протяженность 0,2 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.9
	Реконструкция улично-дорожной сети ул. Спартака
(в т.ч. ПИР)
	г. Калуга
	Реконструкция улицы (дороги) местного значения в жилой застройке с заменой покрытия на усовершенствованное, протяженностью 0,6 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.10
	Строительство пешеходного перехода железную дорогу
(в т.ч. ПИР)
	городской округ город Калуга Калужской области,
ж/д ст. Тихонова Пустынь
	Пешеходный переход в разных уровнях (надземный)
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.11
	Строительство моста через р. Лихунка
(в т.ч. ПИР)
	д. Лихун
	Строительство мостового сооружения - мост автодорожный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.12
	Реконструкция улично-дорожной сети по ул. Веры Андриановой (в т.ч. ПИР)
	г. Калуга
	Реконструкция улицы местного значения в жилой застройке, планируемый тип покрытия – усовершенствованный. Протяженность 1,1 км с организацией непрерывного движения
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.13
	Реконструкция улично-дорожной сети Грабцевского шоссе на участке от пересечения с ул. Зерновой до пересечения с
ул. Прончищева
(в т.ч. ПИР)
	г. Калуга
	Реконструкция магистральной улицы общегородского значения с заменой покрытия на усовершенствованное, протяженностью 2,6 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.14
	Строительство участка улично-дорожной сети в микрорайоне «Правгород»
(ул. Академика Потехина, участок улицы в жилой застройке от
ул. Фомушина до ул. С. Туликова) (в т.ч. ПИР)
	г. Калуга
	Строительство участка магистральной транспортно-пешеходной улицы районного значения, с усовершенствованным покрытием,
протяженностью 1,2 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.15
	Строительство участка улично-дорожной сети в микрорайоне «Правгород»
(ул. Хорошая, участок улицы в жилой застройке от ул. Фомушина до ул. С. Туликова
	г. Калуга
	Строительство.
Улица местного значения в жилой застройке с усовершенствованным покрытием Протяженностью 1,0 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.16
	Реконструкция улично-дорожной сети по ул. Зерновая от Грабцевского шоссе до ул. Тарутинская
(в т.ч. ПИР)
	г. Калуга
	Магистральная улица общегородского значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 1,9 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.17
	Реконструкция улично-дорожной сети от
пер. Ольговский по ул. Тарутинская до района транспортной развязки трассы Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань (в т.ч. ПИР)
	г. Калуга
	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 4 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.18
	Реконструкция улично-дорожной сети по ул. Советский проезд
(в т.ч. ПИР)
	г. Калуга
	Улица в жилой застройке местного значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 0,4 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.19
	Строительство подъездной дороги (улично-дорожная сеть НП) к нежилому зданию для реализации общеобразовательных программ в г. Калуге
на 1300 мест с
К№ 40:26:000012:9191, 2-й этап (в т.ч. ПИР)
	г. Калуга
	Улица в жилой застройке местного значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 0,5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.20
	Строительство улично-дорожной сети к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей к
ул. Золотая и ул. Коронная в д. Лихун (в т.ч. ПИР)
	г. Калуга
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием, протяженностью 1,2 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.21
	Формирование внутренних кольцевых связей. Магистральные улицы и дороги общегородского значения и районного значения, соединяющие ул. Зерновую с
ул.40-летия Октября (проходящая через
мкр. Солнечный и ул. Маяковского)
	г. Калуга
	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 13,4 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.22
	Формирование внешних кольцевых связей. Магистральные улицы и дороги общегородского значения. Грабцевское шоссе (Кукареки) – ул. Тарутинская – ул. Московская
	г. Калуга
	Магистральная улица общегородского значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 6,7 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.23
	Формирование центральной кольцевой связи. Магистральные улицы и дороги общегородского значения ул. Степана Разина – ш. Одоевское – ш. Тульское
	г. Калуга
	Магистральная улица общегородского значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 3,8 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.24
	Строительство автодороги северный обход деревень Тимошево и Галкино от автомобильной дороги «Щебзавод - Северный» (у ж/д моста) с присоединением к автодороге местного значения «Северный – Аргуново» – ул. Московская
	г. Калуга
	Автомобильная дорога местного значения, общего пользования, IV категории, с усовершенствованным покрытием, круглогодичного функционирования, протяженностью 2,5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.25
	Продолжение
ул. Ленина через Вокзальную площадь и железнодорожные пути до ул. Тарутинской (до мостового сооружения «Синие мосты»)
	г. Калуга
	Улица в жилой застройке местного значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 1,4 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.26
	Продолжение ул. Пухова до магистрали вдоль Яченского водохранилища
	г. Калуга
	Строительство участка магистральной транспортно-пешеходной  улицы районного значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 1,8 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.27
	Продолжение и реконструкция
ул. Чехова до
ул. Тульской
	г. Калуга
	Строительство и реконструкция участка магистральной транспортно-пешеходной  улицы районного значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 0,8 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.28
	Соединение
ул. Березовой с автодорогой у стадиона «Спутник»
	г. Калуга
	Улица в жилой застройке местного значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 1,0 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.29
	Соединение улиц Планерной и Полесской
	г. Калуга
	Улица в жилой застройке местного значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 0,5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.30
	Строительство улицы, соединяющей ул. Фомушина и ул. Серафима Туликова
	г. Калуга
	Улица в жилой застройке местного значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 0,8 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.31
	Строительство улицы от ул. Московской до ул. Клубничной (участки индивидуального жилищного строительства
д. Канищево)
	г. Калуга
	Магистральная, транспортно-пешеходная улица районного значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 1,9 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.32
	Строительство улицы, соединяющей ул. Терепецкое кольцо – ул. Михайловскую – ул. Новую
	г. Калуга
	Улица в жилой застройке местного значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 1,8 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.33
	Продолжение ул. Азарова до ул. Гурьянова
	г. Калуга
	Улица в жилой застройке местного значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 0,2 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.34
	Строительство. Организация альтернативного проезда в
мкр. Турынино от ООО «Магистральные сети» - ул. Новождамировская, д. 5, далее по проезду Кольцевому на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-132 «Вязьма-Калуга-Тула-Михайлов-Рязань»
	г. Калуга
	Улица в жилой застройке местного значения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 1,2 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.35
	Строительство автомобильной дороги к д. Григоровка
(от д. Заречье)
	городской округ город Калуга Калужской области
	Автомобильная дорога местного значения, общего пользования, IV категории, с усовершенствованным покрытием, круглогодичного функционирования, протяженностью 4,2 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.36
	Строительство автодороги д. Шопино – д. Яглово со строительством мостового перехода через р. Оку и путепровода через железнодорожную линию
	городской округ город Калуга Калужской области
	Автомобильная дорога местного значения, общего пользования, IV категории, с усовершенствованным покрытием, круглогодичного функционирования, протяженностью 6,0 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.37
	Строительство автодороги д. Рождествено – п. Воротынск со строительством мостового перехода через р. Оку
	городской округ город Калуга Калужской области
	Автомобильная дорога местного значения, общего пользования, IV категории, с усовершенствованным покрытием, круглогодичного функционирования, протяженностью 4,7 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.38
	Организация подъезда к д. Малая Каменка
	городской округ город Калуга Калужской области
	Автомобильная дорога местного значения, общего пользования, IV категории, с усовершенствованным покрытием, круглогодичного функционирования, протяженностью 1,1 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.39
	Организация подъезда к мкр. Кошелев со стороны, а/д Правый берег - Шопино
	городской округ город Калуга Калужской области
	Магистральная, транспортно-пешеходная улица районного значения с усовершенствованным покрытием 1,3 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.40
	Строительство автодороги
Матюнино - Юрьевка
	городской округ город Калуга Калужской области
	Автомобильная дорога местного значения, общего пользования, V категории, с усовершенствованным покрытием, круглогодичного функционирования, протяженностью 3 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.41
	Строительство автомобильной дороги от д. Петрово до автодороги Р-132 «Золотое кольцо»
	городской округ город Калуга Калужской области
	Автомобильная дорога местного значения, общего пользования, V категории, с усовершенствованным покрытием, круглогодичного функционирования, протяженностью 0,3 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.42
	Строительство автодороги Юрьевка - Большая Каменка
	городской округ город Калуга Калужской области
	Автомобильная дорога местного значения, общего пользования,V категории, с усовершенствованным покрытием, круглогодичного функционирования, протяженностью 1,5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.43
	Приведение в нормативное состояние автодороги к д. Переселенец (реконструкция)
	городской округ город Калуга Калужской области
	Автомобильная дорога местного значения, общего пользования,V категории, с усовершенствованным покрытием, круглогодичного функционирования, протяженностью 1,5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.44
	Организация подъездов к планируемому объекту УФСИН
	городской округ город Калуга Калужской области
	Автомобильная дорога местного значения, общего пользования,V категории, с усовершенствованным покрытием, круглогодичного функционирования, протяженностью 1,2 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.45
	Мостовое сооружение через р. Оку в створе продолжения
ул. Степана Разина
	городской округ город Калуга Калужской области
	Мост автодорожный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.46
	Мостовое сооружение через р. Оку в створе планируемой автодороги д. Шопино – д. Яглово
	городской округ город Калуга Калужской области
	Мост автодорожный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.47
	Мостовое сооружение через р. Оку в створе планируемой д. Рождествено – п. Воротынск
	городской округ город Калуга Калужской области
	Мост автодорожный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.48
	Мостовое сооружение через р. Терепец в створе новой полукольцевой связи, перехватывающей Грабцевское шоссе (Кукареки), ул. Тарутинская,
ул. Московская
	г. Калуга
	Мост автодорожный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.49
	Мостовое сооружение через р. Яченка в створе планируемой автодороги Щебзавод – Доможирово – Северный
	городской округ город Калуга Калужской области
	Мост автодорожный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.50
	Мостовое сооружение через р. Оку на месте понтонной переправы
	г. Калуга
	Мост пешеходный и велосипедный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.51
	Мостовое сооружение в створе планируемой автодороги д. Шопино – д. Яглово
	городской округ город Калуга Калужской области
	Мост автодорожный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.52
	Мостовое сооружение в створе планируемого продолжения ул. Ленина
	г. Калуга
	Мост автодорожный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.53
	Мостовое сооружение в створе продолжения ул. Азарова до
ул. Гурьянова
	г. Калуга
	Мост автодорожный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.54
	Мостовое сооружение в створе новой полукольцевой связи, перехватывающей Грабцевское шоссе (Кукареки), ул. Тарутинская, ул. Московская
	г. Калуга
	Мост автодорожный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.55
	Транспортная развязка в разных уровнях в районе д. Пучково и нового кампуса университета им. Н.Э.Баумана
	г. Калуга
	Развязка автодорожная в разных уровнях
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.56
	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении Одоевского шоссе и планируемой дороги Некрасово – Степана Разина
	г. Калуга
	Развязка автодорожная в разных уровнях
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.57
	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении Тульского шоссе и ул. Генерала Попова
	г. Калуга
	Развязка автодорожная в разных уровнях
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.58
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне ул. Зерновая - Грабцевское шоссе
	г. Калуга
	Саморегулируемый круговой перекресток
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.59
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне на пересечении ул. Гурьянова – автодорог Силикатный-Тихонова Пустынь-Анненки
	г. Калуга
	Саморегулируемый круговой перекресток
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.60
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне в микрорайоне Силикатный в районе строительства жилого комплекса «Белые Росы», с организацией остановочного пункта
	г. Калуга
	Саморегулируемый круговой перекресток
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.61
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне по ул. Московской в районе ТЦ «Торговый квартал»
	г. Калуга
	Саморегулируемый круговой перекресток
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.62
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне по ул. Небесная в районе ТЦ «Торговый квартал»
	г. Калуга
	Саморегулируемый круговой перекресток
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.63
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне в районе
ул. Счастливой
	г. Калуга
	Саморегулируемый круговой перекресток
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.64
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне в районе
ул. Дорожная
	г. Калуга
	Саморегулируемый круговой перекресток
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.65
	Автозаправочная станция
	г. Калуга в районе мкр. Куровской
	АЗС (традиционная) до 3 топливных колонок, вместимостью до 3 ед.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	50 м по СанПиН 2.2.1 2.1.1.1200-03

	9.66
	Автозаправочная станция
	городской округ город Калуга Калужской области, в районе
c. Подстанция Колюпановская
	АЗС (традиционная) до 3 топливных колонок, вместимостью до 3 ед.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	50 м по СанПиН 2.2.1 2.1.1.1200-03

	9.67
	Автозаправочная станция
	Городской округ город Калуга Калужской области,
в районе д. Чижовка
	АЗС (традиционная) до 3 топливных колонок, вместимостью до 3 ед.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	50 м по СанПиН 2.2.1 2.1.1.1200-03

	9.68
	Автозаправочная станция в районе
мкр. Анненки
	г. Калуга в районе
мкр. Анненки
	АЗС (традиционная) до 3 топливных колонок, вместимостью до 3 ед.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	50 м по СанПиН 2.2.1 2.1.1.1200-03

	9.69
	Строительство транспортного депо
	г. Калуга, район Правобережья
	Мощностью до 1000 ед. транспорта
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.70
	Автодорога к участкам нового строительства в д. Тинино
	городской округ город Калуга Калужской области,
д. Тинино
	Автомобильная дорога местного значения, общего пользования, V категории, с усовершенствованным покрытием, круглогодичного функционирования, протяженностью 1 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.71
	Строительство моста на планируемой дороге, соединяющей ул. Янтарную с
ул. Лазурной
	городской округ город Калуга Калужской области,
д. Лихун
	Мост автодорожный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.72
	Проектирование и строительство улично-дорожных сетей для земельных участков нового жилищного строительства
(в т.ч. ПИР)
	городской округ город Калуга Калужской области
	Улицы в жилой застройке с усовершенствованным покрытием, общей протяженностью до 200 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.73
	Организация выезда (улично-дорожная сеть) с мкр. «Веснушки» на окружную автодорогу
	г. Калуга,
мкр. Веснушки
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием, протяженностью 0,4 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.74
	Реконструкция ул. Хрустальная
	г. Калуга,
ул. Хрустальная
	Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходного стиля с усовершенствованным покрытием, протяженностью 2,0 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.75
	Реконструкция улиц
40-летия Октября, Советская, Ждамировская и Киевка
	г. Калуга,
мкр. Турынино
	Магистральная улица общегородского значения с  усовершенствованным покрытием, протяженностью 6,0 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.76
	Реконструкция
ул. Гагарина
	г. Калуга,
ул. Гагарина
	Магистральная улица общегородского знаения с усовершенствованным покрытием, протяженностью 1,0 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.77
	Планируемая дорога в д. Лихун, соединяющая улицы Лазурная и Янтарная
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Лихун
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием, 0,3 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.78
	Реконструкция Одоевского шоссе на участке от планируемой автодороги до
ул. Степана Разина до
Р-132 «Золотое кольцо»
	городской округ город Калуга Калужской области
	Магистральная улица общегородского значения, с усовершенствованным покрытием, 1,7 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.79
	Реконструкция ул. Тарутинская от
СНТ Рабочий садовод (ул. Мичурина) до Окружной автодороги
	городской округ город Калуга Калужской области
	Магистральная улица общегородского значения, с усовершенствованным покрытием, 2,6 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.80
	Аналог Зип-лайна - фуникулеров
от Кампуса
им. Н.Э. Баумана до Березуйского оврага
	городской округ город Калуга Калужской области
	Протяженностью 4,6 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.81
	Реконструкция развязки на автодороге Р-132 (обход города) для обеспечения создания новой полукольцевой связи, перехватывающей Грабцевское шоссе (Кукареки), ул. Тарутинская,
ул. Московская
	г. Калуга
	Развязка автодорожная в разных уровнях
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Установление ЗОУИТ не требуется

	9.82
	Автозаправочная станция
	г. Калуга в районе
мкр. Кукареки
	АЗС (традиционная) до 3 топливных колонок, вместимостью до 3 ед.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	50 м по СанПиН 2.2.1 2.1.1.1200-03

	10
	Объекты водоснабжения
	

	10.1
	Строительство комплекса сооружений водозабора (артезианской скважины, водонапорной башни, станции водоподготовки)
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Нижняя Вырка
	Производительностью до
4,8 тыс. куб. м/сут.,
объемом 50 куб. м
	Зоны сельскохозяйственного использования. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно ЗСО объекта в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02
1 пояс - 30-50 м,
2 пояс - расчетный

	10.2
	Строительство водопроводных сетей
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Нижняя Вырка
	Протяженностью около 4 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Санитарно-защитная полоса в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 до 10 м

	10.3
	Строительство комплекса сооружений водозабора (артезианской скважины, водонапорной башни, станции водоподготовки)
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Большая Каменка
	Производительностью до
4,8 тыс. куб. м/сут.,
объемом 50 куб. м
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно ЗСО объекта в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02
1 пояс - 30-50 м,
2 пояс - расчетный

	10.4
	Строительство водопроводных сетей
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Большая Каменка
	Протяженностью около 3,9 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Санитарно-защитная полоса в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 до 10 м

	10.5
	Строительство комплекса сооружений водозабора (артезианской скважины, водонапорной башни, станции водоподготовки)
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Лихун
	Производительностью до
4,8 тыс. куб. м/сут.,
объемом 50 куб. м
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно ЗСО объекта в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02
1 пояс - 30-50 м,
2 пояс - расчетный

	10.6
	Строительство водопроводных сетей
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Лихун, д. Марьино
	Протяженностью около 11 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Санитарно-защитная полоса в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 до 10 м

	10.7
	Строительство комплекса сооружений водозабора (артезианской скважины, водонапорной башни, станции водоподготовки)
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Аргуново
	Производительностью до
4,8 тыс. куб. м/сут.,
объемом 50 куб. м
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно ЗСО объекта в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02
1 пояс - 30-50 м,
2 пояс - расчетный

	10.8
	Строительство водопроводных сетей
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Аргуново
	Протяженностью около 5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Санитарно-защитная полоса в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 до 10 м

	10.9
	Строительство комплекса сооружений водозабора (артезианской скважины, водонапорной башни, станции водоподготовки)
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Петрово
	Производительностью до
4,8 тыс. куб. м/сут.,
объемом 50 куб. м
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно ЗСО объекта в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02
1 пояс - 30-50 м,
2 пояс - расчетный

	10.10
	Строительство водопроводных сетей
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Петрово
	Протяженностью около 2,5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Санитарно-защитная полоса в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 до 10 м

	10.11
	Строительство комплекса сооружений водозабора (артезианской скважины, водонапорной башни, станции водоподготовки)
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Косарево
	Производительностью до
4,8 тыс. куб. м/сут.,
объемом 50 куб. м
	Зоны сельскохозяйственного использования. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно ЗСО объекта в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02
1 пояс - 30-50 м,
2 пояс - расчетный

	10.12
	Строительство водопроводных сетей
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Косарево
	Протяженностью около 4 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Санитарно-защитная полоса в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 до 10 м

	10.13
	Строительство комплекса сооружений водозабора (артезианской скважины, водонапорной башни, станции водоподготовки)
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Заречье
	Производительностью до
4,8 тыс. куб. м/сут.,
объемом 50 куб. м
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно ЗСО объекта в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02
1 пояс - 30-50 м,
2 пояс - расчетный

	10.14
	Строительство водопроводных сетей
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Заречье
	Протяженностью около 7 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Санитарно-защитная полоса в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 до 10 м

	10.15
	Строительство водопроводных сетей
	г. Калуга
	Протяженностью около 52 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Санитарно-защитная полоса в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 до 10 м

	11
	Объекты водоотведения

	11.1
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Нижняя Вырка
	Производительностью до
5 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 -
 100 м

	11.2
	Строительство сетей водоотведения
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Нижняя Вырка
	Самотечная канализация, подземного расположения, протяженностью 3 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Устанавливается согласно
СНиП 2.07.01-89,
СНиП 2.04.03-85,
СП 32.13330.2012
до 10 м

	11.3
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
	Городской округ город Калуга Калужской области, д. Большая Каменка
	Производительностью до
5 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 -
100 м

	11.4
	Строительство сетей водоотведения
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Большая Каменка
	Самотечная канализация, подземного расположения, протяженностью около 2,9 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Устанавливается согласно
СНиП 2.07.01-89,
СНиП 2.04.03-85,
СП 32.13330.2012,
до 10 м

	11.5
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Лихун
	Производительностью до
5 тыс. куб. м/сут.
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 -
100 м

	11.6
	Строительство сетей водоотведения
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Лихун
	Самотечная канализация, подземного расположения, протяженностью около 7,7 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Устанавливается согласно
СНиП 2.07.01-89,
СНиП 2.04.03-85,
СП 32.13330.2012
до 10 м

	11.7
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Аргуново
	Производительностью до
5 тыс. куб. м/сут.
	Зоны сельскохозяйственного использования. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 -
100 м

	11.8
	Строительство сетей водоотведения
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Аргуново
	Самотечная канализация, подземного расположения, протяженностью около 2,9 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Устанавливается согласно
СНиП 2.07.01-89,
СНиП 2.04.03-85,
СП 32.13330.2012
до 10 м

	11.9
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Петрово
	Производительностью до
5 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 -
100 м

	11.10
	Строительство сетей водоотведения
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Петрово
	Самотечная канализация, подземного расположения, протяженностью около 1,9 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Устанавливается согласно
СНиП 2.07.01-89,
СНиП 2.04.03-85,
СП 32.13330.2012
до 10 м

	11.11
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Косарево
	Производительностью до
5 тыс. куб. м/сут.
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 -
100 м

	11.12
	Строительство сетей водоотведения
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Косарево
	Самотечная канализация, подземного расположения, протяженностью около 2,4 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Устанавливается согласно
СНиП 2.07.01-89,
СНиП 2.04.03-85,
СП 32.13330.2012
до 10 м

	11.13
	Строительство сооружений очистки сточных вод (КОС)
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Заречье
	Производительностью до
5 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 -
 100 м

	11.14
	Строительство сетей водоотведения
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Заречье
	Самотечная канализация, подземного расположения, протяженностью около 3,2 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Устанавливается согласно
СНиП 2.07.01-89,
СНиП 2.04.03-85,
СП 32.13330.2012
до 10 м

	11.15
	Строительство очистных сооружений (КОС)
	г. Калуга, в районе
ТЦ «Торговый квартал»
	Производительностью до
50 тыс. куб. м/сут.
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 3, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 -
100 м

	11.16
	Строительство очистных сооружений (КОС)
	г. Калуга,
в мкр. «Кошелев»
	Производительностью до
50 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 -
100 м

	11.17
	Строительство очистных сооружений (КОС)
	г. Калуга,
в мкр. «Секиотово»
	Производительностью до
50 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 -
100 м

	11.18
	Строительство очистных сооружений (КОС)
	г. Калуга,
в районе индустриального парка «Калуга Юг»
	Производительностью до
50 тыс. куб. м/сут.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 -
100 м

	11.19
	Строительство очистных сооружений (КОС)
	г. Калуга,
по Тульскому шоссе (район СНТ
«КЭМЗ-2)

	Производительностью до
50 тыс. куб. м/сут.
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 -
100 м

	11.20
	Строительство очистных сооружений (КОС)
	г. Калуга,
в районе
мкр. «Куровской»
	Производительностью до
50 тыс. куб. м/сут.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 -
100 м

	11.21
	Строительство очистных сооружений (КОС)
	г. Калуга,
в районе с. Росва

	Производительностью до
100 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 -
300 м

	11.22
	Строительство магистрального коллектора
	городской округ город Калуга Калужской области
	Магистральный коллектор самотечной канализации, объединяющий существующую систему водоотведения мкр. Резвань – план. КОС с. Росва – план. КОС мкр. Куровской. Расположение - подземное, протяженность 10 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Устанавливается согласно
СНиП 2.07.01-89,
СНиП 2.04.03-85,
СП 32.13330.2012
до 10 м

	11.23
	Строительство сетей водоотведения
	г. Калуга
	Самотечная канализация, подземного расположения протяженностью  58 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Устанавливается согласно
СНиП 2.07.01-89,
СНиП 2.04.03-85,
СП 32.13330.2012
до 10 м

	12
	Объекты дождевой канализации

	12.1
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга,
в районе СНТ «Факел»,
мкр. Калуга-2
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.2
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга,
 в районе мкр. Анненки
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.3
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга,
в районе мкр. Ромоданово
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.4
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга,
в районе мкр. Ромодановские дворики
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.5
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга
по ул. Подвойского
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Первая очередь
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.6
	Строительство очистных сооружения дождевой канализации для очистки дождевых стоков с планируемой и существующей жилой застройки в районе с. Некрасово, д. Пучково
	г. Калуга в районе СНТ «Связист-2»
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.7
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга,
 по ул. Салтыкова-Щедрина район гаражного кооператива «Заря»
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.8
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга, по ул. 40-летия Октября, район существующих очистных сооружений
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.9
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга, в районе мкр. Турынинские дворики
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.10
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга, в районе мкр. Турынино, ул. Родниковая
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.11
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга, в районе мкр. Турынино,
ул. Льва Толстого
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.12
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга, в районе мкр. Бушмановка, ул. Работниц
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.13
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга, в мкр. Бушмановка, в районе гаражного кооператива «Тайфун»
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.14
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга, в мкр. Дубрава
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.15
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга, пер. Лаврентьевский, набережная Яченского водохранилища
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.16
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга в мкр. Черносвитино, район ул. Речной
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 2, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.17
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга в мкр. Черносвитино, район пер. Удачный
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.18
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга, севернее мкр. Силикатный
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа,  производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Зоны рекреационного назначения. Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.19
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	г. Калуга, мкр. Малиновка
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа, производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Расчетный срок
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.20
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации
	д. Канищево, ул. Усадебная
	Очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа ,  производительностью до
1 тыс. куб. м/сут.
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Первая очередь
	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

	12.21
	Строительство коллекторов дождевой канализации
	г. Калуга
	Протяженностью – 132 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Устанавливается согласно
СНиП 2.07.01-89,
СНиП 2.04.03-85,
СП 32.13330.2012

	12.22
	Строительство коллекторов дождевой канализации
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Канищево
	Протяженностью – 8,5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Устанавливается согласно
СНиП 2.07.01-89,
СНиП 2.04.03-85,
СП 32.13330.2012

	13
	Объекты теплоснабжения

	13.1
	Строительство котельной
	г. Калуга, район д. Пучково
	УТМ 30 Гкал/ч к
2019-2022 гг. с увеличением до 75 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт) Вид топлива – природный газ
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Определяется в соответствии с техническими регламентами на основании проекта

	13.2
	Строительство котельной
	г. Калуга, мкр. Ольговский
	УТМ 30 Гкал/ч к
2019-2022 гг. с увеличением до 70 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). Вид топлива – природный газ
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется.
	Первая очередь
	Определяется в соответствии с техническими регламентами на основании проекта

	13.3
	Строительство котельной
	г. Калуга, мкр. Северный
	УТМ 15 Гкал/ч к
2018 г. Установка ГПА (УЭМ 3 МВт). Переключение потребителей котельных «Дорожная, 6а», «Тепличная, 22», «Новая, 41», «Нижняя
Усадебная, 2» Вид топлива – природный газ
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Определяется в соответствии с техническими регламентами на основании проекта

	13.4
	Строительство сетей теплоснабжения
	г. Калуга
	Протяженностью – 28 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Определяется в соответствии с техническими регламентами на основании проекта

	14
	Объекты газоснабжения

	14.1
	Строительство межпоселкового газопровода до д. Макаровка
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Макаровка
	Газопровод распределительный высокого давления. Протяженностью - 0,8 км тип расположения -  подземный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	Определяется в соответствии с правилами охраны газораспредели-тельных сетей

	14.2
	Строительство газорегуляторного пункта в д. Макаровка
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Макаровка
	Газорегуляторный пункт наземного расположения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	

	14.3
	Строительство межпоселкового газопровода до
д. Переселенец
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Переселенец
	Газопровод распределительный высокого давления. Протяженностью - 2 км тип расположения -  подземный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Расчетный срок
	

	14.4
	Строительство газорегуляторного пункта в д. Переселенец
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Переселенец
	Газорегуляторный пункт наземного расположения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Расчетный срок
	Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспредели-тельных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-тельных сетей» (в ред. постановлений Правительства РФ от 22.12.2011, от 17.05.2016 № 444)

	14.5
	Строительство внутрипоселкового газопровода «Уличные газопроводы
д. Николо-Лапиносово города Калуги»
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Николо-Лапиносово
	Газопровод распределительный низкого давления. Протяженность – 1,0 км
тип расположения -  подземный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь (2035)
	

	14.6
	Строительство внутрипоселкового
газопровода «Уличные газопроводы д. Аргуново г. Калуги»
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Аргуново
	Газопровод распределительный высокого давления. Протяженность – 11,0 км
тип расположения -  подземный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь (2027)
	

	14.7
	Строительство внутрипоселкового газопровода «Уличные газопроводы с. Рожки г. Калуги»
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Рожки
	Газопровод распределительный низкого давления. Протяженность – 0,7 км
тип расположения -  подземный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь (2027)
	

	14.8
	Строительство внутрипоселкового газопровода «Уличные
газопроводы д. Новоселки г. Калуги»
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Новоселки
	Газопровод распределительный низкого давления. Протяженность – 2,0 км
тип расположения -  подземный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь (2027)
	

	14.9
	Строительство внутрипоселкового газопровода «Уличные
газопроводы д. Марьино г. Калуги»
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Марьино
	Газопровод распределительный низкого давления. Протяженность – 5,3 км
тип расположения -  подземный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь (2027)
	

	14.10
	Строительство внутрипоселкового газопровода «Распределительный газопровод высокого и низкого давления
д. Горенское, г. Калуга»
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Горенское
	Газопровод распределительный низкого давления. Протяженность – 3,0 км
тип расположения -  подземный
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь (2035)
	Определяется в соответствии с правилами охраны газораспредели-тельных сетей

	14.11
	Установка ГРПШ
д. Горенское,
г. Калуга
	городской округ город Калуга Калужской
области, д. Горенское
	Газорегуляторный пункт наземного расположения
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	
	

	15
	Объекты связи

	15.1
	Строительство автоматической телефонной станции (АТС)
	г. Калуга, район д. Некрасово
	Мощностью
11 тыс. номеров
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Определяется в соответствии с техническими регламентами на основании проекта

	15.2
	Строительство автоматическая телефонная станция (АТС)
	г. Калуга,
мкр. Байконур
	Мощностью
12 тыс. номеров
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется.
	Первая очередь
	Определяется в соответствии с техническими регламентами на основании проекта

	15.3
	Строительство автоматическая телефонная станция (АТС) г. Калуга,
мкр. Кошелев, мощностью 16 тыс. номеров.
	г. Калуга,
мкр. Кошелев
	Мощностью
16 тыс. номеров
	Зона общественно-делового и многофункционального назначения. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 6, рекомендуемая плотность населения - 280 чел./га
	Первая очередь
	Определяется в соответствии с техническими регламентами на основании проекта

	15.4
	Вышка сотовой связи
	г. Калуга, мкр. Секиотово
	Антенно-мачтовое сооружение
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Определяется в соответствии с техническими регламентами на основании проекта

	15.5
	Вышка сотовой связи
	г. Калуга, мкр. Силикатный
	Антенно-мачтовое сооружение
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Определяется в соответствии с техническими регламентами на основании проекта

	15.6
	Вышка сотовой связи
	г. Калуга, в районе СНТ «Водник»
	Антенно-мачтовое сооружение
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Определяется в соответствии с техническими регламентами на основании проекта

	15.7
	Вышка сотовой связи
	г. Калуга, по ул. Литвиновская
	Антенно-мачтовое сооружение
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Определяется в соответствии с техническими регламентами на основании проекта

	15.8
	Вышка сотовой связи
	городской округ город Калуга Калужской области, с. Муратовского щебзавода
	Антенно-мачтовое сооружение
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется.
	Первая очередь
	Определяется в соответствии с техническими регламентами на основании проекта

	16
	Объекты обеспечения пожарной безопасности

	16.1
	Размещение площадки для разворота пожарной техники
	г. Калуга,
пер. Богородицкий, д. 16
	Разворотная площадка размером 15х15 с усовершенствованным покрытием
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.2
	Размещение площадки для разворота пожарной техники
	г. Калуга,
пер. Богородицкий, д. 14
	Разворотная площадка размером 15х15 с усовершенствованным покрытием
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.3
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов
	г. Калуга,
ул. Медовая
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
устройство пожарных гидрантов на водоводах
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.4
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов
	г. Калуга,
Одоевское щоссе
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
устройство пожарных гидрантов на водоводах
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.5
	Строительство дороги к объектам на земельных участках в районе Одоевского шоссе с кадастровыми номерами 40:25:000200:437-474
	г. Калуга,
Одоевское щоссе
	Протяженностью – 1,8 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.6
	Размещение площадки для разворота пожарной техники
	г. Калуга,
ул. Медовая
	Разворотная площадка размером 15х15 с усовершенствованным покрытием
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.7
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов
	г. Калуга,
ул. Хуторская
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
устройство пожарных гидрантов на водоводах
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.8
	Размещение площадки для разворота пожарной техники
	г. Калуга,
ул. Хуторская
	Разворотная площадка размером 15х15 с усовершенствованным покрытием
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.9
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Заречье
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарные гидранты на планируемых водоводах;
- пожарный водоисточник
	- для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
- для водоисточника – зоны рекреационного назначения.
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.10
	Строительство дороги к объекту на земельном участке в д. Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1229
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Заречье
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием – 0,4 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.11
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Косарево
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарные гидранты на планируемых водоводах;
- пожарный водоисточник
	- для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
- для водоисточника – зоны рекреационного назначения.
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.12
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Петрово
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарные гидранты на планируемых водоводах
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.13
	Строительство дороги к объектам на земельных участках в районе д. Петрово с кадастровыми номерами 40:25:000068:1289-1316
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Петрово
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием 0,3 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.14
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Марьино
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарные гидранты на планируемых водоводах
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.15
	Реконструкция дороги к объекту на земельном участке в д. Марьино с кадастровым номером 40:25:000007:512
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Марьино
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием 1,8 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.16
	Реконструкция дороги и улицы
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Макаровка
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием 1,5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.17
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Лихун (старый)
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарные гидранты на планируемых водоводах
- пожарный водоисточник
	- для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
- для водоисточника – зоны рекреационного назначения.
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.18
	Строительство дороги к объектам на земельных участках в районе д. Лихун с кадастровыми номерами 40:25:000007:470-1247
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Лихун
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием протяженностью 2,0 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.19
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Починки
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарные гидранты на водоводах
	- для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.20
	Строительство дороги к объектам на земельных участках в районе д. Уварово с кадастровыми номерами 40:25:000005:757-1054
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Уварово
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием протяженностью 1,5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.21
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Матюнино
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарный водоисточник
(2 ед.)
	- для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
- для водоисточника – зоны рекреационного назначения
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.22
	Реконструкция дороги к объекту на земельном участке в д. Лобаново с кадастровым номером 40:25:000042:72
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Лобаново
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием протяженностью 0,6 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.23
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Аргуново
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарные гидранты на водоводах
	- для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)

	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.24
	Строительство дороги к объектам на земельных участках в районе д. Аргуново с кадастровыми номерами 40:25:000005:258-261
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Аргуново
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием протяженностью 1,0 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.25
	Реконструкция дороги к объектам на земельных участках в районе д. Малая Каменка с кадастровыми номерами 40:25:000071:180-181
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Малая Каменка
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием протяженностью 0,1 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.26
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, с. Рябинки
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарный водоисточник
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.27
	Строительство дороги к объекту на земельном участке в с. Рябинки с кадастровым номером 40:25:000055:531
	городской округ город Калуга Калужской области, с. Рябинки
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием протяженностью 1,0 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.28
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области,
ж/д ст. Тихонова Пустынь
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- устройство пожарных гидрантов на водоводах
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.29
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Большая Каменка
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарные гидранты на водоводах;
- пожарный водоисточник
	- для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
- для водоисточника – зоны рекреационного назначения
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.30
	Строительство дороги к объектам на земельных участках в районе д. Большая Каменка с кадастровыми номерами 40:25:000061:644-868
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Большая Каменка
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием протяженностью 1,0 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.31
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	Городской округ город Калуга Калужской области, д. Груздово
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарный водоисточник
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.32
	Строительство дороги к объектам на земельных участках в районе д. Груздово с кадастровыми номерами 40:25:000005:725-888
	Городской округ город Калуга Калужской области, д. Груздово
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием протяженностью 1,0 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.33
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	Городской округ город Калуга Калужской области, д. Галкино
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- устройство пожарных гидрантов на водоводах
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.34
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Мстихино, ул. Горная, ул. Центральная
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- устройство пожарных гидрантов на водоводах
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.35
	Размещение площадки для разворота пожарной техники
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Мстихино, пер. Прудный
	Разворотная площадка размером 15х15 с усовершенствованным покрытием
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.36
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, с. Росва
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- устройство пожарных гидрантов на водоводах
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.37
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Яглово
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарные гидранты на водоводах;
- пожарный водоисточник
	- для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
- для водоисточника – зоны рекреационного назначения.
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.38
	Реконструкция дороги к объекту на земельном участке в с. Николо-Лапиносово с кадастровым номером 40:25:000161:125
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Николо-Лапиносово
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием, протяженностью 0,5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.39
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, с. Муратовского Щебзавода
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- устройство пожарных гидрантов на водоводах
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.40
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Карачево
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарные гидранты на водоводах;
- пожарный водоисточник
	- для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
- для водоисточника – зоны рекреационного назначения.
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.41
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Воровая
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарный водоисточник
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.42
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Нижняя Вырка
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарные гидранты на водоводах
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.43
	Реконструкция улицы
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Переселенец
	Улица в жилой застройке с усовершенствованным покрытием протяженностью 0,4 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.44
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Андреевское
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарный водоисточник
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 8, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.45
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения от отдельно стоящих объектов защиты
	городской округ город Калуга Калужской области, д. Колюпаново
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарные гидранты на водоводах;
- пожарный водоисточник
	- для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
- для водоисточника – зоны рекреационного назначения.
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.46
	Размещение источника наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения
	городской округ город Калуга Калужской области, с. Приокское лесничество
	Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:
- пожарный водоисточник
	Жилые зоны.
Максимальный процент застройки – 50%. Предельное количество этажей – 3, рекомендуемая плотность населения – 60 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.47
	Размещение подразделения пожарной охраны
	городской округ город Калуга Калужской области,
ж/д ст. Тихонова Пустынь
	Пожарное депо,
5 класса, на 2 автомобиля
	Общественно-деловые зоны.
Максимальный процент застройки – 50 %. Предельное количество этажей – 4, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.48
	Размещение подразделения пожарной охраны
	г. Калуга, правый берег район мкр. Кошелев
	Пожарное депо на
6 автомобилей с производственными и учебно-тренировочными объектами
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 435 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	16.49
	Формирование пожарной дружины
	городской округ город Калуга Калужской области,
д. Андреевское
	Пожарная дружина с мобильными средствами пожаротушения на базе дома культуры
	Жилые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 4, рекомендуемая плотность населения - 60 чел./га
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17
	Создание инфраструктуры для велосипедов и средств индивидуальной мобильности

	17.1
	Организация велодорожки совместно с тротуаром
	г. Калуга, ул. Ленина от ул. Вокзальная до
ул. Луначарского
	С усовершенствованным покрытием протяженность 2,8 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.2
	Организация велодорожки совместно с тротуаром
	г. Калуга, ул. Кирова от пл. Победы до пл. Мира
	С усовершенствованным покрытием протяженность 1,7 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.3
	Организация велодорожки совместно с тротуаром
	г. Калуга, ул. Степана Разина (в пределах существующей бульвара) от пл. Победы до ул. Никитина
	С усовершенствованным покрытием протяженность 0,67 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.4
	Организация велодорожки совместно с тротуаром
	г. Калуга, ул. Луначарского от
ул. Ленина до ул. Кутузова
	С усовершенствованным покрытием протяженность 1,1 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.5
	Организация велодорожки/велополо-сы
	г. Калуга,
ул. Кутузова от ул. Луначарского до
ул. Ленина
	С усовершенствованным покрытием протяженность 0,7 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.6
	Организация велодорожки совместно с тротуаром
	г. Калуга, пл. Старый торг, организация велодорожек на территории Сквера
им. Ленина
	С усовершенствованным покрытием протяженность 0,96 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.7
	Организация велодорожки/велополо-сы
	г. Калуга, ул. Рылеева от ул. Труда до
ул. Достоевского
	С усовершенствованным покрытием протяженность 1,1 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.8
	Организация велодорожки/велополосы
	г. Калуга, ул. Плеханова от ул. Труда
до ул. Кирова
	С усовершенствованным покрытием протяженность 0,7 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.9
	Организация велодорожек
	г. Калуга, на территории городского парка
	С усовершенствованным покрытием протяженность 1,5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.10
	Организация велодорожки совместно с тротуаром
	г. Калуга, ул. Московской от
пер. Северный до ул. Кирова
	С усовершенствованным покрытием протяженность 4,5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.11
	Организация велодорожки совместно с тротуаром
	г. Калуга, ул. Карла Либкнехта от Грабцевского шоссе до ул. Телевизионная
	С усовершенствованным покрытием протяженность 1,6 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.12
	Организация велодорожки
	г. Калуга, ул. Баррикад от ул. Ленина до ул. Воронина, по ул. Воронина от ул. Баррикад до ул. Труда, по ул. Труда от ул. Воронина до ул. Плеханова
	С усовершенствованным покрытием протяженность 1,2 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.13
	Организация велодорожки
	г. Калуга, на территории Сквера войнам интернационалистам
	С усовершенствованным покрытием протяженность 0,2 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.14
	Организация велодорожки совместно с тротуаром
	г. Калуга, ул. Суворова от Сквера войнам интернационалистам до ул. Рылеева
	С усовершенствованным покрытием протяженность 1,45 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.15
	Организации велодорожки
	г. Калуга, пер. Теренинский от ул. Суворова до ул. Чижевского, по ул. Чижевского от пер. Теренинский до ул. Московская, по ул. Огарева от ул. Московская до ул. Рылеева
	С усовершенствованным покрытием протяженность 1,58 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.16
	Организации велодорожки
	г. Калуга, ул. Телевизионная от ул. Социалистическая до ул. Труда
	С усовершенствованным покрытием протяженность 1,47 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.17
	Организация велодорожек совместно с тротуаром
	г. Калуга, по ул. Социалистической от ул. Телевизионная до
ул. Чичерина, по ул. Пухова от ул. Телевизионная до
ул. Чичерина, по ул. Чичерина от ул. Социалистической до ул. Пухова
	С усовершенствованным покрытием протяженность 1,1 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.18
	Организация велодорожек совместно с тротуаром
	г. Калуга, по Грабцевскому шоссе от Грабцевское шоссе д.110 до
ул. Моторная, по
ул. Моторная от Грабцевского шоссе до ул. Новаторская, по
ул. Новаторская от
 ул. Моторная до ул. Заводская, по ул. Заводская до ул. Маяковского, по ул. Маяковского от ул. Заводская до Грабцевского шоссе, по Грабцевскому шоссе от ул. Маяковского до ул. Карла Либкнехта
	С усовершенствованным покрытием протяженность 2,9 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.19
	Организация велодорожки
	г. Калуга, ул. Маршала Жукова от ул. Чапаева до пл. Победы
	С усовершенствованным покрытием протяженность 1,8 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.20
	Организация велодорожки
	г. Калуга, ул. Тульская от пер. Малый до ул. Степана Разина
	С усовершенствованным покрытием протяженность 0,9 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.21
	Организация велодорожки
	г. Калуга, по ул. Болдина от проектируемой транспортно-пешеходной набережной вдоль р. Ока до ул. Никитина, по ул. Никитина от ул. Болдина до ул. Степана Разина
	С усовершенствованным покрытием протяженность 2,17 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.22
	Организация велодорожки
	г. Калуга, ул. Максима Горького от ул. Болдина до ул. Маршала Жукова
	С усовершенствованным покрытием протяженность 0,7 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.23
	Организация велодорожки
	г. Калуга, ул. Театральная (в районе пешеходной зоны) и по пл. Старый торг
	С усовершенствованным покрытием протяженность 1,8 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.24
	Организация велодорожки/велополо-сы (в зависимости от участка проектирования)
	г. Калуга, ул. Гагарина от пл. Мира до ул. Космонавта Волкова
	С усовершенствованным покрытием протяженность 0,83 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.25
	Организация велодорожки
	г. Калуга, ул. Космонавта Волкова от ул. Гагарина до сквера Волкова, по территории сквера Волкова
	С усовершенствованным покрытием протяженность 3,2 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.26
	Организация веломаршрутов
	г. Калуга, по проектируемой набережной в районе Яченского водохранилища
	С усовершенствованным покрытием протяженность 2,5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.27
	Организация велодорожки совместно с тротуаром
	г. Калуга, наб. Яченского водохранилища от проектируемой пешеходной набережной до пер. Лаврентьевский, по пер. Лаврентьевский, по ул. Садовая от пер. Лаврентьевский до ул. Широкая, по ул. Широкая от ул. Садовая до проектируемой велодорожки по ул. Социалистическая
	С усовершенствованным покрытием протяженность 2,2 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.28
	Организация велодорожки
	г. Калуга, ул. Академика Королева от ул. Гагарина до парка
им. К. Э. Циолковского, по территории парка им. К. Э. Циолковского
	С усовершенствованным покрытием протяженность 2,5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.29
	Организация велополос
	г. Калуга, по Гагаринскому мосту от ул. Гагарина до Тульского шоссе, по Тульскому шоссе от Гагаринского моста до ул. Генерала Попова
	С усовершенствованным покрытием протяженность 1,8 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.30
	Организация велодорожек совместно с тротуаром
	г. Калуга, по ул. Генерала Попова от Тульского шоссе до
ул. Фомушина, по
ул. Фомушина от ул. Генерала Попова до ул. Минская
	С усовершенствованным покрытием протяженность 3,4 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.31
	Организация велодорожек совместно с тротуаром
	г. Калуга, ул. 65 лет Победы
	С усовершенствованным покрытием протяженность 2,3 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.32
	Организация велодорожек совместно с тротуаром
	г. Калуга, ул. Серафима Туликова от ул. 65 лет Победы до
ул. Фомушина
	С усовершенствованным покрытием протяженность 0,53 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.33
	Организация велосипедных дорожек на территории мкр. Кошелев проект
	г. Калуга, ул. Петра Тарасова от ул. Фомушина до ул. Андрея Алешина, по ул. Андрея Алешина до ул. Владимира Козлова, по ул. Владимира Козлова от ул. Андрея Алешина до ул. Бориса Литвинчука, по ул. Бориса Литвинчука от Владимира Козлова до Братьев Луканиных, по Братьев Луканиных от ул. Бориса Литвинчука до ул. Петра Тарасова
	С усовершенствованным покрытием протяженность
4 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.34
	Организация велодорожек
	г. Калуга, б-р Сиреневый от ул. Генерала Попова до ул. Комфортная по
ул. Комфортная
	С усовершенствованным покрытием протяженность 2,5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.35
	Организация велодорожки
	г. Калуга, ул. Платова от ул. Пригородная до Грабцевского шоссе (по существующему бульвару)
	С усовершенствованным покрытием протяженность 0,48 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.36
	Организация велодорожки
	г. Калуга, по проектируемой транспортно-пешеходной набережной вдоль реки Ока
	С усовершенствованным покрытием протяженность 3,86 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.37
	Организация велодорожки
	г. Калуга, по ул. Набережная от ул. Гагарина до проектируемой транспортно-пешеходной набережной вдоль реки Ока
	С усовершенствованным покрытием протяженность 0,9 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.38
	Создание рекреационных веломаршрутов
	г. Калуга, на территории Комсомольской рощи
	С усовершенствованным покрытием протяженность
4 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.39
	Создание рекреационных веломаршрутов
	г. Калуга, на территории Губернского парка
	С усовершенствованным покрытием протяженность 3 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.40
	Создание рекреационных веломаршрутов
	г. Калуга, на территории парка Яновских
	С усовершенствованным покрытием протяженность 2 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.41
	Создание рекреационных веломаршрутов
	г. Калуга, берег Яченского водохранилища вне границ ООПТ «Городской бор»
	С усовершенствованным покрытием протяженность 3.5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.42
	Создание рекреационно-транспортного веломаршрута
	г. Калуга, мкр. Анненки, дамба Яченского водохранилища
	С усовершенствованным покрытием протяженность
5 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.43
	Создание веломаршрута «Большое Кольцо»
	г. Калуга, от нового корпуса МГТУ им. Н.Э.Баумана, через Пучковский мост, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Кутузова, понтонный мост, Ромодановские Дворики, с. Некрасово
	С усовершенствованным покрытием протяженность
13 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.44
	Создание летнего рекреационно-транспортного веломаршрута
«Правый Берег»
	г. Калуга, кольцевой маршрут от понтонного моста, по правому берегу реки Оки, МГТУ им. Н,Э. Баумана, с. Некрасово, Ромодановские Дворики
	С усовершенствованным покрытием протяженность
10 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	17.45
	Создание летнего рекреационно-транспортного веломаршрута
	г. Калуга, кольцевой маршрут Пучковский мост, ул. Болдина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Кутузова, Понтонный мост, правый берег реки Оки
	С усовершенствованным покрытием протяженность
10 км
	Для линейного объекта местного значения – не указывается
(ГрК РФ ст. 23)
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	18
	Объекты рекреации, отдыха и туризма

	18.1
	Туристический комплекс
	г. Калуга, район ул. Можайская
	Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха, вместимостью до 50 мест, мощность объектов, не предусматривающих пребывания, число обслуживаемых лиц в сутки до 100 человек. Единовременная пропускная способность до 60 человек, Вместимость объектов зрелищного назначения,
50 зрительских мест
	Зоны рекреационного назначения.
Максимальный процент застройки – не регламентируется. Предельное количество этажей – не регламентируется, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	19
	Прочие объекты обслуживания

	19.1
	Объект проведения гражданских обрядов
	г. Калуга,
ул. Фомушина
	Дворец бракосочетания
	Общественно-деловые зоны. Максимальный процент застройки - 50%. Предельное количество этажей - 5, рекомендуемая плотность населения - не регламентируется
	Первая очередь
	Установление ЗОУИТ не требуется

	20
	Объекты в области обращения с отходами

	20.1
	Рекультивация полигона ТКО в г. Калуге (рекультивация несанкционированной свалки)
	г. Калуга, ул. Городенская, 27
	Класс опасности объекта I.
Площадь – 7,8 га
	Зона складирования и захоронения отходов.
Максимальный процент застройки - не регламентируется. Предельное количество этажей - не регламентируется. рекомендуемая плотность населения - не регламентируется.
	Первая очередь
	Устанавливается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,
класс опасности I - 1000 м

	20.2
	Рекультивация полигона
	г. Калуга, ул. Городенская, 27; з.у.
с КН 40:26:000106:4
	Площадь – 7 га
Класс опасности объекта I.

	Зона складирования и захоронения отходов.
Максимальный процент застройки - не регламентируется. Предельное количество этажей - не регламентируется. рекомендуемая плотность населения - не регламентируется.
	Первая очередь
	Устанавливается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,
класс опасности I - 1000 м

	20.3
	Ликвидируемый скотомогильник
	г. Калуга, ул. Городенская, р-н закрытого полигона ТКО
	Скотомогильник с захоронениями в ямах. Класс опасности объекта I.

	Зона складирования и захоронения отходов.
Максимальный процент застройки - не регламентируется. Предельное количество этажей - не регламентируется. рекомендуемая плотность населения - не регламентируется.
	Первая очередь
	Устанавливается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,
класс опасности I - 1000 м



[bookmark: _GoBack657]116



- Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа города Калуги Калужской области (приложение 1);
- Карта функциональных зон городского округа города Калуги Калужской области (приложение 2);
- Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Калуга» в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского округа (приложение 3);
- Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа города Калуги Калужской области в области автомобильных дорог местного значения (приложение 4);
- Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа города Калуги Калужской области, в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения (приложение 5);
- Материалы по обоснованию. Анализ современного состояния территории, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования (комплексный градостроительный анализ) (приложение 6);
- Материалы по обоснованию. Концепция градостроительного развития территории городского округа (приложение 7);
- Материалы по обоснованию. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа, или исключаются из границ с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки и целей их планируемого использования (приложение 8).


