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[bookmark: P180]ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, И ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

1. Размещение объектов капитального строительства
местного значения

Планируется размещение:
- объекты образования: детский сад на 250 мест, начальная школа на 110 мест;
- объекты физической культуры и спорта: спортивные площадки, корты;
- автомобильные дороги, проезды.
2. Характеристики планируемого развития территории

Таблица 1

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица
измерения
	Расчетный
срок

	1
	2
	3
	4

	1
	Площадь территории проектирования             
	га
	80,74

	1.1
	СЕЛИТЕБНАЯ ЗОНА                               
	га
	38,37

	1.1.1
	Зона малоэтажной (блокированной) жилой        
застройки (участки площадью от 600 кв. м)     
	га
	36,18

	1.1.2
	Зона общественно-деловой застройки            
	га
	2,19

	
	детское дошкольное учреждение                 
	га
	0,88

	
	начальная школа                               
	га
	0,57

	
	фельдшерско-акушерский пункт и аптека         
	га
	0,08

	
	объекты административного и торгового         
назначения                                    
	га
	0,66

	1.2
	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА                         
	га
	33,66

	
	Под производственный объект                   
	га
	0,52

	
	Под благоустройство, размещение инженерных    
сооружений и коммуникаций, под транспортную   
инфраструктуру                                
	га
	25,13

	1
	2
	3
	4

	
	Для сельскохозяйственного использования       
	га
	8,01

	1.3
	ЗОНА ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ     
	га
	4,86

	
	Под благоустройство, озеленение, объекты      
физической культуры и спорта                  
	га
	4,86

	1.4
	РЕЗЕРВНАЯ ЗОНА                                
	га
	3,85

	
	Под транспортную инфраструктуру, инженерные   
сооружения и коммуникации. Под                
благоустройство, озеленение, объекты          
физической культуры и спорта                  
	га
	3,85

	2
	Параметры застройки территории                
	
	

	2.1
	Расчетная численность населения               
	чел.
	2400

	2.2
	Плотность населения                           
	чел./га
	66

	2.3
	Расчетное количество малоэтажных              
(блокированных) жилых домов                   
	шт.
	603

	2.4
	Общая площадь жилой застройки (фонд)          
	кв.м
	60300

	2.5
	Коэффициент жилищной обеспеченности           
	кв.м/чел.
	25

	2.6
	Коэффициент плотности жилой застройки         
	кв.м/га
	1667



3. Характеристика развития систем социального обслуживания

Проектом предусматривается размещение:
- начальной школы общей вместимостью 110 мест;
- детского сада общей вместимостью 250 мест;
- фельдшерско-акушерского пункта и аптеки (площадь здания определяется на последующих этапах проектирования);
- шести объектов административного и торгового назначения на отдельно сформированных земельных участках, предполагаемая площадь помещений под магазин продовольственных товаров - 170 кв.м, под магазин непродовольственных                                     товаров - 72 кв.м, размещение административно-хозяйственных структур (в том числе управляющая компания, опорный пункт милиции) - 100 кв.м, площадь зданий предприятий общественного питания и бытового обслуживания определяется на последующих этапах проектирования;
- спортивных площадок, открытых физкультурных площадок (площадь сооружений определяется на последующих этапах проектирования);
- магазина-склада.

4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Проектом предусматривается:
1. Реконструкция существующей поселковой дороги муниципального значения «Бабынино - Воротынск - поворот Росва - д. Яглово» с целью доведения до нормативного уровня, в том числе уширение геометрических параметров проезжей части для организации двухстороннего движения.
2. Движение общественного транспорта - три остановочных пункта маршрута общественного транспорта - в центральной, северной и восточной частях малоэтажной застройки, радиус пешеходной доступности - 500 м. Самостоятельная внутренняя система пассажирского транспорта на территории не проектируется в связи с тем, что линейные размеры малоэтажной застройки не превышают 2000 м.
3. Хранение индивидуального транспорта предполагается на приусадебных участках.
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4. Завершение строительства улиц и проездов, параметры и характеристики принимаются в соответствии с таблицей 11.4 СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (таблица 2).

Таблица 2

	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)
	Наимень- ший радиус кривых в плане без виража, м
	Наибольший продольный уклон, [image: base_44_24938_32771]
	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м
	Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-






5. Характеристики развития системы инженерно-технического
обеспечения территории

5.1. Водоснабжение

1. Водоснабжение потребителей предусматривается из новых подземных источников (артезианских скважин), расположенных за пределами территории вблизи           д. Шейная Гора Бабынинского района. Планируемое водопотребление - 940 куб.м/сут.
2. Точку подключения принять в северо-западной части рассматриваемой территории. Технические параметры магистрального водовода уточняются на последующих стадиях проектирования.
3. Предусматривается кольцевание внутриквартальных сетей хозяйственно-питьевого водопровода с устройством на сети пожарных гидрантов для наружного пожаротушения.
5.2. Водоотведение

1. Проектом предлагается раздельная система канализации с применением двух независимых систем отвода сточных вод: коллектор ливневой канализации (водосток) и коллектор хозяйственно-бытовой канализации (напорная, самотечная). Планируемый объем сточных вод - 700,0 куб.м/сутки, режим водоотведения - круглосуточный.
2. Отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществлять при помощи врезки в коллектор Ду 500 мм, идущий от п. Куровского на ГКНС п. Росва, сброс сточных вод в ручей д. Яглово.
5.3. Теплоснабжение

1. Теплоснабжение жилых домов, объектов административно-торгового назначения предусматривается с помощью индивидуальных отопительных систем, расположенных в каждом здании, с использованием природного газа.
2. Расчетный максимальный тепловой поток для детского сада и начальной школы составит 0,6083 Гкал/ч от блочно-модульной котельной в границах выделенной территории под данные объекты.
5.4. Газоснабжение

1. Объем потребления природного газа - 2,258 тыс. куб.м/ч, в том числе расход газа на модульную котельную для детского сада и начальной школы - 250 нкуб. м/ч.
3. Точка подключения - существующий подземный газопровод D = 219 x 6 мм в районе п. Росва, точное местоположение будет определено на последующей стадии проектирования.
5.5. Электроснабжение

1. Электроснабжение предлагается осуществлять от ПС Росва, от проектируемой ЛЭП-10 кВ. Распределение электроэнергии предусматривается через распределительную трансформаторную подстанцию (РП-10 кВ). Максимальная нагрузка планируемой застройки - 1720 кВт.
2. Сеть электроснабжения предусматривается воздушная и подземная кольцевая с понижающими ТП-10/0,4 кВ - девять штук, с индивидуальными кабельными вводами и распределительными щитами (с приборами учета электроэнергии) в зданиях и сооружениях.
3. В жилом микрорайоне предусмотрена сеть наружного и аварийного освещения.
5.6. Связь

1. Проектом предлагается провести кабель связи по столбам линий электропередач в соответствии с правилами устройства электроустановок и оборудовать до 603 телефонных номеров для индивидуального использования, а также телефонизировать все объекты социально-культурного, административного и торгового назначения. Предлагается установить 1 таксофон для общественного использования.

6. Основные технико-экономические показатели проекта
Планировки

Таблица 3

	№
п/п
	Наименование показателей
	Единица
измерения
	Показатель

	   Площадь территории в границах проектирования   
	га
	80,74

	1
	Территория земельных участков     
	га
	80,74

	1.1
	Под малоэтажное жилищное строительство и блокированную застройку                       
	га
	36,18

	1.2
	Под размещение объектов здравоохранения, социально-культурного, торгового и административного назначения                  
	га
	2,19

	1.3
	Под производственные объекты                  
	га
	0,52

	1.4
	Под благоустройство и озеленение, занятия физической культурой и спортом                
	га
	4,86

	1.5
	Под сельскохозяйственное использование        
	га
	8,01

	1.6
	Под благоустройство и размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур       
	га
	25,13

	1.7
	Земельный участок земель резерва              
	га
	3,85

	2
	Плотность застройки                           
	кв.м/га
	746,8

	3
	Площадь застройки под жилыми зданиями         
	кв.м
	60300

	4
	Коэффициент плотности застройки               
	%
	7,46

	5
	Коэффициент озеленения 
	%
	6,02
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