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Приложение 

к решению Городской Думы 

города Калуги

от 26.09.2018 № 190
Раздел 1. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» (далее – Местные нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Перечень принятых сокращений и обозначений

Таблица 1.1
	Сокращение
	Слово/словосочетание

	РНГП
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Калужской области

	ОМЗ
	Объект местного значения

	гг.
	Годы

	в т.ч.
	В том числе

	т.д.
	Так далее

	др.
	Другие


Принятые сокращения и единицы измерения

Таблица 1.2
	Обозначение
	Наименование единицы измерения

	кВ
	киловольт

	Гкал/ч
	гигакалория в час

	м
	метр

	км
	километр

	км/час
	километр в час

	куб. м/сут.
	кубический метр в сутки

	куб. м/год
	кубический метр в год

	кв. м
	квадратный метр

	тыс. кв. м
	тысяча квадратных метров

	куб. м
	кубический метр

	тыс. куб. м/сут.
	тысяча кубических метров в сутки

	чел.
	человек

	тыс. человек
	тысяча человек

	кв. м/человек
	квадратных метров на человека

	кв. м/тыс. человек
	квадратных метров на тысячу человек

	га
	гектар

	чел./га
	человек на гектар

	т/сут.
	тонн в сутки

	тыс. т/год
	тысяча тонн в год

	мин.
	минуты

	тыс. кв. м общ. пл./га
	тысяч квадратных метров общей площади на гектар


1.1. Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение

1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения городского округа приведены в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1

	Наименование вида ОМЗ
	Тип ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

	Электроснабжение

	Подстанции распределительных и секционирующих пунктов
	Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ А
	Размер земельного участка, кв. м
	50

	
	Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ А
	Размер земельного участка, кв. м
	50



	
	Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВ
	Размер земельного участка, кв. м
	80

	
	Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВ А
	Размер земельного участка, кв. м
	150

	
	Распределительные пункты наружной установки
	Размер земельного участка, кв. м
	250

	
	Распределительные пункты закрытого типа
	Размер земельного участка, кв. м
	200

	
	Секционирующие пункты
	Размер земельного участка, кв. м
	80

	Примечания: 

1. Площади определены с учетом размеров заземляющих устройств и дополнением 1 м от них во все стороны. Для комплектной подстанции с выносным разъединителем (на концевой опоре) учитывался участок расположения опоры с разъединителем и ее заземляющего устройства.

2. Площади не учитывают земельные участки для размещения концевых опор воздушных линий электропередачи напряжением 6 - 20 кВ и до 1 кВ.

3. Площади указаны для типовых конструкций. Для нетиповых конструкций значения площадей определяется проектом, утвержденным в установленном порядке, в котором содержится обоснование отказа от типовых конструкций.

4. Мачтовые и комплектные (КТП) подстанции 35/0,38 кВ требуют отвода земельного участка в 50 кв. м.

Площади земельных участков, отводимых для подстанций и переключательных пунктов с различными схемами электрических соединений распределительных устройств с внешним напряжением 35 до 750 кВ, должны быть не более значений, приведенных в таблицах А и Б.
Таблица А

Подстанции по схеме электрических соединений открытых распределительных устройств

Площади отводимых земельных участков, в тыс. кв. м, при установке на подстанции трансформаторов

двухобмоточных, напряжением в кВ

Трехобмоточных, напряжением в кВ

35

110

150-220

100

150-220

330/110/6-35

500/220/110/6-10

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Блок линия - трансформатор с выключателем и низшим напряжением 6 - 10 кВ          

1,5

2,5

8,0

-

-

-

-

а) то же, с 5  ячейками 35 кВ       

-

-

-

4,5

-

-

-

б) то же, с 10 ячейками 35 кВ или с 6 ячейками 110 кВ

-

-

-

-

20

-

-

2. Мост с 3-мя выключателями или 2 блока с  дополнительной линией с низшим напряжением 6 - 10 кВ    

2,5

10,0

14,0

-

-

-

-

а) то же, с 9 ячейками среднего напряжения 35 кВ

-

-

-

15,0

-

-

-
б) то же, с 12 ячейками среднего напряжения 110 кВ

-

-

-

-

25,5

-

-

3. Четырехугольник с низшим напряжением 6 - 10 кВ

-

-

16,0

-

-

-

-

4. Со сборными шинами с 8 ячейками высшего напряжения, с низшим напряжением 6 - 10 кВ

5,0

12,0

-

-

-

-

-

то же, с 9 ячейками высшего напряжения 110 кВ и 9 ячейками среднего напряжения 35 кВ

-

-

-

15,0

-

-

-

5. Со сборными шинами с 9 ячейками 220 кВ, низшим напряжением 6 - 10 кВ

-

-

22,0

-

-

-

-

б) то же, с ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ

-

-

-

-

32,5

-

-

6. Со сборными шинами с 9 ячейками 220 кВ, 9 ячейками 110 кВ и 10 ячейками 35 кВ; двумя трансформаторами 220/110/6 и двумя трансформаторами 110/35

-

-

-

-

36,0

-

-

7. Блок линия трансформатор с 6 ячейками 110 кВ

-

-

-

-

-

20,0

-

8. Четырехугольная с 9 ячейками 110 кВ

-

-

-

-

-

34,5

-

9. С полуторным присоединением с 12 ячейками 330 кВ и 9 ячейками 110 кВ и двумя синхронными компенсаторами

-

-

-

-

-

69,0

-

10. Четырехугольник с 10 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ

-

-

-

-

-

-

115,0

11. Трансформатор шины с 10 ячейками 500 кВ и 15 ячейками 220 кВ; 2 группы автотрансформаторов и 2 синхронных компенсатора

-

-

-

-

-

-

180,0

12. С полуторным присоединением с 15 ячейками 500 кВ, 10 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ; вариант расположения оборудования ОРУ 500 кВ в один ряд; две группы автотрансформаторов 500/220 и один автотрансформатор 500/110

-

-

-

-

-

-

255,0

13. С полуторным присоединением с 15 ячейками 500 кВ, 10 ячейками 220 кВ и 11 ячейками 110 кВ; вариант расположения оборудования ОРУ 500 кВ в два ряда; две группы автотрансформаторов 500/220 и один трансформатор 500/110

-

-

-

-

-

-

250,0

Примечания: 

1. Площади земель, приведенные в таблице, учитывают: полосу метровой ширины вокруг ограды, предназначенную для подхода и ремонта ограды; размещение на подстанции одного или двух трансформаторов (кроме п. п. 6, 12, 13) общеподстанционного пункта управления, открытых распределительных устройств высшего (и среднего) напряжения, комплектного (как правило, закрытого) распределительного устройства низшего напряжения.

2. Площади подстанций, предусмотренные пунктами 1, 2 в графах 2, 3, 5, не учитывают площади помещений для постоянного обслуживающего персонала.

3. Данные в таблице площади подстанций предусматривают: вывод воздушных линий в противоположные стороны; открытые распределительные устройства; открытие установки трансформаторов. В случаях, оговоренных ниже, значения, данные в таблице, умножаются на следующие коэффициенты:

- при выводе линий высшего и среднего напряжений в одну сторону - 1,25;

- при закрытых распределительных устройствах высшего и среднего напряжений - 0,8;

- при закрытой установке трансформаторов - 1,1.

4. В случае установки на подстанции более двух трансформаторов (кроме п. п. 6, 12, 13) площадь отвода земель определяется проектом, утвержденным в установленном порядке.

5. В случае террасного расположения подстанции значения площадей увеличиваются на 5%.
Таблица Б

Подстанции по схеме электрических соединений ОРУ 750 кВ

Площади отводимых земельных участков в тыс. кв. м
1. Четырехугольник - два трансформатора и две линии с реакторными группами      
120,0
2. Трансформаторы-шины с присоединением трех линий через два выключателя и реакторными группами
148,5                  
3. Трансформаторы-шины с полуторным  присоединением шести линий и реакторными группами                                
148,5                  
4. Полуторная с двумя автотрансформаторами и шестью линиями и реакторными группами
176,0                  
Площади земельных участков, отводимые для подстанций и переключательных пунктов с составом зданий и сооружений (в том числе с количеством ячеек распределительных устройств), не соответствующих составу зданий и сооружений, приведенных в таблицах А и Б, должны увеличиваться или уменьшаться на значения, приведенные в таблице В.
Таблица В

Здания и сооружения подстанций

Отводимые площади земельных участков в кв. м

Установка регулировочного трансформатора (16 - 40) мВ А        

125

Площадка для стоянки автомашин на ПС 220 кВ и выше (вне территории ПС)    

300

Вспомогательное помещение для обслуживающего персонала             

300

Портал для ревизии трансформаторов 35 и 110 кВ

300

Ячейка ОРУ 35 кВ                    

300

Аппаратная маслохозяйства

300

Насосная станция высокого давления с резервуарами и трубопроводами

500

Закрытое распределительное устройство 6 – 10 кВ 

500

Комплектное распределительное устройство 6 - 10 кВ                 

500

Компрессорная с 3 - 5 компрессорами

500 - 700

Ячейка открытого распределительного устройства 110 кВ                    

900

Открытый склад масла                

1500

Установка с двумя синхронными компенсаторами по 50 или 110 М вар   

3000

Ячейка открытого распределительного устройства 150 и 220 кВ              

2000

Башня для ревизии трансформаторов   

3000

Батарея статических конденсаторов мощностью  54,4 М вар, 110 кВ

1000

Ячейка открытого распределительного устройства 330 кВ                    

4300

Брызгальный бассейн                 

8000

Ячейка открытого распределительного устройства 500 кВ                    

9500 - 12500

Ячейка открытого распределительного устройства 750 кВ                    

12500 - 20000

Примечания: 

1. Площади земельных участков, отводимых для зданий и сооружений технологического назначения, не указанные в таблице, определяются проектом подстанции, утвержденным в установленном порядке.

2. При использовании диапазона значений площадей ячеек распределительных устройств 500, 750 кВ следует при меньшем числе ячеек вычитать меньшее значение, а при большем - прибавлять большее значение, поскольку известна будущая компоновка распределительного устройства.



	Наименование вида ОМЗ
	Тип ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

	Подстанции распределительных и секционирующих пунктов
	
	Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников

квартир жилых зданий, кВт/квартиру


	Приведены в таблице Г

	Таблица Г


Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников
квартир жилых зданий, кВт/квартиру

Потребители электроэнергии

Удельная расчетная электрическая нагрузка при количестве квартир

1 - 5

6

9

12

15
18

24

40

60

100

200

400

600

1000

1 Квартиры с плитами:

- на природном газе <1>
4,5

2,8

2,3

2

1,8

1,65

1,4

1,2

1,05

0,85

0,77

0,71

0,69

0,67

- на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе)

6

3,4

2,9

2,5

2,2

2

1,8

1,4

1,3

1,08

1

0,92

0,84

0,76

- электрическими, мощностью 8,5 кВт

10

5,1

3,8

3,2

2,8

2,6

2,2

1,95

1,7

1,5

1,36

1,27

1,23

1,19

2 Летние домики на участках садовых товариществ

4

2,3

1,7

1,4

1,2

1,1

0,9

0,76

0,69

0,61

0,58

0,54

0,51

0,46

<1> В зданиях по типовым проектам.

Примечания:

1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).
3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.

4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности в соответствии с таблицами Г.1 и Г.2.

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.

6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

7. Для определения при необходимости значения утреннего или дневного максимума нагрузок следует применять коэффициенты: 0,7 - для жилых домов с электрическими плитами и 0,5 - для жилых домов с плитами на газообразном и твердом топливе.

8. Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума нагрузок можно определить, умножив значение нагрузки зимнего максимума на коэффициенты: 0,7 - для квартир с плитами на природном газе; 0,6 - для квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе и 0,8 - для квартир с электрическими плитами.

9. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузки следует рассчитывать по ним.

10. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна.

Таблица Г.1

Коэффициенты спроса для квартир повышенной комфортности

 Заявленная мощность, кВт

до 14

20

30

40

50

60

70 и более

 Коэффициент спроса

0,8

0,65

0,6

0,55

0,5

0,48

0,45

Таблица Г.2

Коэффициенты одновременности

для квартир повышенной комфортности Kо
 Характеристика квартир

Kо при числе квартир

1 - 5

6

9

12

15

18

24

40

60

100
200

400

600 и более

 С электроплитами

1

0,51

0,38

0,32

0,29

0,26

0,24

0,2

0,18

0,16

0,14

0,13

0,11





	Прокладка подземных электрических сетей предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог в соответствии с                            «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89».
Электрические сети (объекты местного значения) независимо от способа прокладки не должны проходить по территории:

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям.

	Наименование вида ОМЗ
	Тип ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

	Теплоснабжение

	Котельные.


	Котельные блочно-модульные (в случае обслуживания ОМЗ).

Котельные установки (в случае обслуживания ОМЗ).

Автономная (индивидуальная) котельная (в случае обслуживания ОМЗ).

Крышная котельная (в случае обслуживания ОМЗ). 
	Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизво-дительности, га
	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

	
	
	
	
	на твердом топливе
	на газомазутном топливе

	
	
	
	До 5
	0,7
	0,7

	
	
	
	Св. 5 до 10 (св. 6 до 12)
	1,0
	1,0

	
	
	
	Св. 10 до 50 (св. 12 до 58)
	2,0
	1,5

	
	
	
	Св. 50 до 100 (св. 58 до 116)
	3,0
	2,5

	
	
	
	Св. 100 до 200 (св. 16 до 233)
	3,7
	3,0

	
	
	
	Св. 200 до 400 (св. 233 до 466)
	4,3
	3,5

	
	Примечания:

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СП 124.13330.2012.
3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

Для котельных большой мощности, выполняющих функции районных тепловых станций, размеры земельных участков следует определять проектом.

	Центральные тепловые пункты.

Тепловые перекачивающие насосные станции. Магистральные тепловые сети.

Распределительные тепловые сети, в том числе квартальные тепловые сети
	Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов теплоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке документации по планировке территории в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров

	Котельные.


	Котельные блочно-модульные (в случае обслуживания ОМЗ).

Котельные установки (в случае обслуживания ОМЗ).

Автономная (индивидуальная) котельная (в случае обслуживания ОМЗ).

Крышная котельная (в случае обслуживания ОМЗ).


	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченнос-ти - удельные расходы тепла на отопление жилых зданий (Вт на 1 кв. м общей площади здания)
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности - удельные расходы тепла на отопление жилых зданий (Вт на 1 кв. м общей площади здания) приняты в соответствии с Таблицей В.1             «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»                  (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280).
УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ, Вт/м2
Таблица В.1
Этажность жилых зданий

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t, °C

                                                            нв      

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

-55

Для зданий строительства до 1995 г.

1 – 3-этажные одноквартир-ные отдельно стоящие

146

155

165

175

185

197

209

219
228

238

248

2 – 3-этажные одноквартир-ные блокирован-ные

108

115

122

129

135

144

153

159

166

172

180

4 – 6-этажные кирпичные

59

64

69

74

80

86

92

98

103

108

113

4 – 6-этажные панельные

51

56

61

65

70

75

81

85

90

95

99

7 – 10-этажные кирпичные

55

60

65

70

75

81

87

92

97

102

107

7 – 10-этажные панельные

47

52

56

60

65

70

75

80

84

88

93

Более 10 этажей

61

67

73

79

85

92

99

105

111

117

123

Для зданий строительства после 2000 г.

1 – 3-этажные одноквартир-ные отдельно стоящие 

76

76

77

81

85

90

96

102

105

107

109

2 – 3-этажные одноквартир-ные блокирован-ные

57

57

57

60

65

70

75

80

85

88

90

4 – 6-этажные

45

45

46

50

55

61

67

72

76

80

84

7 – 10-этажные

41

41

42

46

50

55

60

65

69

73

76

11 – 14-этажные

37

37

38

41

45

50

54

58

62

65

68

Более 15 этажей

33
33

34

37

40

44

48

52

55

58

61

Для зданий строительства после 2010 г.

1 – 3-этажные одноквартир-ные отдельно стоящие

65

66

67

70

73

78

83

87

91

93

94

2 – 3-этажные одноквартир-ные блокирован-ные

49

49

50

52

58

64

69

73

77

79

80

4 – 6-этажные

40

41

42

44

49

55

59

64

67

71

74

7 – 10-этажные

36

37

38

40

43

48

50

57

60

64

67

11 – 14-этажные

34

35

36

37

41

45

50

53

56

59

62

Более 15 этажей

31

32

34

35

38

43

47

50

53

56

58

Для зданий строительства после 2015 г.

1 – 3-этажные одноквартир-ные отдельно стоящие

60

61

62

64

67

72

77

81

84

85

86

2 – 3-этажные одноквартир-ные блокирован-ные

47

48

49

51

55

59

64

67

71

73

74

4 – 6-этажные

37

38

40

42

45

49

55

59

64

66

69

7 – 10-этажные

34

35

36

37

40

42

48

52

56

59

62

11 – 14-этажные

31

32

33

35

37

41

45

49

52
55

57

Более 15 этажей

30

31

32

33

36

40

43

47

50

52

55



	Центральные тепловые пункты.

Тепловые перекачивающие насосные станции. Магистральные тепловые сети.

Распределительные тепловые сети, в том числе квартальные тепловые сети
	
	
	

	Котельные.


	Котельные блочно-модульные (в случае обслуживания ОМЗ).

Котельные установки (в случае обслуживания ОМЗ).

Автономная (индивидуальная) котельная (в случае обслуживания ОМЗ).

Крышная котельная (в случае обслуживания ОМЗ).


	Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев
	Потребители

Измеритель

Норма расхода горячей воды , л/сут.

Норма общей/полезной площади на 1 измеритель Sв, м2/чел.

Удельная величина тепловой энергии qhw, Вт/м2
Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления

1 житель

105

25

12,2

То же, с заселенностью
20 м2/чел.

1 житель

105

20

15,3

То же, с умывальниками, мойками и душевыми

1 житель

85

18

13,8

Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах

1 проживающий

70

12

17,0

Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам

1 больной

90

15

17,5

Поликлиники и амбулатории

1 больной в смену

5,2

13

1,5

Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах

1 ребенок

11,5

10

3,1

Административные здания

1 работающий

5

10

1,3

Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах

1 учащийся

3

10

0,8

Физкультурно-оздоровительные комплексы

1 человек

30

5

17,5

Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале

1 посетитель

12

10

3,2

Магазины продовольственные

1 работающий

12

30

1,1

Магазины промтоварные

То же

8

30

0,7

Примечания:

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

2. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

	Центральные тепловые пункты.

Тепловые перекачивающие насосные станции. Магистральные тепловые сети.

Распределительные тепловые сети, в том числе квартальные тепловые сети
	
	
	

	Прокладка подземных тепловых сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89».
Тепловые сети (объекты местного значения) независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения не должны проходить по территории:

- кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя;

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям.

	Газоснабжение

	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

	Пункты редуцирования газа. Газонаполнительные станции. Газонаполнительные пункты.

Резервуарные установки сжиженных углеводородных газов.

Распределительные газопроводы.

Межпоселковые газопроводы высокого давления.

Межпоселковые газопроводы среднего давления
	Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м
	4,0

	
	Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции (ГНС), га <*>
	Производительность ГНС, тыс. т/год
	Размер земельного участка, га

	
	
	10
	не более 6

	
	
	20
	не более 7

	
	
	40
	не более 8

	
	Размер земельного участка для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов, га 

не менее 0,6
	0,6

	
	<*> Примечание - согласно СП 42.13330.2016 указанные размеры земельных участков для газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов являются максимальными для соответствующих объектов

	
	Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов газоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке документации по планировке территории в зависимости от мощности, технологической схемы устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров

	
	При решении вопросов газоснабжения городского округа использование газа предусматривается на:

- индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды, а для сельских поселений также для приготовления кормов и подогрева воды для животных в домашних условиях;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей следует определять на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов - потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

Годовые расходы газа для населения (без учета отопления), предприятий бытового обслуживания населения, общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для учреждений здравоохранения рекомендуется определять по нормам расхода теплоты, приведенным в «СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 № 112) (Таблица А.1).
Таблица А.1
Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды

Потребители газа

Показатель потребления газа

Нормы расхода теплоты, МДж (тыс. ккал)

1. Население 

При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении:

природным газом

СУГ

На 1 чел. в год

То же

4100 (970)

3850 (920)

При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении:

природным газом

СУГ

"

"

10000 (2400)

9400 (2250)

При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении:

природным газом

СУГ

"

"

6000 (1430)

5800 (1380)

2. Предприятия бытового обслуживания населения

Фабрики-прачечные:

на стирку белья в механизированных прачечных

на стирку белья в немеханизированных прачечных с сушильными шкафами

на стирку белья в механизированных прачечных, включая сушку и глажение

На 1 т сухого белья

То же

"

8800 (2100)

12600 (3000)

18800 (4500)

Дезкамеры:

на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах

на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных камерах

"

"

2240 (535)

1260 (300)

Бани: 

мытье без ванн

мытье в ваннах

На 1 помывку

То же 

40 (9,5)

50 (12)

3. Предприятия общественного питания

Столовые, рестораны, кафе:

на приготовление обедов (вне зависимости от пропускной способности предприятия)

на приготовление завтраков или ужинов

На 1 обед 

На 1 завтрак или ужин

4,2 (1)

2,1 (0,5)

4. Учреждения здравоохранения

Больницы, родильные дома:

на приготовление пищи

на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья)

На 1 койку в год

То же

3200 (760)

9200 (2200)

5. Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий

Хлебозаводы, комбинаты, пекарни:

на выпечку хлеба формового

на выпечку хлеба подового, батонов, булок, сдобы

на выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья, пряников и т.п.)

На 1 т изделий

То же

"

2500 (600)

5450 (1300)

7750 (1850)

Примечания. 

1. Нормы расхода теплоты на жилые дома, приведенные в таблице, учитывают расход теплоты на стирку белья в домашних условиях.                                            

2. При применении газа для лабораторных нужд школ, вузов, техникумов и других специальных учебных заведений норму расхода теплоты следует принимать в размере 50 МДж (12 тыс. ккал) в год на одного учащегося.                                            

Нормы расхода газа для потребителей, не перечисленные в Таблице А.1 «СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 № 112), следует принимать по нормам расхода других видов топлива или по данным фактического расхода используемого топлива с учетом КПД при переводе на газовое топливо.
При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности).

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяют в соответствии с указаниями СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

	Размещение подземных сетей газоснабжения, за исключением газовых сетей низкого и среднего давления, предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89». Размещение газовых сетей низкого и среднего давления предусматривается в полосе между красной линией и линией застройки.
Газопроводы (объекты местного значения) независимо от способа прокладки и системы газоснабжения не должны проходить по территории:

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям
Проектирование новых, реконструкция и капитальный ремонт сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом давлением до 1,2 МПа включительно и сжиженными углеводородными газами давлением до 1,6 МПа включительно должно осуществляться с учетом требования «СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением № 1» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780) (ред. от 03.12.2016).

	Водоснабжение

	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

	Станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения)
	Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности, га
	Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут.
	Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки, га

	
	
	Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут, следует принимать по проекту, га, но не более:

    до    0,8 ...................................... 1;

    св.   0,8 до 12 ............................ 2;

    "    12   "  32 ............................... 3;

    "    32   "  80 ............................... 4;

    "    80   " 125 .............................. 6;

    "   125   " 250 ........................... 12;

    "   250   " 400 ........................... 18; 
    "   400   " 800 ........................... 24.

	Сооружения для забора подземных вод
	Размер земельного участка (границы первого пояса ЗСО), м
	Размер земельного участка сооружения для забора подземных вод определяется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.2.1)

	Сооружения для забора поверхностной воды
	Размер земельного участка (границы первого пояса ЗСО), м
	Размер земельного участка сооружения для забора поверхностной воды определяется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.3.1)

	Водоводы
	Размер земельного участка
	Размер земельного участка (ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода) принимается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.4.3)

	Резервуары для хранения воды.

Насосные станции
	Размер земельного участка
	Размер земельного участка (зона санитарной охраны) водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, принимается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.4.1)

	Водопроводные сети
	
	Прокладка водопроводных сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог, а также внутриквартальных сетей, в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89».
Водопроводные сети (объекты местного значения) не должны проходить по территории:

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям.

Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

«СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84. С изменением № 1» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14) (ред. от 30.12.2015).

	
	Расчетный удельный среднесуточный расход холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды для проектируемой жилой застройки в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14)


	В Таблице 1  представлено удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Таблица 1
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление
на хозяйственно-питьевые нужды населения

Степень благоустройства районов жилой застройки

Удельное хозяйственно-питьевое

водопотребление в населенных пунктах

на одного жителя среднесуточное

(за год), л/сут

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн

125 - 160

То же, с ванными и местными водонагревателями

160 - 230

То же, с централизованным горячим водоснабжением

220 - 280

Примечания:

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

4. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

5. Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 млн. чел. Допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с уполномоченными государственными органами.

6. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти.



	
	Расходы воды на поливку в населенных пунктах

и на территории промышленных предприятий
	Назначение воды
Единица измерения
Расход воды на поливку, л/м2
Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей
1 мойка
1,2 - 1,5
Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей
1 поливка
0,3 - 0,4
Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов
1 поливка
0,4 - 0,5
Поливка городских зеленых насаждений
1 поливка
3 - 4
Поливка газонов и цветников
1 поливка
4 - 6
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах
1 сут
15
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте
1 сут
6
Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур
1 сут
3 - 15
Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев
1 сут
10 - 15
Примечания:
1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50 - 90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

2. Количество поливок следует принимать 1 - 2 в сутки в зависимости от климатических условий.
Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии с «СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 78) (ред. от 09.12.2010). 

	Водоотведение

	Канализационные очистные сооружения
	Размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га
	Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330

	
	
	Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.
	Размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений, га

	
	
	
	очистных сооружений
	иловых площадок
	биологических прудов глубокой очистки сточных вод

	
	
	     До  0,1
	0,1
	
	

	
	
	    Св.  0,1 "   0,2
	0,25
	
	

	
	
	     "    0,2 "   0,4
	0,4
	
	

	
	
	     "    0,4 "   0,8
	0,8
	
	

	
	
	     "    0,8 "  17
	4
	3
	3

	
	
	     "   17   "  40
	6
	9
	6

	
	
	     "   40   " 130
	12
	25
	20

	
	
	     "  130   " 175
	14
	30
	30

	
	
	     "  175   " 280
	18
	55
	-

	
	
	Примечание:

- размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным профильных организаций при согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

	При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора сливные станции.

Размещение сливных станций следует предусматривать в соответствии с СП 32.13330, а их санитарно-защитные зоны принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

	          Проектирование вновь строящихся и реконструируемых систем наружной канализации постоянного назначения для городских и поверхностных стоков, а также близких к ним по составу производственных сточных вод должно выполняться в соответствии с «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11) (ред. от 30.12.2015). 

	Самотечные сети канализации.

Напорные трубопроводы канализации
	
	Прокладка канализационных сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр)».
Канализационные сети (объекты местного значения) не должны проходить по территории:

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям.

	Коллекторы глубокого заложения
	
	Размер земельного участка для прокладки коллектора глубокого заложения определяется в соответствии с «СП 265.1325800.2016. Свод правил. Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства» (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 890/пр).

	Сливные станции
	Расположение сливной станции
	Размер земельного участка, отводимого под сливную станцию определяется проектом в соответствии с 
СП 32.13330.2012.

	Снегоплавильные пункты
	Размер земельного участка для размещения снегоплавильного пункта в зависимости от его производительности
	Размер земельного участка, отводимого под снегоплавильный пункт определяется проектом в соответствии с СП 32.13330.2012.

Размер санитарно-защитной зоны от него следует принимать в соответствии с                                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

	КНС
	Размер земельного участка
	Размер земельного участка для размещения КНС определяется по расчету.

Санитарно-защитная зона для КНС составит 15 - 30 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

	КГН (камера гашения напора)
	Размер земельного участка
	Размер земельного участка для КГН согласно проекту.

	Сети дождевой канализации
	
	Прокладка сетей дождевой канализации предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89».
Сети дождевой канализации (объекты местного значения) не должны проходить по территории:

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности;

- земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям.

	При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012  без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

1. Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно СП 30.13330.2016.

2. Количество сточных вод промышленных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока следует определять по технологическим данным с анализом водохозяйственного баланса в части возможного водооборота и повторного использования сточных вод, при отсутствии данных - по укрупненным нормам расхода воды на единицу продукции или сырья либо по данным аналогичных предприятий.

Из общего количества сточных вод предприятий следует выделять расходы, принимаемые в канализации населенного пункта или другого водопользователя.

3. Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.

4. Расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенном пункте следует определять, как сумму расходов, устанавливаемых по п. 5.1.1 - 5.1.4.



Для предварительных расчетов и учета потребностей предприятий местной промышленности и объема неучтенных расходов жилищных эксплуатационных предприятий общий расход воды на перечисленные нужды допускается учитывать дополнительно к указанному в объеме 25 л/сут. на 1 чел.

Расчетная норма водопотребления для территорий производственного и общественно-делового назначения принимается по расчету или в объеме не менее                     15 куб. м/сут. на 1 га территории.

Размеры земельных участков, формируемых для объектов системы водоснабжения (водопроводных станций, насосных станций и др.), необходимо принимать по специальному расчету с учетом принятой технологической схемы объекта либо по объектам-аналогам с учетом санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны.

Расчетная норма водопотребления для территорий производственного и общественно-делового назначения принимается по расчету или в объеме не менее                    15 куб. м/сут. на 1 га территории.

Охранную (техническую) зону тоннельных коллекторов следует принимать по                 20 метров в обе стороны от оси коллектора. Для проектируемых коллекторов примерно через каждые 500 м трассы коллектора надлежит предусматривать размещение площадок шахт коллектора размером 20 м x 20 м с шахтами диаметром не менее 6 м. При этом должны быть обеспечены нормативные расстояния от шахты до других инженерных коммуникаций. Размещение площадок возможно на территориях общего пользования и на территориях объектов инженерной инфраструктуры.

Размеры земельных участков, формируемых для объектов системы водоотведения (канализационные очистные сооружения, насосные станции и др.), необходимо принимать по специальному расчету с учетом принятой технологической схемы объекта либо по объектам-аналогам.

Объем величины поверхностного стока рассчитывается по утвержденным методикам, а при отсутствии необходимых данных должен приниматься в размере                   75 куб. м/сут./га.

1.2. Автомобильные дороги местного значения
1.2.1. Расчетные параметры улиц и дорог городского округа следует принимать по СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», таблица 11.1, таблица 11.2; сельских населенных пунктов в составе городского округа - там же,  таблица 11.3, таблица 11.4.

1.2.2. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 450 легковых автомобилей, включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 50 - 100 единиц.

1.2.3. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения приведены в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1

	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ

	Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа
	Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м
	В населенном пункте
	Не более 500

	
	
	В общегородском центре
	Не более 250 от объектов массового посещения

	
	
	В районах индивидуальной жилой застройки
	Не более 600 м

	
	
	В производственных и коммунально-складских зонах
	Не более 400 м от проходных предприятий

	
	
	В зонах массового отдыха и спорта
	Не более 800 м от главного входа

	В центральных районах городов плотность магистральной улично-дорожной сети может быть увеличена до 3,5 - 4,5 км/км2; в периферийных жилых районах -            до 2,5 - 3,5 км/км2; плотность улиц и дорог местного значения может составлять 1,25 - 2 км/км2 застроенной территории проектируемого района.

Плотность магистралей различных категорий по отношению к территории городской застройки рекомендуется принимать для:

- скоростных автомобильных дорог 0,15 - 0,2 км/км2 при общей плотности всех дорог (включая грузовые дороги и дороги промышленно-коммунальных зон)               0,45 - 0,7 км/км2;

- общегородских магистралей непрерывного движения - 0,2 - 0,3 км/км2;

- общегородских и районных магистралей регулируемого движения - 1,2 - 1,6 км/км2.

Плотность сети магистральных улиц и дорог на расчетный срок должна приниматься в пределах 2200 - 2400 м/км2 территории городской застройки.




1.2.4. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

1.2.5. Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям - второстепенные проезды.

1.2.6. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метра - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метра включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метра до 46,0 метра включительно;

- 6,0 метра - при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

1.2.7. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

1.2.8. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

1.2.9. Размещение проходов, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям осуществлять в соответствии с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», пункт 8.

1.3. Транспортная инфраструктура
Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать, м:               для автобусов, троллейбусов - 400 - 600, электрифицированных железных дорог - 1500 - 2000. («СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»                (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 - 400 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, подъемниками, следует предусматривать с интервалом, м:

- 400 - 800 - на дорогах скоростного движения, линиях скоростного трамвая и железных дорогах;

- 300 - 400 - на магистральных улицах непрерывного движения.

Примечания:

1. Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах регулируемого движения следует предусматривать при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел./ч.

2. Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м2; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./м2.
На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330. Подходы к специализированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного транспорта должны быть беспрепятственными и удобными («СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать, м: для автобусов, троллейбусов - 400 - 600, электрифицированных железных дорог - 1500 - 2000 

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200 - 400 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, подъемниками следует предусматривать с интервалом, м:

- 400 - 800 - на дорогах скоростного движения, линиях скоростного трамвая и железных дорогах;

- 300 - 400 - на магистральных улицах непрерывного движения.

Примечания:

1. Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах регулируемого движения следует предусматривать при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел./ч.

2.  Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м2; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./м2.

На путях движения пешеходов следует предусматривать условия безопасного и комфортного передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330. Подходы к специализированным парковочным местам и остановочным пунктам общественного транспорта должны быть беспрепятственными и удобными. («СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). 
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

1.4. Муниципальный жилищный фонд
1.4.1. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма - 14 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека.

1.4.2. Учетная норма площади жилого помещения - 11 квадратных метров общей площади на одного человека.

1.4.3. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем шесть квадратных метров жилой площади на одного человека.

1.5. Физическая культура и массовый спорт
1.5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта приведены в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1

	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

	В области физической культуры и массового спорта

	Объекты физической культуры и массового спорта
	Норматив единовременной пропускной способности, тыс. человек
	0,19 на 1 тыс. человек

	Физкультурно-спортивные залы
	Уровень обеспеченности, кв. м площади пола
	350 на 1 тыс. человек

	Плавательные бассейны
	Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды
	75 на 1 тыс. человек

	Плоскостные сооружения
	Уровень обеспеченности, кв. м
	1950 на 1 тыс. человек, в том числе по типу:

- крытые плоскостные сооружения - 30%;

- открытые плоскостные сооружения - 70%

	
	Размер земельного участка, кв. м/тыс. человек
	2500

	Стадионы (городского значения)
	Уровень обеспеченности, объект
	Городской округ
	2

	Примечания: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта и их единовременной пропускной способности определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении области, городского округа, а также объектов иного значения. При размещении спортивного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса необходимо суммировать значения расчетных показателей размеров земельных участков в зависимости от состава комплекса.

	Спортивно-оздоровительные лагеря
	Уровень обеспеченности, объект
	Городской округ
	2

	
	Размер земельного участка, кв. м/место
	195


1.5.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и спорта:

Таблица 1.5.2.1
	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ

	Физкультурно-спортивные залы
	Уровень территориальной доступности для населения
	Транспортная доступность:

	
	
	- для объектов городского значения - 30 минут;

- для микрорайонного значения в г. Калуге, а также в других населенных пунктах, входящих в городской округ «Город Калуга», - 500 м

	Плавательные бассейны
	Уровень территориальной доступности для населения
	Транспортная доступность:

	
	
	- для объектов городского значения - 30 минут;

- для микрорайонного значения в г. Калуге, а также в других населенных пунктах, входящих в городской округ «Город Калуга», - 1500 м

	Плоскостные сооружения
	Уровень территориальной доступности для населения
	Транспортная доступность:

	
	
	- для объектов городского значения - 30 минут;

- для микрорайонного значения в г. Калуге, а также в других населенных пунктах, входящих в городской округ «Город Калуга», - 1500 м


1.6. Образование
1.6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования приведены в таблице 1.6.1.1.

Таблица 1.6.1.1
	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

	Дошкольные образовательные организации
	Уровень обеспеченности, место
	70% - охват детей в возрасте от 0 до 7 лет, или 70 мест на 100 детей;

58 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

	
	Размер земельного участка при условии соблюдения требований постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
	При вместимости, мест - кв. м/место:

	
	
	до 100
	44 кв.м

	
	
	свыше 100
	38 кв.м

	
	
	Размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее:

	
	
	для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет)
	Не менее 7,0 кв.м на 1 ребёнка

	
	
	для детей дошкольного возраста
	Не менее 9,0 кв.м на 1 ребёнка

	Примечание: размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

	Общеобразовательные организации
	Уровень обеспеченности, учащийся
	100%-ный охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90%-ный охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 165 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

	
	Размер земельного участка, кв. м/учащийся
	при вместимости организации, учащихся - кв. м/учащийся:

	
	
	от 40 до 400
	55

	
	
	от 400 до 500
	65

	
	
	от 500 до 600
	55

	
	
	от 600 до 800
	45

	
	
	от 800 до 1100
	36

	
	
	от 1100 до 1500
	23

	
	
	от 1500 до 2000
	18

	
	
	свыше 2000
	16

	Примечание: размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции.

	Организации дополнительного образования
	Уровень обеспеченности, место
	10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: дворец (дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%



	
	Размер земельного участка, кв. м/место
	15 кв. м/место


1.6.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования приведены в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1

	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ

	В области образования

	Дошкольные образовательные организации
	Уровень территориальной доступности для населения, м/минут
	Пешеходная доступность:

- для города Калуги: 300 м/10 минут;

- для сельских населенных пунктов: 500 м/10 минут

	Общеобразовательные организации
	Уровень территориальной доступности для населения, м/минут
	Пешеходная доступность: 500 м/10 минут

	
	
	Транспортная доступность:

- для города Калуги:

- для учащихся 1 ступени обучения - не более 15 минут в одну сторону;

- для учащихся 2 - 3 ступеней обучения - не более 50 минут в одну сторону;

- для сельских населенных пунктов:

- для учащихся 1 ступени обучения - не более 15 минут в одну сторону;

- для учащихся 2 - 3 ступеней обучения - не более 30 минут в одну сторону

	Организации дополнительного образования
	Уровень территориальной доступности для населения, м/минут
	Пешеходная доступность: 500 м/10 минут.

Транспортная доступность:

- для города Калуги:

- для учащихся 1 ступени обучения - не более 15 минут в одну сторону;

- для учащихся 2 - 3 ступеней обучения - не более 50 минут в одну сторону;

- для сельских населенных пунктов:

- для учащихся 1 ступени обучения - не более 15 минут в одну сторону;

- для учащихся 2 - 3 ступеней обучения - не более 30 минут в одну сторону

	Примечание: при невозможности соблюдения рекомендаций по показателю пешеходной доступности система обслуживания в границах населенного пункта (границах проекта планировки) должна быть организована с условием размещения теплых остановочных пунктов. Под теплыми остановочными пунктами имеются в виду общедоступные объекты социального и культурно-бытового обслуживания. То есть показатели территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания не являются их нормативными радиусами обслуживания, это рекомендации по предельно допустимому времени/расстоянию, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при различных климатических условиях


1.6.3. При планировании развития сети объектов в области образования местного значения для определения количества объектов следует учитывать возможность использования готовых типовых проектов.
1.6.4. Минимальные расстояния от стен зданий учреждений образования (дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации) до красных линий:
- для города Калуги - 25 метров;

- для сельских населенных пунктов - 10 метров.

1.6.5. Вновь строящиеся объекты дошкольных организаций рекомендуется располагать в отдельно стоящем здании.

Здания дошкольных образовательных организаций могут быть отдельно стоящими, пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий).

Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных). При наличии отдельно огороженной территории оборудуется самостоятельный вход для детей и выезд (въезд) для автотранспорта.

1.6.6. Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше трех.

На третьих этажах зданий дошкольных образовательных организаций рекомендуется размещать группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные помещения для работы с детьми.

Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1-м этаже.

1.7. Культура
1.7.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культурно-досугового назначения приведены в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1

	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

	Общедоступные библиотеки
	Уровень обеспеченности, объект
	Городской округ
	1 на 10 тыс. человек

	
	Размер земельного участка, га/1 тыс. ед. хранения
	0,3

	Детские библиотеки
	Уровень обеспеченности, объект
	Городской округ
	1 на 5,5 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 15 лет

	
	Размер земельного участка, га/тыс. ед. хранения
	0,3

	Юношеские библиотеки
	Уровень обеспеченности, объект
	Городской округ
	1 на 17 тыс. человек в возрасте от 15 до 24 лет

	
	Размер земельного участка, га/тыс. ед. хранения
	0,3

	Примечания: в городских массовых библиотеках (общедоступных, детских, юношеских) при численности обслуживаемого населения нормативы обеспеченности библиотечным фондом составляют: свыше 50 тыс. чел. - 4 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек; от 10 до 50 тыс. человек - 4 - 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек. Дополнительно в центральной городской библиотеке при населении города: более 500 тыс. человек - 0,1 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек; 250 тыс. человек - 0,2 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек; 100 тыс. человек - 0,3 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек; 50 и менее тыс. человек - 0,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек. Библиотеки целесообразно размещать с учетом не только норматива минимально допустимого уровня обеспеченности, но и с учетом показателя территориальной доступности. Общедоступная, детская, юношеская библиотеки, филиалы общедоступных библиотек могут размещаться в отдельно стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания.

Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на проектирование

	Учреждения культуры клубного типа
	Уровень обеспеченности, объект/место
	Городской округ
	20 мест на 1 тыс. человек

	
	
	Число зрительских мест в центральном городском учреждении культуры клубного типа должно быть не менее 500

	
	Размер земельного участка, кв. м/объект
	4000 - 5000

	Музеи
	Уровень обеспеченности, объект
	Городской округ
	1 объект на 25 тыс. чел.

	
	Размер земельного участка, га
	Размер участка, га
	Экспозиционная площадь, кв. м

	
	
	0,5
	500

	
	
	0,8
	1000

	
	
	1,2
	1500

	
	
	1,5
	2000

	
	
	1,8
	2500

	
	
	2,0
	3000

	Примечание: данные требования не распространяются на музеи, расположение которых связано с определенным местом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок, музеи предприятий, учреждений и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи под открытым небом, требующие больших по площади незастроенных территорий, с ландшафтом, характерным для данного региона

	Выставочные залы, картинные галереи
	Уровень обеспеченности, объект
	Городской округ
	2 объекта

	
	Размер земельного участка, га
	Размер участка, га
	Экспозиционная площадь, кв. м

	
	
	0,5
	500

	
	
	0,8
	1000

	
	
	1,2
	1500

	
	
	1,5
	2000

	
	
	1,8
	2500

	
	
	2,0
	3000

	Примечание: данные требования не распространяются на музеи, расположение которых связано с определенным местом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок, музеи предприятий, учреждений и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи под открытым небом, требующие больших по площади незастроенных территорий, с ландшафтом, характерным для данного региона

	Театры
	Уровень обеспеченности, место
	5 мест на 5 тыс. человек

	
	Размер земельного участка, га/объект
	1,0, или встроенные

	Примечания: при кооперировании двух и более театров в одном здании площадь участка может составлять 0,8 - 0,85 суммарной площади земельных участков отдельных театров. В условиях стесненной городской застройки возможно сокращение размеров земельного участка за счет уменьшения площадок перед входами на 15 - 20% и сокращения состава зон участка за счет хозяйственного двора и площадки для стоянок автомобилей путем перевода их на подземные или наземные уровни

	Концертные залы
	Уровень обеспеченности, объект
	Городской округ
	Не менее 1 объекта

	
	Размер земельного участка, га/объект
	0,7

	Примечание: необходимое количество зрительских мест для концертных залов устанавливается из расчета: 4 места на 1 тыс. человек

	Универсальные спортивно-зрелищные залы
	Уровень обеспеченности, место
	Городской округ
	6 мест на 1 тыс. человек

	
	Размер земельного участка, га/объект
	5,0

	Примечание: целесообразно размещать на территории городского округа многофункциональные культурно-досуговые центры, которые при необходимости могут выполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.)

	Кинотеатры
	Уровень обеспеченности, объект
	Городской округ
	2 объекта

	Примечания: целесообразно размещать на территории городского округа многофункциональные культурно-досуговые центры, которые при необходимости могут выполнять функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.). Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. человек


1.7.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области культуры приведены в таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1

	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ

	Библиотеки
	Уровень территориальной доступности для населения, минут
	Транспортная доступность: 30 минут

	Учреждения культуры клубного типа
	Уровень территориальной доступности для населения, минут
	Пешеходная доступность:

1000 м/20 минут

	Музеи
	Уровень территориальной доступности для населения, минут
	Транспортная доступность: 30 минут

	Выставочные залы, картинные галереи
	Уровень территориальной доступности для населения, минут
	Транспортная доступность: 30 минут

	Театры
	Уровень территориальной доступности для населения, минут
	Транспортная доступность: 30 минут

	Концертные залы
	Уровень территориальной доступности для населения, минут
	Транспортная доступность: 30 минут

	Универсальные спортивно-зрелищные залы
	Уровень территориальной доступности для населения, минут
	Транспортная доступность: 30 минут

	Кинотеатры
	Уровень территориальной доступности для населения, минут
	Транспортная доступность: 30 минут


1.7.3. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.

1.7.4. Нормативная потребность в клубных учреждениях определяется как сумма сетевых показателей по всем категориям населенных пунктов в соответствии с нормативами обеспеченности:

1. Населенные пункты с числом жителей от 500 до 1000 человек должны иметь не менее одного клубного учреждения на каждый населенный пункт мощностью 150 - 200 зрительских мест.

2. Для населенных пунктов с числом жителей свыше 1000 человек потребность в клубных учреждениях определяется в зависимости от категории населенного пункта в соответствии с таблицей 1.7.4.1.

Таблица 1.7.4.1

	Категория "Населенный пункт", тыс. человек
	Количество зрительских мест на 1000 жителей
	Средняя мощность клубного учреждения (зрительские места)

	Сельские населенные пункты с численностью населения - 1,0 - 3,0 тыс. чел.
	150
	270

	Город Калуга
	20
	350


1.7.5. Нормативная потребность в библиотеках принимается в соответствии с таблицей 1.7.5.1.

Таблица 1.7.5.1

	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ

	Общедоступные библиотеки
	Уровень обеспеченности, объект
	Городской округ
	1 на 10 тыс. человек

	Детские библиотеки
	Уровень обеспеченности, объект
	Городской округ
	1 на 5,5 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 15 лет

	Примечание: сельские населенные пункты с числом жителей от 500 до 3000 человек должны иметь не менее одной библиотеки на населенный пункт


1.7.6. Библиотеки могут размещаться на первых этажах многоквартирных жилых домов.

1.7.7. Общее расчетное число мест для инвалидов в театральных зданиях города Калуги из расчета на 1000 жителей рекомендуется принимать не менее: для театров -                0,5 места, для цирков - 0,13 места. При этом места для маломобильных посетителей в театрах, цирках целесообразно сосредоточить в объектах, находящихся в центре города, с обеспечением необходимой транспортной и пешеходной доступности.

В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для людей на креслах-колясках из расчета не менее 1% общего числа зрителей.

1.8. Здравоохранение
1.8.1. Объекты в области здравоохранения при подготовке градостроительной документации в сфере полномочий местного значения городского округа учитываются в соответствии с действующими документами территориального планирования регионального и федерального уровней, а также на основании задания на проектирование.

1.8.2. В составе документов территориального планирования, проектов планировки территории в обязательном порядке указываются сведения о существующих объектах в области здравоохранения, расположенных в границах проектирования или за пределами границ проектирования, но обслуживающих проектируемую территорию (в том числе планируемое включение в зону обслуживания).

1.8.3. При проектировании территорий нового жилищного строительства предусматривать мощность учреждений амбулаторно-поликлинического типа не менее 18,15 посещения в смену на 1000 жителей. Размер земельного участка для учреждений амбулаторно-поликлинического типа из расчета: 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га для отдельно стоящего здания.

1.8.4. Размещение объектов здравоохранения предусматривается из расчета соблюдения предельных нормативов не менее:

- 1 поликлиника на 20 тыс. человек;

- 1 детская поликлиника на 10 тыс. детей;

- 1 консультивно-диагностическая поликлиника (центр) на 250 тыс. человек;

- 1 консультивно-диагностическая детская поликлиника (центр) на 100 тыс. детей;

- 1 стоматологическая поликлиника до 100 тыс. человек;

- 1 детская стоматологическая поликлиника на 20 тыс. детей;

- 1 городская больница на 250 тыс. человек;

- 1 детская городская больница на 100 тыс. детей.

При размещении новых лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, размер земельных участков следует определять исходя из СП 158.13330.2014. «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

1.8.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципальных учреждений амбулаторно-поликлинического типа:

1) для сельских населенных пунктов: не более 30 минут с использованием общественного транспорта;

2) для города Калуги: не более 1000 метров.

1.8.6. Размещение аптечных организаций предусматривается из расчета: 1 аптека на 6,2 тыс. человек в сельских населенных пунктах, 1 аптека на 13 тыс. человек в городе Калуге. Размер земельного участка для размещения отдельно стоящего здания аптеки составляет для аптек I - II групп - 0,3 га, III - V групп - 0,25 га, VI - VIII групп - 0,2 га.

1.9. Благоустройство
1.9.1. Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории городского округа, следует принимать по таблице 1.9.1.1.

Таблица 1.9.1.1

	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

	Объекты озеленения общего пользования
	Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека
	Для города Калуги
	16

	
	
	Для сельских населенных пунктов <*>
	12

	
	Размер земельного участка объектов озеленения рекреационного назначения, не менее га
	Парки
	5

	
	
	Сады
	3

	
	
	Скверы
	0,5

	
	
	Зоны массового кратковременного отдыха
	50

	
	Площадь озеленения территорий объектов рекреационного назначения, %
	70%

	
	Число единовременных посетителей территории парков, человек на гектар
	Для городских парков
	100

	
	
	Для парков зон отдыха
	70

	Примечание <*> - в сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%

	Прочие элементы благоустройства территории
	Фонтаны, объектов на микрорайон
	Для города Калуги
	1


В городском округе «Город Калуга» существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к указанным в таблице озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 м/чел., а также наряду с парками городского значения необходимо предусматривать специализированные - детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады, размеры которых следует принимать по заданию на проектирование.
1.9.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области благоустройства (озеленения) территории для города Калуги указаны в таблице 1.9.2.1.

Таблица 1.9.2.1

	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ

	Объекты озеленения общего пользования
	Уровень территориальной доступности для населения, мин., м
	Для городских парков
	20 мин. на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта)

	
	
	Для парков планировочных районов
	15 мин. (время пешеходной доступности) или не более 1000 м

	
	
	Для садов, скверов и бульваров
	10 мин. (время пешеходной доступности) или не более 650 м

	Прочие объекты рекреационного назначения
	Уровень территориальной доступности для населения, мин., час
	Для зон массового кратковременного отдыха
	1,5 (на общественном транспорте)


1.9.3. Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения новых объектов озеленения рекреационного назначения не менее:

- парки - 5 га;

- сады - 3 га;

- скверы - 0,5 га;

- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.

Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.

Величина территории парка в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха следует принимать из расчета не менее 500 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя.

1.9.4. В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

1.9.5. Расчетный показатель максимально допустимой численности единовременных посетителей территории парков (человек на гектар):

- для городских парков - 100 чел./га;

- для парков зон отдыха - 70 чел./га.

1.9.6. Проектирование территорий новой застройки и реконструкция существующей проводятся с учетом оценки современного состояния и максимального сохранения существующего растительного покрова (зеленых насаждений, газонов). Выбор пород деревьев и расстояние от зеленых насаждений до объектов строительства (реконструкции) принимаются в соответствии с требованиями действующего законодательства при соблюдении следующих требований:

- обеспечение беспрепятственного подъезда к жилым домам, общественным зданиям;

- обеспечение работы пожарной техники;

- размещение в охранной зоне теплосети, газопровода, канализации, водопровода и дренажа (при глубине заложения сети не менее 0,7 м) посадок кустарников с неглубокой корневой системой;

- соблюдение расстояний от воздушных линий электропередачи до посадки деревьев в соответствии с правилами устройства электроустановок;

- исключения посадки деревьев и ценных пород кустарников в технических зонах прокладки инженерных сетей.

1.9.7. Допускается размещение новой застройки при реконструкции жилых микрорайонов (кварталов) в случае соблюдения нормативов по зеленым насаждениям и наличия на прилегающих территориях массивов зеленых насаждений общего пользования (в пределах пешеходной доступности).

1.10. Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых              коммунальных отходов
1.10.1. Санитарная очистка территории населенных пунктов должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Потребность в размещении новых объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов осуществляется на основе расчета нормативных параметров развития с учетом параметров существующих объектов.

1.10.2. Нормы накопления коммунальных отходов принимаются в соответствии с нормативами накопления коммунальных отходов, действующими в населенных пунктах и утверждаемыми органами местного самоуправления, а в случае отсутствия утвержденных нормативов - согласно таблице 1.10.2.1.

Таблица 1.10.2.1

	Коммунальные отходы
	Количество коммунальных отходов на 1 человека в год

	
	кг
	л

	Твердые:
	
	

	от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом
	190 - 225
	900 - 1000

	от прочих жилых зданий
	300 - 450
	1100 - 1500

	Общее количество по городскому округу с учетом общественных зданий
	280 - 300
	1400 - 1500

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)
	-
	2000 - 3500

	Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков
	5 - 15
	8 - 20


Примечания:

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных и больших городских населенных пунктов.                                                                                                                                                                                      2. Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

1.10.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности в области утилизации коммунальных и промышленных отходов указаны в таблице 1.10.3.1.

Таблица 1.10.3.1

	Наименование вида ОМЗ
	Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения
	Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

	Полигоны коммунальных и промышленных отходов, объекты по транспортировке, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов
	Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год
	Предприятия по промышленной переработке коммунальных отходов
	0,05

	
	
	Склады свежего компоста
	0,04

	
	
	Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов)
	0,05

	
	
	Поля компостирования
	0,5 - 1,0

	
	
	Поля ассенизации
	2 - 4

	
	
	Сливные станции
	0,02

	
	
	Мусороперегрузочные станции
	0,04

	
	
	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	0,3

	Предприятия по переработке промышленных отходов
	Плотность застройки предприятия, %
	30

	Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год
	Минимальные расстояния, м
	До жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций
	1000

	Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью менее 100 тыс. т отходов в год
	
	
	500

	Участки захоронения токсичных промышленных отходов
	Размер земельного участка, кв. м
	Не регламентируется

	
	Мощность, тыс. тонн
	Определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в течение одного года

	
	Минимальные расстояния, м
	До населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях
	3000

	
	
	До сельскохозяйственных угодий и автомобильных и железных дорог общей сети
	200

	
	
	До границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных целях
	50

	Скотомогильники (биотермические ямы)
	Размер земельного участка, кв. м
	Не менее 600

	
	Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м
	До жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов)
	1000

	
	
	До автомобильных, железных дорог
	300

	
	
	До скотопрогонов и пастбищ
	200

	Предприятия по утилизации биологических отходов
	Минимальные расстояния, м
	До жилых, общественных зданий
	1000


1.10.4. Участки захоронения токсичных промышленных отходов следует размещать на расстоянии не менее:

- 3000 метров - от населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях;

- 200 метров - от сельскохозяйственных угодий и автомобильных и железных дорог общей сети;

- 50 метров - от границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных целях.

1.10.5. Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для скотомогильников (биотермических ям): не менее 600 кв. м.

1.10.6. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. Для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы выбор и отвод земельного участка проводят органы местного самоуправления по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

1.10.7. Размер санитарно-защитной зоны скотомогильника (биотермической ямы) определяется в соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, расчетный показатель минимально допустимого расстояния от скотомогильников (биотермических ям) с учетом требования к размеру санитарно-защитной зоны до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

1.10.8. Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от установок термической утилизации биологических отходов установлен на расстоянии не менее         1000 м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов).

1.10.9. Размеры земельных участков для размещения установок термической утилизации биологических отходов принимаются в соответствии с выбранным типом установки и техническими условиями эксплуатации.

1.10.10. Размещение скотомогильников (биотермических ям) и установок термической утилизации биологических отходов в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

1.10.11. Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения предприятий и сооружений по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов указаны в таблице 1.10.11.1.

Таблица 1.10.11.1

	Предприятия и сооружения по утилизации и переработке коммунальных отходов
	Единица измерения
	Размеры земельных участков, не менее

	Предприятия по промышленной переработке коммунальных отходов
	Площадь в га на 1000 тонн твердых коммунальных отходов в год
	0,05

	Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов)
	
	0,05

	Мусороперегрузочные станции
	
	0,04


1.10.12. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» запрещается размещать полигоны твердых коммунальных отходов как объекты, отличающиеся привлечением и массовым скоплением птиц, на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома.
1.10.13. В малых населенных пунктах с населением менее 300 чел., расположенных относительно близко к крупным населенным пунктам и имеющим с ними постоянное транспортное сообщение, целесообразно организовать регулярный вывоз отходов по схеме, принятой в близлежащих населенных пунктах.

