
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
от 25 октября 2017 г. N 204

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КАЛУГА" НА 2018 - 2028 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Решения Городской Думы г. Калуги
от 29.09.2021 N 218)
	



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования "Город Калуга", Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
(преамбула в ред. Решения Городской Думы г. Калуги от 29.09.2021 N 218)

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Калуга" на 2018 - 2028 годы (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги
А.Г.Иванов







Приложение
к Решению
Городской Думы
города Калуги
от 25 октября 2017 г. N 204

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Решения Городской Думы г. Калуги
от 29.09.2021 N 218)
	



[bookmark: P39]1. Паспорт программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования
"Город Калуга" на 2018 - 2028 годы

	1.1
	Наименование
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Калуга" на 2018 - 2028 годы

	1.2
	Основание для разработки Программы
	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".
4. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
5. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
6. Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации".
7. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
8. Градостроительный кодекс РФ.
9. Генеральный план городского округа "Город Калуга", утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 N 64.
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"

	(п. 1.2 в ред. Решения Городской Думы г. Калуги от 29.09.2021 N 218)

	1.3
	Срок реализации программы
	10 лет (2018 - 2028 гг.)

	1.4
	Заказчик программы
	Городская Управа (исполнительно-распорядительный орган) города Калуги

	1.5
	Разработчики программы
	- Управление городского хозяйства города Калуги;
- управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
- управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
- организации коммунального комплекса города Калуги

	1.6
	Цели и задачи программы
	- Формирование на основе анализа состояния и тенденций территориального развития муниципального образования "Город Калуга" плана комплексного развития мощностей его ресурсоснабжающих систем, а также систем отведения ливневых вод и утилизации твердых бытовых отходов (определение сроков и объемов их ввода);
- разработка производственных, организационных, финансовых механизмов и мероприятий, направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
- создание условий для решения проблемы жилищного строительства путем внедрения новых схем обеспечения объектов строительства инженерными коммуникациями

	1.7
	Перечень основных мероприятий
	- Определение основных направлений жилищной и промышленной застройки городского округа "Город Калуга";
- разработка совместно с организациями коммунального комплекса мероприятий по реконструкции и развитию коммунальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующими инженерными коммуникациями;
- осуществление мероприятий по контролю выполнения программы

	1.8
	Исполнители основных мероприятий
	- Управление городского хозяйства города Калуги;
- управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
- МУП "Калугатеплосеть" г. Калуги;
- ГП Калужской области "Калугаоблводоканал";
- ООО "Калужский завод по производству альтернативного топлива";
- МУП "Калугаспецавтодор";
- филиал "Калугаэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья";
- организации коммунального комплекса (по согласованию)

	1.9
	Ожидаемые результаты
	- Обеспечение снабжения энергоресурсами и услугами потребителей муниципального образования "Город Калуга" с учетом перспективы развития;
- Обеспечение относительно равных условий для организаций-застройщиков, создание стимулов для привлечения их к участию в застройке планировочных районов (демонополизация и развитие конкуренции на рынке жилищного строительства);
- Снижение аварийности, снижение среднего процента износа всех видов инженерных коммуникаций;
- Обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг;
- Улучшение экологической обстановки в городе

	1.10
	Источники финансирования
	Программа финансируется из местного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов предприятий, организаций, предпринимателей. Необходимый объем финансирования Программы уточняется при разработке проектно-сметной документации. Основными источниками финансирования Программы будут являться надбавки к тарифам для потребителей услуг, плата за подключение, а также бюджетные средства и привлеченные инвестиции. Объемы финансирования за счет бюджетных средств будут уточняться с учетом возможностей местного, областного и федерального бюджетов на очередной финансовый год

	(п. 1.10 в ред. Решения Городской Думы г. Калуги от 29.09.2021 N 218)

	1.11
	Важнейшие целевые показатели
	Планируемый объем ввода жилья за период реализации программы - 438 тыс. кв. м плюс 60 тыс. кв. м - индивидуальное жилищное строительство.
Прирост потребляемых мощностей, обеспечивающий энергоснабжение районов перспективной жилой застройки:
- по электроснабжению - 91,72 МВА;
- по теплоснабжению - 11,735 Гкал/час;
- по водоснабжению - 25,50 тыс. куб. м/сут.;
- по водоотведению и очистке стоков - 24,45 тыс. куб. м/сут.;
- по утилизации ТБО - 250,5 тыс. куб. м



2. Содержание проблемы и обоснование путей ее решения
программными методами

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Калуга" на 2018 - 2028 годы (далее - Программа) разработана в рамках реализации на территории муниципального образования приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и направлена на осуществление мероприятий по дальнейшему развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективой жилищного и промышленного строительства в продолжение предыдущей Программы периода 2010 - 2012 годов.
Для достижения баланса между интересами потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересами самих коммунальных предприятий, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" предусмотрен механизм установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
(в ред. Решения Городской Думы г. Калуги от 29.09.2021 N 218)
Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. В задачу указанной Программы входит определение приоритетов, направлений развития коммунальной инфраструктуры и создание условий для обеспечения земельных участков, определенных под строительство, коммунальной инфраструктурой. Таким образом, Программа представляет собой комплексную оценку развития систем жизнеобеспечения муниципального образования "Город Калуга" на десятилетнюю перспективу.
Программа разработана в целях продолжения работы по формированию платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения или компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат на строительство (реконструкцию) сетевого хозяйства для обеспечения потребностей строящихся либо модернизируемых объектов.
Программа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, на основании Генерального плана городского округа "Город Калуга", утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 N 64 "Об утверждении Генерального плана городского округа "Город Калуга", и планов застройки конкретных территорий и микрорайонов.
В состав мероприятий, предусмотренных Программой, входит определение основных направлений развития планировочных районов городского округа и соответственно территориальной привязки ввода новых мощностей для последующей разработки организациями коммунального комплекса инвестиционных программ и установления тарифов на подключение объектов строительства к системам коммунальной инфраструктуры (за единицу присоединяемой нагрузки).
Необходимость внедрения Программы на территории муниципального образования "Город Калуга" обусловлена не только перспективой развития городского округа, но и общим состоянием энергетического хозяйства города в условиях дефицита бюджетных средств на развитие и реконструкцию коммунальных систем, которое не позволяет обеспечить необходимый объем и уровень снабжения энергетическими ресурсами и коммунальными услугами с учетом планируемого ввода объектов в 2018 - 2028 годах.

2.1. Демографическое развитие муниципального образования
"Город Калуга"

Город Калуга относится к крупным городам, является одним из опорных центров общего каркаса системы расселения ЦФО, выполняет функции административного, культурного и экономического центра. Городской округ "Город Калуга" занимает доминирующее положение в системе расселения Калужской области, концентрируя около 35% всего населения Калужской области.

Динамика численности населения

По состоянию на 18.11.2014 (по данным паспорта муниципального образования "Город Калуга") численность населения городского округа составила 350633 человек, в том числе городское население - 334191 (город Калуга), сельское население 16442 человек (проживающих в 73 сельских населенных пунктах). По данным переписи населения 2010 г. численность населения городского округа составляла 339488 человек. Небольшой рост численности населения обусловлен также изменением границ городского округа в 2012 г. с включением в его территорию бывшего городского поселения "Поселок Куровской", ранее входившего в состав Дзержинского муниципального района.
В составе сельских населенных пунктов наиболее крупными по численности населения являются 12 (с населением более 300 человек).
Несмотря на то, что в целом в Центральном федеральном округе наблюдается сокращение численности населения, численность населения городского округа "Город Калуга" в период 2007-2012 гг. (до расширения территории городского округа) незначительно увеличивалась. Среднегодовой темп роста в последние годы составляет 100,4%. Увеличение численности населения связано с превышением миграционного прироста над естественной убылью. В 2013 г. в муниципальном образовании "Город Калуга" естественная убыль населения составила 1139 человек. Число прибывших составило 12796 человека, число выбывших - 8391 человек. Миграционный прирост составил 4405 человек.

2.2. Климатические условия

Городской округ "Город Калуга" характеризуется умеренно-континентальным климатом с холодной зимой и умеренно-теплым летом. Основные климатические характеристики и их изменение по территории округа определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и характером подстилающей поверхности. В конце лета - начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом. Западный тип атмосферной циркуляции характеризуется значительной устойчивостью и нередко сохраняется на протяжении до двух месяцев. С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.
Согласно строительно-климатическому районированию г. Калуга находится в подрайоне IIВ, характеризующемся в целом благоприятными условиями для строительства.
Средняя годовая температура воздуха в городском округе составляет 3,8° C. Средняя температура самого холодного месяца в году (январь) равна -10° C, а самого теплого месяца года (июль) - +17,6° C. Минимальная температура воздуха составляет -46° C, а максимальная +38° C.
Сведения о температуре воздуха представлены в таблице ниже.

Средняя месячная, годовая, минимальная и максимальная
температура воздуха


	Месяцы
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Средняя
	-10,4
	-9,6
	-4,9
	3,8
	11,9
	15,5
	17,6
	16,0
	10,5
	4,2
	-2,0
	-7,4
	3,8

	Абс. min.
	-46
	-37
	-31
	-22
	-7
	-3
	3
	1
	-6
	-20
	-32
	-38
	-46

	Абс. max.
	6
	6
	5
	27
	33
	34
	38
	38
	33
	25
	14
	9
	38




В течение холодного периода (с ноября по март месяц) часты оттепели. В некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.
Последний мороз в районе г. Калуги отмечается 4 - 12 мая, первый - от 20 сентября до 1 октября. Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.
В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150 - 180 дней.
В таблице ниже представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима в г. Калуга

	Средняя температура наружного воздуха, ° C
	Продолжительность периода, сут.

	Наиболее холодных суток
	Наиболее холодной пятидневки
	Наиболее холодного периода
	Отопительного периода
	Со среднесуточной температурой  (отопительного периода
	Со средней суточной температурой воздуха 

	-31
	-27
	-14
	-3,5
	214
	150



Городской округ "Город Калуга" находится в зоне достаточного увлажнения. За год выпадает 738 мм осадков, из них - 467 мм приходится на теплый период года и 271 мм - на холодный. Самым дождливым месяцем является июль, когда выпадает в среднем 95 мм осадков, а самый "сухой" - март (44 мм осадков).
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 29 ноября, а разрушения - 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля - начале марта.
Средняя месячная относительная влажность воздуха колеблется от 68% до 87%. Число дней с относительной влажностью 80% и более за год составляет 125 - 133.
Ветровой режим г. Калуги характеризуется небольшим колебанием повторяемости ветра по различным направлениям. Наибольшую повторяемость в среднем за год имеют юго-западные (19%) и западные (15%) ветры, наименьшую - северо-западные (11%), северные (10%) и северо-восточные (9%). В зимний период преобладают ветры юго-западного направления (23%), в летний - западные (17%), северные (14%) и северо-восточные (14%).
Средняя годовая скорость ветра равна 3,6 м/с. Самые ветреные месяцы со средней скоростью ветра 4,0 м/с и более - это период с ноября по март включительно. Из них ноябрь наиболее ветреный, скорость ветра достигает 4,3 м/с. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9 - 5 м/сек), в летний период - при ветрах северо-западного и западного направления (3,3 - 3,8 м/сек).
Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0 - 1 м/сек. В Калуге повторяемость ветров этой градации за год составляет 20 - 30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.
Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) на рассматриваемой территории характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.
Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.

2.3. Гидрологические данные

Городской округ "Город Калуга" расположен в бассейне р. Оки.
Общая длина р. Оки 1500 км, водосборная площадь 245 тыс. км2. На рассматриваемой территории в пределах широтного отрезка долина реки Оки узкая с высокими крутыми склонами - террасами, расчлененными оврагами, а в пределах меридионального отрезка - широкая с поймой от 800 м до 2 км с отмелями - косами. Русло реки прямолинейное. Ширина реки около 300 м, глубина - 3,5 м, скорость течения - 0,3 м/сек. Уклон водной поверхности - 4,5 см на километр.
Основным источником питания реки являются талые воды. 87% годового стока приходится на март - май. Расходы воды р. Оки сильно варьируют от года в год: в межень изменяются от 58,2 до 824 куб. м/сек, в паводок - от 232 до 3950 куб. м/сек.
Режим уровней воды характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью. Продолжительность ледостава от 106 до 179 суток, средняя 146 суток. Средний годовой сток составляет 5,5 л/с/км. Из них 69% снегового питания и 40% дождевого и грунтового.
Река Яченка - левый приток р. Оки. Длина ее 31 км. Площадь водосбора 238 кв. км. В верховьях река имеет широкую долину с крутыми берегами. В приустьевой части долина ассиметрична с крутым до 30 градусов левым и пологим правым склонами. Крутые склоны разрезаны оврагами. Русло р. Яченки извилистое, шириной от 3 до 10 - 12 м. Скорость течения 0,3 - 0,5 м/сек. В долине реки наблюдаются выходы источников из окского горизонта, которые играют большую роль в питании реки. Доля снегового питания составляет 60%, дождевого - 20%, Режим реки отличается высоким весенним половодьем, низкой летней меженью. Отмечается один хороший паводок в конце марта - начале апреля. Он совпадает с началом ледохода. Река перегорожена Смоленской дамбой. Отметка порога водослива равна 127,0 м. В меженный период при закрытых донных отверстиях в р. Яченке поддерживается зеркало воды на отметке 127,0 м.
Река Яченка имеет притоки - ручей Каменец и р. Терепец. Общая длина притоков 43 км. В долине реки расположено оз. Резванское, озеро старичного типа.
Яченское водохранилище организовано в 1980 г. в устьевой части р. Яченки. Длина водохранилища 2,5 км, максимальная ширина до 800 м. Максимальная глубина 7,0 м. За время эксплуатации водохранилища на дне сформировался ил глинистого и суглинистого состава. Мощность ила достигает 1,0 - 1,5 м. Данные анализов воды и ила Яченского водохранилища по материалам детальных геолого-экологических исследований 1993 г. показывают влияние на него промышленно-хозяйственной деятельности человека. В илистых грунтах происходит постепенное накопление загрязняющих веществ.
Река Терепец имеет длину 22 км, площадь водосбора 802 км2. Ширина русла - 10 м, глубина в межень - 0,2 - 0,4 м, уклон в пределах 0,0018 - 0,002 на спокойных участках, перемежаемых порогами и водопадами со значительными скоростями. Скорость на спокойных участках составляет 0,5 - 0,7 м3/с. Среднегодовые расходы при 50% обеспеченности равны 0,47 м3, 75% - 0,38 м3/с, 95% - 0,27 м3/с и при 97% обеспеченности - 0,25 м3/с.
Река Киевка - левый приток р. Оки. Расположена на восточной окраине г. Калуги, течет с севера на юг. Площадь водосбора составляет 30 км2, длина реки 10 км, берега изрезаны глубокими оврагами и ложбинами. Русло имеет ширину 4 - 10 м. Скорость на спокойных участках составляет 0,5 - 0,7 м3/с. Режим р. Киевки связан с режимом р. Оки и характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью. Весеннее половодье происходит на 1,5 - 2,0 декады раньше, чем на р. Оке, средняя продолжительность его 30 - 60 дней.
Река Угра - левый приток р. Оки. Общая длина 399 км, площадь водосбора - 15700 км2. Впадает в Оку в западной части городского округа.
Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники. Территория вокруг этих ручьев заболочена.
Паводковый горизонт воды 1% обеспеченности (повторяемостью один раз в 100 лет) по водопосту г. Калуги находится на отметке 134,5 м. Расчетные уровни воды паводка 10% обеспеченности - 130,47 м.

2.4. Гидрогеологические данные

Город Калуга расположен в пределах Московского артезианского бассейна. Пресные подземные воды встречаются в интервале глубин от 2 - 3 м до 120 м. Они приурочены к отложениям каменноугольного, юрского, мелового третичного и четвертичного возрастов.
Для централизованного водоснабжения используются в основном подземные воды, залегающие в известняках упинского, окско-тарусского, в песках нижне-тульского горизонтов.
Окско-тарусский водоносный горизонт, безнапорный, дренируется речной сетью. Водовмещающими отложениями служат трещиноватые известняки мощностью до 20 м. Абсолютные отметки статистического уровня изменяются от 132 м в долине р. Оки до 188 м на водоразделах, а глубины залегания уровня от 1 - 2 до 100 м.
Нижнетульский водоносный горизонт представлен мелкозернистыми песками с обводненной мощностью в среднем 18 - 20 м, иногда до 50 м, залегает на бобриковских глинах или на упинских известняках. Горизонт перекрывается четвертичными отложениями. Питание горизонта осуществляется как за счет перетекания вод из поверхностных водоисточников, так и за счет переноса из смежных горизонтов.
Удельные дебиты скважин составляют в среднем 1 л/сек, а коэффициент фильтрации составляет 0,5 - 5 м/сутки.
Упинский водоносный горизонт распространен на всей изучаемой территории. Водовмешающими породами являются трещиноватые известняки, подстилаемые водоупорными глинами малевского горизонта мощностью 8 - 12 м.
В районе Калужского кольцевого вала, в долинах рек Ока, Яченка горизонт залегает на глубинах от 10 до 50 м. Удельный дебит скважин достигает 10 - 20 л/сек. На водоразделах водостабильность горизонта снижается (дебит скважины 0,1 - 1 л/сек.). Коэффициент фильтрации в долинах рек 25 - 40 м/сут, на водоразделах 2 - 6 м/сутки.

Пресные подземные воды

В разделе использованы материалы ГУ Центра природопользования и охраны окружающей среды Всероссийский НИИ экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС), Калужский филиал.
На территории г. Калуги и пригорода разведано одиннадцать месторождений (37 участков) пресных подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами категорий A+B+C1+C2 - 276,6 тыс. м3/сут, в том числе по категориям: A - 154,6 тыс. м3/сут, B - 20,2 тыс. м3/сут, C1 - 79,3 тыс. м3/сут, C2 - 22,5 тыс. м3/сут, что составляет 23,4% от разведанных эксплуатационных запасов Калужской области.
В эксплуатации находятся двадцать два участка семи месторождений.
Водоотбор подземных вод составаляет около 91 тыс. м3/сут, в том числе: на участках с утвержденными запасами ~ 87,5 тыс. м3/сут, на участках с неутвержденными запасами ~ 3,7 тыс. м3/сут. Обеспеченность разведанными эксплуатационными запасами подземных вод на человека ~ 0,8 м3/сут.
Утвержденные запасы подземных вод по существующим водозаборам составляют:
- северный водозабор (в долине р. Яченки) - 34 тыс. м3/сут.;
- южный водозабор (скважины вдоль р. Оки, по берегам Яченского водохранилища) - 28,6 тыс. м3/сут.;
- ГНС (в южной части г. Калуги по обоим берегам р. Оки) - 39,9 тыс. м3/сут.
Ресурсы пресных подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого потребления, ограниченны. Для Калуги актуальна проблема обеспечения населения качественной питьевой водой.

3. Характеристика технического состояния
объектов и сооружений

Техническое состояние объектов и энергетического оборудования коммунального хозяйства города с большой натяжкой можно оценить как удовлетворительное, что обусловлено длительным сроком эксплуатации (ввод в эксплуатацию отдельных объектов датирован 1912 годом) и, следовательно, износом, низкой эффективностью и моральным старением основных установленных мощностей.
Следствие этого - высокая себестоимость предоставляемых услуг, огромные средства на ремонт оборудования и коммуникаций, постоянно возникающие перерывы в подаче энергоресурсов - холодной и горячей воды, отопления, электроэнергии.
В муниципальном образовании "Город Калуга", по данным Калужского областного комитета статистики, в настоящее время проживает 358,6 тыс. человек. Застройка города характеризуется 1 - 19-этажными жилыми зданиями.

3.1. Водоснабжение

Основным поставщиком воды в городском округе "Город Калуга" является ГП Калужской области "Калугаоблводоканал". Предприятие предоставляет полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения. Этими услугами пользуются 322,0 тыс. человек, что составляет 94% городского населения, 2830 коммерческих и бюджетных предприятий и организаций, что составляет 98% от общего их числа.
В настоящее время водоснабжение города и пригорода осуществляется от 3-х водозаборов на подземных источниках, объединяющих 68 артезианских скважин и два каптажа ключей, и поверхностных водозаборов питьевой и технической воды из реки Оки, а также от комплекса отдельно стоящих артезианских скважин в количестве 12-ти штук.

Характеристика основных сооружений водоподготовки города
Калуги

	Наименование
	Первый подъем
	Станция водоподготовки
	Второй подъем
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	Северный водозабор

	Год ввода в эксплуатацию
	1963 - 1965
	1972
	1972
	На станции водоподготовки удаляют соединения железа способом аэрации и отстаиванием. Обеззараживание воды проводят гипохлоритом натрия

	Проектная мощность, тыс. куб. м/сут.
	36
	50
	50
	

	Фактическая средняя подача, тыс. куб. м/сут.
	28
	28
	28
	

	Южный водозабор

	Год ввода в эксплуатацию
	1953
	1964
	1986
	1964
	1986
	На станции водоподготовки удаляют соединения железа способом аэрации и отстаиванием. Обеззараживание воды проводят гипохлоритом натрия. Насосная станция второго подъема перекачивает в том числе окскую воду в объеме 20 тыс. куб. м/сут.

	Проектная мощность, тыс. куб. м/сут.
	25
	25
	37
	25
	37
	

	Фактическая средняя подача, тыс. куб. м/сут.
	17
	17
	17
	

	Городская насосная станция

	Год ввода в эксплуатацию
	1987
	-
	1987
	Водозабор объединяет артезианские скважины (первый подъем) и каптажи (со второго подъема). Обеззараживание воды проводят гипохлоритом натрия

	Проектная мощность, тыс. куб. м/сут.
	35
	
	35
	

	Фактическая средняя подача, тыс. куб. м/сут.
	30,5
	
	30,5
	

	Окский ВЗУ

	Год ввода в эксплуатацию
	1984
	1984
	1984
	На станции водоподготовки природная вода коагулируется, отстаивается, фильтруется и обеззараживается гипохлоритом натрия

	Проектная мощность, тыс. куб. м/сут.
	300
	100
	300
	

	Фактическая средняя подача, тыс. куб. м/сут.
	97,55
	97,55
	86,89
	

	Итого - проектная
	396
	187
	422
	

	Фактическая средняя подача на 01.01.2010
	173,05
	142,55
	162,39
	



Существующая средняя подача воды питьевого качества в сети коммунального водопровода осуществляется насосными станциями второго подъема из 9 шт. РЧВ общим объемом 43 тыс. куб. м, составляет 162,39 тыс. куб. м/сут., в том числе:
- населению - 88 тыс. куб. м/сут.;
- прочие, в т.ч.: коммерческие - 25,59 тыс. куб. м/сут.;
бюджетные - 5,3 тыс. куб. м/сут.
- средние потери и неучтенные расходы, собственные нужды станций водоподготовки и на промывку водопроводной сети и сетевых сооружений, нужды пожарных и городского хозяйства на 01.01.2017 - 43,5 тыс. куб. м/сут., что составляет 26,8% от объема подачи в водопроводную сеть. Это обусловлено тем, что на Окском водозаборе не работает проектная система повторного использования воды после промывки фильтров, что приводит к высокой величине собственных нужд, а также высоким количествам аварий из-за износа водопроводных сетей (в том числе бесхозяйных).
Проектная производительность подземных водозаборов снизилась по причине выхода из рабочего состояния артезианских скважин (падение дебита, ликвидационный тампонаж), т.к. их срок эксплуатации превышает нормативный и скважины не ремонтопригодны.
Утвержденные запасы подземных вод:
- северный - 34 тыс. куб. м/сут.;
- южный - 24,2 тыс. куб. м/сут.;
- ГНС - 39,5 тыс. куб. м/сут.
Итого - 97,7 тыс. куб. м/сут.
Общая протяженность водоводов, уличных и внутриквартальных сетей водопровода по городу на 01.01.2017 составляет 666,9 км из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб. Основное строительство и прокладка водоводов и сетей водопроводов осуществлялись в 50 - 70 годы прошлого века, а некоторым участкам водопровода в г. Калуге уже 120 лет. Около 40% чугунных труб и около 35% стальных труб находятся в использовании более 26 лет. Чугунными и стальными трубами выполнено более 80% водопроводов. Трубы полиэтиленовые в основном начали применять последние 20 лет, доля их в общем количестве сетей крайне незначительна.
Средний фактический износ - 75%. Это вызывает значительный уровень аварийности: 1,4 аварии на 1 км.
На водопроводных сетях эксплуатируется:
- 6491 шт. колодцев, из которых 974 шт. требуют капитального ремонта;
- 4936 шт. задвижек, из которых 741 шт. требует ремонта и 246 - замены, т.к. не ремонтопригодны;
- 1447 шт. пожарных гидрантов. Сведений их замены и ремонта от МЧС по г. Калуге не поступает;
- 3 шт. резервуаров чистой воды общим объемом 20 тыс. куб. м;
- 2 шт. насосных станций третьего подъема общей установленной мощностью - 95 тыс. куб. м/сут.;
- 18 шт. ПНС, которые обеспечивают требуемым напором воды дома повышенной этажности.
С точки зрения обеспечения потребителей водой город Калуга расположен на достаточно сложном рассеченном долинами рек рельефе. Перепад высот колеблется от 120 до 215 м.
Значителен перепад высот и между насосными станциями, обеспечивающими снабжение города питьевой водой. Для поддержания минимально достаточного давления на водопроводных сетях насосные станции работают с высотными параметрами от 2,0 до 10 атм. Соответственно и давление в сети холодного водоснабжения колеблется от 2,4 до 9 атм.
В связи с интенсивным строительством промышленных предприятий и жилищного фонда прирост сетей к коммунальному водопроводу на 31.12.2016 составил 1,772 км, протяженность магистральных линий г. Калуги ориентировочно увеличится к концу 2016 года на 20 км.
Качество питьевой воды, подаваемой по водопроводу города Калуги, соответствует санитарным нормам. На двух скважинах городской насосной станции наблюдается несоответствие качества воды санитарным нормам из-за повышенного содержания железа и жесткости водоисточника, однако при эксплуатации с условием разбавления удается удерживать данный показатель в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Для обеспечения населения качественной питьевой водой и недопущения в последующем ухудшения качества воды в водопроводной сети необходимо на городской насосной станции запроектировать и построить сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды. По водопроводам пригорода наблюдается несоответствие качества воды санитарным нормам из-за повышенного содержания железа, особенно в мкр-не Куровской, п. Мирный, д. Крутицы, д. Григоровка, п. Сосновый бор. Требуется строительство станций обезжелезивания. Для соблюдения требований санитарных норм по бактериологическим показателям в д. Доможирово необходимо запроектировать и ввести в работу систему обеззараживания, а также организовать санитарно-защитную зону в соответствии с требованием СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". От общего количества обслуживаемого населения около 0,2% получают питьевую воду, не соответствующую санитарным нормам по физико-химическим показателям.
(в ред. Решения Городской Думы г. Калуги от 29.09.2021 N 218)
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства и график их выполнения размещены в приложении N 1 настоящей Программы.
(в ред. Решения Городской Думы г. Калуги от 29.09.2021 N 218)

3.2. Водоотведение

Существующая система водоотведения города Калуги централизованная, неполная раздельная, включает 29 канализационных насосных станций (КНС) установленной мощностью 277,8 тыс. куб. м/сутки. Сроки ввода КНС в эксплуатацию: 1960-2008 годы. Из них 20 единиц не автоматизированы, 5 имеют частичную автоматизацию и 3 полностью автоматизированы. Балансовый износ КНС и сетей канализации - более 75%.
Общая протяженность коллекторов и сетей водоотведения - 511,88 км из чугунных, стальных, керамических, асбестоцементных и полиэтиленовых труб.
Сроки использования трубопроводов следующие:
- 45% керамических и асбестоцементных труб используются более 30 лет;
- 50% полиэтиленовых труб используются более 20 лет;
- около 20% стальных и чугунных труб - более 30 лет.
Стальные трубы со сроком эксплуатации более 25 лет имеют 100%-й износ. Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 15 лет составляет всего 10%.
На канализационных сетях эксплуатируется:
- 12678 шт. канализационных колодцев, из которых 1270 требуют капитального ремонта;
- 28 шт. канализационных насосных станций для перекачки сточных вод, из них требуют модернизации 8 шт., перевода в автоматический режим работы 4 шт.;
- одна городская канализационная насосная станция (ГКНС), предназначенная для перекачки части общего стока левобережной части города в приемную камеру городских очистных сооружений. ГКНС работает 49 лет без реконструкции.
Канализационные сточные воды от застройки правого и левого берегов поступают на очистные сооружения полной биологической очистки (КОС). Стоки с правого берега на левый, где размещены КОС, подаются дюкером через р. Оку. Дюкер выполнен в две нитки из стальных труб D = 400 мм каждая.
С левого берега сточные воды в приемную камеру ОСК поступают по безнапорному коллектору D = 1400 мм и двум напорным коллекторам D = 900 мм каждый от ГКНС, расположенной на территории центральной базы ГП Калужской области "Калугаоблводоканал" и ООО "Калужский областной водоканал".
Средний общий расход сточных вод, поступающих на очистку на сооружения ОСК, по данным 2016 года, составил 147,5 тыс. куб. м/сут. Из них на долю пропуска по безнапорному коллектору D = 1400 мм приходится 60% всех сточных вод.

Характеристика основных очистных сооружений города Калуги

	N п/п
	Наименование сооружения
	Срок ввода в эксплуатацию
	Проектная мощность (тыс. куб. м/сутки)
	Фактический пропуск сточных вод (тыс. куб. м/сутки)
	Сброс биологически очищенных сточных вод

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Очистные сооружения канализации г. Калуги
	
	
	
	

	
	Первая очередь
	1979 г.
	160
	147,5
	В р. Оку

	2
	Очистные сооружения (биоочистка) канализации д. Колюпаново
	1973 г.
	0,2
	0,36
	В р. Вырку

	3
	Очистные сооружения (биоочистка) канализации п. Сосновый бор
	1980 г.
	0,2
	0,065
	В р. Угру



Все очистные сооружения не обеспечивают очистку до существующих на сегодняшний день нормативов сброса, т.к. при их строительстве проектом не предусматривались сооружения доочистки. Перегружены очистные сооружения д. Колюпаново. Общая масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты составляет 23,4 тыс. тонн в год, т.е. более 50% от всей массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты Калужской области.
К системам канализации подключены 310,1 тыс. человек, что составляет 96,2% от количества населения, пользующегося водопроводом.
Из-за отсутствия достаточной системы дождевой канализации часть дождевых стоков попадает в сети бытовой канализации.
Отмечаются следующие проблемы системы канализации города:
- пропускная способность существующих коллекторов недостаточна, наблюдается подпор сети в часы максимального водоотведения в микрорайоне Турынино-3 (ул. Советская и ул. Льва Толстого), по ул. Кирова, ул. Марата, ул. Платова, ул. Заводской, ул. Новаторской, ул. Стекольной, ул. Киевской, ул. 2-ой Киевской;
- отсутствие системы доочистки и глубокой очистки сточных вод;
- превышение допустимых концентраций загрязнений на сбросе производственных сточных вод в городскую канализацию;
- превышение допустимых концентраций загрязнений на сбросе в водные объекты.
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства и график их выполнения размещены в приложении N 1 к настоящей Программе.
(абзац введен Решением Городской Думы г. Калуги от 29.09.2021 N 218)

3.3. Теплоснабжение

Тепловую энергию жилищному фонду и объектам соцкультбыта на территории муниципального образования "Город Калуга" поставляют 125 котельных общей мощностью 2081,5 Гкал/час, эксплуатируемых МУП "Калугатеплосеть" и ведомственными предприятиями и организациями. Большая часть котельных требует технического перевооружения и модернизации в связи со значительным износом оборудования (~= 64%).
МУП "Калугатеплосеть" эксплуатирует 100 котельных суммарной мощностью 1060,6 Гкал/час, 35 ЦТП и 398,1 км тепловых сетей (в двухтрубном исполнении). Годовой отпуск тепла в 2009 г. составил 1534,8 тыс. Гкал, в том числе населению - 1120,8 тыс. Гкал.
Основной способ прокладки теплосетей - подземный в непроходных лотковых каналах.
Всего на предприятии 433 котла, из них 426 работает на газовом топливе.
На котельных и ЦТП предприятия для подачи теплоносителя установлены 885 шт. насосов, из них 385 - сетевых.
На предприятии имеется 88 химводоподготовок, из них 83 работают по схеме одно-, двухступенчатого Na и H-катионирования; на 5 котельных внедрены установки умягчения воды непрерывного действия.
На 70 котельных в качестве ионообменного материала используется устаревший сульфоуголь и только на 10-ти используется современный - ионообменные смолы типа КУ-2-8.
Газовая служба предприятия эксплуатирует:
- ГРП - 13 шт., ГРУ - 71 шт., ШРП - 5 шт., узлов ввода - 2 шт.
На 89 газовых котельных из 416 комплектов различных видов автоматики 111 комплектов - автоматика типа ПМА, которая не отвечает требованиям Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления.
80 газовых котельных из 89, находящихся в эксплуатации предприятия, не должны эксплуатироваться в связи с несоответствием принятым Правилам.
Ведомства, поставляющие тепловую энергию жилищному фонду и объектам соцкультбыта, располагают 28 котельными общей мощностью 1177,3 Гкал/ч. и передающими тепловыми сетями протяженностью 99,6 км.
Мероприятия по строительству и реконструкции системы теплоснабжения и график их выполнения размещен в приложении N 2 к настоящей Программе.
(в ред. Решения Городской Думы г. Калуги от 29.09.2021 N 218)

3.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Для уменьшения объема твердых бытовых отходов (ТБО) в рамках концессионного соглашения на территории МО "Город Калуга" построен мусоросортировочный комплекс.
Технология, лежащая в основе работы мусоросортировочного комплекса, направлена на переработку твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора путем выделения легкой фракции и получения из нее горючих частиц с высокой энергетической теплоотдачей.
Комплекс состоит из 2-х мусоросортировочных линий и линии по получению топлива для цементных печей из твердых отходов - топливо RDF.
На этапе производства из общей массы отходов происходит следующая сортировка мусора: 10% отходов - на вторсырье, 40% отходов - для производства топлива RDF, оставшиеся 50% отходов подлежит размещению на полигоне (органика, не пригодная для вторичного использования).
Суммарный объем сортировки твердых коммунальных отходов составляет не менее 100 тыс. тонн в год, пропускная способность каждой линии - 8 тонн/час.
Во исполнение решения Калужского районного суда Калужского области от 08.09.2015 по делу N 2-7188/12015 в части обязания Городской Управы города Калуги обеспечить закрытие полигона для приема твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996 (далее - Инструкция), Санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01.2.1.7 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 N 16, Городской Управой города Калуги в соответствии с постановлением от 07.02.2017 N 52-п "О прекращении захоронения (складирования) твердых бытовых отходов муниципальным унитарным предприятием "Полигон ТКО" г. Калуги" прекращено захоронение твердых бытовых отходов на Ждамировском полигоне.
Разработан проект рекультивации полигона, прошли общественные обсуждения. В соответствии с законодательством проект направлен для прохождения государственной экологической экспертизы в управление Росприроднадзора по Калужской области.
После прохождения государственных экспертиз (экологической и строительной) начнутся работы по рекультивации полигона. Примерный срок рекультивации полигона - 4 года.
В настоящее время захоронение твердых коммунальных отходов, образуемых на территории МО "Город Калуга", осуществляет ООО "Калужский завод по производству альтернативного топлива" (далее - ООО "КЗПАТ") на полигоне, расположенном в п. Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области.
Полигон, расположенный в районе д. Секиотово, закрыт для приема древесных отходов. В настоящее время проводится рекультивации данного объекта.
Мероприятия по развитию утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и график их выполнения размещен в приложении N 3 к настоящей Программе.
(абзац введен Решением Городской Думы г. Калуги от 29.09.2021 N 218)

3.5. Отведение ливневых вод (ливневая канализация)
(в ред. Решения Городской Думы г. Калуги
от 29.09.2021 N 218)

Система отведения ливневых вод и очистки стоков города является неотъемлемой частью системы инженерных коммуникаций. Необходимость ливневой канализации продиктована климатическим зонированием и геолого-географическим расположением г. Калуги. Большая территория города в границах застройки, сложность рельефа, разделение города на отдельные массивы требуют разработки схемы ливневой канализации (устройства закрытой сети с современными очистными сооружениями). С середины 80-х годов системное развитие ливневой канализации прекратилось. Застройка естественных оврагов разрушила природный отвод ливневых стоков. Не все районы города обеспечены ливневой канализацией. На значительной части территории города полностью отсутствует организованный сток поверхностных вод. Из-за отсутствия достаточно разветвленной системы ливневой канализации часть дождевых стоков и паводковые воды через люки колодцев попадают в сети бытовой канализации. Также происходит инфильтрация грунтовых вод. При таких гидравлических перегрузках возможно не только переполнение канализационной сети, но и нарушение процесса биологической очистки. Следствием отсутствия современной целостной системы закрытой ливнеприемной сети являются подтопление подвалов, ухудшение состояния дорожного покрытия и загрязнение чистых водоносных горизонтов при проникновении загрязненных поверхностных вод в почву. Мощности существующей системы ливневой канализации в объеме 66,038 км коллектора, 1785 смотровых колодцев, 908 дождеприемных колодцев недостаточно для принятия стоков от строящихся гражданских и промышленных объектов. Каждый из 41 коллектора расположен в своей эксплуатационной зоне. Дождеприемные коллекторы не закольцованы. Таким образом, в целях исключения попадания ливневых вод в системы городской канализации необходимо строительство сетей ливневой канализации и отведение стоков на очистные сооружения дождевой канализации (ДОС). В настоящее время разработан проект объединения выпусков в Яченское водохранилище со строительством очистных сооружений. Реализована первая очередь проекта, объединившая пять выпусков со сбросом поверхностного стока через два локальных очистных сооружения в водохранилище. Вторая (нереализованная) очередь включает в себя объединение оставшихся семи выпусков. Предусматривается строительство еще четырех локальных очистных сооружений, включая в очистку стоки из коллектора Пуховского оврага, которые попадают непосредственно в пойму реки Яченки. В настоящее время в стадии незавершенного строительства находятся новые коллекторы ливневой канализации, проложенные в рамках строительства улично-дорожной сети по ул. Серафима Туликова и Правобережному проспекту до д. Шопино протяженностью 2,94 км и 2,6 км соответственно. Построены ливневые коллекторы по ул. Фомушина (5,2 км) и на Грабцевском шоссе (0,8 км), от ул. К.Либкнехта до площади Маяковского. Освоение новых площадок застройщиками затрудняется из-за отсутствия инженерных коммуникаций, в том числе и ливневой канализации. Согласно проекту, разработанному институтом ЗАО "Проекткоммундортранс", Калуга разбита на 18 выпусков, каждый с автоматическими очистными сооружениями и разветвленной системой ливневых коллекторов. При разработке мероприятий по развитию системы ливневой канализации были учтены те бассейны, на которых выделены земельные участки под строительство до 2012 года, что предполагает строительство 56,3 км коллектора. В задачу Программы входит создание условий для обеспечения возможности подключения новых промышленных и бытовых потребителей к сетям ливневой канализации. В состав данного проекта включены мероприятия, позволяющие решить существующие технические проблемы системы ливневой канализации, а именно:
- производственная эксплуатация ливневой системы города с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг отведения дренажных и ливневых вод от потребителей;
- организация и реализация экономически целесообразных, выгодных, надежных и эффективных систем отведения и очистки ливневых вод для различных потребителей данных услуг и иных хозяйствующих субъектов;
- осуществление работ по ремонту, реконструкции и сооружению новых объектов системы отведения ливневых вод;
- формирование инвестиционных источников для финансирования развития муниципального ливнево-канализационного хозяйства;
- привлечение предприятий к долевому участию в финансировании строительства ливневых коллекторов.
Мероприятия по строительству и реконструкции системы ливневой канализации и график их выполнения размещен в приложении N 4 к настоящей Программе.

3.6. Электроснабжение

Городской округ "Город Калуга" расположен в зоне эксплуатационной ответственности за состояние электрических сетей и подстанций напряжением 110, 35, 10, 6, 0,4 кВ филиала ОАО "МРСК Центра и Приволжья" "Калугаэнерго" и напряжением 220 кВ филиала ОАО "ФСК ЕЭС" "Приокское ПМЭС".
Электроснабжение потребителей города Калуги осуществляется в нормальном режиме за счет получения мощности от подстанций 220 кВ "Спутник" и "Орбита" и частично (5 - 6%) - от расположенных в городе Калужской ТЭЦ-1 и двух блок-станций Калужского турбинного завода.
На территории муниципального образования "Город Калуга" сети 110 кВ являются питающими, а сети 35, 10, 6 кВ - распределительными. Основными питающими центрами сети 110 кВ являются подстанции 220 кВ "Спутник" и "Орбита".
По сети 110 кВ нагрузки города обеспечиваются 22 подстанциями 110 и 35 кВ, обслуживаемыми филиалом "Калугаэнерго", и 5 подстанциями 110 и 35 кВ, принадлежащими различным промышленным предприятиям.
Электроснабжение муниципального образования "Город Калуга" в настоящее время осуществляется от энергосистемы Калужской области, характеристики которой:
потребляемая мощность более 700 МВт;
установленная мощность электростанций:
Калужская ТЭЦ-1 - 12 МВт;
ТЭЦ Турбинного завода, основная площадка - 43 МВт;
Турынино - 12 МВт.
Связь с Единой энергосистемой России осуществляется на напряжении 220 кВ через подстанции 220/110 кВ "Спутник" и "Орбита", подключенные по ВЛ-220 кВ к Черепетской ГРЭС и ПС 500 "Калужская" (Малоярославецкий район).
Основным поставщиком электроэнергии жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования "Город Калуга" и объектам соцкультбыта является ОАО "Калужская сбытовая компания", сетевой организацией в основном выступает филиал "Калугаэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья", имеющий в своем составе подразделение, обслуживающее городские электрические сети и подстанции 10, 6; 0,4 кВ, - производственное отделение "Калужские городские электрические сети", и подразделение, обслуживающее электрические сети пригородной зоны и подстанции 35 и 110 кВ - производственное отделение "Калужские электрические сети".
Система электроснабжения муниципального образования "Город Калуга", обслуживаемая филиалом "Калугаэнерго", включает 666 трансформаторных подстанций общей мощностью 409952,0 кВА, электрические сети протяженностью 1834,1 км.
Следует отметить существующие технические проблемы в отрасли, а именно:
- больше 50% городских подстанций 110 кВ сооружены по упрощенным схемам с применением отделителей и короткозамыкателей, что снижает надежность работы электрических сетей, схемы присоединения подстанций к сетям не соответствуют нормативным требованиям;
- идет старение эксплуатируемого оборудования. При нормативном сроке эксплуатации 25 лет около 60% от общего количества находящихся в эксплуатации подстанций выработали этот ресурс. Есть оборудование выпуска 1937, 1953 годов;
- загрузка существующих подстанций и отходящих кабельных линий 6/10 кВ в центральной части города, построенных в основном в 1960 - 1970 гг. и имеющих значительный износ, достигла предельной величины;
- недостаточная пропускная способность электрических сетей 110 кВ;
- развитие малоэтажного строительства в пригородной зоне сдерживается отсутствием технической возможности для подключения бытовой нагрузки из-за неразветвленности электросетей в пригородах, недостаточной пропускной способности линий электропередачи;
- срок эксплуатации линий составляет от 20 до 40 лет.
Анализ существующего состояния электрических сетей городского округа "Город Калуга" позволяет сделать следующие выводы.
Для обеспечения надежного электроснабжения городских потребителей необходимо:
- реконструкция ряда подстанций 110 и 25 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет и ВЛ 110 и 35 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет;
- строительство новых подстанций напряжением 110 кВ;
- реконструкция или замена трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, отработавших свой ресурс и линий 10 кВ.
В настоящее время модернизация и реконструкция объектов электрохозяйства города осуществляется в рамках действующего договора аренды между МУП "Калужские городские коммунальные электрические сети" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 16.09.2013 N 2013/1551КЭ. Срок действия договора - 15 лет.
Мероприятия по строительству и реконструкции системы электроснабжения и график их выполнения размещены в приложении N 5 к настоящей Программе.
(абзац введен Решением Городской Думы г. Калуги от 29.09.2021 N 218)

3.7. Газоснабжение
(в ред. Решения Городской Думы г. Калуги
от 29.09.2021 N 218)

Газоснабжение города осуществляется на базе природного газа. Характеристики газа: теплотворная способность - 7950 ккал/м3, плотность - 0,68 кг/м3. По отводам от магистральных газопроводов Дашава - Киев - Брянск - Москва, Акатово, Белоусово подается на газораспределительные станции (ГРС). Город обслуживают ГРС Калуга-1 (д. Крутицы) и ГРС Калуга-2 (п. Турынино), ГРС 1 и 2 закольцованы. АГРС "Промплощадка" (д. Мстихино) автономно обслуживает районы Мстихино, Калуга-2, п. Резвань и т.д. Город обслуживает ОАО "Калугаоблгаз", филиал "Калугамежрайгаз". Максимальная пропускная способность ГРС Калуга-1 - 260 тыс. м3/час, ГРС Калуга-2 - 300 тыс. м3/час, АГРС "Промплощадка" (д. Мстихино) - 30 тыс. м3/час.
Распределение газа по давлению осуществляется по 2- и 3-ступенчатым схемам газопроводами высокого давления II категории с рабочим давлением до 0,5 МПа; газопроводами среднего давления до 0,3 МПа и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа.
Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРП - 72 шт., ШРП - 69 шт.).
Направления использования газа:
технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;
отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (топливо для источников тепла);
хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).
Объем газопотребления за 2016 год составил 634261,215 тыс. куб. м, в том числе населением - 89632,638 тыс. куб. м.
Количество газифицированных квартир на 01.01.2016 - 140199 шт.
Уровень газификации природным газом г. Калуги составляет 81,6%.
Современное состояние газоснабжения сельских населенных пунктов.
Газоснабжение пригорода осуществляется на базе природного и сжиженного газа. Характеристики природного газа: теплотворная способность - 7950 ккал/м3, плотность - 0,68 кг/м3. Газ поступает по отводам от магистральных газопроводов Дашава - Киев - Брянск - Москва, Акатово, Белоусово и подается на газораспределительные станции (ГРС) города Калуги и АГРС "Промплощадка".
Сельские населенные пункты обслуживают АГРС "Промплощадка" (д. Мстихино), ГРС Калуга-1 (д. Крутицы) и ГРС Калуга-2 (п. Турынино).
Распределение газа по давлению осуществляется по 2- и 3-ступенчатой схеме газопроводами высокого давления II категории с рабочим давлением до 0,5 МПа; газопроводами среднего давления до 0,3 МПа и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП).
Направления использования газа:
технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;
отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;
хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).
Пригород обслуживает ОАО "Калугаоблгаз", филиал "Калугамежрайгаз".

Перечень
сетевых ГРП из общего числа ГРП МО "Калуга" и сетевых ШРП
из общего числа ШРП МО "Калуга", находящихся в эксплуатации
филиала "КАЛУГАМЕЖРАЙГАЗ"

	ГРП
	ШРП

	N
	Размещение
	N
	Размещение

	ГРП-54
	с/з Росва
	ШРП-4
	с. Росва

	ГРП-55
	д. Шопино, с/з Циолковского
	ШРП-15
	д. Угра

	ГРП-70
	д. Мстихино
	ШРП-26
	д. Колюпаново

	
	
	ШРП-37
	д. Мстихино, пер. Прудный

	
	
	ШРП-38
	с. Росва, ул. Советская, 108

	
	
	ШРП-39
	д. Воровая

	
	
	ШРП-59
	д. Мстихино

	
	
	ШРП-61
	д. Рождественно

	
	
	ШРП-70
	с. Сосновый Бор



Уровень газификации населенных пунктов пригорода МО "Город
Калуга"

	N
	Группа сельских населенных пунктов
	Пункты газифицированы
	Пункты не газифицированы

	1
	Мстихинская
	д. Мстихино
	с. Сосновый Бор

	2
	Шопинская
	д. Шопино, д. Рождествено, д. Воровая, д. Чижовка
	д. Желыбино, с. Шахты

	3
	Ромодановская
	д. Колюпаново, д. Пучково, с. Некрасово, д. Георгиевское, с. Приокское лесничество, д. Животинки, д. Сивково, д. Верхняя Вырка, д. Нижняя Вырка, д. Андреевское
	с. Подстанция Колюпановская, д. Горенское, д. Калашников хутор

	4
	Муратовская
	ж.-д. ст. Тихонова пустынь, с. Муратовка, п. Мирный, с. Зеленый, с. Рябинки, д. Юрьевка
	д. Большая Каменка, ст. Горенская,

	5
	Черносвитинская
	с. Муратовский щебзавод, п. Новый, д. Крутицы, с. Пригородного лесничества, д. Березовка (ул. Новоселки)
	д. Карачево, д. Горенское, д. Белая, д. Бабенки

	6
	Спасская
	Козлово, с. Росва, с. Спас, д. Городок
	д. Яглово, д. Николо-Лапиносово, д. Угра, д. Сокорево, д. Орешково

	7
	Новоильинская
	д. Ильинка, д. Жерело
	д. Новоселки, с. Рожки, д. Марьино, д. Лихун, д. Лобаново, д. Аргуново, д. Матюнино, д. Жерело

	8
	Ольговская
	д. Григоровка, д. Петрово, д. Галкино, д. Тимошево, д. Груздово, д. Канищево
	д. Косарево, д. Заречье, д. Доможирово, д. Малая Каменка, д. Починки, д. Уварово, д. Матюнино, с. Уварово-Починковский карьер

	9
	Плетеневская
	д. Плетеневка, д. Мстихино, мкр-н Резвань, с. Сосновый Бор.
	

	10
	Куровская
	мкр-н Куровской
	



Одним из нерешенных вопросов в области остается низкий уровень газификации сельской местности, который не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения.
В целях увеличения уровня газификации сельской местности Правительством Калужской области совместно с ООО "Газпром межрегионгаз" осуществляется реализация региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2019 - 2023 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 22.03.2018 N 172.
Целью программы является развитие инфраструктуры для снабжения природным газом потребителей Калужской области.
Задачи программы:
- развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области;
- создание технической возможности для осуществления сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов Калужской области путем реализации мероприятий по строительству межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов;
- создание условий для повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области;
- увеличение объемов использования природного газа в качестве моторного.
В настоящее время существенная часть магистральных газопроводов недогружена и для более эффективной ее работы требуется срочное завершение строительства сети разводящих газопроводов с подключением новых потребителей.
Мероприятия по строительству и реконструкции системы газоснабжения и график их выполнения размещены в приложении N 6 к настоящей Программе.

4. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
программы

4.1. Основные цели программы

Основной целью программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения.
Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

4.2. Основные задачи программы

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.
4. Повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального хозяйства.
5. Снижение потребления энергетических ресурсов.
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.
8. Повышение уровня газификации населенных пунктов сельского поселения.

4.3. Сроки и этапы реализации программы

Программа действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2028 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

5. Мероприятия по развитию систем коммунальной
инфраструктуры

5.1. Общие положения

Анализ сравнительных показателей, характеризующих город Калугу в группе аналогичных областных городов Центрального района с численностью населения около 300 тыс. чел., проведенный при разработке Генерального плана городского округа "Город Калуга", позволяет сделать вывод, что находясь в ведущем положении по уровню развития промышленности и величине заработной платы, Калуга значительно отстает от других городов по объемам жилищного строительства.
По состоянию на 01.01.2009 общая площадь многоквартирных домов муниципального образования составляет 6273,3 тыс. кв. м. Около половины жилых помещений размещено в 4 - 5 этажных зданиях, 28% - в многоквартирных домах выше 6 этажей. Основными элементами инженерного оборудования (водопровод, канализация, газ, центральное отопление, электрические сети) обеспечено 90 - 95% жилищного фонда.
Согласно информации, предоставленной управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений, за период 2014 - 2016 гг. объем ввода жилья (площадь жилых помещений) составил 450,6 тыс. кв. м. Предполагаемый объем застройки перспективных микрорайонов города Калуги в части жилищного строительства в период реализации программы в 2018 - 2028 гг. составит 1754 тыс. кв. м по многоквартирным домам и 180 тыс. кв. м индивидуального жилищного строительства.

5.2. Мероприятия по развитию системы водоснабжения
и водоотведения

Мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения и водоотведения городского округа "Город Калуга", предусмотренные в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, направлены на решение главных проблем, отрицательно влияющих на надежность и качество предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения и на повышение эффективности работы сооружений.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить перспективу развития города по новой застройке жилья и промышленных объектов, осуществлять устойчивое централизованное водоснабжение и водоотведение, снизить уровень износа элементов системы водоснабжения и водоотведения, снизить экологические риски, повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых услуг.
За период реализации программы развития систем водоснабжения и водоотведения городского округа "Город Калуга" прогнозируется рост объема предоставления услуг водоснабжения на 9227,99 тыс. куб. м/год (25,28 тыс. куб. м/сут.). Рост в основном обусловлен спросом на услуги со стороны вновь строящихся промышленных объектов.
Объем потребления услуг населением планируется практически на уровне 2016 г.
При составлении прогноза по реализации населению услуг по водоснабжению учитывались следующие факторы:
- планируемое увеличение объемов водопотребления с учетом ввода мощностей в соответствии с перспективой нового строительства жилищного фонда;
- тенденции снижения объемов водопотребления населением в результате динамики установки внутриквартирных приборов учета, что приводит к эффективной экономии потребляемой питьевой воды.
При определении объемов реализации услуг водоотведения учитывались те же факторы, а также дополнительно учитывалась тенденция роста степени благоустройства жилого фонда и, следовательно, увеличение объемов потребления населением услуг по водоотведению.
Прогнозируемый рост реализации услуг водоотведения составит 8925,87 тыс. куб. м/год (24,45 тыс. куб. м/сут.). Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и водоотведения представлен в приложении N 1.

5.3. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Развитие системы теплоснабжения городского округа предусматривается по следующим направлениям:
1. Строительство новых, реконструкция, модернизация и расширение существующих источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей.
При фактическом наличии свободных мощностей по предприятию МУП "Калугатеплосеть" в целом подключение перспективных объектов капитального строительства невозможно без проведения реконструкции, модернизации или технического перевооружения существующих мощностей на источниках теплоснабжения и тепловых сетях в связи с большим физическим износом установленного оборудования и несоответствием его требованиям действующей нормативной документации.
2. Реализация мероприятий по энергосбережению, направленных на повышение эффективности использования теплоэнергетических ресурсов, снижение производственных затрат и технологических потерь при выработке, транспортировке и использовании тепловой энергии.
3. Решение вопросов теплоснабжения объектов нового строительства и реконструкции существующих объектов путем применения индивидуальных источников тепла (при наличии технико-экономического обоснования).
В рамках реализации мероприятий по реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей МУП "Калугатеплосеть" планируется:
- закончить реконструкцию котельной по ул. Никитина, 97;
- провести реконструкцию автоматики безопасности с оснасткой двумя отключающимися устройствами котельных на ул. Поле Свободы, 131, ул. В.Андриановой, 5, п. Бушмановка, ул. Хрустальная, 46, п. Дубрава, ул. Московская, 31, ул. Кутузова, 6, п. Резвань, ул. Пестеля, 30;
- провести реконструкцию автоматики безопасности с заменой котловых ПЗК на котельных: ул. М.Горького, 1, Анненки-2, п. Терепец, ул. Хрустальная, 18, ул. Тарутинская, 198, 31-й микрорайон, ул. Московская, 317, 30-й микрорайон, ул. Кубяка, 3;
- провести реконструкцию котельных с заменой автоматики безопасности типа ПМА на котельных: ул. Кожедуба, 11 (КАЛТУ), Облбольница, ул. Маршала Жукова, 38, ул. Маршала Жукова, 53, ул. Тульская, 78;
- произвести замену дымовых труб на 12 объектах;
- производить замену тепловых сетей с применением пенополимерминеральной (ППМ) и пенополиуретановой (ППУ) изоляции ежегодно в объеме 5 - 6 км.
Проведение указанных мероприятий позволит повысить надежность и долговечность системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, будет способствовать улучшению экологической ситуации, обеспечению промышленной безопасности эксплуатации котельных, сокращению удельных расходов теплоэнергетических ресурсов.

5.4. Мероприятия по развитию системы ливневой канализации

Развитие системы отведения ливневых вод (ливневой канализации) предусмотрено планами территориального развития муниципального образования, Генеральным планом городского округа "Город Калуга", утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 N 64.
Включение проектируемых мероприятий в состав Программы необходимо для последующей разработки организацией, эксплуатирующей сети ливневой канализации, инвестиционной программы и формирования тарифов на подключение к системе ливневой канализации. Это дает юридическую возможность возобновления системного развития ливневой канализации и определения источников его финансирования.
Мероприятия по развитию системы ливневой канализации города Калуги, предусмотренные в составе Программы, направлены на формирование эффективной сети ливневой канализации, создающей условия для обеспечения возможности подключения новых промышленных и бытовых потребителей к сетям ливневой канализации и позволяющей решить технические проблемы существующей системы ливневой канализации города.
В результате реализации мероприятий по развитию системы ливневой канализации ожидается:
- планируемое увеличение протяженности сетей - 56,3 км;
- ожидаемое уменьшение процента износа сетей ливневой канализации и оборудования - на 14%.

5.5. Мероприятия по развитию системы утилизации твердых
бытовых отходов

Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов городского округа "Город Калуга" обеспечит не только освоение дополнительных участков для складирования и захоронения все возрастающего объема бытовых отходов, но и соблюдение экологической безопасности при эксплуатации полигона ТБО.

5.6. Мероприятия по развитию системы газоснабжения
(в ред. Решения Городской Думы г. Калуги
от 29.09.2021 N 218)

В целях увеличения уровня газификации сельской местности Правительством Калужской области совместно с ООО "Газпром межрегионгаз" осуществляется реализация региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2019 - 2023 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 22.03.2018 N 172.
Целью программы является развитие инфраструктуры для снабжения природным газом потребителей Калужской области.
Задачи программы:
- развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области;
- создание технической возможности для осуществления сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов Калужской области путем реализации мероприятий по строительству межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов;
- создание условий для повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области;
- увеличение объемов использования природного газа в качестве моторного.
В рамках программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- строительство межпоселковых газопроводов;
- строительство уличных газопроводов;
- строительство котельных на газовом топливе.
В настоящее время существенная часть магистральных газопроводов недогружена и для более эффективной ее работы требуется срочное завершение строительства сети разводящих газопроводов с подключением новых потребителей.

5.7. Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Реализация Программы в части развития системы электроснабжения муниципального образования "Город Калуга" необходима в связи с тем, что в процессе появления в черте городского округа большого числа новых потребителей суммарная разрешенная мощность их превышает предел загрузки силовых трансформаторов на подстанциях, а также пропускной способности электрических сетей.
Состояние электрооборудования и электрических линий не позволяет без строительства новых объектов и реконструкции существующих присоединять дополнительные мощности.
Основные укрупненные мероприятия по строительству и реконструкции объектов электросетевого комплекса филиала "Калугаэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" на территории муниципального образования "Город Калуга" предусмотрены в целях покрытия возрастающих электрических нагрузок потребителей в существующем жилищном фонде, а также для обеспечения электроэнергией районов нового строительства и повышения надежности системы электроснабжения города Калуги.

6. Механизм реализации программы

Общую координацию реализации мероприятий программы, контроль за их исполнением осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
Для решения задач Программы предполагается использовать инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.
(в ред. Решения Городской Думы г. Калуги от 29.09.2021 N 218)
Пересмотр тарифов на ЖКХ производится в соответствии с действующим законодательством.
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями программы являются Городская Управа города Калуги и организации коммунального комплекса.
Контроль за реализацией программы осуществляется по итогам каждого года управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Городской Управой города Калуги по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться на основе оценок по трем критериям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:



где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:
Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, может определяться путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле:

Уи = Фф / Фп,

где Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы может определяться по следующей формуле:



где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
R - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0";
m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.
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	Список изменяющих документов
(в ред. Решения Городской Думы г. Калуги
от 29.09.2021 N 218)
	




	N п/п
	Наименование мероприятия
	Протяженность (L), п. м
	Нагрузка (M), куб. м в сутки
	Стоимость мероприятия, тыс. руб. без НДС
	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС
	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей с НДС

	
	
	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 - 2028 годы

	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	23007,27
	128212,16
	742588,53
	874644,21
	92339,40
	6092,41
	540559,85

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	21580,40
	25219,24
	3486,62
	1080,48
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	521958,94
	615911,55
	62571,87
	3417,83
	392442,91

	
	прочие работы
	-
	-
	35810,04
	42255,84
	4816,34
	318,09
	25143,44

	
	услуги банка
	-
	-
	16807,50
	19832,85
	1808,38
	21,96
	14539,48

	
	налог на прибыль
	-
	-
	146431,65
	172789,35
	19656,18
	1254,06
	108434,02

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	548232,34
	645303,90
	92010,10
	15928,95
	537364,86

	
	плата за подключение
	-
	-
	548232,34
	645303,90
	92010,10
	15928,95
	537364,86

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	5349,35
	6312,24
	-329,31
	9836,53
	-3194,99

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	20702,82
	24429,33
	31596,77
	13125,28
	13125,28

	1
	Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
	23007,27
	128212,16
	742588,53
	874644,21
	92339,40
	6092,41
	540559,85

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	21580,40
	25219,24
	3486,62
	1080,48
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	521958,94
	615911,55
	62571,87
	3417,83
	392442,91

	
	прочие работы
	-
	-
	35810,04
	42255,84
	4816,34
	318,09
	25143,44

	
	услуги банка
	-
	-
	16807,50
	19832,85
	1808,38
	21,96
	14539,48

	
	налог на прибыль
	-
	-
	146431,65
	172789,35
	19656,18
	1254,06
	108434,02

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	548232,34
	645303,90
	92010,10
	15928,95
	537364,86

	
	плата за подключение
	-
	-
	548232,34
	645303,90
	92010,10
	15928,95
	537364,86

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	5349,35
	6312,24
	-329,31
	9836,53
	-3194,99

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	20702,82
	24429,33
	31596,77
	13125,28
	13125,28

	1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
	15534,67
	6495,13
	107577,49
	126941,43
	28143,78
	3429,72
	2741,95

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	19741,05
	23294,44
	3308,74
	1080,48
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	60568,30
	71470,60
	16583,27
	1472,02
	1992,71

	
	прочие работы
	-
	-
	4695,44
	5540,62
	1134,37
	187,10
	160,56

	
	услуги банка
	-
	-
	1674,02
	1975,34
	264,77
	4,19
	40,29

	
	налог на прибыль
	-
	-
	20898,68
	24660,44
	6852,63
	685,94
	548,39

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	28761,06
	33938,05
	27091,64
	5920,66
	925,75

	
	плата за подключение
	-
	-
	28761,06
	33938,05
	27091,64
	5920,66
	925,75

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	-319,83
	-377,40
	-1052,14
	2490,94
	-1816,20

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	10276,26
	12125,98
	12800,72
	821,93
	821,93

	
	Строительство сетей водоснабжения Д = 40 мм и менее (по ставке тарифа за расстояние от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения)
	3559,97
	187,77
	1142,37
	1347,99
	1347,99
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	149,65
	176,59
	176,59
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	716,27
	845,19
	845,19
	
	

	
	прочие работы
	
	
	47,98
	56,62
	56,62
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	228,47
	269,60
	269,60
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1142,37
	1347,99
	1347,99
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1142,37
	1347,99
	1347,99
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство сетей водоснабжения Д от 40 мм до 70 мм (включительно) (по ставке тарифа за расстояние от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения)
	116,10
	42,84
	192,45
	227,09
	227,09
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	12,51
	14,76
	14,76
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	132,98
	156,92
	156,92
	
	

	
	прочие работы
	
	
	8,47
	9,99
	9,99
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	38,49
	45,42
	45,42
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	192,45
	227,09
	227,09
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	192,45
	227,09
	227,09
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство сетей водоснабжения Д от 70 мм до 100 мм (включительно) (по ставке тарифа за расстояние от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения)
	410,50
	35,99
	435,07
	513,38
	513,38
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	13,92
	16,43
	16,43
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	314,12
	370,66
	370,66
	
	

	
	прочие работы
	
	
	20,01
	23,62
	23,62
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	87,01
	102,68
	102,68
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	435,07
	513,38
	513,38
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	435,07
	513,38
	513,38
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство сетей водоснабжения Д от 100 мм до 150 мм (включительно) (по ставке тарифа за расстояние от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения)
	39,50
	28,91
	79,77
	94,12
	94,12
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	7,42
	8,75
	8,75
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	52,88
	62,40
	62,40
	
	

	
	прочие работы
	
	
	3,51
	4,14
	4,14
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	15,95
	18,82
	18,82
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	79,77
	94,12
	94,12
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	79,77
	94,12
	94,12
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Подключение к системе водоснабжения (по ставке тарифа за подключаемую нагрузку)
	-
	27,67
	45,00
	53,10
	53,10
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	36,00
	42,48
	42,48
	
	

	
	прочие работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	9,00
	10,62
	10,62
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	45,00
	53,10
	53,10
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	45,00
	53,10
	53,10
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода ПЭ Д = 300 мм от места застройки до точки подключения к водоводу ПЭ Д = 600 мм протяженностью 320 п. м по ул. Ленина
	320,00
	
	3053,81
	3603,50
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	588,78
	694,76
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	2344,84
	2766,91
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	120,20
	141,83
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1984,98
	2342,27
	2342,27
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1984,98
	2342,27
	2342,27
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	1984,98
	2342,27
	2342,27
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водовода Д = 225 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему водоводу Д = 500 мм протяженностью 12 п. м
	12,00
	32,35
	113,73
	134,20
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	82,35
	97,18
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	5,41
	6,38
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	3,23
	3,81
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	22,75
	26,84
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство двух вводов водопровода трубами ПЭ Д = 110 мм до границ земельного участка, протяженностью 40 п. м
	40,00
	240,00
	2905,83
	3428,88
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	117,74
	138,93
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1991,39
	2349,84
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	167,98
	198,22
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	47,56
	56,12
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	581,17
	685,78
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 200 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему водоводу Д = 200 мм протяженностью 75 п. м с учетом перехода под ж/д полотном протяженностью 25 п. м с обустройством стального футляра диаметром не менее 450 мм с забутовкой межтрубного пространства
	75,00
	
	1157,15
	1365,43
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	172,45
	203,49
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	686,88
	810,51
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	33,58
	39,63
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	32,81
	38,72
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	231,43
	273,09
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 250 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до водовода Д = 315 мм протяженностью 20 п. м. Строительство в/колодца N 19 (проектируемый) на водоводе Д = 315 мм диаметром 1,5 метра - 1 шт. с установкой задвижки М3В Д = 250 мм - 1 шт.
Строительство водовода Д = 250 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до водовода Д = 500 мм протяженностью 20 п. м. Строительство в/камеры (проектируемая) из ж/б плит размером 2,5 x 3 метра - 1 шт. на водоводе Д = 500 мм с установкой задвижки Ь3В Д = 250 мм - 1 шт.
	40,00
	710,91
	396,36
	467,70
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	286,32
	337,86
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	18,20
	21,48
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	12,56
	14,82
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	79,27
	93,54
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 160 мм от границ застройки до точки подключения к водоводу Д = 500 мм общей протяженностью 3 п. м.
Строительство водовода Д = 160 мм от границ застройки до точки подключения к водоводу Д = 315 мм общей протяженностью 5 п. м
	8,00
	560,00
	206,27
	243,39
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	155,24
	183,18
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	9,77
	11,53
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	41,25
	48,68
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	72,19
	85,19
	85,19
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	72,19
	85,19
	85,19
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	72,19
	85,19
	85,19
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водовода Д = 500 мм от точки подключения к проектируемому водоводу Д = 500 мм протяженностью 327,6 п. м;
Защитный футляр (с забутовкой) при пересечении водовода со въездом на внутридомовую площадку: Д = 700 мм, протяженностью 10 п. м;
Защитный футляр (с забутовкой) при пересечении водовода с проезжей частью по ул. Фомушина (район разворотного кольца) Д = 710 мм, протяженностью 21,5 п. м
	327,60
	
	4770,91
	5629,67
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	470,79
	555,53
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	3071,32
	3624,16
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	196,54
	231,91
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	78,08
	92,14
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	954,18
	1125,93
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода 2Д = 160 мм от площадки застройки до водовода Д = 315 мм общей протяженностью 40 п. м
	40,00
	242,50
	263,55
	310,99
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	83,01
	97,95
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	118,40
	139,71
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	9,43
	11,13
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	52,71
	62,20
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водопровода Д = 100 мм от площадки застройки до ВК-1 (проектируемый в/колодец) протяженностью 30 п. м.
Строительство водовода Д = 200 мм протяженностью 85 п. м к точке подключения к существующему водоводу Д = 400 мм (участок от ВК-1 до ВК-2)
	115,00
	133,60
	804,74
	949,59
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	106,14
	125,24
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	474,80
	560,27
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	33,17
	39,14
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	29,68
	35,02
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	160,95
	189,92
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 200 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему водоводу Д = 250 мм протяженностью 770 п. м
	770,00
	239,75
	4012,92
	4735,25
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	198,87
	234,67
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	2740,12
	3233,34
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	183,90
	217,01
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	87,44
	103,18
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	802,58
	947,05
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода 2Д = 250 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до водовода Д = 500 мм в ВК N 11, общей протяженностью 40 п. м
	40,00
	
	2879,10
	3397,33
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	1820,93
	2148,69
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	446,64
	527,04
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	29,31
	34,58
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	6,40
	7,55
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	575,82
	679,47
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 225 мм от существующего в/колодца до существующей в/камеры протяженностью 1400 п. м от ул. Генерала Попова до ул. Тульское шоссе
	1400,00
	
	11093,33
	13090,13
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	999,77
	1179,73
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	7129,96
	8413,35
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	430,35
	507,81
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	314,58
	371,21
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	2218,67
	2618,03
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Определение точки подключения на границе участка застройки с существующим водоводом Д-300 мм в районе ул. Автомобильной; в точке подключения строительство в/колодца диаметром 2 м с учетом глубины залегания существующего водовода
	
	81,76
	193,34
	228,14
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	140,10
	165,31
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	11,41
	13,46
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	3,16
	3,73
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	38,67
	45,63
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода 2Д = 150 мм от площадки застройки до ВК1 протяженностью 465 п. м.
В точке подключения ВК1 произвести присоединение водоводов с установкой задвижек Д = 150 мм - 2 шт.
	465,00
	1034,30
	3016,25
	3559,17
	1146,09
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	169,28
	199,75
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	2068,54
	2440,87
	406,81
	
	

	
	прочие работы
	
	
	139,52
	164,64
	27,44
	
	

	
	услуги банка
	
	
	35,66
	42,08
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	603,25
	711,83
	711,83
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1055,69
	1245,71
	1245,71
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1055,69
	1245,71
	1245,71
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	84,43
	99,62
	99,62
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водопровода Д = 50 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему водоводу Д = 100 мм протяженностью 10 п. м;
в точке подключения - врезка в существующий водовод с монтажом в/колодца из ж/б (монолит) диаметром 1 м и установкой отсекающей задвижки Д = 50 мм - 1 шт.
	10,00
	48,40
	52,06
	61,44
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	19,93
	23,52
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	19,23
	22,69
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	1,64
	1,94
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	0,85
	1,01
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	10,41
	12,29
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 250 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему водоводу Д - 300 мм по ул. Грабцевское шоссе протяженностью 26 п. м
	26,00
	65,72
	417,89
	493,11
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	32,39
	38,22
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	271,94
	320,89
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	18,13
	21,39
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	11,85
	13,98
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	83,58
	98,62
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водопровода Д = 80 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему водопроводу Д = 150 мм протяженностью 12 п. м
	12,00
	75,67
	245,97
	290,25
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	52,89
	62,40
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	127,66
	150,64
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	9,25
	10,92
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	6,98
	8,23
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	49,19
	58,05
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 70 п. м;
переход под дорогой по ул. Высокая с обустройством футляра (сталь) диаметром не менее 355 мм протяженностью 10 п. м
	70,00
	
	335,08
	395,40
	395,40
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	251,15
	296,36
	296,36
	
	

	
	прочие работы
	
	
	16,29
	19,23
	19,23
	
	

	
	услуги банка
	
	
	0,63
	0,74
	0,74
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	67,02
	79,08
	79,08
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	217,80
	257,01
	257,01
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	217,80
	257,01
	257,01
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-117,28
	-138,39
	-138,39
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	117,28
	138,39
	138,39
	138,39
	138,39

	
	Строительство водопровода от площадки застройки до границы подключения Д = 80 мм до точки подключения к существующему водоводу Д-200 мм протяженностью 5 п. м по пер. Паровозный
	5,00
	
	91,44
	107,89
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	19,02
	22,44
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	48,06
	56,70
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	3,48
	4,11
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	2,59
	3,06
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	18,29
	21,58
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водопровода Ду = 160 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему водоводу Ду = 200 мм, протяженностью 17 п. м
	17,00
	43,90
	177,41
	209,34
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	50,68
	59,80
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	79,96
	94,35
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	6,26
	7,39
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	5,03
	5,94
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	35,48
	41,87
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство трубопровода Д = 300 мм (в две нитки) от границ земельного участка до существующего водовода Д = 600 мм протяженностью 20 п. м каждая
	40,00
	243,79
	806,97
	952,23
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	51,06
	60,25
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	535,15
	631,48
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	36,49
	43,06
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	22,88
	27,00
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	161,39
	190,45
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	524,53
	618,95
	618,95
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	524,53
	618,95
	618,95
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	524,53
	618,95
	618,95
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство отдельного водовода Д = 100 мм от водовода Д = 300 мм по ул. Л.Толстого в районе д. N 3 протяженностью 5 п. м в две нитки; строительство новой в/камеры (с демонтажем существующей) размером 2 x 2,4 м, произвести дополнительно установку задвижки Д = 300 мм с обрезиненным клином
	10,00
	
	249,91
	294,90
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	48,69
	57,46
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	132,53
	156,39
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	9,40
	11,10
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	9,30
	10,98
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	49,98
	58,98
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водопровода Д = 80 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения (существующий в/колодец) протяженностью 5 п. м
	5,00
	
	51,49
	60,76
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	15,55
	18,35
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	22,41
	26,44
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	1,78
	2,10
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	1,46
	1,72
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	10,30
	12,15
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водопровода Д = 110 мм от объекта до точки подключения к проектируемому водоводу Д = 315 мм протяженностью 5 п. м
	5,00
	
	409,29
	482,97
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	266,92
	314,96
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	44,96
	53,05
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	8,99
	10,60
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	6,58
	7,76
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	81,86
	96,59
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 315 мм от точки подключения N 1 до точки N 2 протяженностью 96 п. м;
строительство водовода 2Д = 315 мм от точки N 2 до точки N 3 с переходом через автодорогу 38 п. м;
переход под дорогой выполнить со строительством двух стальных футляров диаметром не менее 425 мм, протяженностью 38 п. м;
из камеры в точке N 3 до точки N 4 построить водовод Д = 315 мм протяженностью 62 п. м;
от точки N 4 до границы застройки проложить водопровод Д = 160 мм протяженностью 15 п. м
	249,00
	
	3485,31
	4112,66
	-
	2002,86
	2109,80

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	674,40
	795,79
	
	795,79
	-

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1964,54
	2318,15
	
	741,57
	1576,58

	
	прочие работы
	
	
	143,32
	169,11
	
	64,92
	104,19

	
	услуги банка
	
	
	5,99
	7,07
	
	-
	7,07

	
	налог на прибыль
	
	
	697,06
	822,53
	
	400,57
	421,96

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	3485,31
	4112,66
	-
	3495,76
	616,90

	
	плата за подключение
	
	
	3485,31
	4112,66
	
	3495,76
	616,90

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	1492,90
	-1492,90

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	0
	-

	
	Строительство водовода 2Д = 160 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до водовода Д = 315 мм общей протяженностью 20 п. м
	20,00
	
	148,88
	175,68
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	107,82
	127,23
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	7,07
	8,34
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	4,22
	4,98
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	29,78
	35,14
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водопровода Ду = 200 мм от границы земельного участка до точки подключения, протяженностью 105 п. м, с учетом перехода под а/дорогой через ул. Московская, протяженностью не менее 30 п. м, с обустройством футляра из стали не менее Д = 420 мм, с забутовкой межтрубного пространства
	105,00
	403,03
	1134,26
	1338,43
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	105,46
	124,45
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	720,98
	850,76
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	48,80
	57,58
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	32,17
	37,95
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	226,85
	267,69
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения к водоводу Д = 150 мм (напорный) протяженностью 40 п. м.
Строительство в/колодца из ж/б диаметром 1 мест с установкой задвижки Д = 150 мм - 1 шт.
	40,00
	
	384,57
	453,79
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	91,09
	107,48
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	191,32
	225,76
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	14,34
	16,93
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	10,91
	12,87
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	76,91
	90,76
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водопровода 2Д = 110 мм от фундамента строящегося здания до точки подключения общей протяженностью 148 п. м;
строительство водоводов произвести с обустройством стальных футляров диаметром не менее 325 мм общей протяженностью 10 п. м
	148,00
	41,95
	1737,76
	2050,56
	2033,56
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	345,58
	407,78
	407,78
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	958,41
	1130,92
	1130,92
	
	

	
	прочие работы
	
	
	65,60
	77,41
	60,41
	
	

	
	услуги банка
	
	
	20,63
	24,34
	24,34
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	347,55
	410,11
	410,11
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1737,76
	2050,56
	2050,56
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1737,76
	2050,56
	2050,56
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	14,41
	17,00
	17,00
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водоводов 2Д = 100 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения общей протяженностью 60 п. м; врезка в существующий водовод с установкой задвижек: Д = 100 мм - 2 шт., Д = 200 мм - 1 шт.; строительство в/камеры из ж/б плит размером 2 x 2 метра; учесть переход под а/дорогой по ул. Зерновая с обустройством футляров стальных диаметром не менее 250 мм общей протяженностью 24 п. м
	60,00
	8,18
	621,55
	733,43
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	77,55
	91,51
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	382,83
	451,74
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	25,99
	30,67
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	10,87
	12,83
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	124,31
	146,69
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водоводов 2Д = 200 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения, общей протяженностью 1360 п. м, строительство в/камеры из ж/б плит размером 2,5 x 3 метра, врезка в существующий водовод с установкой задвижек: Д = 200 мм - 2 шт., Д = 800 мм - 1 шт. и пожарного гидранта Д = 100 мм - 1 шт.
	1360,00
	60,68
	3418,67
	4034,03
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	600,82
	708,97
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1891,03
	2231,42
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	116,99
	138,05
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	126,08
	148,78
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	683,73
	806,81
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водоводов 2Д = 200 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения общей протяженностью 660 п. м; строительство в/камеры из ж/б плит размером 2 x 2,5 метра, резка в существующий водовод с установкой задвижек: Д = 200 мм - 2 шт., Д = 500 мм - 1 шт. и пожарного гидранта Д = 100 мм - 1 шт.
	660,00
	60,68
	2925,68
	3452,30
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	427,98
	505,02
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1700,58
	2006,68
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	104,08
	122,81
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	107,90
	127,32
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	585,14
	690,46
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водопровода Д = 63 мм от фундамента строящегося здания до точки подключения (существующий в/колодец) протяженностью 60 п. м
	60,00
	29,19
	120,33
	141,99
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	32,22
	38,02
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	57,05
	67,32
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	4,35
	5,14
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	2,64
	3,12
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	24,07
	28,40
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водопровода Д = 63 мм от фундамента строящегося здания до точки подключения протяженностью 45 п. м;
обустройство футляра (переход под дорожным полотном по ул. Кубяка согласно схеме) протяженностью 6 п. м, диаметром не менее 150 мм (сталь) с забутовкой межтрубного пространства;
в точке подключения произвести врезку в существующий водовод Д = 300 мм с установкой отсекающей задвижки Д = 50 мм - 1 шт. и строительством в/колодца из ж/б диаметром 1,5 метра
	45,00
	92,00
	350,46
	413,55
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	159,01
	187,63
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	101,94
	120,29
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	9,71
	11,46
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	9,72
	11,46
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	70,09
	82,71
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водоводов 2Д = 110 мм (ПЭ) от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 5 п. м каждый
	10,00
	
	503,40
	594,01
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	259,72
	306,47
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	125,58
	148,19
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	13,40
	15,81
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	4,02
	4,74
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	100,68
	118,80
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 150 мм протяженностью 19 п. м от фундамента строящегося здания, являющемся границей инженерно-технических сетей жилого дома, до точки подключения на сети водопровода Д = 250 мм, проходящей по ул. М.Горького, с устройством в месте присоединения водопроводного колодца из ж/б колец Д = 2 м, с установкой отсекающей задвижки (марки М3В) Д = 150 мм - 1 шт.
	19,00
	
	187,71
	221,50
	208,06
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	11,39
	13,44
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	123,49
	145,71
	145,71
	
	

	
	прочие работы
	
	
	8,37
	9,88
	9,88
	
	

	
	услуги банка
	
	
	6,92
	8,17
	8,17
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	37,54
	44,30
	44,30
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	65,70
	77,53
	77,53
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	65,70
	77,53
	77,53
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-110,63
	-130,54
	-130,54
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	110,63
	130,54
	130,54
	130,54
	130,54

	
	Строительство водопровода Ду = 280 мм от границы земельного участка до точки подключения к существующему водоводу Ду = 200 мм, протяженностью 195 п. м, устройство в/колодца диаметром 1,5 м, с установкой отсекающей задвижки Ду = 300 мм - 1 шт. и последующей врезкой
	195,00
	
	1737,60
	2050,36
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	357,12
	421,40
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	935,98
	1104,45
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	69,56
	82,08
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	27,42
	32,36
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	347,52
	410,07
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1476,96
	1742,81
	1742,81
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1476,96
	1742,81
	1742,81
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	1476,96
	1742,81
	1742,81
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водовода Д-200 мм от площадки застройки до точки подключения протяженностью 27 п. м.
В точке подключения произвести врезка в существующий водовод Д-200 мм с установкой отсекающей задвижки Д-200 мм - 1 шт. И строительством в/колодца из ж/б диаметром 1,5 метра
	27,00
	82,15
	488,59
	576,54
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	35,48
	41,87
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	326,92
	385,77
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	22,27
	26,28
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	6,20
	7,31
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	97,72
	115,31
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водопровода 2Д = 150 мм от фундамента строящегося здания до точки подключения общей протяженностью 30 п. м.
В точке подключения - строительство в/камеры ж/б размером 2 x 2 метра, выполнение врезки (2 шт.) в существующий водовод Д = 300 мм с установкой рассекающей задвижки Д = 300 мм - 1 шт., Д = 150 мм - 2 шт.
Установка отсекающих задвижек Д = 300 мм (2 шт.) на питающем водоводе, ограничивающих подачу воды на участке от ул. Тульская до ул. Мичурина
	30,00
	8,36
	499,13
	588,98
	2,26
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	74,00
	87,32
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	298,96
	352,77
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	20,71
	24,43
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	5,64
	6,66
	1,80
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	99,83
	117,80
	0,45
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	324,44
	382,83
	382,83
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	324,44
	382,83
	382,83
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	322,53
	380,58
	380,58
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водовода Д = 100 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 5 п. м;
врезка в существующий водовод Д = 100 мм с установкой отсекающей задвижки Д = 100 мм - 1 шт. (Hawle) и строительством в/колодца из ж/б диаметром 1,5 метра
	5,00
	34,32
	207,11
	244,39
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	74,14
	87,48
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	82,09
	96,87
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	6,89
	8,13
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	2,57
	3,03
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	41,42
	48,88
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство отдельного водовода Д = 225 мм от водовода Д = 300 мм по ул. Ленина 39 протяженностью 345 п. м (от точки N 1 до точки N 2 на схеме);
в точке подключения N 2 выполнить строительство водопроводной камеры из ж/б плит размером 2 x 2,5 м, выполнить перемычку Д = 225 мм с существующим трубопроводом Д = 200 мм, установить задвижки: Д = 200 мм - 5 шт., строительство трубопровода Д = 225 мм от в/камеры (точка N 2) до запрашиваемых границ участка, протяженностью 25 п. м
	370,00
	
	721,00
	850,78
	850,78
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	529,67
	625,01
	625,01
	
	

	
	прочие работы
	
	
	33,76
	39,84
	39,84
	
	

	
	услуги банка
	
	
	13,37
	15,78
	15,78
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	144,20
	170,16
	170,16
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	252,35
	297,77
	297,77
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	252,35
	297,77
	297,77
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-468,65
	-553,01
	-553,01
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	468,65
	553,01
	553,01
	553,01
	553,01

	
	Строительство водовода Д = 100 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 188 п. м. Врезка в существующий водовод с установкой отсекающей задвижки Д = 100 мм - 1 шт.
	188,00
	
	5714,42
	6743,01
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	3422,00
	4037,96
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	877,90
	1035,92
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	122,12
	144,10
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	149,52
	176,43
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1142,88
	1348,60
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	857,16
	1011,45
	1011,45
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	857,16
	1011,45
	1011,45
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	857,16
	1011,45
	1011,45
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водопровода Д = 110 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему водоводу Д = 150 мм протяженностью 140 п. м; строительство в/колодца (монолит) диаметром 1,5 м, врезка в существующий водовод с установкой отсекающей задвижки Д = 100 мм - 1 шт.; при строительстве водовода, учесть переход под дорогой с обустройством футляра (сталь) диаметром не менее 250 мм, протяженностью 8 п. м
	140,00
	
	985,87
	1163,33
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	280,73
	331,26
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	416,78
	491,80
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	86,22
	101,73
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	4,97
	5,87
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	197,17
	232,67
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	640,82
	756,16
	756,16
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	640,82
	756,16
	756,16
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	640,82
	756,16
	756,16
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водовода 2Д = 160 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения к существующему водоводу Д = 500 мм общей протяженностью 900 п. м;
в точке N 2 врезка у в существующий водовод Д = 500 мм (с монтажом в/камеры размером 2 x 2,5 м и установкой задвижек: Д = 160 мм - 2 шт., Д = 500 мм - 1 шт., ПГ - 1 шт.);
переход под а/дорогой по ул. Прончищева с обустройством стального футляра диаметром не менее 355 мм, протяженностью 20 п. м с забутовкой межтрубного пространства
	900,00
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 125 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему водоводу Д = 426 мм протяженностью 50 п. м (от точки N 1 до точки N 2 на схеме);
в точке N 2 произвести врезку в существующий водовод Д = 426 мм (с монтажом в/колодца диаметром 2 м и установкой отсекающей задвижки Д = 125 мм - 1 шт.)
	50,00
	347,10
	452,32
	533,73
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	97,08
	114,55
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	243,66
	287,52
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	17,85
	21,07
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	3,26
	3,85
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	90,46
	106,75
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	294,01
	346,93
	346,93
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	294,01
	346,93
	346,93
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	294,01
	346,93
	346,93
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водоводов 2Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения общей протяженностью 10 п. м; врезка в существующий водовод с установкой задвижек: Д = 150 мм - 2 шт., Д = 300 мм - 1 шт., установку пожарного гидранта Д = 100 мм; строительство в/камеры из ж/б плит размером 2 x 2,5 метра
	10,00
	
	757,11
	893,39
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	133,19
	157,16
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	386,35
	455,89
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	72,41
	85,44
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	13,75
	16,22
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	151,42
	178,68
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	492,12
	580,70
	580,70
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	492,12
	580,70
	580,70
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	492,12
	580,70
	580,70
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водоводов 2Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения общей протяженностью 90 п. м;
3/4 В точке подключения произвести врезку водоводов в существующий водовод Д = 400 мм с установкой отсекающей задвижки на каждом водоводе (Д = 150 мм - 2 шт.) и рассекающей задвижки (Д = 400 мм - 1 шт.) на питающем водоводе, строительство в/камеры из ж/б плит размером 2 x 2,5 метра, обустройство футляров (переход под дорожным полотном по ул. Тарутинская согласно схеме) общей протяженностью 30 п. м, диаметром не менее 325 мм (сталь) с забутовкой межтрубного пространства
	90,00
	
	1752,61
	2068,08
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	243,76
	287,64
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1005,11
	1186,04
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	122,26
	144,27
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	30,96
	36,53
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	350,52
	413,62
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1139,20
	1344,25
	1344,25
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1139,20
	1344,25
	1344,25
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	1139,20
	1344,25
	1344,25
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водовода Д = 150 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему водоводу Д = 100 мм протяженностью 25 п. м.
В точке подключения монтаж в/колодца диаметром 2 м и установке отсекающей задвижки Д = 150 мм - 1 шт.
	25,00
	
	945,32
	1115,47
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	409,61
	483,34
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	262,07
	309,24
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	68,29
	80,59
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	16,28
	19,21
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	189,06
	223,09
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода 2Д = 200 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки N 1 общей протяженностью 24 п. м;
строительство водовода 2Д = 300 мм от точки N 1 до точки N 2 общей протяженностью 180 п. м.
При прокладке трубопроводов учесть переход под а/дорогой по ул. Московская протяженностью 25 п. м (каждый) с обустройством футляров из стали не менее Д = 500 мм, предусмотреть забутовку межтрубного пространства футляров
	
	
	3483,99
	4111,11
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	160,92
	189,89
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	2338,22
	2759,10
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	236,12
	278,62
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	51,93
	61,28
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	696,80
	822,22
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	522,60
	616,67
	616,67
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	522,60
	616,67
	616,67
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	522,60
	616,67
	616,67
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водопровода 2Д = 200 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки N 1 общей протяженностью 260 п. м;
в точке подключения произвести врезку (2 шт.) в проектируемый водовод Д = 300 мм с подведением водоводов в водопроводную камеру;
на границе земельного участка предусмотреть установку пожарного гидранта Д = 100 мм - 1 шт.
	260,00
	
	1913,93
	2258,44
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	217,42
	256,56
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1138,62
	1343,58
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	142,32
	167,94
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	32,78
	38,68
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	382,79
	451,69
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	287,09
	338,77
	338,77
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	287,09
	338,77
	338,77
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	287,09
	338,77
	338,77
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водовода Д = 200 мм от площадки застройки (границы земельного участка) протяженностью 520 п. м;
строительство водовода Д = 300 мм методом ГНБ (переход под а/дорогой ул. Московская) протяженностью 25 п. м с обустройством футляра из стали Д = 500 мм, предусмотреть забутовку межтрубного пространства футляра
	
	30,00
	5030,12
	5935,55
	2873,79
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	738,23
	871,11
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	3041,02
	3588,41
	1548,71
	
	

	
	прочие работы
	
	
	213,85
	252,34
	101,39
	
	

	
	услуги банка
	
	
	31,00
	36,58
	36,58
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1006,02
	1187,11
	1187,11
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	3269,58
	3858,11
	3858,11
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	3269,58
	3858,11
	3858,105
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	834,17
	984,32
	984,32
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водовода Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 420 п. м;
В точке подключения произвести врезку в существующий водовод Д = 400 мм с установкой отсекающей задвижки Д = 150 мм - 1 шт. и строительством в/колодца из ж/б диаметром 2 метра
	420,00
	83,05
	1744,93
	2059,01
	-
	1426,86
	632,15

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	241,26
	284,69
	
	284,69
	-

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	971,67
	1146,57
	
	730,44
	416,13

	
	прочие работы
	
	
	151,30
	178,54
	
	122,17
	56,37

	
	услуги банка
	
	
	31,70
	37,41
	
	4,19
	33,23

	
	налог на прибыль
	
	
	348,99
	411,80
	
	285,37
	126,43

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1744,93
	2059,01
	-
	1750,16
	308,85

	
	плата за подключение
	
	
	1744,93
	2059,01
	
	1750,16
	308,85

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-0,00
	-0,00
	-
	323,30
	-323,30

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	0,00
	0,00
	-
	0
	0,00

	
	Строительство водовода Д = 150 мм от фундамента строящегося здания до точки N 1 протяженностью 60 п. м;
строительство в/колодца диаметром 1,5 метра ж/б;
строительство водовода Д = 200 мм от точки N 1 до точки подключения протяженностью 65 п. м;
в точке подключения произвести врезку в существующий водовод Д = 400 мм с установкой отсекающей задвижки Д = 200 мм - 1 шт. и строительством в/колодца из ж/б диаметром 2 метра
	
	254,16
	1092,32
	1288,94
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	216,69
	255,69
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	544,18
	642,13
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	91,87
	108,40
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	21,13
	24,93
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	218,46
	257,79
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 100 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 9 п. м.
В точке подключения произвести врезку в существующий водовод с установкой: задвижки Д = 100 мм - 1 шт., строительство в/колодца из ж/б диаметром 1,5 метра.
При прокладке - переход под а/дорогой по ул. Никитина с обустройством футляра стального диаметром не менее 300 мм протяженностью 8 п. м
	
	44,82
	308,06
	363,52
	37,36
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	101,66
	119,96
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	131,24
	154,86
	27,15
	
	

	
	прочие работы
	
	
	10,63
	12,54
	1,78
	
	

	
	услуги банка
	
	
	2,92
	3,45
	0,96
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	61,61
	72,70
	7,47
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	200,24
	236,29
	236,29
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	200,24
	236,29
	236,29
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	168,58
	198,93
	198,93
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водовода Д = 250 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до водовода Д = 500 мм общей протяженностью 20 п. м
	20,00
	
	1028,42
	1213,54
	563,68
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	550,73
	649,86
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	215,43
	254,20
	254,20
	
	

	
	прочие работы
	
	
	28,77
	33,95
	33,95
	
	

	
	услуги банка
	
	
	29,00
	34,22
	34,22
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	204,50
	241,31
	241,31
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	668,48
	788,80
	788,80
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	668,48
	788,80
	788,80
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	190,78
	225,12
	225,12
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водовода 2Д = 250 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до водовода Д = 500 мм в ВК N 2 и до водовода Д = 225 мм общей протяженностью 40 п. м
	40,00
	
	2054,59
	2424,41
	2424,41
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	1186,68
	1400,28
	1400,28
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	349,09
	411,93
	411,93
	
	

	
	прочие работы
	
	
	52,54
	61,99
	61,99
	
	

	
	услуги банка
	
	
	57,90
	68,33
	68,33
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	408,37
	481,88
	481,88
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	2054,59
	2424,41
	2060,75
	363,66
	-

	
	плата за подключение
	
	
	2054,59
	2424,41
	2060,75
	363,66
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	0,00
	0,00
	-363,66
	363,66
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	363,66
	-
	0

	
	Строительство водовода Д = 315 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до водовода Д = 315 мм в ВК N 2, протяженностью 20 п. м
	20,00
	
	1757,49
	2073,83
	2073,83
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	1088,26
	1284,15
	1284,15
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	229,88
	271,26
	271,26
	
	

	
	прочие работы
	
	
	40,68
	48,00
	48,00
	
	

	
	услуги банка
	
	
	49,51
	58,42
	58,42
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	349,16
	412,01
	412,01
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1757,49
	2073,83
	1762,76
	311,08
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1757,49
	2073,83
	1762,76
	311,08
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-311,08
	311,08
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	311,08
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 125 мм от фундамента строящегося здания до проектируемого водовода протяженностью 15 п. м;
в точке подключения произвести врезку в проектируемый водовод Д = 200 мм с установкой отсекающей задвижки Д = 100 мм - 1 шт. и строительством в/колодца из ж/б диаметром 1,5 метра
	15,00
	
	514,97
	607,67
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	222,93
	263,05
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	119,73
	141,28
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	56,10
	66,20
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	13,23
	15,61
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	102,99
	121,53
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водоводов 2Д = 225 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения Д = 500 мм протяженностью 521 п. м каждый (1042 п. м общей протяженности).
Строительство перемычки Д = 225 мм с существующим трубопроводом Д = 400 мм, от т. 2 до т. 3 на схеме, в т. 3 выполнить строительство в/камеры из ж/б плит размером 3 x 4 м, установить задвижки: Д = 225 мм - 1 шт.
	1042,00
	639,48
	10710,39
	12638,26
	12638,26
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	8047,38
	9495,91
	9495,91
	
	

	
	прочие работы
	
	
	511,39
	603,44
	603,44
	
	

	
	услуги банка
	
	
	9,54
	11,26
	11,26
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	2142,08
	2527,65
	2527,65
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1606,56
	1895,74
	1895,74
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1606,56
	1895,74
	1895,74
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-9103,83
	-10742,52
	-10742,52
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	9103,83
	10742,52
	10742,52
	10742,52
	10742,52

	
	Строительство водопровода Д = 160 мм в две линии от площадки застройки до точки подключения к существующему водоводу Д = 300 мм протяженностью 10 п. м каждая
	20,00
	33,21
	332,54
	392,40
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	49,97
	58,96
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	192,83
	227,54
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	20,47
	24,16
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	2,76
	3,26
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	66,51
	78,48
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	49,88
	58,86
	58,86
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	49,88
	58,86
	58,86
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	49,88
	58,86
	58,86
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство водоводов 2Д = 160 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения Д = 400 мм (существующая водопроводная камера) протяженностью 450 п. м каждый (900 п. м общей протяженности)
	900,00
	6,01
	8166,76
	9636,77
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	1585,62
	1871,03
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	4619,13
	5450,58
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	326,90
	385,74
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	1,76
	2,08
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1633,35
	1927,35
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 160 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до водовода Д = 500 мм протяженностью 10 п. м
	10,00
	
	419,79
	495,35
	495,35
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	313,32
	369,72
	369,72
	
	

	
	прочие работы
	
	
	20,90
	24,66
	24,66
	
	

	
	услуги банка
	
	
	1,61
	1,90
	1,90
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	83,96
	99,07
	99,07
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	62,97
	74,30
	74,30
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	62,97
	74,30
	74,30
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-356,82
	-421,04
	-421,04
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	356,82
	421,04
	421,04
	421,04
	421,04

	
	Строительство водовода Д = 110 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 3 п. м
	3,00
	160,94
	140,06
	165,27
	165,27
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	103,33
	121,93
	121,93
	
	

	
	прочие работы
	
	
	6,78
	8,00
	8,00
	
	

	
	услуги банка
	
	
	1,94
	2,29
	2,29
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	28,01
	33,06
	33,06
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	21,01
	24,79
	24,79
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	21,01
	24,79
	24,79
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-119,05
	-140,48
	-140,48
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	119,05
	140,48
	140,48
	140,48
	140,48

	1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	-
	257,40
	34413,43
	40607,85
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	25950,60
	30621,71
	-
	-
	-

	
	прочие работы
	-
	-
	1386,39
	1635,94
	-
	-
	-

	
	услуги банка
	-
	-
	193,76
	228,63
	-
	-
	-

	
	налог на прибыль
	-
	-
	6882,69
	8121,57
	-
	-
	-

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	5162,01
	6091,18
	6091,18
	-
	-

	
	плата за подключение
	-
	-
	5162,01
	6091,18
	6091,18
	-
	-

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	5162,01
	6091,18
	6091,18
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство станции водоочистки производительностью 50 м3/час на территории насосной станции водозабора "Малинники", бурение артезианской скважины на земельном участке водопроводной башни "Малинники", расположенной на ул. Тарутинская - пер. Луговой, производительностью 600 м3/сут. Обвязка устья скважины с установкой насосного оборудования и обустройство павильона. Установка пожарного гидранта на существующем водоводе Д = 150 мм
	
	257,40
	34413,43
	40607,85
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	25950,60
	30621,71
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	1386,39
	1635,94
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	193,76
	228,63
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	6882,69
	8121,57
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	5162,01
	6091,18
	6091,18
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	5162,01
	6091,18
	6091,18
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	5162,01
	6091,18
	6091,18
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
	7472,60
	20860,16
	205930,86
	241388,17
	64193,56
	2662,69
	72329,26

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	1839,35
	1924,80
	177,88
	-
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	149068,36
	175900,66
	45987,05
	1945,81
	52695,17

	
	прочие работы
	-
	-
	11555,66
	13635,68
	3681,90
	130,99
	3547,25

	
	услуги банка
	-
	-
	3750,56
	4425,66
	1543,58
	17,77
	1298,93

	
	налог на прибыль
	-
	-
	39716,94
	46865,99
	12803,14
	568,11
	14787,90

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	119787,82
	139739,37
	58780,62
	10008,29
	70950,47

	
	плата за подключение
	-
	-
	119787,82
	139739,37
	58780,62
	10008,29
	70950,47

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	469,38
	553,87
	-5412,94
	7345,60
	-1378,79

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	10426,56
	12303,35
	18796,05
	12303,35
	12303,35

	
	Строительство кольцевой водопроводной сети ПЭ Д = 200 мм от в/камеры до существующего водовода Д = 200 мм протяженностью 25 п. м по ул. Ленина.
Реконструкция существующего участка параллельно проходящего водовода Д = 200 мм протяженностью 530 п. м с заменой на ПЭ Д = 300 мм.
Модернизация запорной арматуры скорых фильтров Южного ВЗУ (замена существующих задвижек с установкой пневмоприводов: Д = 500 мм - 2 шт., Д = 300 мм - 2 шт.) - 12 шт.
Реконструкция дренажной системы скорых фильтров Южного ВЗУ (засыпка фильтрующей загрузки - 70 тонн, установка дренажных труб - 24 шт. по 2,5 п. м, Д = 100 мм) - 12 шт.
Замена насосного оборудования н/ст. 2-го подъема Южного ВЗУ (установка насоса 200D90B - 1 шт., или аналог Д630-90)
	25,00
	1295,00
	7346,16
	8668,47
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	7014,35
	8276,93
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	331,82
	391,54
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	4775,01
	5634,51
	5634,51
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	4775,01
	5634,51
	5634,51
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	4775,01
	5634,51
	5634,51
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Реконструкция участка питающего водовода Д = 200 мм с увеличением диаметра до 300 мм протяженностью 200 п. м
	
	175,94
	1197,01
	1412,47
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	884,85
	1044,12
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	38,82
	45,80
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	33,94
	40,05
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	239,40
	282,49
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство кольцевой линии водовода Д = 315 мм протяженностью 219,2 п. м с подключением к внутриплощадочным сетям к запроектированному ранее водоводу Д = 500 мм;
защитный футляр (с забутовкой) при пересечении водовода с проезжей частью Д = 500 мм, протяженностью 21 п. м
	219,20
	720,00
	2612,68
	3082,96
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1965,19
	2318,92
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	82,20
	97,00
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	42,76
	50,46
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	522,54
	616,59
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство кольцевого водовода Д = 500 мм и Д = 315 мм вдоль дороги на д. Шопино протяженностью соответственно: 683,3 п. м, 1183 п. м
	1866,30
	5536,70
	33382,19
	39390,98
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	24701,51
	29147,78
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	1650,00
	1947,00
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	354,24
	418,00
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	6676,44
	7878,20
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция питающего водовода по ул. Генерала Попова Д = 200 мм от существующего в/колодца до др. существующего колодца, протяженностью 365 п. м, с увеличением диаметра водовода до 300 мм, реконструкция водовода Д = 300 мм протяженностью 60 п. м по ул. Генерала Попова
	425,00
	58,14
	5730,36
	6761,83
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	4160,99
	4909,97
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	260,80
	307,75
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	162,50
	191,75
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1146,07
	1352,37
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство участка водовода ПЭ Д = 315 мм протяженностью 145,6 п. м, в том числе: установка насосного оборудования насосной станции 2-го подъема Окского водозабора (1267,52 тыс. руб. без НДС)
	145,60
	179,67
	3152,42
	3719,86
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	145,10
	171,22
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	955,61
	1127,62
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	1331,83
	1571,56
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	89,40
	105,49
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	630,49
	743,97
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция участка стального водовода Д = 150 мм, проходящего под полотном ж/дороги в существующем футляре Д - 350 мм протяженностью 26,5 п. м с заменой его на трубу ВЧШГ Д = 150 мм
	
	20,00
	283,42
	334,43
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	204,95
	241,84
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	13,75
	16,22
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	8,04
	9,48
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	56,68
	66,89
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция существующего стального водовода Д = 300 мм протяженностью 150 п. м; в районе д. N 30 по ул. Л.Толстого выполнить строительство водопроводной камеры из ж/б блоков размером 2,0 x 2,4 м, установить задвижку Д = 300 мм; монтаж железобетонных колодцев Д = 1500 мм - 2 шт., Д = 2000 мм - 1 шт., с выполнением переврезок существующих подключений
	
	133,37
	1397,64
	1649,22
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1006,33
	1187,47
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	65,95
	77,83
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	45,83
	54,08
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	279,53
	329,84
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство кольцевой водопроводной сети Д = 100 мм протяженностью 60 п. м от точки подключения до существующего водовода на ул. Чичерина Д = 300 мм
	60,00
	39,26
	267,90
	316,12
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	194,06
	228,99
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	12,66
	14,94
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	7,60
	8,96
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	53,58
	63,22
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство кольцевой водопроводной сети Д = 100 мм протяженностью 60 п. м от точки подключения до существующего водовода на ул. Чичерина Д = 300 мм
	60,00
	73,50
	4793,52
	5656,35
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	3476,80
	4102,62
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	280,99
	331,57
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	77,02
	90,88
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	958,70
	1131,27
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 315 мм от точки N 4 до точки N 6 протяженностью 255 п. м
	255,00
	282,30
	2201,96
	2598,31
	-
	829,77
	1768,53

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1648,34
	1945,04
	
	622,21
	1322,82

	
	прочие работы
	
	
	110,22
	130,06
	
	41,61
	88,46

	
	услуги банка
	
	
	3,01
	3,55
	
	-
	3,55

	
	налог на прибыль
	
	
	440,39
	519,66
	
	165,95
	353,71

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	2201,96
	2598,31
	-
	2208,56
	389,75

	
	плата за подключение
	
	
	2201,96
	2598,31
	
	2208,56
	389,75

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	1378,79
	-1378,79

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	0
	-

	
	Строительство участка водовода Д = 315 мм от ПГ N 5 (сущ.) до ВК 1РЗ (от водовода Д = 225 мм до водовода Д = 315 мм в районе ул. Сиреневый бульвар, по проекту), от ВК N 39 до ВК N 41 согласно схеме, протяженностью 179,5 п. м (из них методом ГНБ - 23,7 п. м в футляре Д = 560 мм)
	179,50
	33,90
	2120,74
	2502,48
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	178,88
	211,08
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1363,47
	1608,89
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	94,10
	111,04
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	60,14
	70,96
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	424,15
	500,50
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция существующего напорного водовода Д = 150 мм на участке: от ПНС (с вводом в помещение) до существующего колодца протяженность. 23 п. м.
Реконструкция подводящего к ПНС водовода Д = 150 мм на участке от ПНС (с вводом в помещение) до существующего колодца (водовод Д = 300 мм) по ул. Московская с увеличением диаметра до 200 мм протяженностью 80 п. м;
переход под а/дорогой по ул. Московской - стальной футляр Д = 355 мм протяженностью 14 п. м.
Установка насосов К 45/30 - 2 шт. (взамен существующих К 25/30), установку задвижек Д = 150 мм - 3 шт.
	
	123,00
	100,07
	118,09
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	72,84
	85,96
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	4,38
	5,16
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	2,84
	3,35
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	20,01
	23,62
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция аварийного питающего участка водовода Д = 500 мм протяженностью 835 п. м с установкой отсекающих задвижек Д = 500 мм 2 шт.
	
	
	8518,87
	10052,27
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	6143,39
	7249,20
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	358,13
	422,59
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	313,58
	370,02
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1703,77
	2010,45
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Врезка в существующей камере водовода Д = 300 мм к питающему водоводу Д = 600 мм с установкой задвижки Д = 600 мм - 1 шт. и установкой отсекающей задвижки Д = 300 мм - 1 шт. (с монтажом ПФРК)
	
	
	393,81
	464,70
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	290,31
	342,56
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	19,20
	22,66
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	5,54
	6,54
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	78,76
	92,94
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция существующего аварийного участка стального водовода Д = 250 мм протяженностью 100 п. м по ул. Болдина с увеличением диаметра до 300 мм (материал ВЧШГ)
	
	43,25
	835,69
	986,11
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	617,61
	728,78
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	40,61
	47,92
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	10,34
	12,20
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	167,14
	197,22
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция участка водовода Д = 150 мм протяженностью 70 п. м с увеличением диаметра до 250 мм по пер. Ф.Энгельса от водовода Д = 250 мм, подходящего по ул. М.Горького. Для труб использовать материал ВЧШГ
	
	35,30
	588,96
	694,97
	694,97
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	434,97
	513,27
	513,27
	
	

	
	прочие работы
	
	
	28,11
	33,17
	33,17
	
	

	
	услуги банка
	
	
	8,08
	9,54
	9,54
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	117,79
	138,99
	138,99
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	206,14
	243,24
	243,24
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	206,14
	243,24
	243,24
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-382,82
	-451,73
	-451,73
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	382,82
	451,73
	451,73
	451,73
	451,73

	
	Строительство кольцевой водопроводной сети Ду = 280 мм, протяженностью 430 п. м по ул. Академическая до существующего водовода Ду = 500 мм, с устройством в/колодца диаметром 2 м, с установкой отсекающей задвижки Ду = 300 мм - 1 шт.
	430,00
	125,74
	4017,77
	4740,96
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	2966,59
	3500,58
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	197,47
	233,02
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	50,15
	59,17
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	803,55
	948,19
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	3415,10
	4029,82
	4029,82
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	3415,10
	4029,82
	4029,82
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	3415,10
	4029,82
	4029,82
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство участка питающего водовода Д = 200 мм по ул. Гурьянова: от ул. Белокирпичная до дома N 12, протяженностью 250 п. м с увеличением диаметра водовода до 300 мм; выполнить переврезки в существующие дома с установкой в/колодцев диаметром 1,5 м - 4 шт. и задвижек: Д = 300 мм - 2 шт., Д = 200 мм - 2 шт., Д = 150 мм - 2 шт., пожарный гидрант - 2 шт.
	250,00
	38,63
	2668,30
	3148,59
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	2003,34
	2363,95
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	131,30
	154,93
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	533,66
	629,72
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1734,40
	2046,59
	2046,59
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1734,40
	2046,59
	2046,59
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	1734,40
	2046,59
	2046,59
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Реконструкция существующего участка чугунного водовода Д = 500 мм протяженностью 116 п. м от в/п камеры ул. Прончищева (точка N 3 на схеме) до Окружной дороги (точка N 4 на схеме) с заменой материала на ПЭ
	
	293,44
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция существующего водовода Д = 300 мм (ВЧШГ) протяженностью 155 п. м (закрытым способом)
	
	-
	1704,07
	2010,80
	177,88
	1832,92
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	150,75
	177,88
	177,88
	-
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1121,69
	1323,60
	
	1323,60
	

	
	прочие работы
	
	
	75,75
	89,38
	
	89,38
	

	
	услуги банка
	
	
	15,06
	17,77
	
	17,77
	

	
	налог на прибыль
	
	
	340,81
	402,16
	
	402,16
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1704,07
	2010,80
	703,78
	1307,02
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1704,07
	2010,80
	703,78
	1307,02
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-0,00
	-0,00
	525,90
	-525,90
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	
	Реконструкция существующего аварийного участка питающего водовода Д = 300 мм протяженностью 160 п. м с заменой материала на ВЧШГ
	
	33,88
	1494,52
	1763,54
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1102,00
	1300,36
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	72,59
	85,65
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	21,03
	24,81
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	298,90
	352,71
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	971,44
	1146,30
	1146,30
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	971,44
	1146,30
	1146,30
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	971,44
	1146,30
	1146,30
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Реконструкция существующего участка чугунного водовода Д = 100 мм протяженностью 605 п. м от ул. Веры Андриановой до ул. Константиновых с увеличением диаметра до 250 мм
	
	354,70
	5755,84
	6791,89
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	4265,52
	5033,31
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	305,15
	360,08
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	34,01
	40,13
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1151,17
	1358,38
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство участка кольцевого водовода Д = 200 мм протяженностью 120 п. м.
В точке N 2 произвести врезку в существующий водовод Д = 200 мм (чугун)
	120,00
	96,57
	543,50
	641,34
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	400,66
	472,78
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	26,50
	31,26
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	7,65
	9,02
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	108,70
	128,27
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство кольцевой водопроводной сети Д = 225 мм от камеры переключения вдоль ул. К. Либкнехта, ул. Грабцевское шоссе до ул. Константиновых, д. 9, протяженностью 435 п. м (от точки N 3 до точки N 4 на схеме), что гарантируется в данном случае возможностью двустороннего питания водопроводной сети потребителя;
в точке N 3 выполнить строительство водопроводной камеры из ж/б блоков размером 2 x 2,5 м. установить задвижки Д = 300 мм - 2 шт., Д = 200 мм - 1 шт.;
прокладку водоводов производить закрытым способом. Для труб использовать материал: ПЭ
	435,00
	1220,00
	806,75
	951,97
	951,97
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	595,07
	702,19
	702,19
	
	

	
	прочие работы
	
	
	37,87
	44,69
	44,69
	
	

	
	услуги банка
	
	
	12,45
	14,70
	14,70
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	161,35
	190,39
	190,39
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	282,36
	333,19
	333,19
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	282,36
	333,19
	333,19
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-524,39
	-618,78
	-618,78
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	524,39
	618,78
	618,78
	618,78
	618,78

	
	Строительство водовода Д = 315 мм протяженностью 546,7 п. м
	546,70
	1658,60
	8455,25
	9977,20
	9977,20
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	6020,83
	7104,58
	7104,58
	
	

	
	прочие работы
	
	
	503,60
	594,25
	594,25
	
	

	
	услуги банка
	
	
	239,77
	282,93
	282,93
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1691,05
	1995,44
	1995,44
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	5495,92
	6485,18
	6485,18
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	5495,92
	6485,18
	6485,18
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-2959,34
	-3492,02
	-3492,02
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	2959,34
	3492,02
	3492,02
	3492,02
	3492,02

	
	Строительство водовода Д = 315 мм на участке от ВК N 17 до ВК N 21 протяженностью 1178 п. м
	1178,00
	2670,61
	10123,02
	11945,17
	11945,17
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	7209,31
	8506,99
	8506,99
	
	

	
	прочие работы
	
	
	602,04
	710,41
	710,41
	
	

	
	услуги банка
	
	
	287,07
	338,74
	338,74
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	2024,60
	2389,03
	2389,03
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	10123,02
	11945,17
	10153,39
	1791,78
	-

	
	плата за подключение
	
	
	10123,02
	11945,17
	10153,39
	1791,78
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-0,00
	-0,00
	-1791,78
	1791,78
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	0,00
	0,00
	1791,78
	-
	0,00

	
	Строительство водовода Д = 500 мм на участке от насосной станции 2-го подъема Окского водозабора до ВК13 протяженностью 933 п. м (63,8 п. м произвести методом ГНБ с обустройством футляра Д = 710 мм протяженностью 25 п. м);
строительство водовода Д = 315 мм от ВК N 46 до точки "Б" протяженностью 147,3 п. м
	1080,30
	5425,10
	26558,92
	31339,53
	31339,53
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	18931,16
	22338,77
	22338,77
	
	

	
	прочие работы
	
	
	1562,82
	1844,13
	1844,13
	
	

	
	услуги банка
	
	
	753,15
	888,72
	888,72
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	5311,78
	6267,91
	6267,91
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	26558,92
	31339,53
	26638,60
	4700,93
	-

	
	плата за подключение
	
	
	26558,92
	31339,53
	26638,60
	4700,93
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-0,00
	-0,00
	-4700,93
	4700,93
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	0,00
	0,00
	4700,93
	-
	0,00

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	прочие работы
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	прочие работы
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство водовода Д = 315 мм от ВК N 48 до точки "А" (согласно схеме), протяженностью 197 п. м.
Строительство в/камеры N 48;
установка задвижки МЗВ: Д = 225 мм - 1 шт.; Д = 315 мм - 1 шт.
	197,00
	193,56
	1404,26
	1657,03
	1657,03
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1050,60
	1239,71
	1239,71
	
	

	
	прочие работы
	
	
	69,99
	82,59
	82,59
	
	

	
	услуги банка
	
	
	2,82
	3,32
	3,32
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	280,85
	331,41
	331,41
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	210,64
	248,55
	248,55
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	210,64
	248,55
	248,55
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-1193,62
	-1408,47
	-1408,47
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	1193,62
	1408,47
	1408,47
	1408,47
	1408,47

	
	Реконструкция водовода Д = 300 мм протяженностью 135 п. м, под железнодорожным полотном по ул. Азаровская, протяженностью 50 п. м
	
	
	6313,40
	7449,82
	7449,82
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	4730,13
	5581,55
	5581,55
	
	

	
	прочие работы
	
	
	315,82
	372,67
	372,67
	
	

	
	услуги банка
	
	
	4,77
	5,63
	5,63
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1262,68
	1489,96
	1489,96
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	947,01
	1117,47
	1117,47
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	947,01
	1117,47
	1117,47
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-5366,39
	-6332,34
	-6332,34
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	5366,39
	6332,34
	6332,34
	6332,34
	6332,34

	
	Строительство сетей водоснабжения: Д = 315 мм протяженностью 57,5 п. м,
Д = 500 мм протяженностью 917,7 п. м
	
	
	61161,85
	70560,72
	-
	-
	70560,72

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	1364,62
	1364,62
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	43535,89
	51372,35
	
	
	51372,35

	
	прочие работы
	
	
	2931,18
	3458,80
	
	
	3458,80

	
	услуги банка
	
	
	1097,78
	1295,39
	
	
	1295,39

	
	налог на прибыль
	
	
	12232,37
	14434,20
	
	
	14434,20

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	61161,85
	70560,72
	-
	-
	70560,72

	
	плата за подключение
	
	
	61161,85
	70560,72
	
	
	70560,72

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	-
	100599,47
	394666,75
	465706,77
	2,07
	-
	465488,64

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	286371,68
	337918,58
	1,55
	-
	337755,03

	
	прочие работы
	-
	-
	18172,55
	21443,61
	0,07
	-
	21435,63

	
	услуги банка
	-
	-
	11189,18
	13203,23
	0,03
	-
	13200,26

	
	налог на прибыль
	-
	-
	78933,35
	93141,35
	0,41
	-
	93097,73

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	394521,44
	465535,30
	46,66
	-
	465488,64

	
	плата за подключение
	-
	-
	394521,44
	465535,30
	46,66
	-
	465488,64

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	37,79
	44,59
	44,59
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство пожарного гидранта на водоводе Д = 100 мм по пер. Малинники
	
	2,09
	13,77
	16,25
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	10,15
	11,97
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	0,68
	0,80
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	0,19
	0,23
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	2,75
	3,25
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	8,95
	10,56
	10,56
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	8,95
	10,56
	10,56
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	8,95
	10,56
	10,56
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Установка насосного агрегата К100-65-200а на повысительной насосной станции по ул. Калужского ополчения, обеспечивающей подачу воды
	
	304,92
	80,61
	95,12
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	60,48
	71,36
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	2,88
	3,40
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	1,13
	1,34
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	16,12
	19,02
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	12,09
	14,27
	14,27
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	12,09
	14,27
	14,27
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	12,09
	14,27
	14,27
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Установка насосного агрегата К100-65-200а на повысительной насосной станции по ул. Калужского ополчения, обеспечивающей подачу воды
	
	292,46
	80,61
	95,12
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	60,48
	71,36
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	2,88
	3,40
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	1,13
	1,34
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	16,12
	19,02
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	12,09
	14,27
	14,27
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	12,09
	14,27
	14,27
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	12,09
	14,27
	14,27
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство пожарного гидранта на водоводе Д = 150 мм по ул. Никитина
	
	
	9,86
	11,63
	2,07
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	7,50
	8,85
	1,55
	
	

	
	прочие работы
	
	
	0,33
	0,39
	0,07
	
	

	
	услуги банка
	
	
	0,06
	0,07
	0,03
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1,97
	2,33
	0,41
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	6,41
	7,56
	7,56
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	6,41
	7,56
	7,56
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	4,66
	5,50
	5,50
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Замена насосного оборудования и запорной арматуры на станции 2-го подъема Окского водозабора;
реконструкция скорых фильтров очистных сооружений Окского водозаборного узла г. Калуги;
реконструкция резервуара-расходного бака коагулянта Окского водозаборного узла г. Калуги;
устройство погружной мешалки в смесителе Окского водозабора г. Калуги;
обустройство узла очистки промывной воды фильтров ВЗУ "Окский" (КП);
внедрение системы частотно-регулируемого привода горизонтальной насосной станции второго подъема ВЗУ "Оккий" (КП);
замена двух задвижек Д = 1000 мм на водоводе Д = 800 мм от станции второго подъема
	
	100000,00
	394481,90
	465488,64
	-
	-
	465488,64

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	286233,07
	337755,03
	
	
	337755,03

	
	прочие работы
	
	
	18165,79
	21435,63
	
	
	21435,63

	
	услуги банка
	
	
	11186,66
	13200,26
	
	
	13200,26

	
	налог на прибыль
	
	
	78896,38
	93097,73
	
	
	93097,73

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	394481,90
	465488,64
	-
	-
	465488,64

	
	плата за подключение
	
	
	394481,90
	465488,64
	
	
	465488,64

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Установка отсекающих задвижек: Д = 500 мм - 1 шт., Д = 200 мм - 1 шт. в существующей камере переключения на питающем водоводе Д = 500 мм (ул. Труда), регулирующих подачу воды в микрорайон застройки
	
	36,48
	1,87
	2,21
	2,21
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	прочие работы
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	услуги банка
	
	
	1,50
	1,76
	1,76
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	0,37
	0,44
	0,44
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1,21
	1,43
	1,43
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1,21
	1,43
	1,43
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-0,65
	-0,77
	-0,77
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	0,65
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	услуги банка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	налог на прибыль
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства
	
	
	
	
	
	
	

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	
	
	
	

	
	плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	
	
	
	

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения), не связанных с подключением новых объектов капитального строительства
	
	
	
	
	
	
	

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	
	
	
	

	
	плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	
	
	
	

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	услуги банка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	налог на прибыль
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	
	
	
	

	
	плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	
	
	
	

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	
	
	
	

	
	плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	
	
	
	

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группу мероприятий
	
	
	
	
	
	
	

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	
	
	
	

	
	плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	
	
	
	

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	услуги банка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	налог на прибыль
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1
	Вывод из эксплуатация, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	
	
	
	

	
	плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	
	
	
	

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	
	
	
	
	
	
	

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	
	
	
	

	
	плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	
	
	
	

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	37966,21
	187824,69
	945736,35
	1113936,31
	262852,01
	11093,94
	478203,32

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	21540,75
	25108,03
	3481,69
	1827,58
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	679428,35
	801725,45
	185994,77
	6428,54
	342792,10

	
	прочие работы
	-
	-
	50993,17
	60171,94
	12884,87
	446,97
	26650,79

	
	услуги банка
	-
	-
	19196,88
	22652,32
	5547,88
	33,54
	12713,24

	
	налог на прибыль
	-
	-
	174577,20
	206001,10
	54942,80
	2357,31
	96047,18

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	645632,69
	759813,98
	252053,09
	36109,90
	471650,99

	
	плата за подключение
	-
	-
	645632,69
	759813,98
	252053,09
	36109,90
	471650,99

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	43872,69
	7664,72
	-10798,92
	25015,96
	-6552,33

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	24133,42
	72582,50
	92038,16
	68477,74
	68477,74

	1
	Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства
	37966,21
	187824,69
	945736,35
	1113936,31
	262852,01
	11093,94
	478203,32

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	21540,75
	25108,03
	3481,69
	1827,58
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	679428,35
	801725,45
	185994,77
	6428,54
	342792,10

	
	прочие работы
	-
	-
	50993,17
	60171,94
	12884,87
	446,97
	26650,79

	
	услуги банка
	-
	-
	19196,88
	22652,32
	5547,88
	33,54
	12713,24

	
	налог на прибыль
	-
	-
	174577,20
	206001,10
	54942,80
	2357,31
	96047,18

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	645632,69
	759813,98
	252053,09
	36109,90
	471650,99

	
	плата за подключение
	-
	-
	645632,69
	759813,98
	252053,09
	36109,90
	471650,99

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	43872,69
	7664,72
	-10798,92
	25015,96
	-6552,33

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	24133,42
	72582,50
	92038,16
	68477,74
	68477,74

	1.1
	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства
	32985,61
	4630,50
	362164,38
	427353,97
	21385,07
	5597,90
	310504,40

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	19166,23
	22616,15
	3481,69
	1827,58
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	241697,62
	285203,19
	11030,75
	2292,79
	220791,06

	
	прочие работы
	-
	-
	20218,15
	23857,42
	732,78
	195,02
	18858,40

	
	услуги банка
	-
	-
	8943,26
	10553,05
	294,40
	24,41
	8754,06

	
	налог на прибыль
	-
	-
	72139,12
	85124,16
	5845,45
	1258,10
	62100,88

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	301312,23
	355548,44
	39183,02
	7286,96
	309078,46

	
	плата за подключение
	-
	-
	301312,23
	355548,44
	39183,02
	7286,96
	309078,46

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	15305,99
	18061,06
	17797,95
	1689,05
	-1425,94

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	5338,04
	6298,88
	6882,33
	2194,13
	2194,13

	
	Строительство сетей водоотведения Д от 100 мм до 150 мм (включительно) (по ставке тарифе за расстояние от точки подключения объекта заявителя до точки подключения сетей водоотведения к объектам централизованной системы водоотведения)
	246,80
	87,63
	495,53
	584,73
	584,73
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	42,62
	50,29
	50,29
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	331,51
	391,18
	391,18
	
	

	
	прочие работы
	
	
	22,30
	26,31
	26,31
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	99,11
	116,95
	116,95
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	495,53
	584,73
	584,73
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	495,53
	584,73
	584,73
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Подключение к системе водоотведения (по ставке тарифа за подключаемую нагрузку)
	-
	16,26
	76,30
	90,03
	90,03
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	61,04
	72,03
	72,03
	
	

	
	прочие работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	15,26
	18,01
	18,01
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	76,30
	90,03
	90,03
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	76,30
	90,03
	90,03
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного коллектора ПЭ Д = 200 мм протяженностью 160 п. м
	160,00
	
	1575,11
	1858,63
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	795,89
	939,15
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	730,76
	862,29
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	48,47
	57,19
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1023,82
	1208,11
	1208,11
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1023,82
	1208,11
	1208,11
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	1023,82
	1208,11
	1208,11
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему коллектору Д = 600 мм протяженностью 5 п. м
	5,00
	
	54,42
	64,21
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	39,35
	46,43
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	2,64
	3,12
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	1,54
	1,82
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	10,88
	12,84
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство канализационной сети Д = 200 мм от границ земельного участка до канализационного коллектора Д = 100 мм протяженностью 70 п. м
	70,00
	240,00
	1774,94
	2094,43
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	359,89
	424,67
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	947,78
	1118,38
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	83,23
	98,21
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	29,05
	34,28
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	354,99
	418,89
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 250 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 20 п. м.
Строительство КК N 26 диаметром 1 метр - 1 шт.
	20,00
	710,91
	183,16
	216,13
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	132,18
	155,98
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	8,54
	10,08
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	5,80
	6,85
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	36,63
	43,23
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство запроектированного канализационного коллектора Д = 315 мм от протяженностью 608,5 п. м (открытым способом).
Строительство запроектированного канализационного коллектора Д = 400 мм протяженностью 180 п. м (методом ГНБ)
	788,50
	530,00
	6526,14
	7700,84
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	945,32
	1115,48
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	3892,37
	4592,99
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	266,29
	314,22
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	116,93
	137,98
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1305,23
	1540,17
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	2284,15
	2695,29
	2695,29
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	2284,15
	2695,29
	2695,29
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	2284,15
	2695,29
	2695,29
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство коллектора Д = 150 мм от площадки застройки до точки подключения протяженностью 7,5 п. м
	7,50
	690,00
	60,51
	71,40
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	43,78
	51,66
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	3,63
	4,29
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	0,99
	1,17
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	12,10
	14,28
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 160 мм от площадки застройки до точки подключения протяженностью 20 п. м
	20,00
	242,50
	248,29
	292,98
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	79,79
	94,15
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	109,85
	129,63
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	8,99
	10,60
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	49,66
	58,60
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки до точки N 1 протяженностью 105 п. м.
Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 200 мм от точки N 1 до точки N 2 (точка подключения) к существующему коллектору Д = 150 мм протяженностью 115 п. м
	220,00
	133,60
	1353,34
	1596,94
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	117,43
	138,56
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	855,52
	1009,51
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	59,82
	70,58
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	49,91
	58,90
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	270,67
	319,39
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки до точки подключения протяженностью 20 п. м
	20,00
	
	579,85
	684,23
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	379,82
	448,18
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	51,02
	60,21
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	10,99
	12,96
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	22,06
	26,03
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	115,97
	136,85
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 315 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 20 п. м (согласно схеме)
	20,00
	
	3705,05
	4371,96
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	2725,90
	3216,57
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	220,08
	259,69
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	14,90
	17,58
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	3,16
	3,73
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	741,01
	874,39
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора ПЭ Д = 200 мм протяженностью 528 п. м в районе ул. Автомобильная
	528,00
	32,35
	1619,69
	1911,24
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	329,00
	388,22
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	862,60
	1017,87
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	77,64
	91,62
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	26,51
	31,28
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	323,94
	382,25
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 300 мм от площадки застройки до точки подключения протяженностью 295 п. м.
В точке подключения строительство к/колодца диаметром 2 метра
	295,00
	
	2262,11
	2669,29
	809,33
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	375,84
	443,49
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1304,39
	1539,18
	256,53
	
	

	
	прочие работы
	
	
	96,31
	113,65
	18,94
	
	

	
	услуги банка
	
	
	33,15
	39,12
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	452,42
	533,86
	533,86
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	791,74
	934,25
	934,25
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	791,74
	934,25
	934,25
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	105,87
	124,92
	124,92
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство напорного коллектора Д = 50 мм в две линии (резерв) протяженностью по 510 п. м каждая;
в точке подключения - монтаж камеры гашения для перехода в существующий самотечный коллектор Д = 800 мм
	1020,00
	48,40
	3173,55
	3744,79
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	146,63
	173,03
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	2186,01
	2579,49
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	154,26
	182,02
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	51,94
	61,29
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	634,71
	748,96
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	2062,81
	2434,12
	2434,12
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	2062,81
	2434,12
	2434,12
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	2062,81
	2434,12
	2434,12
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему коллектору Д-300 мм протяженностью 10 п. м по ул. Грабцевское шоссе
	10,00
	
	361,93
	427,07
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	123,24
	145,43
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	139,56
	164,68
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	12,94
	15,26
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	13,80
	16,29
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	72,39
	85,41
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д-150 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему коллектору Д-200 мм протяженностью 8 п. м
	8,00
	
	285,46
	336,84
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	149,04
	175,86
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	64,04
	75,56
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	7,20
	8,50
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	8,10
	9,55
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	57,09
	67,37
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения (сущ. к/колодец) к коллектору Д = 200 мм протяженностью 15 п. м в районе пер. Паровозный
	15,00
	20,00
	169,21
	199,66
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	78,45
	92,58
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	47,41
	55,94
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	4,71
	5,56
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	4,80
	5,66
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	33,84
	39,93
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки до точки подключения (существующий колодец) к коллектору Д = 400 мм протяженностью 20 п. м
	20,00
	79,63
	229,76
	271,11
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	46,51
	54,88
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	123,61
	145,86
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	8,68
	10,25
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	5,01
	5,91
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	45,95
	54,22
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Ду = 160 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему коллектору Ду = 200 мм, протяженностью 81,31 п. м
	81,31
	43,90
	1539,78
	1816,94
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	150,86
	178,01
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	971,80
	1146,72
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	65,51
	77,30
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	43,66
	51,52
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	307,96
	363,39
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм протяженностью 20 п. м, предусмотреть строительство канализационных колодцев Д = 1500 мм - 2 шт.
	20,00
	
	384,26
	453,43
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	98,41
	116,12
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	184,12
	217,26
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	13,99
	16,51
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	10,90
	12,86
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	76,85
	90,69
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	249,77
	294,73
	294,73
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	249,77
	294,73
	294,73
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	249,77
	294,73
	294,73
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство канализационного коллектора Д = 150 мм протяженностью 250 п. м от ул. Л.Толстого (в районе д. N 3) до врезки в существующий коллектор Д = 300 мм в районе д. N 30 по ул. Л.Толстого; строительство железобетонных колодцев - 7 шт., Д = 1500 мм
	250,00
	133,37
	1389,94
	1640,12
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	304,09
	358,83
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	710,93
	838,90
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	52,70
	62,18
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	44,23
	52,19
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	277,99
	328,02
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	От границы застройки (точка N 7) строительство самотечного канализационного коллектора Д = 200 мм до существующего колодца в точке N 8 общей протяженностью 390 п. м
	390,00
	
	4807,95
	5673,38
	-
	3396,44
	2276,95

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	1548,80
	1827,58
	
	1827,58
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	2112,43
	2492,67
	
	797,40
	1695,27

	
	прочие работы
	
	
	171,65
	202,55
	
	89,65
	112,89

	
	услуги банка
	
	
	13,48
	15,91
	
	2,52
	13,39

	
	налог на прибыль
	
	
	961,59
	1134,68
	
	679,29
	455,39

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	4807,95
	5673,38
	-
	4822,38
	851,01

	
	плата за подключение
	
	
	4807,95
	5673,38
	
	4822,38
	851,01

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	1425,94
	-1425,94

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	0
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 160 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему коллектору Д-300 мм по ул. Терепецкой протяженностью 60 п. м
	60,00
	25,55
	399,77
	471,73
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	30,35
	35,81
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	260,36
	307,23
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	22,57
	26,63
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	6,54
	7,72
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	79,95
	94,35
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Ду = 300 мм, протяженностью 250 п. м от площадки застройки до точки подключения (существующий колодец), с учетом перехода под а/дорогой, протяженностью не менее 8 п. м, с обустройством футляра из стали не менее Д = 530 мм, с забутовкой межтрубного пространства
	250,00
	
	2865,09
	3380,81
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	260,85
	307,80
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1820,71
	2148,43
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	129,27
	152,53
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	81,25
	95,87
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	573,02
	676,16
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки до точки подключения (существующий к/колодец) протяженностью 10 п. м
	10,00
	
	52,75
	62,25
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	38,19
	45,06
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	2,52
	2,97
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	1,50
	1,77
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	10,55
	12,45
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения к существующему канализационному коллектору Д = 150 протяженностью 15 п. м
	
	
	283,82
	334,91
	333,71
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	138,25
	163,14
	163,14
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	75,76
	89,40
	89,40
	
	

	
	прочие работы
	
	
	7,30
	8,61
	7,41
	
	

	
	услуги банка
	
	
	5,75
	6,78
	6,78
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	56,76
	66,98
	66,98
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	283,82
	334,91
	334,91
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	283,82
	334,91
	334,91
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	1,02
	1,20
	1,20
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 180 п. м; присоединение к существующему канализационному коллектору Д = 300 мм со строительством к/колодца диаметром 1,5 метра
	180,00
	8,18
	677,56
	799,53
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	143,01
	168,75
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	358,74
	423,31
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	26,63
	31,43
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	13,67
	16,13
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	135,51
	159,91
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство КНС (погружной) с учетом заявленных объемов стоков, строительство напорного канализационного коллектора 2Д = 100 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки N 1 (согласно схеме) подключения общей протяженностью 1300 п. м, при прокладке напорного коллектора учесть: переход под а/дорогой (ул. Одоевское шоссе) 12 п. м с обустройством стальных футляров диаметром не менее 325 мм общей протяженностью 24 п. м; произвести строительство колодца-гасителя - 2 шт., строительство самотечного канализационного коллектора Д = 300 мм от точки N 1 до точки подключения (согласно схеме) протяженностью 920 п. м; присоединение к существующему канализационному коллектору Д = 500 мм со строительством к/колодца диаметром 1,5 метра
	
	55,68
	8838,55
	10429,49
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	1099,97
	1297,96
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	5324,62
	6283,05
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	320,28
	377,94
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	325,97
	384,65
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1767,71
	2085,90
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 250 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 25 п. м, присоединение к существующему канализационному коллектору Д = 800 мм со строительством к/колодца диаметром 2 метра
	25,00
	55,68
	397,29
	468,80
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	161,22
	190,24
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	131,41
	155,07
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	10,55
	12,44
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	14,65
	17,29
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	79,46
	93,76
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 10 п. м
	10,00
	29,19
	94,41
	111,40
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	48,96
	57,78
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	21,41
	25,27
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	2,34
	2,76
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	2,81
	3,31
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	18,88
	22,28
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 220 п. м;
обустройство футляра (переход под дорожным полотном по ул. Кубяка согласно схеме) протяженностью 6 п. м, диаметром не менее 300 мм (сталь) с забутовкой межтрубного пространства;
в точке подключения произвести присоединение к существующему коллектору со строительством к/колодца диаметром 1,5 метра
	220,00
	92,00
	1563,64
	1845,09
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	367,53
	433,69
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	790,40
	932,67
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	60,26
	71,11
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	32,71
	38,60
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	312,73
	369,02
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство канализационного коллектора Д = 150 мм протяженностью 2 п. м от границы земельного участка до реконструируемой канализационной сети, проходящей по пер. Ф.Энгельса, с устройством в точке подключения к/колодца из ж/б колец Д = 1500 мм
	2,00
	
	113,55
	133,99
	116,10
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	15,17
	17,90
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	66,80
	78,82
	78,82
	
	

	
	прочие работы
	
	
	4,69
	5,53
	5,53
	
	

	
	услуги банка
	
	
	4,19
	4,94
	4,94
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	22,71
	26,80
	26,80
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	39,74
	46,90
	46,90
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	39,74
	46,90
	46,90
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-58,64
	-69,20
	-69,20
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	58,64
	69,20
	69,20
	69,20
	69,20

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Ду = 150 мм, протяженностью 55 п. м от площадки застройки до точки подключения, устройство к/колодца диаметром 2 м для перехода в существующий самотечный коллектор Ду = 600 мм
	55,00
	121,11
	343,69
	405,56
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	100,61
	118,72
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	155,98
	184,06
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	12,31
	14,52
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	6,05
	7,14
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	68,74
	81,11
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	292,14
	344,72
	344,72
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	292,14
	344,72
	344,72
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	292,14
	344,72
	344,72
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство канализационного коллектора Д-150 мм от площадки застройки до точки подключения протяженностью 50 п. м.
В точке подключения реконструкция существующего к/колодца с увеличением диаметра до 1,5 метра и переподключением действующих абонентов (2 шт.)
	50,00
	
	710,65
	838,57
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	209,13
	246,77
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	324,52
	382,93
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	25,86
	30,52
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	9,01
	10,64
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	142,13
	167,71
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 110 п. м.
В точке подключения - присоединение к существующему коллектору со строительством к/колодца диаметром 1,5 метра
	110,00
	8,36
	647,22
	763,73
	2,91
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	221,99
	261,94
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	264,80
	312,46
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	21,77
	25,69
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	9,23
	10,89
	2,33
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	129,44
	152,75
	0,58
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	420,70
	496,42
	496,42
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	420,70
	496,42
	496,42
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	418,23
	493,51
	493,51
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство напорного коллектора Д = 100 мм. в две линии (резерв) протяженностью по 115 п. м каждая; монтаж камеры гашения для перехода в существующий самотечный коллектор Д = 400 мм
	230,00
	34,32
	1292,15
	1524,73
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	242,51
	286,16
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	726,97
	857,82
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	53,45
	63,07
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	10,79
	12,73
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	258,43
	304,95
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	В точке N 5 предусмотреть строительство КНС (погружной) для перекачки стоков объемом 1131 м3/сутки (производительность КНС выбрать с учетом предполагаемого дополнительного приема стоков в количестве 500 м3/сутки). Выполнить строительство силами Заказчика;
от точки N 5 до точки N 6 произвести прокладку напорного коллектора 2Д = 160 мм в две линии (резерв) протяженностью по 864 п. м каждая;
в точке N 6 предусмотреть монтаж камеры гашения для перехода в существующий самотечный коллектор Д = 800 мм в обозначенной точке присоединения выполнить строительство камеры
	1728,00
	
	2770,44
	3269,12
	3269,12
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	2046,93
	2415,37
	2415,37
	
	

	
	прочие работы
	
	
	127,97
	151,00
	151,00
	
	

	
	услуги банка
	
	
	41,46
	48,92
	48,92
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	554,09
	653,82
	653,82
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	969,65
	1144,19
	1144,19
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	969,65
	1144,19
	1144,19
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-1800,79
	-2124,93
	-2124,93
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	1800,79
	2124,93
	2124,93
	2124,93
	2124,93

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 50 п. м. В точке подключения произвести присоединение к существующему канализационному коллектору Д = 200 мм со строительством к/колодца диаметром 1,5 метра
	50,00
	257,40
	380,99
	449,57
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	163,09
	192,44
	-
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	125,26
	147,81
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	11,47
	13,54
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	4,97
	5,87
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	76,20
	89,91
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	57,15
	67,44
	67,44
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	57,15
	67,44
	67,44
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	57,15
	67,44
	67,44
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм протяженностью 450 п. м до существующего канализационного коллектора Д = 800 мм со строительством канализационных колодцев: диаметром 1,5 м - 1 шт. (в точке подключения), диаметром 1 м - 6 шт. (по трассе трубопровода)
	450,00
	238,26
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного коллектора Д = 160 мм (ПЭ) от границы земельного участка до существующего КК протяженностью 230 п. м (трасса мимо д. 4 к 2 по ул. Солнечный бульвар и между д. 49 и 51 по ул. Маяковского (закрытым способом). Установка канализационного колодца диаметром 1,5 м на границе земельного участка
	230,00
	
	2452,60
	2894,06
	692,60
	2201,47
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	586,95
	692,60
	692,60
	-
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1267,28
	1495,39
	
	1495,39
	

	
	прочие работы
	
	
	89,30
	105,37
	
	105,37
	

	
	услуги банка
	
	
	18,56
	21,90
	
	21,90
	

	
	налог на прибыль
	
	
	490,52
	578,81
	
	578,81
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	2452,60
	2894,06
	1012,92
	1881,14
	-

	
	плата за подключение
	
	
	2452,60
	2894,06
	1012,92
	1881,14
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-0,00
	-0,00
	320,32
	-320,32
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	
	Строительство напорного коллектора Д = 100 мм в две линии (резерв) протяженностью по 1100 п. м каждый;
монтаж камеры гашения для перехода в существующий самотечный ж/б коллектор Д = 600 мм
	2200,00
	
	15224,64
	17965,08
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	1021,75
	1205,67
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	10408,60
	12282,14
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	667,09
	787,16
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	82,28
	97,09
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	3044,93
	3593,02
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	9896,02
	11677,30
	11677,30
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	9896,02
	11677,30
	11677,30
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	9896,02
	11677,30
	11677,30
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 205 п. м; присоединение к существующему канализационному коллектору Д = 200 мм со строительством к/колодца диаметром 1,5 метра; предусмотреть обустройство футляра (переход под дорожным полотном автостоянки) протяженностью 60 п. м, диаметром не менее 325 мм (сталь) с забутовкой межтрубного пространства
	205,00
	50,48
	1983,17
	2340,14
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	308,50
	364,03
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1099,03
	1296,86
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	142,52
	168,18
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	36,48
	43,05
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	396,63
	468,03
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1289,06
	1521,09
	1521,09
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1289,06
	1521,09
	1521,09
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	1289,06
	1521,09
	1521,09
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 120 п. м; присоединение к существующему коллектору со строительством к/колодца диаметром 1,5 метра; обустройство футляра (переход под дорожным полотном по пер. Малинники согласно схеме) протяженностью 8 п. м, диаметром не менее 325 мм (сталь) с забутовкой межтрубного пространства
	120,00
	2,09
	998,89
	1178,69
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	254,53
	300,34
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	433,81
	511,90
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	89,62
	105,75
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	21,15
	24,96
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	199,78
	235,74
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	649,28
	766,15
	766,15
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	649,28
	766,15
	766,15
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	649,28
	766,15
	766,15
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 200 мм протяженностью 130 п. м.
Подключение коллектора в проектируемую КНС
	130,00
	
	1463,45
	1726,87
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	462,19
	545,39
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	592,47
	699,11
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	99,08
	116,92
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	17,02
	20,08
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	292,69
	345,37
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 140 п. м;
обустройство футляра (дворовый проезд) протяженностью 6 п. м, диаметром не менее 355 мм с забутовкой межтрубного пространства;
в точке подключения произвести присоединение к существующему коллектору со строительством к/колодца диаметром 1,5 метра
	140,00
	287,71
	1164,56
	1374,18
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	275,41
	324,98
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	535,60
	632,01
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	96,49
	113,85
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	24,15
	28,49
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	232,91
	274,84
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	174,68
	206,13
	206,13
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	174,68
	206,13
	206,13
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	174,68
	206,13
	206,13
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство напорного канализационного коллектора 2Д = 100 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения общей протяженностью 540 п. м;
в точке подключения произвести присоединение к существующему коллектору со строительством колодца-гасителя диаметром 1,5 метра - 2 шт.
	540,00
	275,12
	2675,19
	3156,73
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	346,44
	408,80
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1541,38
	1818,83
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	204,24
	241,00
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	48,10
	56,75
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	535,04
	631,35
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	401,28
	473,51
	473,51
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	401,28
	473,51
	473,51
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	401,28
	473,51
	473,51
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство напорного коллектора 2Д = 100 мм в две линии (резерв) протяженностью по 1590 п. м каждая, от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения; в точке подключения предусмотреть монтаж камеры гашения для перехода в существующий самотечный коллектор Д = 300 мм
	3180,00
	30,00
	10648,79
	12565,57
	6405,79
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	935,14
	1103,47
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	7032,51
	8298,36
	3581,47
	
	

	
	прочие работы
	
	
	491,86
	580,39
	240,96
	
	

	
	услуги банка
	
	
	59,53
	70,24
	70,24
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	2129,76
	2513,11
	2513,11
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	6921,71
	8167,62
	8167,62
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	6921,71
	8167,62
	8167,62
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	1493,08
	1761,84
	1761,84
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 110 п. м;
в точке подключения произвести присоединение к проектируемому коллектору Д = 200 мм со строительством к/колодца диаметром 1,5 метра
	110,00
	
	801,43
	945,69
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	196,61
	232,00
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	346,20
	408,52
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	81,70
	96,40
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	16,63
	19,62
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	160,29
	189,14
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство канализационного коллектора Д = 200 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 70 п. м;
обустройство футляра (переход под ул. Дорожная) протяженностью 20 п. м, диаметром не менее 355 мм с забутовкой межтрубного пространства;
в точке подключения присоединение к существующему коллектору со строительством к/колодца диаметром 2 метра
	70,00
	
	1015,38
	1198,15
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	173,46
	204,68
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	532,03
	627,79
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	89,63
	105,76
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	17,19
	20,29
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	203,08
	239,63
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 5 п. м.
В точке подключения присоединение к существующему канализационному коллектору Д = 200 мм со строительством к/колодца диаметром 1,5 метра.
Прокладку коллектора производить открытым способом. Для труб использовать материал ПЭ
	
	44,82
	248,70
	293,46
	22,99
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	108,38
	127,89
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	79,80
	94,17
	16,51
	
	

	
	прочие работы
	
	
	7,42
	8,76
	1,09
	
	

	
	услуги банка
	
	
	3,35
	3,95
	0,80
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	49,74
	58,69
	4,60
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	161,65
	190,75
	190,75
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	161,65
	190,75
	190,75
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	142,17
	167,75
	167,75
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 225 мм от площадки застройки до точки подключения протяженностью 20 п. м
	20,00
	
	601,25
	709,48
	339,02
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	313,94
	370,45
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	129,63
	152,97
	152,97
	
	

	
	прочие работы
	
	
	17,32
	20,44
	20,44
	
	

	
	услуги банка
	
	
	17,43
	20,57
	20,57
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	122,93
	145,05
	145,05
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	390,82
	461,16
	461,16
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	390,82
	461,16
	461,16
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	103,51
	122,14
	122,14
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 250 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 20 п. м
	20,00
	
	1555,90
	1835,96
	1835,96
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	1015,58
	1198,39
	1198,39
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	142,15
	167,74
	167,74
	
	

	
	прочие работы
	
	
	32,98
	38,92
	38,92
	
	

	
	услуги банка
	
	
	45,35
	53,51
	53,51
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	319,83
	377,40
	377,40
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1555,90
	1835,96
	1560,56
	275,39
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1555,90
	1835,96
	1560,56
	275,39
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	0,00
	0,00
	-275,39
	275,39
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	275,39
	-
	0

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 350 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения (колодец N 195) протяженностью 20 п. м
	20,00
	
	1740,38
	2053,65
	2053,65
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	1167,18
	1377,28
	1377,28
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	129,29
	152,56
	152,56
	
	

	
	прочие работы
	
	
	35,13
	41,45
	41,45
	
	

	
	услуги банка
	
	
	50,76
	59,90
	59,90
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	358,02
	422,46
	422,46
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1740,38
	2053,65
	1745,60
	308,05
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1740,38
	2053,65
	1745,60
	308,05
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-0,00
	-0,00
	-308,05
	308,05
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	0,00
	0,00
	308,05
	-
	0,00

	
	Строительство канализационного коллектора Д - 800 мм протяженностью 14800 п. м
	14800,00
	
	261209,71
	308227,45
	-
	-
	308227,45

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	185674,40
	219095,79
	
	
	219095,79

	
	прочие работы
	
	
	15886,03
	18745,51
	
	
	18745,51

	
	услуги банка
	
	
	7407,35
	8740,67
	
	
	8740,67

	
	налог на прибыль
	
	
	52241,94
	61645,49
	
	
	61645,49

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	261209,71
	308227,45
	-
	-
	308227,45

	
	плата за подключение
	
	
	261209,71
	308227,45
	
	
	308227,45

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство КНС (погружной) для перекачки стоков объемом 513,85 м3/сутки;
строительство напорного коллектора Д = 160 мм в две линии (резерв) протяженностью по 790 п. м каждая (1580 п. м общей протяженности);
монтаж камеры гашения для перехода в существующий самотечный коллектор Д = 500 мм
	1580,00
	
	4041,88
	4769,42
	4769,42
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	3066,02
	3617,91
	3617,91
	
	

	
	прочие работы
	
	
	151,03
	178,21
	178,21
	
	

	
	услуги банка
	
	
	16,46
	19,42
	19,42
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	808,38
	953,88
	953,88
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	606,28
	715,41
	715,41
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	606,28
	715,41
	715,41
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-3435,60
	-4054,01
	-4054,01
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	3435,60
	4054,01
	4054,01
	4054,01
	4054,01

	
	
	25,50
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство напорного коллектора Д = 63 мм в две линии (резерв) протяженностью по 970 п. м каждая (1940 п. м общей протяженности)
	1940,00
	6,01
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 200 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 10 п. м
	10,00
	
	50,59
	59,70
	59,70
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	32,43
	38,27
	38,27
	
	

	
	прочие работы
	
	
	2,13
	2,51
	2,51
	
	

	
	услуги банка
	
	
	5,92
	6,98
	6,98
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	10,12
	11,94
	11,94
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	7,59
	8,96
	8,96
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	7,59
	8,96
	8,96
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-43,00
	-50,75
	-50,75
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	43,00
	50,75
	50,75
	50,75
	50,75

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
	
	
	
	
	
	
	

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	
	
	
	

	
	плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	
	
	
	

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства
	4980,60
	20850,43
	422874,45
	496959,26
	241466,94
	4869,21
	69435,13

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	2374,53
	2491,89
	-
	-
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	320626,40
	378339,16
	174964,02
	3666,67
	50527,80

	
	прочие работы
	-
	-
	22896,49
	27017,86
	12152,09
	219,57
	3444,61

	
	услуги банка
	-
	-
	6678,45
	7880,57
	5253,48
	9,13
	1169,17

	
	налог на прибыль
	-
	-
	70298,58
	82952,32
	49097,34
	973,84
	14293,54

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	259980,38
	304744,26
	212239,41
	27971,64
	64533,22

	
	плата за подключение
	-
	-
	259980,38
	304744,26
	212239,41
	27971,64
	64533,22

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	28032,24
	-11027,01
	-29227,53
	23102,42
	-4901,91

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	18795,38
	66283,61
	85155,84
	66283,61
	66283,61

	
	Реконструкция коллектора Д-600 мм на участке от ул. Пролетарская до ул. Никитина протяженностью 1,15 км
	
	1280,00
	71381,57
	84230,25
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	68063,94
	80315,44
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	3317,63
	3914,80
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	46398,02
	54749,66
	54749,66
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	46398,02
	54749,66
	54749,66
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	46398,02
	54749,66
	54749,66
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д = 600 мм протяженностью 237 п. м
	
	27,97
	8213,34
	9691,74
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	343,49
	405,32
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	5599,15
	6607,00
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	395,11
	466,23
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	232,91
	274,84
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1642,67
	1938,35
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция существующего самотечного коллектора Д = 150 мм протяженностью 120 п. м с увеличением диаметра до Д = 400 мм.
Реконструкция существующего самотечного коллектора Д = 300 мм протяженностью 340 п. м с увеличением диаметра до Д = 400 мм
	
	239,75
	6731,49
	7943,16
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	4956,91
	5849,15
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	333,58
	393,63
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	94,70
	111,75
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1346,30
	1588,63
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство участков канализационного коллектора: Д = 400 мм от КК N 138 до КК N 218, от КК N 68 до КК N 69, от КК N 69 до КНС N 5а (методом ГНБ); протяженностью соответственно: 1745 п. м, 50 п. м, 358 п. м.
Строительство коллектора Д = 500 мм протяженностью 120,7 п. м (методом ГНБ), установить к/колодцы диаметром 1,5 метра - 2 шт., и переход через а/дорогу в гильзе Д = 800 мм, протяженностью 17,7 п. м
	2273,70
	5240,93
	23629,61
	27882,94
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	17483,47
	20630,49
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	1168,87
	1379,27
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	251,35
	296,59
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	4725,92
	5576,59
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция участка коллектора Д = 600 мм (ПЭ) с увеличением диаметра до 800 мм протяженностью 145 п. м
	
	1034,30
	5096,12
	6013,42
	1993,63
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	3764,66
	4442,30
	740,38
	
	

	
	прочие работы
	
	
	257,10
	303,37
	50,56
	
	

	
	услуги банка
	
	
	55,14
	65,06
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1019,22
	1202,68
	1202,68
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1783,64
	2104,70
	2104,70
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1783,64
	2104,70
	2104,70
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	94,12
	111,07
	111,07
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Строительство участка канализационного коллектора Ду = 830 мм протяженностью 35 п. м (ГНБ) в районе ул. Богородицкая от КК N 137 в сторону КК N 137а.
Строительство участка канализационного коллектора в районе ул. Богородицкая Ду = 830 мм от КК сущ. в сторону КК N 237 длиной 4 п. м, от КК N 237 до КК N 234 длиной 51,7 п. м (ГНБ); от КК N 234 в сторону КК N 233а длиной 4 п. м (ГНБ) с обустройством железобетонных смотровых колодцев 6 шт., в том числе: строительство напорно-самотечного коллектора Д = 800 мм (2 148,731 тыс. руб. без НДС)
	82,60
	179,67
	5698,94
	6724,74
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	103,95
	122,66
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	2008,45
	2369,97
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	2285,14
	2696,47
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	161,61
	190,70
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1139,79
	1344,95
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д = 300 мм (керамика) протяженностью 250 п. м (от точки 2 до точки 3 на схеме по ул. Грабцевское шоссе)
	
	53,21
	5942,90
	7012,62
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	4292,96
	5065,69
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	296,38
	349,72
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	164,99
	194,69
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1188,58
	1402,52
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Московская Д-200 мм с заменой керамической трубы на трубу ВЧШГ с увеличением диаметра до Д-250 мм протяженностью 80 п. м
	
	75,67
	1343,00
	1584,73
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	973,53
	1148,76
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	62,78
	74,09
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	38,08
	44,94
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	268,60
	316,95
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция существующего канализационного коллектора с увеличением диаметра с Д = 200 мм на Д = 400 мм, общей протяженностью 50 п. м
	
	254,94
	516,13
	609,03
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	373,23
	440,42
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	25,03
	29,54
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	14,64
	17,27
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	103,23
	121,81
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	335,48
	395,87
	395,87
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	335,48
	395,87
	395,87
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	335,48
	395,87
	395,87
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Реконструкция с увеличением диаметра до 200 мм на участке от дома до подключения к коллектору Д = 200 мм по ул. Чичерина протяженностью 90 п. м
	
	39,26
	704,20
	830,95
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	33,21
	39,19
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	477,72
	563,71
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	32,46
	38,30
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	19,97
	23,56
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	140,84
	166,19
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д = 500 мм, от Академии им. Тимирязева до КНС N 7 с переходом через автодорогу Калуга - Медынь, протяженностью 165 п. м.
Переход автодороги осуществить в футляре стальном, протяженностью 30 п. м, Д = 720 мм;
в связи с недостаточной мощностью насосного оборудования на КНС "Анненки" (один насосный агрегат в работе) и для нормального функционирования КНС при приеме дополнительного объема стоков, в том числе в период паводка монтаж насосного оборудования марки GRUNDFOS S2.100.200.500.4.62L.Н.290.G.N.D.511.Z - 2 шт.
	165,00
	203,10
	7828,46
	9237,58
	-
	2950,04
	6287,55

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	5916,90
	6981,95
	
	2233,51
	4748,44

	
	прочие работы
	
	
	335,18
	395,51
	
	126,52
	268,99

	
	услуги банка
	
	
	10,69
	12,61
	
	-
	12,61

	
	налог на прибыль
	
	
	1565,69
	1847,52
	
	590,01
	1257,51

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	7828,46
	9237,58
	-
	7851,95
	1385,64

	
	плата за подключение
	
	
	7828,46
	9237,58
	
	7851,95
	1385,64

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	4901,91
	-4901,91

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	0
	-

	
	Строительство к/колодца диаметром 1,5 метра - 1 шт. на границе земельного участка (КК N 195)
	
	16,00
	99,48
	117,39
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	34,71
	40,96
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	38,82
	45,81
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	3,23
	3,81
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	2,82
	3,33
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	19,90
	23,48
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция существующего самотечного коллектора Д = 150 мм на участке от точки подключения до существующего коллектора Д = 300 мм по ул. Московская протяженностью 50 п. м с увеличением диаметра до Д = 250 мм
	
	121,50
	551,83
	651,15
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	136,63
	161,22
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	268,41
	316,73
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	20,77
	24,51
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	15,65
	18,47
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	110,37
	130,23
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм на схеме протяженностью 137,5 п. м с увеличением диаметра до 250 мм
	
	41,95
	2053,30
	2422,90
	2422,90
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1523,27
	1797,46
	1797,46
	
	

	
	прочие работы
	
	
	98,67
	116,44
	116,44
	
	

	
	услуги банка
	
	
	20,70
	24,42
	24,42
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	410,66
	484,58
	484,58
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	2053,30
	2422,90
	2422,90
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	2053,30
	2422,90
	2422,90
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм, проходящего по пер. Ф.Энгельса на участке: от существующего коллектора Д = 600 мм (ж/б) по ул. М.Горького, с увеличением диаметра до 200 мм протяженностью 76 п. м.
В точке подключения к коллектору Д = 600 мм - строительство канализационного колодца Д = 1500 мм
	76,00
	35,30
	1469,02
	1733,44
	1733,44
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1085,14
	1280,47
	1280,47
	
	

	
	прочие работы
	
	
	69,90
	82,48
	82,48
	
	

	
	услуги банка
	
	
	20,17
	23,80
	23,80
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	293,80
	346,69
	346,69
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	514,16
	606,70
	606,70
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	514,16
	606,70
	606,70
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-954,86
	-1126,73
	-1126,73
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	954,86
	1126,73
	1126,73
	1126,73
	1126,73

	
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-200 мм на участке от точки подключения до существующего коллектора Д-300 мм по пер. Маршала Жукова, с увеличением диаметра до 300 мм протяженностью 370 п. м с установкой к/колодцев диаметров 1,5 метра - 8 шт.
	
	63,97
	3270,04
	3858,65
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	2407,75
	2841,15
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	162,28
	191,49
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	46,01
	54,29
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	654,01
	771,73
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция существующего самотечного канализационного коллектора Д = 150 мм (асб.) протяженностью 220 п. м с увеличением до Д = 225 мм (ПЭ) (закрытым способом).
Реконструкция канализационных колодцев Д = 1,5 м (замена кирпичной кладки и горловины) - 9 шт.
	
	-
	1626,42
	1919,17
	-
	1919,17
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1214,54
	1433,16
	
	1433,16
	

	
	прочие работы
	
	
	78,86
	93,05
	
	93,05
	

	
	услуги банка
	
	
	7,73
	9,13
	
	9,13
	

	
	налог на прибыль
	
	
	325,28
	383,83
	
	383,83
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	1626,42
	1919,17
	671,71
	1247,46
	-

	
	плата за подключение
	
	
	1626,42
	1919,17
	671,71
	1247,46
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-0,00
	-0,00
	671,71
	-671,71
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00

	
	Реконструкция существующего самотечного канализационного коллектора (от ул. Грабцевское шоссе, д. 22а до ул. Стекольная, д. 4) с увеличением диаметра с Д = 800 мм на ПЭ Д = 1000 мм протяженностью 260 п. м.
Реконструкция существующего самотечного канализационного коллектора Д = 1000 мм (в районе ул. 906 база) на ПЭ Д = 1200 мм протяженностью 220 п. м (из них 120 п. м на стальной эстакаде высотой до 2 м).
Строительство нового самотечного коллектора Д = 600 мм протяженность. 71 п. м для соединения с точкой подключения коллектором Д = 800 мм
	
	350,19
	22060,03
	26030,84
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	16342,75
	19284,44
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	1175,36
	1386,93
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	129,92
	153,30
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	4412,01
	5206,17
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Реконструкция существующего самотечного канализационного коллектора (от ул. Грабцевское шоссе, д. 22а до ул. Стекольная, д. 4, согласно схемы), с увеличением диаметра с Ду = 800 мм на ПЭ Ду = 1000 мм, общей протяженностью 260 п. м
	
	1131,00
	2505,58
	2956,59
	2956,59
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	1840,39
	2171,67
	2171,67
	
	

	
	прочие работы
	
	
	125,39
	147,96
	147,96
	
	

	
	услуги банка
	
	
	38,68
	45,64
	45,64
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	501,12
	591,32
	591,32
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	876,95
	1034,81
	1034,81
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	876,95
	1034,81
	1034,81
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-1628,63
	-1921,78
	-1921,78
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	1628,63
	1921,78
	1921,78
	1921,78
	1921,78

	
	Строительство коллектора Д = 225 мм протяженностью 227,6 п. м.
Строительство коллектора Д = 400 мм протяженностью 32,5 п. м.
Строительство КНС N 5б
	260,10
	1658,60
	46319,70
	54657,24
	54657,24
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	33558,81
	39599,40
	39599,40
	
	

	
	прочие работы
	
	
	2183,42
	2576,43
	2576,43
	
	

	
	услуги банка
	
	
	1313,53
	1549,96
	1549,96
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	9263,94
	10931,45
	10931,45
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	30107,80
	35527,21
	35527,21
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	30107,80
	35527,21
	35527,21
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-16211,89
	-19130,03
	-19130,03
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	16211,89
	19130,03
	19130,03
	19130,03
	19130,03

	
	Строительство участков канализационного коллектора: Д = 500 мм от КК N 195 до КК N 137, Д = 400 мм от КК N 79а до КК N 85 протяженностью соответственно: 780,2 п. м (методом ГНБ) и 61,2 п. м (методом ГНБ)
	841,40
	2670,61
	20730,82
	24462,37
	24462,37
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	14729,95
	17381,34
	17381,34
	
	

	
	прочие работы
	
	
	1266,83
	1494,85
	1494,85
	
	

	
	услуги банка
	
	
	587,88
	693,70
	693,70
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	4146,16
	4892,47
	4892,47
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	20730,82
	24462,37
	20793,01
	3669,35
	-

	
	плата за подключение
	
	
	20730,82
	24462,37
	20793,01
	3669,35
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-0,00
	-0,00
	-3669,35
	3669,35
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	0,00
	0,00
	3669,35
	-
	0,00

	
	Строительство участков канализационного коллектора: КК N 47 до КК N 110 Д = 225 мм 202,8 п. м (методом ГНБ), футляр Д = 400 мм протяженностью 28,6 п. м; сеть от КНС N 8 до КГ N 6 2Д = 160 мм; от КК N 234 до КК N 237 участок канализационного коллектора Д = 830 мм, протяженностью соответственно: 686,3 п. м (из них 650,7 п. м - методом ГНБ); 49,3 п. м (из них 45,3 п. м - методом ГНБ).
Строительство КНС N 6а, 6б, 8
	967,00
	5425,10
	85891,93
	101352,47
	101352,47
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	62008,14
	73169,61
	73169,61
	
	

	
	прочие работы
	
	
	4269,69
	5038,24
	5038,24
	
	

	
	услуги банка
	
	
	2435,71
	2874,14
	2874,14
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	17178,39
	20270,49
	20270,49
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	85891,93
	101352,47
	86149,60
	15202,87
	-

	
	плата за подключение
	
	
	85891,93
	101352,47
	86149,60
	15202,87
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-0,00
	-0,00
	-15202,87
	15202,87
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	0,00
	0,00
	15202,87
	0,00
	0,00

	
	Реконструкция существующего самотечного канализационного коллектора г. Калуга, ул. Новослободская 25 - ул. Промышленная - ул. В.Никитиной 43 с заменой ж/б труб Д = 500 мм на ПЭ Д = 600 мм протяженностью 1300 п. м
	
	513,85
	40427,81
	47704,82
	47704,82
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	30251,71
	35697,02
	35697,02
	
	

	
	прочие работы
	
	
	2062,21
	2433,41
	2433,41
	
	

	
	услуги банка
	
	
	28,33
	33,43
	33,43
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	8085,56
	9540,96
	9540,96
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	6064,17
	7155,72
	7155,72
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	6064,17
	7155,72
	7155,72
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	-40549,09
	-40549,09
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	40549,09
	40549,09
	40549,09
	40549,09

	
	Строительство участков канализационного коллектора: Д = 830 мм от КК N 22 до точки "С" (методом ГНБ), Д = 315 мм от КК N 40 до КК N 99; протяженностью соответственно: 92,9 п. м, 221,9 п. м, (из них 49 методом ГНБ); строительство к/колодцев - 7 шт.
	314,80
	193,56
	3545,33
	4183,49
	4183,49
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	2649,73
	3126,69
	3126,69
	
	

	
	прочие работы
	
	
	179,42
	211,71
	211,71
	
	

	
	услуги банка
	
	
	7,11
	8,39
	8,39
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	709,07
	836,70
	836,70
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	531,80
	627,52
	627,52
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	531,80
	627,52
	627,52
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	-3555,97
	-3555,97
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	3555,97
	3555,97
	3555,97
	3555,97

	
	Строительство сетей водоотведение:
Д = 250 мм протяженностью 162 п. м,
Д = 300 мм протяженностью 226 п. м,
Д = 830 мм протяженностью 670,4 п. м
	
	
	55237,43
	63147,58
	-
	-
	63147,58

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	1722,53
	1722,53
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	38796,07
	45779,36
	
	
	45779,36

	
	прочие работы
	
	
	2691,21
	3175,62
	
	
	3175,62

	
	услуги банка
	
	
	980,14
	1156,56
	
	
	1156,56

	
	налог на прибыль
	
	
	11047,49
	13036,03
	
	
	13036,03

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	55237,43
	63147,58
	-
	-
	63147,58

	
	плата за подключение
	
	
	55237,43
	63147,58
	
	
	63147,58

	
	амортизация
	
	
	
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	-
	-
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	-
	-
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	-
	-
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	-
	-
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	-
	-
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	-
	-
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	-
	-
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	-
	-
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	-
	-
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	-
	-
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
	-
	162343,76
	160697,52
	189623,08
	-
	626,83
	98263,79

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	117104,33
	138183,11
	-
	469,08
	71473,25

	
	прочие работы
	-
	-
	7878,52
	9296,65
	-
	32,38
	4347,77

	
	услуги банка
	-
	-
	3575,17
	4218,70
	-
	-
	2790,01

	
	налог на прибыль
	-
	-
	32139,50
	37924,62
	-
	125,37
	19652,76

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	84340,07
	99521,28
	630,67
	851,31
	98039,31

	
	плата за подключение
	-
	-
	84340,07
	99521,28
	630,67
	851,31
	98039,31

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	534,46
	630,67
	630,67
	224,48
	-224,48

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Установка трансформаторной подстанции марки 2КТПНУ-1250/6/0,4 У1, состоящей из 3-х модулей типа "СЭНДВИЧ" РУВН (КС03(93) ввод (ВВ/TEL-10-20/1000, Сириус-2В, КС03(93) линия к тр. (ВВ/TEL-10-20/1000, Сириус-2Л, КС03(93) СВ (ВВ/TEL-10-20/1000, Сириус-2С, КС03(93) СР (РВ3-10/630)), РУНН с АВР (ЩО-70 ввод ВА55-43 2000А, ЩО-70 СВ ВА55-43 1600А, ЩО-70 линия ВА55-43 1600А, ЩО-70 линия ВА55-43 1000А, трансформаторы ТСЛ-1250/6/0,4 - 2 шт., кабель силовой ВБбШв 4 x 240-1 многопроволочный (1200 п. м), производство РФ или эквивалента Российского производства для обеспечения работы воздуходувного оборудования.
Установка воздуходувки марки NEUROS NX 300-C060 и воздуходувки марки Continental Industrie 600-04 на площадке ОСК г. Калуги.
Строительство коллектора от границ земельного участка до КНС Д = 250 мм протяженностью 45 п. м, Д = 315 - протяженностью 8,7 п. м
	
	1200,00
	55717,54
	65746,69
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	40272,36
	47521,39
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	3389,79
	3999,95
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	911,88
	1076,02
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	11143,51
	13149,34
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Установка насосного агрегата СМ 200 150-500/4 - 1 шт. на КНС "Терепец"
	
	384,65
	648,34
	765,04
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	469,45
	553,95
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	30,84
	36,39
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	18,38
	21,69
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	129,67
	153,01
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Замена на КНС приточного поворотного затвора Д = 400 мм на затвор Д = 500 мм
	
	38,63
	179,21
	211,47
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	133,99
	158,11
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	9,16
	10,81
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	0,22
	0,26
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	35,84
	42,29
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	116,49
	137,46
	137,46
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	116,49
	137,46
	137,46
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	116,49
	137,46
	137,46
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Установка электрических дробилок в приемном отделении КНС "Малинники".
Реконструкция решеток в приемном отделении КНС "Малинники".
Реконструкция системы вентиляции КНС "Малинники"
	
	293,70
	643,04
	758,78
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	480,77
	567,30
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	30,61
	36,11
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	3,06
	3,61
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	128,61
	151,76
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	417,97
	493,21
	493,21
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	417,97
	493,21
	493,21
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	417,97
	493,21
	493,21
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Установка распределительных задвижек на напорных коллекторах Д = 400 мм - 4 шт. (30ч6бр Ду400 Ру10) с электроприводами и шкафы управления к ним на КНС "Терепец"
	
	83,05
	848,76
	1001,54
	-
	626,83
	374,71

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	624,00
	736,32
	
	469,08
	267,23

	
	прочие работы
	
	
	43,07
	50,82
	
	32,38
	18,44

	
	услуги банка
	
	
	11,94
	14,09
	
	-
	14,09

	
	налог на прибыль
	
	
	169,75
	200,31
	
	125,37
	74,94

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	848,76
	1001,54
	-
	851,31
	150,23

	
	плата за подключение
	
	
	848,76
	1001,54
	
	851,31
	150,23

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	0,00
	0,00
	-
	224,48
	-224,48

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	0
	-
	0
	0

	
	Установка насосного агрегата (1 шт.) на КНС "Терепец"
	
	94,47
	5491,22
	6479,64
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	4134,23
	4878,39
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	181,49
	214,16
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	77,25
	91,16
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	1098,24
	1295,93
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Установка насосного агрегата (2 шт.) на КНС "Терепец".
Реконструкция напорного трубопровода в машинном зале: трубопровод Д = 200 мм 25 п. м; трубопровод Д = 400 мм 50 п. м; клапан обратный Д = 200 3 шт.; задвижка Д = 200 мм - 6 шт.;
реконструкция всасывающего трубопровода: трубопровод Д = 200 мм - 15 п. м; задвижка Д = 200 мм - 3 шт.;
замена приточного затвора Д = 500 мм.
Установка подъемного устройства в приемном отделении.
Установка механических дробилок в приемном отделении
	
	249,26
	14212,57
	16770,84
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	10645,46
	12561,64
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	524,65
	619,09
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	199,95
	235,94
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	2842,51
	3354,17
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Модернизация и переоборудование цеха механической очистки очистных сооружений г. Калуги (КП)
	
	160000,00
	82956,85
	97889,08
	-
	-
	97889,08

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	60344,08
	71206,01
	
	
	71206,01

	
	прочие работы
	
	
	3668,92
	4329,33
	
	
	4329,33

	
	услуги банка
	
	
	2352,48
	2775,92
	
	
	2775,92

	
	налог на прибыль
	
	
	16591,37
	19577,82
	
	
	19577,82

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	82956,85
	97889,08
	-
	-
	97889,08

	
	плата за подключение
	
	
	82956,85
	97889,08
	
	
	97889,08

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	амортизация
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	услуги банка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	налог на прибыль
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Строительство новых сетей водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства
	
	
	
	
	
	
	

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	
	
	
	

	
	плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	
	
	
	

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения), не связанных с подключением новых объектов капитального строительства
	
	
	
	
	
	
	

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	
	
	
	

	
	плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	
	
	
	

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	услуги банка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	налог на прибыль
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	
	
	
	

	
	плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	
	
	
	

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	
	
	
	

	
	плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	
	
	
	

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группу мероприятий
	
	
	
	
	
	
	

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	
	
	
	

	
	плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	
	
	
	

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие работы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	услуги банка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	налог на прибыль
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	плата за подключение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1
	Вывод из эксплуатация, консервация и демонтаж сетей водоотведения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	
	
	
	

	
	плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	
	
	
	

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
	
	
	
	
	
	
	

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	услуги банка
	
	
	
	
	
	
	

	
	налог на прибыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования проекта
	
	
	
	
	
	
	

	
	плата за подключение
	
	
	
	
	
	
	

	
	амортизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чистый денежный поток
	
	
	
	
	
	
	

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ

	
	ВСЕГО
	
	
	1688324,89
	1988580,52
	355191,41
	17186,36
	1018763,17

	
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	-
	-
	43121,15
	50327,27
	6968,31
	2908,06
	-

	
	строительно-монтажные работы
	-
	-
	1201387,29
	1417637,00
	248566,64
	9846,37
	735235,01

	
	прочие работы
	-
	-
	86803,20
	102427,78
	17701,21
	765,06
	51794,23

	
	услуги банка
	-
	-
	36004,38
	42485,17
	7356,27
	55,50
	27252,73

	
	налог на прибыль
	-
	-
	321008,85
	378790,45
	74598,98
	3611,37
	204481,20

	
	Источники финансирования проекта
	-
	-
	1193865,02
	1405117,89
	344063,19
	52038,84
	1009015,85

	
	плата за подключение
	-
	-
	1193865,02
	1405117,89
	344063,19
	52038,84
	1009015,85

	
	амортизация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	кап. вложения в тарифе (возмещаемые за счет прибыли)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	прочие источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Чистый денежный поток
	-
	-
	49222,0
	13977,0
	-11128,22
	34852,49
	-9747,31

	
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	-
	-
	44836,2
	97011,8
	123634,9
	81603,0
	81603,0








Приложение N 2

[bookmark: P32528]МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
И ГРАФИК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Решения Городской Думы г. Калуги
от 29.09.2021 N 218)
	



	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Вн. диаметр ПТ, м
	Вн. диаметр ОТ, м
	Источник
	Стоимость нового строительства, тыс. руб.
	Период реализации

	41950
	ТК28
	УТ
	140
	0,15
	0,15
	Пр. 1-й Академический, 29
	2108,4
	2018 - 2021

	41952
	У1_3
	УТ ГВС
	140
	0,08
	0,07
	Пр. 1-й Академический, 29
	1380,4
	2018 - 2021

	42088
	ТК-5
	068
	56
	0,1
	0,1
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	696,64
	2018 - 2021

	42090
	УТ
	068 ГВС
	28
	0,07
	0,05
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	204,82
	2018 - 2021

	42102
	УТ
	УТ
	350
	0,1
	0,1
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	4354
	2018 - 2021

	42104
	УТ
	067
	40
	0,08
	0,08
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	432,8
	2018 - 2021

	42106
	УТ
	066
	65
	0,08
	0,08
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	703,3
	2018 - 2021

	42110
	УП
	071 ГВС
	200
	0,07
	0,05
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	1463
	2018 - 2021

	42112
	УП
	УТ ГВС
	58
	0,1
	0,08
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	674,54
	2018 - 2021

	42113
	УТ ГВС
	069 ГВС
	150
	0,08
	0,07
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	1479
	2018 - 2021

	42116
	УТ ГВС
	УТ ГВС
	200
	0,1
	0,08
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	2326
	2018 - 2021

	42118
	УТ ГВС
	070 ГВС
	25
	0,08
	0,07
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	246,5
	2018 - 2021

	42120
	УТ ГВС
	УТ ГВС
	350
	0,08
	0,07
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	3451
	2018 - 2021

	42122
	УТ ГВС
	067 ГВС
	40
	0,07
	0,05
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	292,6
	2018 - 2021

	42124
	УТ ГВС
	066 ГВС
	65
	0,07
	0,05
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	475,475
	2018 - 2021

	42030
	УТ
	062
	43
	0,125
	0,125
	Котельная Кибальчича, 17а
	588,24
	2018 - 2021

	42032
	УТ
	061
	43
	0,125
	0,125
	Котельная Кибальчича, 17а
	588,24
	2018 - 2021

	42036
	УТ ГВС
	062
	43
	0,07
	0,05
	Котельная Кибальчича, 17а
	314,545
	2018 - 2021

	42038
	УТ ГВС
	061
	43
	0,07
	0,05
	Котельная Кибальчича, 17а
	314,545
	2018 - 2021

	41998
	УТ
	048
	65
	0,175
	0,175
	Котельная Советская, 20в
	1101,1
	2018 - 2021

	42002
	УТ
	049
	65
	0,15
	0,15
	Котельная Советская, 20в
	978,9
	2018 - 2021

	42004
	Котельная Советская, 20в (ГВС)
	УТ ГВС
	560
	0,1
	0,08
	Котельная Советская, 20в
	6512,8
	2018 - 2021

	42006
	УТ ГВС
	048
	65
	0,08
	0,07
	Котельная Советская, 20в
	640,9
	2018 - 2021

	42008
	УТ ГВС
	УТ ГВС
	240
	0,1
	0,08
	Котельная Советская, 20в
	2791,2
	2018 - 2021

	42010
	УТ ГВС
	049
	65
	0,08
	0,07
	Котельная Советская, 20в
	640,9
	2018 - 2021

	42013
	УТ ГВС
	УТ ГВС
	400
	0,1
	0,08
	Котельная Советская, 20в
	4652
	2018 - 2021

	42060
	УТ
	077
	265
	0,1
	0,1
	Котельная Советская, 20в
	3296,6
	2018 - 2021

	42062
	УТ ГВС
	077 ГВС
	265
	0,08
	0,07
	Котельная Советская, 20в
	2612,9
	2018 - 2021

	41958
	УТ ГВС
	УТ ГВС
	410
	0,07
	0,05
	Пр. 1-й Академический, 29
	2999,15
	2018 - 2021

	41960
	УТ21
	029
	100
	0,08
	0,08
	Пр. 1-й Академический, 29
	1082
	2018 - 2021

	41968
	УТ ГВС
	УТ ГВС
	85
	0,07
	0,05
	Пр. 1-й Академический, 29
	621,775
	2018 - 2021

	41976
	ТК24
	028
	1630
	0,3
	0,3
	Пр. 1-й Академический, 29
	43863,3
	2018 - 2021

	41981
	УТ ГВС
	026 (2017) ГВС
	20
	0,05
	0,04
	Пр. 1-й Академический, 29
	114,6
	2018 - 2021

	41985
	УТ ГВС
	030 (2017) ГВС
	40
	0,05
	0,04
	Пр. 1-й Академический, 29
	229,2
	2018 - 2021

	41987
	УТ ГВС
	031 (2017) ГВС
	200
	0,07
	0,05
	Пр. 1-й Академический, 29
	1463
	2018 - 2021

	42078
	У25
	082
	1150
	0,07
	0,07
	Пр. 1-й Академический, 29
	10235
	2018 - 2021

	42016
	ТВ-2
	058
	10
	0,08
	0,08
	Котельная ул. Дорожная, 6а
	108,2
	2018 - 2021

	42018
	ТВ-5
	059
	10
	0,08
	0,08
	Котельная ул. Дорожная, 6а
	108,2
	2018 - 2021

	42084
	ТК-6
	083
	245
	0,15
	0,15
	СО Хрустальная, 50а
	3689,7
	2018 - 2021

	42086
	УП
	083 ГВС
	240
	0,1
	0,08
	СО Хрустальная, 50а
	2791,2
	2018 - 2021

	42020
	ТВ-4
	058
	53
	0,08
	0,07
	Котельная Н.Усадебная, 2
	522,58
	2018 - 2021

	42022
	ТК-13
	059
	140
	0,08
	0,07
	Котельная Н.Усадебная, 2
	1380,4
	2018 - 2021

	42024
	ТК1
	060
	180
	0,08
	0,08
	СО Тепличная, 22
	1947,6
	2018 - 2021

	42026
	
	060
	180
	0,05
	0,04
	СО Тепличная, 22
	1031,4
	2018 - 2021

	42040
	УП
	072
	15
	0,08
	0,08
	СО ул. Ленина, 26а
	162,3
	2018 - 2021

	42042
	УП
	072
	15
	0,05
	0,04
	СО ул. Ленина, 26а
	85,95
	2018 - 2021

	42044
	ТКК3
	073
	60
	0,05
	0,05
	В Восстания, 12
	343,8
	2018 - 2021

	42046
	
	073 ГВС
	60
	0,05
	0,04
	В Восстания, 12
	343,8
	2018 - 2021

	42048
	К25
	074
	12
	0,05
	0,05
	В Восстания, 12
	68,76
	2018 - 2021

	42050
	
	074 ГВС
	12
	0,05
	0,04
	В Восстания, 12
	68,76
	2018 - 2021

	42064
	ТК20б
	078
	90
	0,05
	0,05
	В Восстания, 12
	515,7
	2018 - 2021

	42066
	ТК20б
	078 ГВС
	90
	0,05
	0,04
	В Восстания, 12
	515,7
	2018 - 2021

	42068
	У9
	079
	43
	0,05
	0,05
	В Восстания, 12
	246,39
	2018 - 2021

	42052
	ТК45
	075
	65
	0,07
	0,07
	КЭМЗ
	578,5
	2018 - 2021

	42054
	УП
	075 ГВС
	360
	0,07
	0,05
	СО ул. Вилонова, 40
	2633,4
	2018 - 2021

	42074
	УП
	081
	145
	0,05
	0,05
	СО ул. Вилонова, 40
	830,85
	2018 - 2021

	42076
	УП
	081 ГВС
	145
	0,05
	0,04
	СО ул. Вилонова, 40
	830,85
	2018 - 2021

	42056
	ТК-3а
	076
	240
	0,1
	0,1
	котельная Тарутинская, 231а
	2985,6
	2018 - 2021

	42058
	ТК-3а ГВС
	076 ГВС
	240
	0,05
	0,04
	котельная Тарутинская, 231а
	1375,2
	2018 - 2021

	42092
	УТ-2
	УТ
	20
	0,2
	0,2
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	376,4
	2018 - 2021

	42094
	УТ
	УТ
	100
	0,175
	0,175
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	1694
	2018 - 2021

	42096
	УТ
	069
	150
	0,125
	0,125
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	2052
	2018 - 2021

	42098
	УТ
	УТ
	200
	0,15
	0,15
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	3012
	2018 - 2021

	42100
	УТ
	070
	25
	0,125
	0,125
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	342
	2018 - 2021

	42108
	УТ
	071
	215
	0,125
	0,125
	СО и ГВС ул. Грабц. Шоссе, 174
	2941,2
	2018 - 2021

	42028
	ТК-3
	УТ
	215
	0,25
	0,25
	Котельная Кибальчича, 17а
	4452,65
	2018 - 2021

	42034
	ТК-3 ГВС
	УТ ГВС
	215
	0,1
	0,08
	Котельная Кибальчича, 17а
	2500,45
	2018 - 2021

	41996
	Котельная Советская, 20в
	УТ
	560
	0,35
	0,35
	Котельная Советская, 20в
	16576
	2018 - 2021

	42000
	УТ
	УТ
	240
	0,3
	0,3
	Котельная Советская, 20в
	6458,4
	2018 - 2021

	42011
	УТ
	УТ
	400
	0,3
	0,3
	Котельная Советская, 20в
	10764
	2018 - 2021

	41974
	ТК5
	047
	200
	0,1
	0,1
	Котельная Тульское шоссе, 28а
	2488
	2018 - 2021

	41954
	ТК15г
	УТ
	500
	0,25
	0,25
	Пр. 1-й Академический, 29
	10355
	2018 - 2021

	41956
	УТ
	УТ
	410
	0,3
	0,3
	Пр. 1-й Академический, 29
	11033,1
	2018 - 2021

	41969
	УТ
	УТ
	85
	0,175
	0,175
	Пр. 1-й Академический, 29
	1439,9
	2018 - 2021

	41972
	ТК15
	УТ
	600
	0,15
	0,15
	Пр. 1-й Академический, 29
	9036
	2018 - 2021

	41979
	УТ
	026 (2017)
	20
	0,15
	0,15
	Пр. 1-й Академический, 29
	301,2
	2018 - 2021

	41983
	УТ
	030
	40
	0,15
	0,15
	Пр. 1-й Академический, 29
	602,4
	2018 - 2021

	41989
	УТ
	031 (2017)
	200
	0,175
	0,175
	Пр. 1-й Академический, 29
	3388
	2018 - 2021

	41991
	УТ
	032
	140
	0,125
	0,125
	Пр. 1-й Академический, 29
	1915,2
	2018 - 2021

	42218
	УТ
	УТ
	430
	0,25
	0,25
	Котельная Кибальчича, 17а
	8905,3
	2022 - 2028

	42220
	УТ
	063
	60
	0,175
	0,175
	Котельная Кибальчича, 17а
	1016,4
	2022 - 2028

	42222
	УТ
	064
	55
	0,175
	0,175
	Котельная Кибальчича, 17а
	931,7
	2022 - 2028

	42224
	УТ ГВС
	УТ ГВС
	430
	0,08
	0,07
	Котельная Кибальчича, 17а
	4239,8
	2022 - 2028

	42226
	УТ ГВС
	064 ГВС
	55
	0,07
	0,05
	Котельная Кибальчича, 17а
	402,325
	2022 - 2028

	42228
	УТ ГВС
	063 ГВС
	60
	0,07
	0,05
	Котельная Кибальчича, 17а
	438,9
	2022 - 2028

	42202
	УТ
	053
	70
	0,2
	0,2
	Котельная Советская, 20в
	1317,4
	2022 - 2028

	42204
	УТ
	УТ
	178
	0,25
	0,25
	Котельная Советская, 20в
	3686,38
	2022 - 2028

	42206
	УТ
	054
	60
	0,2
	0,2
	Котельная Советская, 20в
	1129,2
	2022 - 2028

	42208
	УТ
	050
	55
	0,15
	0,15
	Котельная Советская, 20в
	828,3
	2022 - 2028

	42210
	УТ ГВС
	053 ГВС
	70
	0,07
	0,05
	Котельная Советская, 20в
	512,05
	2022 - 2028

	42212
	УТ ГВС
	УТ ГВС
	178
	0,08
	0,07
	Котельная Советская, 20в
	1755,08
	2022 - 2028

	42214
	УТ ГВС
	054 ГВС
	60
	0,07
	0,05
	Котельная Советская, 20в
	438,9
	2022 - 2028

	42216
	УТ ГВС
	050 ГВС
	55
	0,07
	0,05
	Котельная Советская, 20в
	402,325
	2022 - 2028

	42248
	Новый источник N 1
	УТ
	200
	0,6
	0,6
	Новый источник N 1
	10678
	2022 - 2028

	42250
	УТ
	УТ
	160
	0,4
	0,4
	Новый источник N 1
	8065,6
	2022 - 2028

	42251
	УТ
	089
	70
	0,15
	0,15
	Новый источник N 1
	1054,2
	2022 - 2028

	42252
	УТ
	088
	135
	0,15
	0,15
	Новый источник N 1
	2033,1
	2022 - 2028

	42254
	УТ
	УТ
	325
	0,4
	0,4
	Новый источник N 1
	16383,25
	2022 - 2028

	42255
	УТ
	090
	180
	0,15
	0,15
	Новый источник N 1
	2710,8
	2022 - 2028

	42257
	УТ
	УТ
	430
	0,5
	0,5
	Новый источник N 1
	22020,3
	2022 - 2028

	42259
	УТ
	УТ
	790
	0,35
	0,35
	Новый источник N 1
	23384
	2022 - 2028

	42260
	УТ
	087
	100
	0,25
	0,25
	Новый источник N 1
	2071
	2022 - 2028

	42262
	УТ
	УТ
	360
	0,3
	0,3
	Новый источник N 1
	9687,6
	2022 - 2028

	42263
	УТ
	085
	85
	0,2
	0,2
	Новый источник N 1
	1599,7
	2022 - 2028

	42264
	УТ
	086
	260
	0,2
	0,2
	Новый источник N 1
	4893,2
	2022 - 2028

	42265
	УТ
	084
	325
	0,2
	0,2
	Новый источник N 1
	6116,5
	2022 - 2028

	21270
	ТК15
	со
	46
	0,07
	0,07
	Пр. 1-й Академический, 29
	ТК15
	2022 - 2028

	21294
	ТК15г
	Задвижка
	0,4
	0,1
	0,1
	Пр. 1-й Академический, 29
	ТК15г
	2022 - 2028

	21307
	Задвижка
	со
	22
	0,1
	0,1
	Пр. 1-й Академический, 29
	Задвижка
	2022 - 2028

	41964
	ТК18а
	027
	150
	0,125
	0,125
	Пр. 1-й Академический, 29
	2052
	2022 - 2028

	41966
	УзД4_1
	027 (2017) ГВС
	150
	0,07
	0,05
	Пр. 1-й Академический, 29
	1097,25
	2022 - 2028

	41993
	УТ
	033
	22
	0,05
	0,05
	Пр. 1-й Академический, 29
	126,06
	2022 - 2028

	42188
	УТ
	037
	60
	0,125
	0,125
	Пр. 1-й Академический, 29
	820,8
	2022 - 2028

	42190
	УТ гвс
	037 гвс
	60
	0,07
	0,05
	Пр. 1-й Академический, 29
	438,9
	2022 - 2028

	42192
	УТ
	УТ
	115
	0,175
	0,175
	Пр. 1-й Академический, 29
	1948,1
	2022 - 2028

	42194
	УТ
	УТ
	215
	0,15
	0,15
	Пр. 1-й Академический, 29
	3237,9
	2022 - 2028

	42196
	УТ
	036
	300
	0,125
	0,125
	Пр. 1-й Академический, 29
	4104
	2022 - 2028

	42198
	УТ
	034
	68
	0,05
	0,05
	Пр. 1-й Академический, 29
	389,64
	2022 - 2028

	42199
	УТ
	042
	75
	0,15
	0,15
	Пр. 1-й Академический, 29
	1129,5
	2022 - 2028

	42230
	УТ
	035
	480
	0,125
	0,125
	Пр. 1-й Академический, 29
	6566,4
	2022 - 2028

	13156
	ТКсм3к
	со
	25
	0,08
	0,08
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	ТК см3к
	2022 - 2028

	42126
	ТКсм3к
	УТ
	1200
	0,25
	0,25
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	24852
	2022 - 2028

	42128
	УТ
	009
	95
	0,07
	0,07
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	845,5
	2022 - 2028

	42130
	УТ
	008
	60
	0,07
	0,07
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	534
	2022 - 2028

	42132
	УТ
	УТ
	200
	0,2
	0,2
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	3764
	2022 - 2028

	42134
	УТ
	011
	60
	0,07
	0,07
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	534
	2022 - 2028

	42136
	УТ
	010
	80
	0,07
	0,07
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	712
	2022 - 2028

	42138
	УТ
	УТ
	240
	0,2
	0,2
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	4516,8
	2022 - 2028

	42140
	УТ
	013
	30
	0,07
	0,07
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	267
	2022 - 2028

	42142
	УТ
	012
	40
	0,07
	0,07
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	356
	2022 - 2028

	42144
	УТ
	УТ
	700
	0,175
	0,175
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	11858
	2022 - 2028

	42146
	УТ
	УТ
	125
	0,15
	0,15
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	1882,5
	2022 - 2028

	42148
	УТ
	007
	45
	0,1
	0,1
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	559,8
	2022 - 2028

	42150
	УТ
	002
	60
	0,08
	0,08
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	649,2
	2022 - 2028

	42152
	УТ
	001
	150
	0,08
	0,08
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	1623
	2022 - 2028

	42154
	УТ
	УТ
	110
	0,15
	0,15
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	1656,6
	2022 - 2028

	42156
	УТ
	006
	60
	0,1
	0,1
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	746,4
	2022 - 2028

	42158
	УТ
	003
	70
	0,08
	0,08
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	757,4
	2022 - 2028

	42160
	УТ
	УТ
	175
	0,125
	0,125
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	2394
	2022 - 2028

	42162
	УТ
	005
	45
	0,08
	0,08
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	486,9
	2022 - 2028

	42164
	УТ
	004
	60
	0,08
	0,08
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	649,2
	2022 - 2028

	42166
	ТК22к
	УТ
	280
	0,3
	0,3
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	7534,8
	2022 - 2028

	42168
	УТ
	УТ
	70
	0,15
	0,15
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	1054,2
	2022 - 2028

	42170
	УТ
	014
	27
	0,125
	0,125
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	369,36
	2022 - 2028

	42172
	УТ
	015
	30
	0,125
	0,125
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	410,4
	2022 - 2028

	42174
	УТ
	УТ
	100
	0,25
	0,25
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	2071
	2022 - 2028

	42176
	УТ
	016
	25
	0,125
	0,125
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	342
	2022 - 2028

	42178
	УТ
	017
	30
	0,125
	0,125
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	410,4
	2022 - 2028

	42180
	УТ
	УТ
	135
	0,25
	0,25
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	2795,85
	2022 - 2028

	42182
	УТ
	019
	80
	0,1
	0,1
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	995,2
	2022 - 2028

	42184
	УТ
	018
	35
	0,1
	0,1
	ТЭЦ-1 КВАДРА
	435,4
	2022 - 2028

	42268
	Новый источник N 2
	УТ
	300
	0,4
	0,4
	Новый источник N 2
	15123
	2022 - 2028

	42269
	УТ
	114
	90
	0,15
	0,15
	Новый источник N 2
	1355,4
	2022 - 2028

	42270
	УТ
	113
	90
	0,15
	0,15
	Новый источник N 2
	1355,4
	2022 - 2028

	42272
	УТ
	УТ
	90
	0,35
	0,35
	Новый источник N 2
	2664
	2022 - 2028

	42273
	УТ
	115
	55
	0,15
	0,15
	Новый источник N 2
	828,3
	2022 - 2028

	42274
	УТ
	116
	65
	0,15
	0,15
	Новый источник N 2
	978,9
	2022 - 2028

	42276
	УТ
	УТ
	290
	0,35
	0,35
	Новый источник N 2
	8584
	2022 - 2028

	42277
	УТ
	117
	35
	0,15
	0,15
	Новый источник N 2
	527,1
	2022 - 2028

	42279
	УТ
	УТ
	100
	0,3
	0,3
	Новый источник N 2
	2691
	2022 - 2028

	42281
	УТ
	УТ
	35
	0,175
	0,175
	Новый источник N 2
	592,9
	2022 - 2028

	42283
	УТ
	УТ
	35
	0,25
	0,25
	Новый источник N 2
	724,85
	2022 - 2028

	42285
	УТ
	УТ
	225
	0,175
	0,175
	Новый источник N 2
	3811,5
	2022 - 2028

	42286
	УТ
	122
	85
	0,25
	0,25
	Новый источник N 2
	1760,35
	2022 - 2028

	42186
	Котельная Новая, 41
	046
	755
	0,125
	0,125
	Котельная Новая, 41
	10328,4
	2022 - 2028

	42287
	УТ ГВС
	УТ ГВС
	100
	0,1
	0,08
	Котельная Советская, 20в
	1163
	2022 - 2028

	42289
	УТ ГВС
	051 ГВС
	35
	0,1
	0,08
	Котельная Советская, 20в
	407,05
	2022 - 2028

	42291
	УТ ГВС
	052 ГВС
	35
	0,1
	0,08
	Котельная Советская, 20в
	407,05
	2022 - 2028

	42293
	УТ ГВС
	055 ГВС
	225
	0,1
	0,08
	Котельная Советская, 20в
	2616,75
	2022 - 2028

	42295
	УТ
	091
	95
	0,175
	0,175
	Новый источник N 1
	1609,3
	2022 - 2028

	42297
	УТ
	УТ
	355
	0,35
	0,35
	Новый источник N 1
	10508
	2022 - 2028

	42299
	УТ
	093
	70
	0,175
	0,175
	Новый источник N 1
	1185,8
	2022 - 2028

	42301
	УТ
	092
	140
	0,175
	0,175
	Новый источник N 1
	2371,6
	2022 - 2028

	42303
	УТ
	УТ
	300
	0,3
	0,3
	Новый источник N 1
	8073
	2022 - 2028

	42305
	УТ
	095
	65
	0,175
	0,175
	Новый источник N 1
	1101,1
	2022 - 2028

	42307
	УТ
	094
	110
	0,175
	0,175
	Новый источник N 1
	1863,4
	2022 - 2028

	42309
	УТ
	УТ
	330
	0,25
	0,25
	Новый источник N 1
	6834,3
	2022 - 2028

	42311
	УТ
	097
	85
	0,175
	0,175
	Новый источник N 1
	1439,9
	2022 - 2028

	42313
	УТ
	096
	90
	0,175
	0,175
	Новый источник N 1
	1524,6
	2022 - 2028

	42315
	УТ
	УТ
	850
	0,5
	0,5
	Новый источник N 1
	43528,5
	2022 - 2028

	42317
	УТ
	103
	85
	0,2
	0,2
	Новый источник N 1
	1599,7
	2022 - 2028

	42319
	УТ
	102
	85
	0,2
	0,2
	Новый источник N 1
	1599,7
	2022 - 2028

	42321
	УТ
	УТ
	990
	0,4
	0,4
	Новый источник N 1
	49905,9
	2022 - 2028

	42323
	УТ
	УТ
	240
	0,3
	0,3
	Новый источник N 1
	6458,4
	2022 - 2028

	42325
	УТ
	101
	90
	0,2
	0,2
	Новый источник N 1
	1693,8
	2022 - 2028

	42327
	УТ
	100
	50
	0,175
	0,175
	Новый источник N 1
	847
	2022 - 2028

	42329
	УТ
	УТ
	350
	0,25
	0,25
	Новый источник N 1
	7248,5
	2022 - 2028

	42331
	УТ
	099
	80
	0,175
	0,175
	Новый источник N 1
	1355,2
	2022 - 2028

	42333
	УТ
	098
	80
	0,175
	0,175
	Новый источник N 1
	1355,2
	2022 - 2028

	42335
	УТ
	УТ
	530
	0,3
	0,3
	Новый источник N 1
	14262,3
	2022 - 2028

	42337
	УТ
	105
	95
	0,2
	0,2
	Новый источник N 1
	1787,9
	2022 - 2028

	42339
	УТ
	104
	105
	0,2
	0,2
	Новый источник N 1
	1976,1
	2022 - 2028

	42341
	УТ
	106
	270
	0,2
	0,2
	Новый источник N 1
	5081,4
	2022 - 2028

	41950
	ТК28
	УТ
	140
	0,25
	0,25
	Пр. 1-й Академический, 29
	2899,4
	2022 - 2028

	41952
	У1_3
	УТ ГВС
	140
	0,08
	0,07
	Пр. 1-й Академический, 29
	1380,4
	2022 - 2028

	42343
	УТ
	043
	50
	0,125
	0,125
	Пр. 1-й Академический, 29
	684
	2022 - 2028

	42345
	УТ
	УТ
	50
	0,15
	0,15
	Пр. 1-й Академический, 29
	753
	2022 - 2028

	42347
	УТ
	045
	80
	0,1
	0,1
	Пр. 1-й Академический, 29
	995,2
	2022 - 2028

	42349
	УТ
	044
	30
	0,125
	0,125
	Пр. 1-й Академический, 29
	410,4
	2022 - 2028

	42351
	УТ
	УТ
	65
	0,175
	0,175
	Пр. 1-й Академический, 29
	1101,1
	2022 - 2028

	42353
	УТ
	038
	30
	0,125
	0,125
	Пр. 1-й Академический, 29
	410,4
	2022 - 2028

	42355
	УТ
	039
	55
	0,125
	0,125
	Пр. 1-й Академический, 29
	752,4
	2022 - 2028

	42357
	УТ
	УТ
	135
	0,1
	0,1
	Пр. 1-й Академический, 29
	1679,4
	2022 - 2028

	42359
	УТ
	040
	50
	0,1
	0,1
	Пр. 1-й Академический, 29
	622
	2022 - 2028

	42361
	УТ гвс
	УТ гвс
	65
	0,08
	0,07
	Пр. 1-й Академический, 29
	640,9
	2022 - 2028

	42363
	УТ гвс
	038 гвс
	30
	0,07
	0,05
	Пр. 1-й Академический, 29
	219,45
	2022 - 2028

	42365
	УТ гвс
	039 гвс
	55
	0,7
	0,5
	Пр. 1-й Академический, 29
	2936,725
	2022 - 2028

	42367
	УТ гвс
	УТ гвс
	135
	0,07
	0,05
	Пр. 1-й Академический, 29
	987,525
	2022 - 2028

	42369
	УТ гвс
	040 гвс
	50
	0,05
	0,04
	Пр. 1-й Академический, 29
	286,5
	2022 - 2028

	42389
	УТ
	УТ
	130
	0,3
	0,3
	Новый источник N 2
	3498,3
	2022 - 2028

	42391
	УТ
	118
	40
	0,15
	0,15
	Новый источник N 2
	602,4
	2022 - 2028

	42393
	УТ
	УТ
	110
	0,3
	0,3
	Новый источник N 2
	2960,1
	2022 - 2028

	42395
	УТ
	119
	50
	0,15
	0,15
	Новый источник N 2
	753
	2022 - 2028

	42397
	УТ
	УТ
	95
	0,3
	0,3
	Новый источник N 2
	2556,45
	2022 - 2028

	42399
	УТ
	120
	50
	0,15
	0,15
	Новый источник N 2
	753
	2022 - 2028

	42401
	УТ
	УТ
	115
	0,25
	0,25
	Новый источник N 2
	2381,65
	2022 - 2028

	42403
	УТ
	121
	30
	0,15
	0,15
	Новый источник N 2
	451,8
	2022 - 2028

	42404
	УТ
	122
	85
	0,25
	0,25
	Новый источник N 2
	1760,35
	2022 - 2028

	42371
	УТ
	УТ
	180
	0,2
	0,2
	ТЭЦ-1 Квадра
	3387,6
	2022 - 2028

	42373
	УТ
	0.21
	85
	0,1
	0,1
	ТЭЦ-1 Квадра
	1057,4
	2022 - 2028

	42375
	УТ
	020
	40
	0,1
	0,1
	ТЭЦ-1 Квадра
	497,6
	2022 - 2028

	42377
	УТ
	УТ
	140
	0,175
	0,175
	ТЭЦ-1 Квадра
	2371,6
	2022 - 2028

	42379
	УТ
	023
	80
	0,1
	0,1
	ТЭЦ-1 Квадра
	995,2
	2022 - 2028

	42381
	УТ
	022
	70
	0,1
	0,1
	ТЭЦ-1 Квадра
	870,8
	2022 - 2028

	42383
	УТ
	УТ
	185
	0,15
	0,15
	ТЭЦ-1 Квадра
	2786,1
	2022 - 2028

	42385
	УТ
	025
	70
	0,1
	0,1
	ТЭЦ-1 Квадра
	870,8
	2022 - 2028

	42387
	УТ
	024
	65
	0,1
	0,1
	ТЭЦ-1 Квадра
	808,6
	2022 - 2028

	Итого
	37295,4
	-
	-
	-
	732747,98
	-








Приложение N 3

[bookmark: P34601]МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
И ГРАФИК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

	
	
	Список изменяющих документов
(введены Решением Городской Думы г. Калуги
от 29.09.2021 N 218)
	



	N п/п
	Наименование работ
	Сумма, руб.
	Срок исполнения

	1
	Работы по устройству контейнерных площадок для ТКО наземного типа (46 площадок)
	1966950,86
	2021

	2
	Работы по обустройству контейнерных площадок (33 площадки)
	1920038,88
	2021







Приложение N 4

[bookmark: P34627]МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ЛИВНЕВОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ И ГРАФИК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

	
	
	Список изменяющих документов
(введены Решением Городской Думы г. Калуги
от 29.09.2021 N 218)
	



	N п/п
	Наименование работ
	Сумма, руб.
	Срок исполнения

	1
	Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. Краснопивцева
	3108000
	2021 - 2023

	2
	Капитальный ремонт коллектора дождевой канализации по Киевскому проезду
	2834000
	2021 - 2023

	3
	Капитальный ремонт дождевой канализации по 3-му Академическому проезду
	1902990, 24
	2020 - 2021

	4
	Капитальный ремонт дождевой канализации по ул. Пролетарский овраг
	4565000
	2020 - 2021

	5
	Капитальный ремонт участка ливневого коллектора по ул. Матросова, д. 26
	9732003
	2021 - 2022

	6
	Капитальный ремонт участка ливневого коллектора по ул. Багговута
	3705658,03
	2019 - 2020







Приложение N 5

[bookmark: P34669]МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
И ГРАФИК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

	
	
	Список изменяющих документов
(введены Решением Городской Думы г. Калуги
от 29.09.2021 N 218)
	



	1. Реконструкция РУ РП/ТП 6 - 10 кВ на 2020 - 2025 гг.

	N п/п
	Наименование и адрес реконструируемого РП/ТП
	Количество, шт.
	Сумма в тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	РП-6, ул. Никитина, 1/ул. Луначарского, 43
	1
	61927,500
	01.12.2022

	2
	РП-7, ул. Северная, 35
	1
	64227,500
	01.12.2023

	3
	РП-25, Новослободский проезд, 15
	1
	59627,500
	01.12.2021

	4
	РП-13, ул. Московская, 256а
	1
	66527,500
	01.12.2024

	5
	ЗТП N 1, ул. Степана Разина, 122
	1
	2105,555
	01.12.2022

	6
	ЗТП N 14, ул. Баженова, 8
	1
	5760,888
	01.12.2022

	7
	ЗТП N 15, ул. Кирова, 25 лит. Б (встр.)
	1
	4270,142
	01.12.2024

	8
	ЗТП N 18, ул. Смоленская, 2
	1
	5566,805
	01.12.2022

	9
	КТП N 21, ул. Широкая, 45.
	1
	2059,851
	01.12.2024

	10
	ЗТП N 24, ул. Беляева. Покровская водокачка (РУ-0,4 кВ не наша)
	1
	2527,026
	01.12.2025

	11
	КТП N 26, ул. Достоевского, 13
	1
	2320,829
	01.12.2025

	12
	КТП N 35, Калуга Бор
	1
	2131,140
	01.12.2025

	13
	КТП N 36, Калуга Бор, Аненки
	1
	1463,106
	01.12.2025

	14
	ЗТП N 47, ул. Болдина, 7а
	1
	3940,600
	01.12.2021

	15
	ЗТП N 49, ул. Октябрьская, 52
	1
	1880,159
	01.12.2022

	16
	ЗТП N 54, ул. Кирова, 54
	1
	3940,600
	01.12.2021

	17
	ЗТП N 56, ул. Достоевского, 39
	1
	3479,929
	01.12.2022

	18
	ЗТП N 63, ул. Труда, 31 (РУ-0,4 кВ не наша)
	1
	3379,923
	01.12.2025

	19
	КТП N 72, ул. Штрековая, 7
	1
	1925,088
	01.12.2025

	20
	КТП N 77, ул. Тарутинская, 26
	1
	1928,379
	01.12.2025

	21
	КТП N 83, ул. Островского 38
	1
	1890,154
	01.12.2024

	22
	ЗТП N 87, ул. К.Либкнехта, 25 (Хлеб Завод N 3) (РУ-0,4 кВ не наша)
	1
	4659,404
	01.12.2025

	23
	ЗТП N 88, Калуга Бор
	1
	3940,600
	01.12.2021

	24
	ЗТП N 89, Октябрьский проезд, 4 (РУ-0,4 кВ не наша)
	1
	3406,071
	01.12.2023

	25
	ЗТП N 130, пер. Малинники, 16
	1
	4289,928
	01.12.2025

	26
	ЗТП N 138, ул. Болотникова, 2
	1
	4092,600
	01.12.2022

	27
	ЗТП N 140, ул. Кирова, 38
	1
	3625,488
	01.12.2023

	28
	ЗТП N 141, ул. Октябрьская, 3, стр. 5
	1
	4092,600
	01.12.2022

	29
	КТП N 144, Калуга Бор, Гостиница
	1
	2422,103
	01.12.2025

	30
	ЗТП N 148, ул. Салтыкова-Щедрина, 26
	1
	3511,367
	01.12.2023

	31
	ЗТП N 151, ул. Никитина, 39 (1СКШ-0,4 кВ не наша)
	1
	3737,734
	01.12.2023

	32
	ЗТП N 152, ул. Забойная, 19
	1
	2012,057
	01.12.2023

	33
	ЗТП N 153, ул. Жукова, 139
	1
	3699,665
	01.12.2023

	34
	ЗТП N 164, ул. Социалистическая, 2а к. 1
	1
	3893,676
	01.12.2025

	35
	ЗТП N 169, ул. Билибина, 50
	1
	3309,359
	01.12.2023

	36
	ЗТП N 177, Грабцевское шоссе, 173
	1
	3465,566
	01.12.2025

	37
	ЗТП N 183, ул. Алексеевская, 115
	1
	4061,672
	01.12.2025

	38
	ЗТП N 185, ул. Жукова, 6
	1
	3822,189
	01.12.2025

	39
	ЗТП N 187, ул. Луначарского, 4
	1
	3907,687
	01.12.2025

	40
	ЗТП N 192, ул. Хрустальная, база ДЭУ (РУ-0,4 кВ не наша)
	1
	1690,567
	01.12.2023

	41
	ЗТП N 194, ул. Ф.Энгельса, 102а
	1
	3952,968
	01.12.2025

	42
	ЗТП N 198, ул. Тарутинская, 171а
	1
	4548,600
	01.12.2025

	43
	ЗТП N 207, ул. Пестеля, 19а
	1
	3472,031
	01.12.2025

	44
	ЗТП N 214, ул. Широкая, 49, Школа
	1
	3893,575
	01.12.2025

	45
	КТП N 215, пер. 2-й Садовый, 3
	1
	1446,718
	01.12.2025

	46
	ЗТП N 218, пер. Теренинский, 8
	1
	4920,049
	01.12.2024

	47
	ЗТП N 230, ул. Пухова, 5
	1
	2893,095
	01.12.2025

	48
	КТП N 231, Калуга Бор, Дом ребенка
	1
	1499,109
	01.12.2022

	49
	ЗТП N 240, ул. Вишневского, 1
	1
	3732,203
	01.12.2023

	50
	ЗТП N 242, ул. В Андриановой, 56
	1
	4128,303
	01.12.2021

	51
	ЗТП N 246, ул. Мичурина, 12
	1
	4092,600
	01.12.2022

	52
	ЗТП N 252, ул. Калинина, 13
	1
	3830,606
	01.12.2022

	53
	ЗТП N 254, ул. Поле Свободы, 83
	1
	4334,138
	01.12.2025

	54
	ЗТП N 255, ул. Московская, 38
	1
	4472,435
	01.12.2025

	55
	ЗТП N 258, ул. Суворова, 190
	1
	4543,357
	01.12.2025

	56
	ЗТП N 259, ул. Московская, 240
	1
	3952,125
	01.12.2025

	57
	ЗТП N 260, ул. Вилонова, 12
	1
	4924,830
	01.12.2024

	58
	ЗТП N 269, пер. Гостинорядский, 15
	1
	5366,795
	01.12.2024

	59
	ЗТП N 279, ул. Тарутинская, 1
	1
	4332,287
	01.12.2025

	60
	ЗТП N 288, ул. Академика Королева, 6, к. 2
	1
	4548,600
	01.12.2025

	61
	ЗТП N 291, ул. Никитина, 19
	1
	4235,115
	01.12.2025

	62
	ЗТП N 342, ул. Новорежская, 4
	1
	4107,771
	01.12.2025

	63
	КТП N 351, ул. Глаголева. Баня
	1
	1674,684
	01.12.2025

	64
	ЗТП N 360, ул. Малоярославецкая, 3
	1
	4887,215
	01.12.2025

	65
	ЗТП N 442, мкр-н "Байконур"
	1
	4441,715
	01.12.2025

	66
	ЗТП N 450, ул. Кирова, 32
	1
	4853,294
	01.12.2025

	67
	ЗТП N 468, ул. Турынинская, 14
	1
	4299,664
	01.12.2025

	68
	КТП N 480, ул. Нефтебаза, 3
	1
	1681,656
	01.12.2025

	69
	ЗТП N 496, п. Росва, Жилпоселок
	1
	2563,270
	01.12.2025

	70
	ЗТП N 498, ул. Майская, школа N 51
	1
	4339,591
	01.12.2025

	71
	ЗТП N 501, Аэропорт, ул. Взлетная, 42
	1
	4092,600
	01.12.2022

	72
	ЗТП N 505, п. Муратовка
	1
	2094,076
	01.12.2021

	73
	КТП N 506, п. Муратовского щебзавода
	1
	1253,407
	01.12.2021

	74
	КТП N 507, п. Муратовского щебзавода
	1
	1266,510
	01.12.2022

	75
	ЗТП N 508, п. Муратовка. Школа
	1
	3699,569
	01.12.2022

	76
	ЗТП N 512, ул. Тепличная, 7
	1
	1872,961
	01.12.2025

	77
	КТП N 513, ул. Тепличная, 7
	1
	1442,991
	01.12.2025

	78
	ЗТП N 521, ул. Кубяка, 1/1
	1
	3848,976
	01.12.2025

	79
	ЗТП N 22, ул. Вооруженного восстания, 12
	1
	3940,600
	01.12.2021

	80
	ЗТП N 542, ул. Курсантов, 3
	1
	4060,924
	01.12.2022

	81
	ЗТП N 549, ул. Трудовая, школа N 28
	1
	4060,054
	01.12.2025

	82
	КТП N 552, Грабцевское шоссе, 77
	1
	4548,600
	01.12.2025

	83
	ЗТП N 581, ул. Московская, 284
	1
	6615,455
	01.12.2024

	84
	ЗТП N 199, ул. Вишневского, 1, к.
	1
	4548,600
	01.12.2025

	85
	ЗТП N 80, ул. Ленина, 53, к. 2
	1
	4548,600
	01.12.2025

	86
	ЗТП N 13, ул. Чебышева, 12/15
	1
	13629,677
	01.12.2021

	Итого:
	
	552012,510
	



	N п/п
	Наименование объекта реконструкции
	
	Сумма в тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	Установка технических и коммерческих автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ) на выводах силовых трансформаторов в частном секторе, МКЖД
	-
	12294,672
	01.12.2021

	Итого:
	
	12294,672
	



	N п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Протяженность, км
	Сумма в тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	КЛ-6 кВ РП-12 - ТП-363, г. Калуга
	0,154
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	2
	КЛ-6 кВ ТП-87 - ТП-224, г. Калуга
	1,101
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	3
	КЛ-6 кВ РП-18 - ТП-101, г. Калуга
	0,375
	1384,107
	01.12.2023

	4
	КЛ-6 кВ ТП-41 - ТП-330, г. Калуга
	0,385
	2197,294
	01.12.2023

	5
	КЛ-10 кВ ТП-498 - ТП-512, г. Калуга
	0,256
	1438,684
	01.12.2023

	6
	КЛ-6 кВ ПС "Калуга" ф. 13а - РП-12, г. Калуга
	1,906
	8385,533
	01.12.2022

	7
	КЛ-6 кВ ПС "Калуга" ф. 8б - РП-12, г. Калуга
	1,858
	7870,757
	01.12.2021

	8
	КЛ-10 кВ ТП 290 - ТП 312, г. Калуга
	1,137
	6299,869
	01.12.2023

	9
	КЛ-6 кВ РП-14 - ТП-24, г. Калуга
	0,716
	1551,351
	01.12.2022

	10
	КЛ-10 кВ ТП-295 - ТП-318, г. Калуга
	1,120
	8464,693
	01.12.2024

	11
	КЛ-10 кВ ТП-40 - ТП-93, г. Калуга
	0,897
	3393,718
	01.12.2022

	12
	КЛ-6 кВ ТП-78 - ТП-91, г. Калуга
	0,584
	2459,645
	01.12.2024

	13
	КЛ-6 кВ РП-37 - ТП-479, г. Калуга
	0,705
	6097,638
	01.12.2024

	14
	КЛ-6 кВ ТП-94 - ТП-180, г. Калуга
	0,580
	4069,167
	01.12.2024

	15
	КЛ-6 кВ ТП-29 - ТП-76, г. Калуга
	0,601
	5167,381
	01.12.2024

	16
	КЛ-6 кВ РП-24 - ТП-41, г. Калуга
	0,776
	6216,519
	01.12.2025

	17
	КЛ-6 кВ РП-7 - ТП-101, г. Калуга
	0,920
	8040,555
	01.12.2023

	18
	КЛ-6 кВ РП-1 - ТП-127, г. Калуга
	0,210
	2580,252
	01.12.2025

	19
	КЛ-6 кВ РП-4 - ТП-61, г. Калуга
	0,665
	6464,846
	01.12.2025

	20
	КЛ-6 кВ РП-7 - ТП-152, г. Калуга
	1,092
	7464,420
	01.12.2023

	21
	КЛ-6 кВ РП-12 - ТП-87, г. Калуга
	0,735
	7347,072
	01.12.2025

	22
	КЛ-10 кВ РП-22 - ТП-423, г. Калуга
	0,300
	2505,428
	01.12.2025

	23
	КЛ-10 кВ РП-22 - ТП-93, г. Калуга
	1,287
	9287,278
	01.12.2025

	24
	КЛ-10 кВ РП-31 - ТП-425, г. Калуга
	0,97
	4890,045
	01.12.2022

	25
	КЛ-6 кВ ПС "Восход" ф. 15 - РП-2, г. Калуга
	0,6
	2541,687
	01.12.2021

	26
	КЛ-6 кВ ПС "Восход" ф. 34 - РП-2, г. Калуга
	0,6
	2541,687
	01.12.2021

	27
	КЛ-6 кВ ПС "Восход" ф. 28 - ТП-120/1, г. Калуга
	0,6
	2541,687
	01.12.2021

	28
	КЛ-6 кВ ПС "Восход" ф. 22 - РП-4, г. Калуга
	0,6
	2541,687
	01.12.2021

	29
	КЛ-6 кВ ПС "Восход" ф. 10 - РП-6, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	30
	КЛ-6 кВ ПС "Восход" ф. 24 - РП-6, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	31
	КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-10, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	32
	КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-74, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	33
	КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-46, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	34
	КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-260, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	35
	КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-59, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	36
	КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-8, г. Калуга
	0,095
	402,434
	01.12.2021

	37
	КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-137, г. Калуга
	0,025
	109,989
	01.12.2022

	38
	КЛ-6 кВ ТП-273 - ТП-417, г. Калуга
	0,12
	516,508
	01.12.2021

	39
	КЛ-6 кВ РП-7 - РП-18, г. Калуга
	0,025
	114,074
	01.12.2023

	40
	КЛ-6 кВ РП-7 - ТП-411, г. Калуга
	0,025
	114,074
	01.12.2023

	41
	КЛ-6 кВ РП-7 - ТП-101, г. Калуга
	0,025
	114,074
	01.12.2023

	42
	КЛ-6 кВ РП-7 - ТП-146, г. Калуга
	0,025
	114,074
	01.12.2023

	43
	КЛ-6 кВ РП-7 - ТП-77, г. Калуга
	0,025
	114,074
	01.12.2023

	44
	КЛ-6 кВ ПС "КМЗ" ф. 41 - РП-7, г. Калуга
	0,025
	114,074
	01.12.2023

	45
	КЛ-6 кВ РП-7 - ТП-279, г. Калуга
	0,025
	114,074
	01.12.2023

	46
	КЛ-10 кВ РП-25 - ТП-576, г. Калуга
	0,025
	105,904
	01.12.2021

	47
	КЛ-10 кВ ПС "Малинники" ф. 1 - РП-25, г. Калуга
	0,025
	105,904
	01.12.2021

	48
	КЛ-10 кВ ПС "Малинники" ф. 6 - РП-25, г. Калуга
	0,025
	105,904
	01.12.2021

	49
	КЛ-10 кВ РП-25 - ТП-373, г. Калуга
	0,025
	105,904
	01.12.2021

	50
	КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-373, г. Калуга
	1,715
	8385,913
	01.12.2025

	51
	КЛ-6 кВ РП-24 - КТП-591 до места врезки (РП-24 - ТП-41), г. Калуга
	0,77
	3765,104
	01.12.2025

	52
	КЛ-6 кВ ПС "Маяк" ф. 38 - РП-14, г. Калуга
	2,5
	12224,363
	01.12.2025

	53
	КЛ-6 кВ РП-8 - КТП 558 до места врезки (РП-8 - ТП-43), г. Калуга
	0,7
	3422,822
	01.12.2025

	54
	КЛ-6 кВ РП-18 - ТП-130, г. Калуга
	0,656
	2181,023
	01.12.2025

	55
	КЛ-6 кВ ПС "Калуга" ф. 11б - РП-24, г. Калуга
	1,300
	5506,989
	01.12.2021

	56
	КЛ-6 кВ ТП-28 - ТП-265, г. Калуга
	0,170
	720,145
	01.12.2021

	57
	КЛ-6 кВ ТП-53 - ТП-127, г. Калуга
	0,150
	635,422
	01.12.2021

	58
	КЛ-6 кВ РП-2 - ТП-107, г. Калуга
	0,640
	2711,133
	01.12.2021

	59
	КЛ-6 кВ РП-2 - ТП-70, г. Калуга
	0,420
	2112,369
	01.12.2021

	60
	КЛ-6 кВ ПС "Маяк" ф. 38 - РП-14, г. Калуга
	1,660
	18581,720
	01.12.2021

	61
	КВЛ-10 кВ отпайка от КВЛ-10 кВ ПС "Азарово" ф. 23 на ТП-97, г. Калуга
	1,050
	11822,936
	01.12.2021

	62
	КЛ-6 кВ ТП-13 - ТП-56, г. Калуга
	0,400
	4393,952
	01.12.2021

	63
	КЛ-6 кВ ТП-2 "Аромасинтез" - ТП-581, г. Калуга
	2,000
	14132,050
	01.12.2020

	64
	КЛ-6 кВ РП-21 - ТП-290, г. Калуга
	0,400
	1759,818
	01.12.2022

	65
	КЛ-6 кВ ТП-148 - ТП-160, г. Калуга
	0.87
	4111,920
	01.12.2024

	66
	КЛ-6 кВ РП-38 - РП-2, г. Калуга
	0,440
	2079,592
	01.12.2024

	67
	КЛ-6 кВ РП-2 - ТП-75, г. Калуга
	0,470
	2221,382
	01.12.2024

	68
	КЛ-6 кВ РП-29 - ТП-358, г. Калуга
	1,500
	7334,618
	01.12.2025

	69
	КЛ-6 кВ ТП-134 - ТП-152, г. Калуга
	0,400
	1955,898
	01.12.2025

	70
	КЛ-6 кВ ТП-527 - КТП-467, г. Калуга
	0,060
	254,169
	01.12.2021

	Итого:
	40,691
	237077,313
	



	N п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Протяженность, км
	Сумма в тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	ВЛ 10 кВ ТП-505 - КТП-506 - КТП-507, г. Калуга
	2,400
	3654,032
	01.12.2022

	2
	ВЛ-10 кВ ТП-497 Росва
	0,380
	728,597
	01.12.2023

	Итого:
	2,780
	4382,628
	



	N п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Протяженность, км
	Сумма в тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	КЛ-0,4 кВ от ТП-1 пос. Сосновый, военный суд, до ВРУ-0,4 кВ, КНС, каб. 1
	0,197
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	2
	КЛ-0,4 кВ от ТП-1 пос. Сосновый, военный суд, до ВРУ-0,4 кВ, КНС, каб. 2
	0,197
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	3
	КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до ВРУ-0,4 кВ, инфекц. корп. гор. больницы N 3
	0,089
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	4
	КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до ВРУ-0,4 кВ, гл. корп. гор. больницы N 3
	0,088
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	5
	КЛ-0,4 кВ от ТП-141 (ТП-210) до ВРУ-0,4 кВ, ул. Добровольского, д. 31
	0,209
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	6
	КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до ВРУ-0,4 кВ, гинекологический корпус
	0,089
	выполнены объемы в 2017 г.
	01.12.2020

	7
	КЛ-0,4 кВ от ТП-10 до ВРУ, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 67
	0,220
	749,668
	01.12.2021

	8
	КЛ-0,4 кВ от ТП-154 до ВРУ, ул. Московская, д. 123
	0,180
	660,683
	01.12.2023

	9
	КЛ-0,4 кВ от ТП-169(139) до ВРУ, ул. Ленина, д. 26
	0,180
	660,683
	01.12.2023

	10
	КЛ-0,4 кВ от ТП-210 до ВРУ, ул. Добровольского, д. 22
	0,130
	477,160
	01.12.2023

	11
	КЛ-0,4 кВ от ТП-217 до ВРУ, ул. Пионерская, д. 18
	0,258
	946,979
	01.12.2023

	12
	КЛ-0,4 кВ от ТП-307 до ВРУ, ул. Проезжая, д. 23
	0,228
	836,865
	01.12.2023

	13
	КЛ-0,4 кВ от ТП-454 до ВРУ, ул. Московская, д. 313
	0,068
	231,716
	01.12.2021

	14
	КЛ-0,4 кВ от ТП-509 до ВРУ, ул. Чичерина, д. 7а
	0,110
	389,292
	01.12.2022

	15
	КЛ-0,4 кВ от ТП-502 до ВРУ, Котельная, каб. 1
	0,300
	1022,275
	01.12.2021

	16
	КЛ-0,4 кВ от ТП-502 до ВРУ, Котельная, каб. 2
	0,300
	1022,275
	01.12.2021

	17
	КЛ-0,4 кВ от ТП-61 до ВРУ, ул. Никитина, д. 125
	0,128
	452,995
	01.12.2022

	18
	КЛ-0,4 кВ от ТП-509 до ВРУ, ул. Социалистическая, д. 3
	0,195
	690,109
	01.12.2022

	19
	КЛ-0,4 кВ от ТП-159 до ВРУ, ул. Московская, д. 225
	0,190
	697,388
	01.12.2023

	20
	КЛ-0,4 кВ от ТП-48 до ВРУ, Лицей N 9, каб. 1
	0,230
	813,975
	01.12.2022

	21
	КЛ-0,4 кВ от ТП-48 до ВРУ, Лицей N 9, каб. 2
	0,230
	813,975
	01.12.2022

	22
	КЛ-0,4 кВ от ТП-131 до ВРУ, ул. Проезжая, д. 18
	0,415
	1523,242
	01.12.2023

	23
	КЛ-0,4 кВ от ТП-54, г. Калуга, ул. Театральная
	0,290
	3701,644
	01.12.2021

	24
	КЛ-0,4 кВ ТП-13, г. Калуга, ул. Театральная, ул. Кирова, ул. Дзержинского
	0,860
	4342,951
	01.12.2021

	25
	КЛ-0,4 кВ ТП-13, г. Калуга, ул. Театральная
	0,400
	4414,016
	01.12.2021

	26
	КЛ-0,4 кВ ТП-450, г. Калуга, ул. Кирова, д. 44а
	0,210
	1075,758
	01.12.2021

	27
	КЛ-0,4 кВ ТП-219, г. Калуга, ул. Театральная, ул. Дзержинского
	0,740
	5583,958
	01.12.2021

	28
	КЛ-0,4 кВ ТП-140 до ВРУ, ул. Кирова, д. 26
	0,150
	530,853
	01.12.2022

	Итого:
	6,881
	31638,460
	



	N п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Протяженность, км
	Сумма в тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	ВЛ-0,4 кВ ТП-4, ул. Баррикад
	0,410
	876,033
	01.12.2025

	2
	ВЛ-0,4 кВ ТП-4, ул. Пролетарская
	0,540
	1153,799
	01.12.2025

	3
	ВЛ-0,4 кВ ТП-7, ул. Дзержинского
	0,120
	247,832
	01.12.2024

	4
	ВЛ-0,4 кВ ТП-10, ул. Беляева, ул. Первомайская
	0,685
	1267,978
	01.12.2021

	5
	ВЛ-0,4 кВ ТП-16, ул. Баумана
	0,677
	1398,185
	01.12.2024

	6
	ВЛ-0,4 кВ ТП-18, ул. Баумана, пер. Берендяковский, ул. Берендяковская
	1,325
	2452,657
	01.12.2021

	7
	ВЛ-0,4 кВ ТП-27, ул. Пушкина, ул. Баумана
	0,678
	1303,431
	01.12.2022

	8
	ВЛ-0,4 кВ ТП-29, ул. Пухова
	0,573
	1183,397
	01.12.2024

	9
	ВЛ-0,4 кВ ТП-37, ул. Пухова, ул. Колхозная
	1,718
	3475,131
	01.12.2023

	10
	ВЛ-0,4 кВ ТП-40, н/в, ул. Коммунальная
	0,273
	403,644
	01.12.2025

	11
	ВЛ-0,4 кВ ТП-41, Линия 1
	0,663
	1369,271
	01.12.2024

	12
	ВЛ-0,4 кВ ТП-41, Линия 2
	0,173
	357,291
	01.12.2024

	13
	ВЛ-0,4 кВ ТП-41, Линия 3
	1,093
	2257,335
	01.12.2024

	14
	ВЛ-0,4 кВ ТП-41, Линия 4
	0,143
	295,332
	01.12.2024

	15
	ВЛ-0,4 кВ ТП-45 Воинский городок
	0,273
	349,690
	01.12.2021

	16
	ВЛ-0,4 кВ ТП-46, ул. Салтыкова-Щедрина, линия 1
	0,200
	398,772
	01.12.2023

	17
	ВЛ-0,4 кВ ТП-50, н/в, ул. Беляева, ул. Знаменская
	0,703
	1182,617
	01.12.2023

	18
	ВЛ-0,4 кВ ТП-51, пер. Воскресенский
	0,575
	1146,472
	01.12.2023

	19
	ВЛ-0,4 кВ ТП-56, ул. Дзержинского
	0,373
	717,080
	01.12.2022

	20
	ВЛ-0,4 кВ ТП-58, ул. Маяковского, пер. Калужский, ул. Калужская
	0,625
	1246,165
	01.12.2023

	21
	ВЛ-0,4 кВ ТП-60, ул. Салтыкова-Щедрина
	0,183
	391,010
	01.12.2025

	22
	ВЛ-0,4 кВ ТП-66, ул. Поле Свободы
	0,253
	540,576
	01.12.2025

	23
	ВЛ-0,4 кВ ТП-66, ул. Телевизионная
	0,613
	1309,777
	01.12.2025

	24
	ВЛ-0,4 кВ ТП-72, ул. Отбойная
	0,333
	711,510
	01.12.2025

	25
	ВЛ-0,4 кВ ТП-72, проезд Вагонный
	0,393
	839,710
	01.12.2025

	26
	ВЛ-0,4 кВ ТП-72, проезд Степной
	0,373
	796,977
	01.12.2025

	27
	ВЛ-0,4 кВ ТП-72, ул. Вагонная
	0,133
	284,176
	01.12.2025

	28
	ВЛ-0,4 кВ ТП-78, ул. Московская
	0,350
	747,833
	01.12.2025

	29
	ВЛ-0,4 кВ ТП-79, ул. Плеханова
	1,057
	2258,455
	01.12.2025

	30
	ВЛ-0,4 кВ ТП-83, ул. Матросова, ул. Островского
	1,439
	2514,512
	01.12.2024

	31
	ВЛ-0,4 кВ ТП-86, Грабцевское шоссе
	0,288
	615,360
	01.12.2025

	32
	ВЛ-0,4 кВ ТП-86, ул. Моторная
	0,383
	818,343
	01.12.2025

	33
	ВЛ-0,4 кВ ТП-91, ул. Воскресенская
	0,458
	978,593
	01.12.2025

	34
	ВЛ-0,4 кВ ТП-91, пер. Воскресенский
	0,373
	796,977
	01.12.2025

	35
	ВЛ-0,4 кВ ТП-92, ул. Октябрьская, ул. Добровольского
	0,674
	1440,113
	01.12.2025

	36
	ВЛ-0,4 кВ ТП-98, ул. Зеленый крупец
	0,465
	993,550
	01.12.2025

	37
	ВЛ-0,4 кВ ТП-101, ул. Радищева, ул. В.Никитиной, ул. Зеленая
	1,362
	2420,503
	01.12.2025

	38
	ВЛ-0,4 кВ ТП-113, ул. Константиновых
	0,190
	405,966
	01.12.2025

	39
	ВЛ-0,4 кВ ТП-115, 2-й Стекольный пер., ул. Маяковского, пер. Чапаева
	1,444
	3284,695
	01.12.2023

	40
	ВЛ-0,4 кВ ТП-118, ул. Подгорная
	0,460
	1056,078
	01.12.2025

	41
	ВЛ-0,4 кВ ТП-120, ул. Горького
	0,330
	705,100
	01.12.2025

	42
	ВЛ-0,4 кВ ТП-121, ул. Красная Гора
	0,332
	636,964
	01.12.2021

	43
	ВЛ-0,4 кВ ТП-122, ул. Достоевского
	0,460
	982,866
	01.12.2025

	44
	ВЛ-0,4 кВ ТП-122, ул. Достоевского, 42
	0,150
	320,500
	01.12.2025

	45
	ВЛ-0,4 кВ ТП-122, ул. Дарвина
	0,300
	640,999
	01.12.2025

	46
	ВЛ-0,4 кВ ТП-123, Киевский проезд
	0,287
	767,732
	01.12.2025

	47
	ВЛ-0,4 кВ ТП-128, ул. Жукова, 42, 44
	0,110
	235,033
	01.12.2025

	48
	ВЛ-0,4 кВ ТП-128, ул. Чехова, 7
	0,100
	213,667
	01.12.2025

	49
	ВЛ-0,4 кВ ТП-136, н/в, ул. Кооперативная
	0,486
	926,327
	01.12.2025

	50
	ВЛ-0,4 кВ ТП-140, ул. Кирова
	0,300
	598,159
	01.12.2023

	51
	ВЛ-0,4 кВ ТП-140, ул. Дзержинского
	0,400
	797,546
	01.12.2023

	52
	ВЛ-0,4 кВ ТП-142, ул. Никитина, пер. Малый
	0,133
	284,176
	01.12.2025

	53
	ВЛ-0,4 кВ ТП-142, пер. 1-й Пестеля
	0,370
	790,566
	01.12.2025

	54
	ВЛ-0,4 кВ ТП-145, ул. Линейная
	0,120
	256,400
	01.12.2025

	55
	ВЛ-0,4 кВ ТП-145, пер. Поселковый
	0,480
	1025,599
	01.12.2025

	56
	ВЛ-0,4 кВ ТП-145, пер. Строительный
	0,630
	1346,100
	01.12.2025

	57
	ВЛ-0,4 кВ ТП-148, ул. Салтыкова-Щедрина
	0,241
	665,208
	01.12.2023

	58
	ВЛ-0,4 кВ ТП-151, ул. Никитина
	0,118
	235,276
	01.12.2023

	59
	ВЛ-0,4 кВ ТП-159, ул. Глаголева
	0,198
	423,059
	01.12.2025

	60
	ВЛ-0,4 кВ ТП-166, ул. Тульская
	0,370
	790,566
	01.12.2025

	61
	ВЛ-0,4 кВ ТП-171, ул. Академика Королева
	0,123
	262,810
	01.12.2025

	62
	ВЛ-0,4 кВ ТП-174, ул. Некрасова
	1,255
	2448,529
	01.12.2025

	63
	ВЛ-0,4 кВ ТП-183 ул. Ленина
	0,170
	363,233
	01.12.2025

	64
	ВЛ-0,4 кВ ТП-187, пер. Старичков
	0,200
	427,333
	01.12.2025

	65
	ВЛ-0,4 кВ ТП-190, ул. Циолковского
	0,578
	1234,993
	01.12.2025

	66
	ВЛ-0,4 кВ ТП-195, ул. К.Либкнехта
	0,143
	305,543
	01.12.2025

	67
	ВЛ-0,4 кВ ТП-195, ул. К.Либкнехта, на ларьки
	0,173
	369,643
	01.12.2025

	68
	ВЛ-0,4 кВ ТП-203, ул. Поле Свободы
	0,363
	775,609
	01.12.2025

	69
	ВЛ-0,4 кВ ТП-204, ул. Баумана
	0,273
	583,310
	01.12.2025

	70
	ВЛ-0,4 кВ ТП-209, ул. Дзержинского
	0,342
	900,148
	01.12.2025

	71
	ВЛ-0,4 кВ ТП-211, ул. Хрустальная
	0,305
	651,683
	01.12.2025

	72
	ВЛ-0,4 кВ ТП-215, пер. Лаврентьевский, пер. Садовый, ул. Нижняя Садовая
	2,731
	6136,918
	01.12.2023

	73
	ВЛ-0,4 кВ ТП-224, ул. Пролетарская
	0,602
	1286,272
	01.12.2025

	74
	ВЛ-0,4 кВ ТП-225, ул. Тульская
	0,268
	572,627
	01.12.2025

	75
	ВЛ-0,4 кВ ТП-225 пер. Малый
	0,333
	711,510
	01.12.2025

	76
	ВЛ-0,4 кВ ТП-226, ул. Георгиевская
	0,612
	1307,640
	01.12.2025

	77
	ВЛ-0,4 кВ ТП-228, ул. Стекольная, ул. Маяковская
	1,750
	4072,382
	01.12.2025

	78
	ВЛ-0,4 кВ ТП-229 (РП-16), ул. Пухова
	0,463
	989,276
	01.12.2025

	79
	ВЛ-0,4 кВ ТП-230, ул. Высокая
	0,830
	1773,432
	01.12.2025

	80
	ВЛ-0,4 кВ ТП-238, ул. Вилонова
	0,250
	534,166
	01.12.2025

	81
	ВЛ-0,4 кВ ТП-249, ул. Пестеля, ул. Тульская
	0,598
	930,368
	01.12.2025

	82
	ВЛ-0,4 кВ ТП-253, ул. Пухова
	0,480
	1025,599
	01.12.2025

	83
	ВЛ-0,4 кВ ТП-259, ул. Московская
	0,398
	850,393
	01.12.2025

	84
	ВЛ-0,4 кВ ТП-269, ул. Дарвина
	0,600
	1239,159
	01.12.2024

	85
	ВЛ-0,4 кВ ТП-273, ул. Стеклянников сад
	0,188
	401,693
	01.12.2025

	86
	ВЛ-0,4 кВ ТП-274, н/в, пер. Дорожный
	0,554
	1250,061
	01.12.2025

	87
	ВЛ-0,4 кВ ТП-295, ул. Новослободская
	0,513
	1096,110
	01.12.2025

	88
	ВЛ-0,4 кВ ТП-303 пер. Линейный
	0,093
	198,710
	01.12.2025

	89
	ВЛ-0,4 кВ ТП-303, ул. Московская
	0,093
	198,710
	01.12.2025

	90
	ВЛ-0,4 кВ ТП-303, ул. Московская
	0,173
	369,643
	01.12.2025

	91
	ВЛ-0,4 кВ ТП-303, пер. Средний
	0,213
	455,110
	01.12.2025

	92
	ВЛ-0,4 кВ ТП-307, ул. Гр. Шоссе
	0,600
	1281,999
	01.12.2025

	93
	ВЛ-0,4 кВ ТП-307, ул. Калужская, ул. Проезжая, ул. Заводская
	0,880
	1754,600
	01.12.2023

	94
	ВЛ-0,4 кВ ТП-309, н/в, пер. Ольговский
	0,485
	864,575
	01.12.2025

	95
	ВЛ-0,4 кВ ТП-319, ул. Песчаная
	0,265
	566,217
	01.12.2025

	96
	ВЛ-0,4 кВ ТП-319, ул. Стекольная
	0,140
	299,133
	01.12.2025

	97
	ВЛ-0,4 кВ ТП-336, ул. Первомайская
	0,331
	723,022
	01.12.2025

	98
	ВЛ-0,4 кВ ТП-337, ул. Суворова
	0,167
	402,899
	01.12.2025

	99
	ВЛ-0,4 кВ ТП-342, ул. Салтыкова-Щедрина
	0,260
	555,534
	01.12.2025

	100
	ВЛ-0,4 кВ ТП-343, ул. Труда
	1,333
	2752,998
	01.12.2024

	101
	ВЛ-0,4 кВ ТП-347, ул. Тельмана
	0,290
	512,332
	01.12.2025

	102
	ВЛ-0,4 кВ ТП-350, ул. Пролетарская, ул. Воронина
	0,513
	1096,108
	01.12.2025

	103
	ВЛ-0,4 кВ ТП-364 пер. Малинники
	0,453
	967,910
	01.12.2025

	104
	ВЛ-0,4 кВ ТП-364, ул. Мельничная
	0,333
	711,510
	01.12.2025

	105
	ВЛ-0,4 кВ ТП-364, магазин, ул. Малинники
	0,133
	284,176
	01.12.2025

	106
	ВЛ-0,4 кВ ТП-364, ул. Малинники
	0,253
	540,576
	01.12.2025

	107
	ВЛ-0,4 кВ ТП-365, ул. Семеново Городище
	0,500
	996,929
	01.12.2023

	108
	ВЛ-0,4 кВ ТП-371, ул. Поле Свободы
	0,573
	1224,310
	01.12.2025

	109
	ВЛ-0,4 кВ ТП-384, ул. Анненки
	0,494
	738,861
	01.12.2025

	110
	ВЛ-0,4 кВ ТП-403, ул. Хрустальная
	0,177
	434,583
	01.12.2025

	111
	ВЛ-0,4 кВ ТП-419, ул. Дубрава
	0,563
	1202,943
	01.12.2025

	112
	ВЛ-0,4 кВ ТП-437, ул. Моторная
	0,223
	476,477
	01.12.2025

	113
	ВЛ-0,4 кВ ТП-465 (РП-35), ул. Московская
	0,186
	397,420
	01.12.2025

	114
	ВЛ-0,4 кВ ТП-467, Советский проезд
	0,180
	384,600
	01.12.2025

	115
	ВЛ-0,4 кВ ТП-468, ул. Турынинская
	0,309
	660,229
	01.12.2025

	116
	ВЛ-0,4 кВ КТП-471, ул. Турынинские дворики
	1,118
	2682,107
	01.12.2025

	117
	ВЛ-0,4 кВ ТП-472, ул. Шахтеров
	0,413
	882,443
	01.12.2025

	118
	ВЛ-0,4 кВ ТП-472, пер. Тракторный
	0,213
	455,110
	01.12.2025

	119
	ВЛ-0,4 кВ ТП-472, пер. Забойный
	0,333
	711,510
	01.12.2025

	120
	ВЛ-0,4 кВ ТП-472, ул. Забойная
	0,253
	540,576
	01.12.2025

	121
	ВЛ-0,4 кВ ТП-472, ул. Врубовая
	0,683
	1459,343
	01.12.2025

	122
	ВЛ-0,4 кВ ТП-477, ул. 5-я линия
	0,488
	1042,694
	01.12.2025

	123
	ВЛ-0,4 кВ ТП-489, ул. Московская
	0,973
	1150,944
	01.12.2025

	124
	ВЛ-0,4 кВ ТП-492, ул. Галкинская, ул. Прохладная
	0,550
	1175,167
	01.12.2025

	125
	ВЛ-0,4 кВ ТП-494, ул. Мира
	0,618
	778,531
	01.12.2025

	126
	ВЛ-0,4 кВ ТП-497, ул. Молодежная
	1,517
	1853,515
	01.12.2025

	127
	ВЛ-0,4 кВ ТП-497, ул. Московская
	0,248
	356,032
	01.12.2025

	128
	ВЛ-0,4 кВ ТП-497, ул. Мира, четная
	0,361
	740,343
	01.12.2025

	129
	ВЛ-0,4 кВ ТП-497, ул. Мира, нечетная
	0,311
	803,960
	01.12.2025

	130
	ВЛ-0,4 кВ ТП-505, Вывод N 1
	0,250
	480,616
	01.12.2022

	131
	ВЛ-0,4 кВ ТП-505, Вывод N 2
	0,760
	1461,072
	01.12.2022

	132
	ВЛ-0,4 кВ ТП-507, Вывод N 3
	0,585
	1124,640
	01.12.2022

	133
	ВЛ-0,4 кВ ТП-508, Вывод N 1
	0,150
	288,370
	01.12.2022

	134
	ВЛ-0,4 кВ ТП-508, Вывод N 2
	0,400
	768,986
	01.12.2022

	135
	ВЛ-0,4 кВ ТП-509, Вывод N 1
	0,363
	775,609
	01.12.2025

	136
	ВЛ-0,4 кВ ТП-509, Вывод N 2
	0,153
	326,910
	01.12.2025

	137
	ВЛ-0,4 кВ ТП-509, Вывод N 3
	0,213
	455,110
	01.12.2025

	138
	ВЛ-0,4 кВ ТП-518, п. Мстихино, ул. Строителей, ул. Рябиновая
	1,056
	1611,872
	01.12.2025

	139
	ВЛ-0,4 кВ ТП-550, ул. Коммунаров
	0,200
	427,333
	01.12.2025

	140
	ВЛ-0,4 кВ ТП-564, ул. Привокзальная
	0,451
	1005,871
	01.12.2025

	141
	ВЛ-0,4 кВ ТП-85, ул. Новаторская, ул. Заводская, пер. Заводской
	0,880
	1461,955
	01.12.2025

	Итого:
	67,807
	137301,840
	



	4. Замена трансформаторов в ТП на 2020 - 2025 гг.

	N п/п
	Наименование объекта реконструкции
	Количество, шт.
	Сумма в тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	ТП-13, ул. Театральная, д. 70 (Т-1)
	1
	416,355
	01.12.2021

	2
	ТП-15, ул. Кирова, 25б
	2
	2314,000
	01.12.2024

	3
	ТП-19, ул. Кирова, 31 (встр. к-р "Центральный")
	2
	2314,000
	01.12.2024

	4
	ТП-22, ул. Вооруженного восстания, 12
	2
	832,711
	01.12.2021

	5
	ТП-107, Театральная площадь, 1
	2
	2394,000
	01.12.2025

	6
	ТП-51 (РП-6)
	1
	432,416
	01.12.2022

	7
	ТП-117 (РП-7)
	1
	448,476
	01.12.2023

	8
	ТП-182 (РП-13)
	2
	929,071
	01.12.2024

	9
	ТП-42 (РП-25)
	2
	832,711
	01.12.2021

	Итого:
	15
	10913,739
	



	5. Разработка ПИР на объекты реконструкции на 2020 - 2025 гг.

	N п/п
	Наименование работ
	
	Сумма в тыс. руб. без НДС
	Дата окончания проведения реконструкции

	1
	Разработка ПИР на объекты реконструкции
	
	16323,604
	01.12.2021

	2
	Разработка ПИР на объекты реконструкции
	
	7148,470
	01.12.2022

	Итого:
	
	23472,074
	

	ВСЕГО:
	
	1009093,237
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	Список изменяющих документов
(введены Решением Городской Думы г. Калуги
от 29.09.2021 N 218)
	



	N
	Наименование мероприятия
	Протяженность, п. м
	Период реализации

	1
	Газопровод низкого давления, с. Горенское, г. Калуга
	15600
	2021 - 2028

	2
	Газопровод межпоселковый к д. Калашников хутор, г. Калуга
	2500
	2021 - 2028

	3
	Уличный газопроводы, ул. 1-я и 2-я Клубичная, д. Канищево, г. Калуга
	2360
	2021 - 2028

	4
	Межпоселковый и уличный газопроводы, д. Косарево, г. Калуга
	5140
	2021 - 2028

	5
	Уличный газопровод, д. Заречье, г. Калуга
	1680
	2021 - 2028
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