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общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: проекта «Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС).
Объект общественных обсуждений: проектные материалы, включая ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы  проектной документации «Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО».
Способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения общественных слушаний:
Общественные обсуждения проектной документации (в т.ч. ТЗ, ОВОС)  на официальном сайте Городской Управы города Калуги по электронному адресу: https://www.kaluga-gov.ru/infrastruktura/okhrana-okruzhayushchey-sredy/obshchestvennye-obsuzhdeniya/9865/
Уведомления о проведении общественных обсуждений не позднее чем за 3 дня до начала общественных обсуждений размещены: 
• на официальном сайте Городской управы города Калуги по электронному адресу: https://www.kaluga-gov.ru/infrastruktura/okhrana-okruzhayushchey-sredy/obshchestvennye-obsuzhdeniya/9865/;
• на официальном портале органов власти Калужской области Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/ecology/news/detail.php?ID=323712;
•на официальном сайте межрегионального управления Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области: https://rpn.gov.ru/regions/77/public/2701202216561614-5778047.html;
• на официальном сайте Росприроднадзора по электронному адресу:
https://rpn.gov.ru/public/2701202216561614/ .
Также информация о проведении общественного обсуждения в форме общественных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации, а именно через газету «Калужская неделя» выпуск № 4 от 03.02.2022.
Место и сроки доступности для общественности материалов  по объекту общественного обсуждения:
Ознакомится с материалами общественного обсуждения можно по адресу: 248000, г.Калуга,   ул.Космонавта Комарова, д.36,  с 01.02.2022 по 04.03.2022  с 8:00 до 17:15 с понедельника по пятницу. Также в электронном виде материалы размещены на официальном сайте Городской Управы города Калуги по электронному адресу: https://www.kaluga-gov.ru/ в срок с 01.02.2022 по 04.03.2022. 
     Замечания, предложения и информация принимаются в письменной форме с 01.02.2022 по 14.03.2022 муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Калуги»по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Космонавта Комарова, д. 36, тел.: +7(4842) 27-97-12, электронная почта: uks@kaluga-gov.ru. По состоянию на 22.02.2022 замечаний и предложений не поступило.
     Дата, время и место проведения общественных слушаний:
22.02.2022 в 10:00 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д.93, зал «Гагарин» с соблюдением требований, предусмотренных Постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
       Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания  (очно).
             Организатор общественных слушаний: управление городского хозяйства
        города Калуги.
               
              ПРИСУТСТВОВАЛИ:
       - Возилкин С.В  - заместитель начальника управления городского хозяйства
          города Калуги;
         - Титов В.Д. - председатель комитета по благоустройству управления
          городского хозяйства города Калуги;
        - Родионов В.И. - начальник отдела благоустройства управления городского
          хозяйства города Калуги;
       - Демин А.В. - главный инженер - заместитель директора МКУ «Управление
          капитального строительства города Калуги»;
        - Сериков Г.Е. - начальник ОСК МКУ «Управление капитального
         строительства города Калуги»;
     - Зенкина А.А.- главный специалист сектора экологии  управления городского
         хозяйства города Калуги;
       - Никоноров А.В. - технолог ООО «СтройТехПроект»;
       - В.С.Яшин — представитель подрядной организации «СитиСтройГрупп».
 Со стороны общественности: 
- В.Н.Хренов — житель города Калуги (журнал регистрации участников общественных слушаний в приложении к настоящему ПРОТОКОЛУ);
[bookmark: __DdeLink__37226_1434859638]- Николашкин П,В. - житель  города Калуги (журнал регистрации участников общественных слушаний в приложении к настоящему ПРОТОКОЛУ).
Общее количество участников общественных слушаний: 10 человек (журнал регистрации участников общественных слушаний в приложении к настоящему ПРОТОКОЛУ).

Повестка дня.
Проведение обсуждения проектной документации, включая  ОВОС, по объекту государственной экологической экспертизы: «Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО», с целью выявления характера, интенсивности, степени опасности влияния намечаемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здорровья населения жителей города Калуги.
	Общественные слушания открыты заместителем начальника управления городского хозяйства города Калуги Возилкиным Сергеем Валентиновичем, который пояснил собравшимся, что слушания проводятся в   соответствии с ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» и приказам в Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».
Доклад А.В.Никанорова — представителя проектной организации по проектным материалам, в т.ч. ОВОС:
29.06.2020 между МКУ «УКС города Калуги» и ООО «СИТИ СТРОЙ ГРУПП» (далее Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0137200001220002070 на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО в г.Калуга. Рекультивация полигона проводится в соответствии с ранее разработанной проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №40-1-1-3-000284-2019 от 10.01.2019. В ходе производства работ Подрядчик столкнулся с рядом вопросов:
· [bookmark: bookmark18]обнаружен фильтрат, ранее не указанный в проектной документации;
· [bookmark: bookmark19]коэффициенты на разрыхление и уплотнение приняты равными 1,0;
-подозрение на несоответствие объема свалочных масс указанных в проектной документации.
В результате чего МКУ «УКС города Калуги» было принято решение провести корректировку инженерных изысканий и проектной документации.
По результатам проведенных геодезических и геологических изысканий, было установлено следующее:
· [bookmark: bookmark20]в свалочных массах рекультивируемого полигона ТБО присутствует фильтрат в большом количестве, при этом по результатам расчетов, очистные сооружения фильтрата, ранее подобранные в проектной документации, соответствую сложившейся ситуации, в связи с чем принято решение оставить очистные сооружения без изменений;
· объем фактически размещенных свалочных масс превышает проектные показатели на 107116,0 м3 в твердом теле;
· [bookmark: bookmark22]в связи с отсутствием действующей нормативной базы по рекультивации полигонов, были проведены лабораторные испытания свалочных масс, и установлено, что коэффициент разрыхления составляет 4,0-4,5, а коэффициент уплотнения составляет 3,0;
· применение коэффициентов на разрыхление и уплотнение показало необходимость полностью изменить конфигурацию тела полигона после рекультивации;
- на основании опыта по рекультивации полигонов ТБО, в состав защитного экрана внесены дополнительные армирующие материалы;
- в связи со значительным изменением конфигурации тела полигона, а также с агрессивностью среды, ранее запроектированная бетонная подпорная стенка заменена на армогрунтовую конструкцию;
- полностью исключена из состава проекта, система подачи избытка фильтрата в тело полигона.
Основные работы, входящие в состав технической рекультивации, выполняются в следующей последовательности:
· [bookmark: bookmark24]перемещение свалочных масс, выходящих за границы отведенного участка под полигон ТБО, в тело полигона;
· планировка, уплотнение, профилирование тела полигона, с целью формирования компактного, твердого уплотненного бурта; выполаживание откосов с устройством террас;
· устройство многослойного защитного экрана;
· строительство армогрунтовой подпорной стенки по периметру формируемого тела полигона;
· [bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark271]прокладка дренажных сетей;
· [bookmark: bookmark281]строительство очистных сооружений фильтрата, емкости для сбора фильтрата.
Необходимость строительства подпорной стены вызвана нарушениями границ размещения отходов (свалочных масс) на территории полигона при эксплуатации, и как следствие экономическая нецелесообразность выполнения большого объема работ при планировке территории.
В связи с тем, что тело полигона выступает над уровнем земли выше 1,5 м, производится его выполаживание и террасирование.
Выполаживание производится спецавтотранспортом сверху вниз и снизу вверх перемещением свалочного грунта путем последовательных заходок.
Террасирование производится через 12 м высоты полигона. Ширина террасы 5 м.
По мере уплотнения и увеличения количества отходов в теле полигона происходят анаэробные процессы, длящиеся десятки лет, и обусловливающие основные эмиссии загрязняющих веществ. Основными загрязнениями являются фильтрационные воды и биогаз.
Для полигонов наиболее перспективными являются блочно-модульные технологические схемы очистки фильтрационных вод, позволяющие управлять процессом при изменяющемся в зависимости от этапов жизненного цикла полигона ТБО объеме и составе сточных вод.
Анализ исходных данных позволяет при выборе основных технологических решений по очистки фильтрата сделать упор на использовании в составе очистных сооружений в качестве основного процесс обратного осмоса.
Ещё одним, наиболее важным аспектом рекультивации полигона ТБО является сбор биогаза.
Для предотвращения возгорания и возможности разрушения противофильтрационного экрана под давлением газа, проектом предусматривается создание пассивной системы дегазации свалочных масс.
Решение об устройстве пассивной системы дегазации основывается на показателе уровня выделения метана, поскольку он составляет менее 1%, в проекте принято решение об отказе устройства активной системы дегазации. Учитывая это, также статус последующего использования территории, как рекультивированного сооружения с отсутствием сложных инженерных сооружений, подлежащих систематическому обслуживанию.
Под гидроизоляционным слоем выполняется укладка дренажного мата, выполняющего роль пластового газового дренажа. Также по всему телу полигона устраиваются дегазационные скважины.
Количество дегазационных скважин назначено согласно данным «Рекомендации по расчету образования биогаза и выбору систем дегазации на полигонах захоронений твердых бытовых отходов» (М., 2003). Расчётное количество скважин - 34 шт. Скважины расставляются в шахматном порядке.
Скважины для пассивной дегазации монтируются после планировки поверхности полигона и устройства выравнивающего слоя, путем устройства буровых колодцев диаметром 600 мм глубиной 6,0 м от верха сформированной поверхности полигона, перекрытого выравнивающим слоем.
Не маловажными являются мероприятия по укрытию тела (насыпи) полигона - созданию многофункционального покрытия. Проектом предусматривается многослойная конструкция укрытия тела полигона:
· [bookmark: bookmark29]выравнивающий слой из отсева, h=0,5 м;
· [bookmark: bookmark30]дренаж для биогаза, гидромат 3D, h=l0 мм;
· [bookmark: bookmark31]бентонитовый мат Бентотех АС 100, h=5,9 мм;
· [bookmark: bookmark32]гидроизоляционный слой, геомембрана тип 4/2, h=l,5 мм;
· [bookmark: bookmark33]рекультивационный слой, суглинок, h=0,5 м;
· [bookmark: bookmark34]геомат, гидромат 2D, h=l0 мм;
· [bookmark: bookmark35]растительный грунт, h=0,2-0,3 м.
Геомембрана - это изолирующий слой, полностью исключающий взаимопроникновение разделенных сред. Основой этого синтетического материала являются полимеры. Геомембрана обладает:
· [bookmark: bookmark36]высокими гидроизоляционными (коэффициент водопоглощения 0%) и антикоррозийными свойствами.
· [bookmark: bookmark37]хорошей гибкостью и высокой механической прочностью на разрыв, прокол, удар и износ (прочность на растяжение до 30 МПа, а относительное удлинение при растяжении до 850%).
· [bookmark: bookmark38]хорошей морозоустойчивостью и выдерживает температуру до -70°С.
· [bookmark: bookmark39]повышенной стойкостью к ультрафиолетовому излучению, радонозащитная способность составляет 99%.
· [bookmark: bookmark40]высокой стойкостью к агрессивным средам (pH 0,5 - 14): серной и соляной кислотам, щелочам, хроматам калия и натрия, цианидам калия и сульфатам калия, моторным маслам и нефтепродуктам, а так же конденсату природных газов.
К несомненным достоинствам геомембраны относятся низкая стоимость, а также удобство транспортировки. Для этих целей геомембрану упаковывают в рулоны, шириной от 2 до 12 м.
Геомембрану не повредят грызуны или прорастающие корни растений благодаря ее неоспоримой прочности. Срок службы мембраны составляет около 300 лет.
Геомембрана ТИП 4 обладает структурированной поверхностью, которая способствует увеличению трения между материалом и грунтом.
Сварка геомембраны проводится нагревательным клином с использованием автомата с горячим клином. При сварки геомембраны происходит выделение ацетальдегида, оксида углерода, формальдегида и уксусной кислоты.
В составе второго этапа рекультивации полигона ТБО предусматривается также строительство технологической дороги; емкости противопожарного запаса воды, дренажной и нагорной канавы, сетей и очистных сооружений дождевой канализации.
Сети дождевой канализации на территории полигона ТБО разделены на две системы:
· [bookmark: bookmark41]загрязненные (с дорог и площадок хозяйственного блока);
· [bookmark: bookmark42]условно чистые (с рекультивированного тела полигона ТБО).
Условно чистые стоки минуют очистные, подключаются в проектируемый канал сбора дождевых стоков, с последующим сбросом в каналы и в водный объект.
Загрязненные стоки - с дорог и площадок хозяйственного блока собираются системой точечного водосбора и поступают во внутриплощадочную сеть дождевой канализации, а далее на очистные сооружение дождевых стоков.
 Мероприятия по рекультивации закрытого полигона ТБО направлены на улучшение экологической обстановки в районе расположения объекта, а именно:
- Прекращение процесса образования фильтрата;
- Предотвращение распространения фильтрата и продуктов распада отходов ТБО в окружающую среду;
- Рекультивация внешнего плодородного слоя;
- Устранение причины стаеобразования птиц в приаэродромной зоне;
- Создание и вынос русла безымянного ручья из под тела полигона ТБО.
	
	В результате ознакомления с документацией, заявлений от жителей  и вопросов от участников слушаний не поступало.
Доклад был обсужден участниками общественных слушаний.
В ходе обмена мнениями по докладу участники общественных слушаний высказывались об одобрении содержания ТЗ и материалов ОВОС, считая данный объект необходимым и перспективным для населения города Калуга Калужской области.
Возилкин Сергей Валентинович: «Ставлю на голосование вопрос: Кто за то, чтобы положительно оценить воздействие на окружающую среду деятельности по откорректированному проекту рекультивации полигона ТБО, прошу проголосовать.
Проводится голосование.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Выводы по результатам проведения общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения проектных материалов, в т.ч. ТЗ и ОВОС, признать состоявшимися.
2. Комплекс мероприятий, направленных на информирование общественности о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду с целью изучения общественного мнения и выявления возможного негативного влияния планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения города Калуга Калужской области полностью выполнен.
3. В процессе диалога с участниками общественных слушаний зафиксировано положительное мнение о реализации данного объекта, учтена его значимость для населения города Калуга.
4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, полностью соблюдены.
Приложение: 
1. журнал регистрации участников слушаний — 1 шт.

Представитель управления городского
хозяйства города Калуги                                _______________С.В. Возилкин
Представитель управления городского 
 хозяйства города Калуги                                ________________В.Д.Титов
Представитель управления городского
хозяйства города Калуги                                                            В.И.Родионов
Представитель управления городского 
хозяйства города Калуги                                ______________ А.А.Зенкина
Представитель заказчика (исполнителя)	   			А.В.Никаноров
[bookmark: __DdeLink__737_18416526]Представитель заказчика			   			А.В.Демин
Представитель заказчика			   			Г.Е.Сериков
Представители общественности:
                                                                           ______________Хренов В.Н. 
                                                                          _____________Николашкин П.В. 
2

